【별 표 1】- 소방서 결과보고용

생화학보호복 기밀시험 점검(결과)표

□ 기 관 명 : 송파소방서 현장대응단(구조대)

□ 보유수량 : 17점(출동용 17 / 훈련용 0점)

□ 시험결과 : 합격 17점(출동용 17점) / 불합격 0점(훈련용 0점)

관리 번호	용도	제조사	타입 (suit)	제조(lot)번호	구입년도	기밀시험		시험결과		결합부위
						주입공압 (mmH2O)	유지공압 (mmH2O)	합격	불합격
88-1	출동용	respirex	LEVEL A	68305	2007.01.17.	170	150	○
88-2	출동용	respirex	LEVEL A	68141	2007.01.17.	170	150	○
88-3	출동용	respirex	LEVEL A	68149	2007.01.26	170	150	○
88-4	출동용	respirex	LEVEL A	67936	2007.01.26	170	150	○
88-5	출동용	respirex	LEVEL A	68103	2007.01.26	170	150	○
88-6	출동용	respirex	LEVEL A	68167	2007.01.26	170	150	○
88-7	출동용	respirex	LEVEL A	68143	2007.01.26	170	150	○
88-8	출동용	respirex	LEVEL A	68304	2007.01.26	170	150	○
88-9	출동용	respirex	LEVEL A	68127	2007.01.26	170	150	○
88-10	출동용	respirex	LEVEL A	68168	2007.02.23	170	150	○
88-11	출동용	dupont	LEVEL A	M321MECQ3	2006.11.20	170	150	○
88-12	출동용	dupont	LEVEL A	M726MG3XC	2006.11.20	170	150	○
88-13	출동용	dupont	LEVEL A	M558NOJV1	2007.02.23	170	150	○
88-14	출동용	dupont	LEVEL A	M211NOJKU	2007.02.23	170	150	○
88-15	출동용	dupont	LEVEL A	M211NOJL2	2007.02.23	170	150	○
88-16	출동용	dupont	LEVEL A	M211NOJMJ	2007.02.23	170	150	○
88-17	출동용	dupont	LEVEL A	M211NO5MF	2007.02.23	170	150	○

※ 주입공압 : 기밀시험을 위한 화학복 내부 측정용 주입 시험압력(TP)

※ 유지공압 : 최초 주입 시험압력(TP) 5~6분 경과 후 화학복 내부 기밀유지 잔여압력(RT)

□ 기밀시험 불합격 생화학보호복 (해당없음)

관리번호	용도	제조사	타입 (suit)	제조(lot)번호	구입년도	기밀시험		시험결과		결합부위
						주입공압 (mmH2O)	유지공압 (mmH2O)	합격	불합격