화학사고예방관리계획서 지역사회 고지서

1. 사업장 일반정보

구 분	사업장 정보
사업장명	암사아리수정수센터
주소 / 우편번호	서울특별시 강동구 아리수로131(암사동) / (05205)
담당자 및 연락처	박 재 중 (02-3146-5741)

2. 유해화학물질 취급정보

○ 유해화학물질 목록

연번	화학물질명	CAS 번호	사고유형		사고시나리오 총괄영향범위(m)
			독성	화재폭발
1	염소	7782-50-5	●	해당없음	174.8
2	과산화수소 (수용액)	7722-84-1	●	해당없음	해당없음
3	수산화나트륨 (수용액)	1310-73-2	●	해당없음	해당없음

○ 유해화학물질 대표 유해성

(1) 염소

1. 취급물질의 일반정보

가. 물질명 : 염소

나. 화학물질식별번호(CAS 번호) : 7782-50-5

다. 유해화학물질 관리번호 : 2021-1-1093

라. 농도(또는 함량 %) : 100(%)

마. 최대보관량  : 33.61톤

2. 인체유해성

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

(1) 호흡기를 통한 흡입 : 흡입 시 유해함

(2) 입을 통한 섭취 : 섭취 시 유해함

(3) 피부 접촉 : 피부 접촉 시 유해함

(4) 눈 접촉 : 눈 접촉 시 유해함

나. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향.

(1) 급성 독성

- 경구 : LD50 1100 mg/kg (쥐)

- 경피 : LD50 > 20000 mg/kg (토끼)

- 흡입 : 가스 LC50 146ppm/4hr (쥐)

(2) 피부부식성 또는 자극성 : 사람 안면에 화상을 일으킨 사례 있음. 피부 부식성 나타낼 가능성 있음.

(3) 심한 눈 손상 또는 자극성 : 사람에게 부식성의 위험이 있음.

(4) 호흡기 과민성 : 자료 없음.

(5) 피부 과민성 : 자료 없음.

(6) 발암성 : 해당 없음(산업안전보건법 등 관련규정에 발암성 물질 아님)

(7) 생식세포 변이원성 : 쥐 소핵시험 음성

(8) 생식독성 : 쥐 실험에서 영향 없음

3. 물리적 위험성

- 산화성 가스

고압가스 액화가스

- 열분해 생성물 : 열분해 생성물은 유독하고 부식성있는 염소 물질을 포함함

화재 및 폭발위험성 : 용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음

가연성 물질을 점화할 수 있음

- 용기는 충격을 피하고 PIPE LINE이나 VALVE, CONTAINER등은 수시로 누출검사를 실시하여 예방

위험지역을 지정하여 격리하고 관계자 외에은 접근 및 출입을 금지시킬 것

아세틸렌, 수소, 탄화수소, 미세한 금속과는 격리시킬 것

4. 환경유해성

- 수생환경성 - 어독성 : LC50 390㎍/L 96hr(사망률)오랜지색 목구멍 시어(북미 동부)

- 무척추동물독성 : LC50 637.5㎍/L 1hr(사망률) 태평양 굴

- 해조류 독성 : 50~100㎍/L 23hr(집단) 조류, 식물프랑크톤, 조류 균개

- 식물독성 :　20㎍/L 96일(성장)물톱풀

- 잔류및분해성 - 자료없음

- 생물농축성 - 자료없음

5. 출처

- 물질안전보건자료(MSDS)를 근거하여 작성

(2) 수산화나트륨

1. 취급물질의 일반정보

가. 물질명 : 수산화나트륨

나. 화학물질식별번호(CAS 번호) : 1310-73-2

다. 유해화학물질 관리번호 : 97-1-136

라. 농도(또는 함량 %) : 20(%), 50(%)

마. 최대보관량 :1,987.9톤

2. 인체유해성

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

(1) 피부 접촉 : 피부 접촉 시 유해함

(2) 눈 접촉 : 눈 접촉 시 유해함

나. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향.

(1) 급성 독성

- 경피 : LD50 = 1,350 mg/kg (토끼)

(2) 피부부식성 또는 자극성 : 피부 부식성 있음

(3) 심한 눈 손상 또는 자극성 : 부식성 있음.

(4) 호흡기 과민성 : 자료 없음.

(5) 피부 과민성 : 자료 없음.

(6) 발암성 : 해당 없음(산업안전보건법 등 관련규정에 발암성 물질 아님)

(7) 생식세포 변이원성 : 분류되지 않음

(8) 생식독성 : 분류되지 않음

3. 물리적 위험성

- 금속을 부식시킬 수 있음

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

- 가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈수 있으나 쉽게 점화하지 않음

임부는 금속과 접촉 시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해아여 부식성/독성 흄을 발생할수 있음

수산화나트륨 자체는 비연소성으로 타지 않으나 가열되면 부식성/독성가스를 방출하며 분해됨

물과 격렬히 반응하여 부식/독성가스를 방출하면서 다량의 열을 발생함

금속과 접촉하면 인화성인 수소가스를 발생하므로 소화시 주의

적절한 소화제 : 알코올포말, 이산화탄소, 물 분무

4. 환경유해성

생태독성 - 급성 수생 독성 : 분류되지 않음

- 만성 수생독성 : 어류 : LC50 189mg/L 48hr, 갑각류 : LC50 40mg/L 48hr

잔류및분해성 - 잔류성 : 무기물이므로 분해성에 대한 시험을 수행할 필요가 없음

- 분해성 : 무기물이므로 분해성에 대한 시험을 수행할 필요가 없음

생물농축성 - LOG : -3.88(예측치)

- BFC : 3.162(예측치)

토양이동성 – KOC : 0.0004287(예측치)

오존유해성 – 분류되지 않음

5. 출처

- 물질안전보건자료(MSDS)를 근거하여 작성

(3) 과산화수소

1. 취급물질의 일반정보

가. 물질명 : 과산화수소

나. 화학물질식별번호(CAS 번호) : 7722-84-1

다. 유해화학물질 관리번호 : 97-1-2

라. 농도(또는 함량 %) : 34(%)

마. 최대보관량  : 34.49톤

2. 인체유해성

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

(1) 호흡기를 통한 흡입 : 자료없음

(2) 입을 통한 섭취 : 자료없음

(3) 피부 접촉 : 자료없음

(4) 눈 접촉 : 자료없음

나. 건강 유해성 정보

(1) 급성 독성

- 경구 : LD50 1,518mg/kg (쥐)

- 경피 : LD50 4,060mg/kg (쥐)

- 흡입 : LC50 2mg/L 4hr (쥐)

(2) 피부부식성 또는 자극성 : 자료없음

(3) 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료없음

(4) 호흡기 과민성 : 자료 없음.

(5) 피부 과민성 : 자료 없음.

(6) 발암성 : 자료 없음

(7) 생식세포 변이원성 : 자료없음

(8) 특정 표적장기 독성 : 자료없음

3. 물리적 위험성

- 금속 부식성으로 분류

- 자극성/독성(이산화탄소), 빠르게 가열했을 시 물과 산소로 분해됨

- 금속 촉매로 폭발성 분해야기 가능함

- 적절한 소화제 : 물, 이산화탄소, 할론(진압효과 제한적)

부적절한 소화제 : 분말소화약제 및 폼

사용할 때에는 먹거나 마시거나 흡연하지 말 것

취급 후에는 손을 철저히 씻을 것

금속분말, 과망간산 염료 등 유기물과 가연물을 격리할 것

용기는 열, 직사광선, 가연성 물질로부터 격리

모든 발화원을 제거할 것

알칼리성 물질로부터 격리

직사광선을 피하여 보관

4. 환경유해성

생태독성 - 어류독성 : NOEC 2mg/L

- 조류독성 : EC50 1.6mg/L NOEC 0.6mg/L(72h)

잔류 및 분해성 – 분해성 : 대기반감기10~20h(대류권, 직접적 광분해)

생물농축성 - BCF : 1.4(어류, 생물농축성 낮음)

- BCF : 3.3(지렁이, 생물농축성 낮음)

5. 출처

- 물질안전보건자료(MSDS)를 근거하여 작성

3. 사고시나리오 총괄영향범위 (독성) - 암사3동, 고덕1동

총괄영향범위 내 보호대상의 위치도

※ 화재·폭발 : 해당없음

4. 비상연락체계

○ 암사아리수정수센터

- 주간 : 02-3146-5741

- 야간 및 공휴일 : 02-3146-5747

○ 유관기관

기관명	부서명	전화번호
서울시청	안전총괄과	02-2133-8018
강동구청	재난안전과	02-3425-9230
암사3동 주민센터	행정자치팀	02-3425-7640
명일1동 주민센터	행정자치팀	02-3425-7460
고덕1동 주민센터	행정자치팀	02-3425-7520
강동경찰서	민원실	02-3449-7324~5
강동소방서	상황실	02-483-4383(주) 02-470-0119(야)
52사단210여단	지휘통제실	02-575-2113
안전보건공단 서울본부	광역사고조사센터	02-6711-2800 02-6924-8820
노동부 서울동부지청	산재예방지도과	02-403-0009 02-2142-8871
한국가스안전공사(서울광역본부)	안전기술센터	02-3411-2081
한국전기안전공사(서울동부지사)	기술진단부	02-6488-6400

○ 응급병원

구분	병원명	주소	전화번호
1차 의료기관	강동보건소	서울시 강동구 성내로 45	02-3425-8500
2차 의료기관	강동성심병원	서울시 강동구 성안로 150	1588-4100
2차 의료기관	서울아산병원	서울시 송파구 올림픽로 43길 88	1688-7575

5. 사고 발생시 주민대피 장소 및 방법

○ 사고 발생 시 대피경보 방법

- 사고발생시 강동구청에 통보하여 주민보호·대피 경보를 발령할 수 있도록 한다.

- 지자체는 영향범위 내 주민들에게 신속하게 사고 정보(사고의 종류, 피해지역, 대피장소, 긴급 행동요령 등)를 전달하고 대피를 유도한다.

○ 사고 발생 시 주민대피 장소 및 방법

- 주민 및 인근 사업장은 지자체(구청, 주민센터, 소방서)의 협조를 받아 대피장소로 이동하도록 한다.

- 사업장 근로자와 방문객은 비상집결지(사업장 후문)에 집결 후 안내에 따라 대피장소로 이동한다.

- 대피장소

대피장소	장소구분	연락처	수용 가능인원	이동거리
선사고등학교 체육관	실내	02-3427-4478	587명	1.1km
명일초등학교체육관	실내	02-441-5313	1,400명	1.0km
묘곡초등학교 체육관	실내	02-427-4167	373명	1.7km