환경보전방안검토서(17차) 협의내용

【서울대학교 관악캠퍼스 교육연구시설 증축】

Ⅰ. 사업개요

○ 사 업 명 : 서울대학교 관악캠퍼스 교육연구시설 증축(예술관연구동 49동)

○ 위    치 : 관악구 관악로 1

○ 사업면적 : 1,426,821.00㎡

○ 건축계획

구 분		당초	금회
건축면적(㎡)		3,178.16	3,214.09
연면적 (㎡)	합계	3,178.16	3,214.09
	지상층	6,068.00	6,270.25
	지하층	1,010.54
층수		지하1층/지상3층
건축구조		철근콘크리트조

○ 협의근거 : 서울특별시 환경영향평가 조례 제18조

○ 사 업 자 : 국립대학법인 서울대학교

○ 승인기관 : 관악구청(건축과)

Ⅱ. 협의내용

1. 총 괄

○ 본 협의내용과 환경보전방안서(보완서 등 포함, 이하 “보전방안서”라 함)에 제시된 환경영향 저감방안은 사업에 따른 환경상 악영향을 저감하기 위한 것으로, 제시된 저감방안을 충실이 이행하여야 함

○ 보전방안검토서 검토과정에서 예측하지 못하였던 상황의 발생 또는 예측의 부적정 등으로 민원발생 또는 주변 환경에 추가적인 악영향이 있거나, 있을 것으로 우려 될 경우에는 본 협의의견 및 보전방안검토서 등에 제시된 저감방안 이외에 별도의 대책을 마련‧시행함으로써 환경영향을 예방하여야 함

○ 본 협의의견 외 다른 사항에 대해서는 기 통보한 환경영향평가서(환경보전방안검토서)의 협의의견을 충실히 이행하여야 함

2. 세부 협의내용

가. 대기질

○ 주기적인 살수를 실시하여 비산먼지 발생을 저감하여야 함

○ 비산먼지 외부 유출을 방지하기 위해 공사시 분진망을 설치하여야 함

○ 친환경 건설기계(Euro5, Tier3 이상)을 100% 사용하여야 함

○ 이동 통제 등 연결브릿지 공사로 인한 안전 문제를 예방하여야 함

나. 온실가스

○ 기존 예술관 53동에 태양광(PV) 6.64kW를 설치하여야 함

○ 금회 증가하는 부분에 대하여 LED 100% 시공하여야 함

다. 수질

○ 43-2동(대형강의동) 및 75동(농생대 및 역사연구기록관)에 공기공급장치 없이 자연경사로 자연배수 가능하도록 계획바람

라. 소음진동

○ 공사로 인한 소음 민원이 발생하지 않도록 소음저감대책을 이행바람

3. 환경보전방안검토(보완서 등 포함)에 제시된 저감방안(요약)

가. 대기질

○ 비산먼지 저감계획(보전방안검토 41~42쪽, 추가자료 1~2쪽)

나. 온실가스

○ 태양광설비 6.64kW설치 계획(보전방안검토서 43~44쪽)

○ 조명기기(LED) 설치 계획(보전방안검토서 44쪽)

다. 수질

○ 악취저감시설 설치 계획(보전방안검토서 46~51쪽, 추가자료 3~5쪽)

라. 소음·진동

○ 소음저감대책 수립(보전방안검토서 52~53쪽, 추가자료 8~9쪽)

Ⅲ. 행정내용(사업승인기관의 장 및 사업자가 조치할 사항)

○ 사업승인기관의 장(관악구청 건축과)은 서울특별시 환경영향평가 조례 제18조 제4항 및 제20조 제1항의 규정에 의하여 사업계획에 환경보전방안이 반영되었는지 여부를 확인하여 환경보전방안이 반영되지 아니한 때에는 이를 반영토록 조치하고, 사업계획 등에 대한 승인 등을 한 때에는 30일 이내에 환경보전방안의 반영여부 및 그 반영내용을 협의기관(서울특별시 환경정책과)에 통보하여야 함

○ 사업자(국립대학법인 서울대학교)는 환경보전방안을 사업계획에 반영하고 이를 성실히 이행하여야 함