공공하수도 관리 대행성과 평가표

(탄천물재생센터)

관리대행업자 :	㈜탄천환경
주 소 :	서울시 강남구 개포로 625 (Tel :02-3410-9781)
담당자 :	현순혜 부장
공공하수도 관리 현황 :	3개 □ 하수처리시설 : 1개 /(900,000㎥/일) □ 관로시설 : 1개 (89km) □ 찌꺼기처리시설 : 1개 (200㎥/일)
대행형태 :	□ 복합관리 대행 : 개 ■ 단순관리 대행 : 3개
회계운영 :	□ 공기업특별회계 : 개 □ 비공기업회계 : 개

□ 합계 점수 : 2,910점

1. 공공하수처리시설

① 대행업체(3)

평가내용	현황 및 문제점	평가결과					가중치	점수
		100	90	60	40	0
계								214
1.1 운영요원 근무년수		◌					1	100
1.2 운영요원 자격 보유율				◌			1	60
1.3 운영요원 교육시간			◌				0.6	54

② 하수처리시설(15)

평가내용	현황 및 문제점	평가결과					가중치	점수
		100	80	60	40	0
계								1224
2.1 강우시 하수처리율								제외
2.2 하수처리 효율			◌				1.4	112
2.3 강우시 By-pass 하수 소독		◌					1	100
2.4 방류수 수질기준 준수		◌					1.4	140
2.5 노후화된 처리설비의 유지관리 개선율								제외
2.6 유량계 교정율		◌					1	100
2.7 수질모니터링 장비 교정율		◌					1	100
2.8 기술진단 지적사항 개선 완료율								제외
2.9 하수처리 사용약품 절감율			◌				1.4	112
2.10 공공하수처리시설 유지관리 개선율		◌					1.4	140
2.11 공공하수처리시설 에너지 절감		◌					1.4	140
2.12 공공하수처리시설의 하수처리비용		◌					1.4	140
2.13 수질분석 및 자료관리			◌				1	80
2.14 시설 유효 연계 이용율								제외
2.15 통합운영관리 정도		◌					0.6	60

③ 하수찌꺼기 및 재이용(8)

평가내용	현황 및 문제점	평가결과					가중치	점수
		100	80	60	40	0
계								620
3.1 공공하수처리시설 처리수 장내 재이용율								제외
3.2 하수찌꺼기 재활용율								제외
3.3 소화조 운영 효율		◌					1.4	140
3.4 재생에너지 이용율								제외
3.5 소화조 발생가스 이용율		◌					1	100
3.6 악취 배출시설 기준 준수율		◌					1.4	140
3.7 하수찌꺼기 감량화 개선율		◌					1.4	140
3.8 유해화학물질 관리노력		◌					1	100

평가내용	현황 및 문제점	평가결과					가중치	점수
		100	80	60	40	0
계								852
4.1 재해발생 빈도		◌					1	100
4.2 위기관리 대처를 위한 지침서 및 훈련		◌					1	100
4.3 차집관로 관리		◌					1	100
4.4 하수도 월류수(CSOs) 관리								제외
4.5 민원발생 감소율					◌		0.6	24
4.6 민원 처리율		◌					0.6	60
4.7 민원처리 소요시간		◌					0.6	60
4.8 주민친화적 시설 이용		◌					0.6	60
4.9 연구개발 및 지원		◌					1	100
4.10 환경서비스 질 제고 노력			◌				0.6	48
4.11 모니터 시행횟수		◌					0.6	60
4.12 공공하수처리시설 유지관리 노력		◌					1.4	140

④ 서비스질(12)

공공하수도 관리 대행성과 최종평가결과

㈜ 탄천환경

1. 공공하수처리시설                                           평가점수/배점

분야별	평가항목	평가 결과	가중치	평가 점수	평가 내용
최종점수		94.48/100
1. 대행 업체 (3)	분야별 점수	82.31/100
	1.1 운영요원 근무년수	100	1	100
	1.2 운영요원 자격 보유율	60	1	60
	1.3 운영요원 교육시간	54	0.6	90
2. 하수 처리시설 (15)	분야별 점수	94.15/100
	2.1 강우시 하수처리율			제외
	2.2 하수처리 효율	112	1.4	80
	2.3 강우시 By-pass 하수 소독	100	1	100
	2.4 방류수 수질기준 준수	140	1.4	100
	2.5 노후화된 처리설비의 유지관리 개선율			제외
	2.6 유량계 교정율	100	1	100
	2.7 수질모니터링 장비 교정율	100	1	100
	2.8 기술진단 지적사항 개선 완료율			제외
	2.9 하수처리 사용약품 절감율	112	1.4	80
	2.10 공공하수처리시설 유지관리 개선율	140	1.4	100
	2.11 공공하수처리시설 에너지 절감	140	1.4	100
	2.12 공공하수처리시설의 하수처리비용	140	1.4	100
	2.13 수질분석 및 자료관리	80	1	80
	2.14 시설 유효 연계 이용율			제외
	2.15 통합운영관리 정도	60	0.6	100
3. 하수 찌꺼기 및 재이용 (8)	분야별 점수	100/100
	3.1 공공하수처리시설 처리수 장내 재이용율			제외
	3.2 하수찌꺼기 재활용율			제외
	3.3 소화조 운영 효율	140	1.4	100
	3.4 재생에너지 이용율			제외
	3.5 소화조 발생가스 이용율	100	1	100
	3.6 악취 배출시설 기준 준수율	140	1.4	100
	3.7 하수찌꺼기 감량화 개선율	140	1.4	100
	3.8 유해화학물질 관리노력	100	1	100
5. 서비스질 (12)	분야별 점수	93.63/100
	4.1 재해발생 빈도	100	1	100
	4.2 위기관리 대처를 위한 지침서 및 훈련	100	1	100
	4.3 차집관로 관리	100	1	100
	4.4 하수도 월류수(CSOs) 관리			제외
	4.5 민원발생 감소율	24	0.4	60
	4.6 민원 처리율	60	0.6	100
	4.7 민원처리 소요시간	60	0.6	100
	4.8 주민친화적 시설 이용	60	0.6	100
	4.9 연구개발 및 지원	100	1	100
	4.10 환경서비스 질 제고 노력	48	0.6	80
	4.11 모니터 시행횟수	60	0.6	100
	4.12 공공하수처리시설 유지관리 노력	140	1.4	100

공공하수도 관리 대행성과 평가표

(서남물재생센터)

관리대행업자 :	㈜서남환경
주 소 :	서울시 강서구 양천로 201 (Tel :02-3660-2113)
담당자 :	박현태
공공하수도 관리 현황 :	3개 □ 하수처리시설 : 1개 /(1,630,000㎥/일) □ 관로시설 : 1개 (91km) □ 찌꺼기처리시설 : 1개 (150㎥/일)
대행형태 :	□ 복합관리 대행 : 개 ■ 단순관리 대행 : 3개
회계운영 :	□ 공기업특별회계 : 개 □ 비공기업회계 : 개

□ 합계 점수 : 2,820점

1. 공공하수처리시설

① 대행업체(3)

평가내용	현황 및 문제점	평가결과					가중치	점수
		100	80	60	40	0
계								208
1.1 운영요원 근무년수		◌					1	100
1.2 운영요원 자격 보유율				◌			1	60
1.3 운영요원 교육시간				◌			0.6	48

② 하수처리시설(15)

평가내용	현황 및 문제점	평가결과					가중치	점수
		100	80	60	40	0
계								1164
2.1 강우시 하수처리율								제외
2.2 하수처리 효율				◌			1.4	84
2.3 강우시 By-pass 하수 소독		◌					1	100
2.4 방류수 수질기준 준수		◌					1.4	140
2.5 노후화된 처리설비의 유지관리 개선율								제외
2.6 유량계 교정율		◌					1	100
2.7 수질모니터링 장비 교정율		◌					1	100
2.8 기술진단 지적사항 개선 완료율								제외
2.9 하수처리 사용약품 절감율						◌	1.4	0
2.10 공공하수처리시설 유지관리 개선율		◌					1.4	140
2.11 공공하수처리시설 에너지 절감		◌					1.4	140
2.12 공공하수처리시설의 하수처리비용		◌					1.4	140
2.13 수질분석 및 자료관리		◌					1	100
2.14 시설 유효 연계 이용율		◌					0.6	60
2.15 통합운영관리 정도		◌					0.6	60

③ 하수찌꺼기 및 재이용(8)

평가내용	현황 및 문제점	평가결과					가중치	점수
		100	80	60	40	0
계								620
3.1 공공하수처리시설 처리수 장내 재이용율								제외
3.2 하수찌꺼기 재활용율								제외
3.3 소화조 운영 효율		◌					1.4	140
3.4 재생에너지 이용율								제외
3.5 소화조 발생가스 이용율		◌					1	100
3.6 악취 배출시설 기준 준수율		◌					1.4	140
3.7 하수찌꺼기 감량화 개선율		◌					1.4	140
3.8 유해화학물질 관리노력		◌					1	100

평가내용	현황 및 문제점	평가결과					가중치	점수
		100	80	60	40	0
계								828
4.1 재해발생 빈도		◌					1	100
4.2 위기관리 대처를 위한 지침서 및 훈련		◌					1	100
4.3 차집관로 관리		◌					1	100
4.4 하수도 월류수(CSOs) 관리								제외
4.5 민원발생 감소율					◌		0.6	24
4.6 민원 처리율		◌					0.6	60
4.7 민원처리 소요시간		◌					0.6	60
4.8 주민친화적 시설 이용		◌					0.6	60
4.9 연구개발 및 지원		◌					1	100
4.10 환경서비스 질 제고 노력					◌		0.6	24
4.11 모니터 시행횟수		◌					0.6	60
4.12 공공하수처리시설 유지관리 노력		◌					1.4	140

④ 서비스질(12)

공공하수도 관리 대행성과 최종평가결과

㈜ 서남환경

1. 공공하수처리시설                                           평가점수/배점

분야별	평가항목	평가 결과	가중치	평가 점수	평가 내용
최종점수		89.81/100
1. 대행 업체 (3)	분야별 점수	80/100
	1.1 운영요원 근무년수	100	1	100
	1.2 운영요원 자격 보유율	60	1	60
	1.3 운영요원 교육시간	48	0.6	80
2. 하수 처리시설 (15)	분야별 점수	85.59/100
	2.1 강우시 하수처리율			제외
	2.2 하수처리 효율	84	1.4	60
	2.3 강우시 By-pass 하수 소독	100	1	100
	2.4 방류수 수질기준 준수	140	1.4	100
	2.5 노후화된 처리설비의 유지관리 개선율			제외
	2.6 유량계 교정율	100	1	100
	2.7 수질모니터링 장비 교정율	100	1	100
	2.8 기술진단 지적사항 개선 완료율			제외
	2.9 하수처리 사용약품 절감율	0	1.4	0
	2.10 공공하수처리시설 유지관리 개선율	140	1.4	100
	2.11 공공하수처리시설 에너지 절감	140	1.4	100
	2.12 공공하수처리시설의 하수처리비용	140	1.4	100
	2.13 수질분석 및 자료관리	100	1	100
	2.14 시설 유효 연계 이용율	60	0.6	100
	2.15 통합운영관리 정도	60	0.6	100
3. 하수 찌꺼기 및 재이용 (8)	분야별 점수	100/100
	3.1 공공하수처리시설 처리수 장내 재이용율			제외
	3.2 하수찌꺼기 재활용율			제외
	3.3 소화조 운영 효율	140	1.4	100
	3.4 재생에너지 이용율			제외
	3.5 소화조 발생가스 이용율	100	1	100
	3.6 악취 배출시설 기준 준수율	140	1.4	100
	3.7 하수찌꺼기 감량화 개선율	140	1.4	100
	3.8 유해화학물질 관리노력	100	1	100
5. 서비스질 (12)	분야별 점수	92/100
	4.1 재해발생 빈도	100	1	100
	4.2 위기관리 대처를 위한 지침서 및 훈련	100	1	100
	4.3 차집관로 관리	100	1	100
	4.4 하수도 월류수(CSOs) 관리			제외
	4.5 민원발생 감소율	24	0.6	40
	4.6 민원 처리율	60	0.6	100
	4.7 민원처리 소요시간	60	0.6	100
	4.8 주민친화적 시설 이용	60	0.6	100
	4.9 연구개발 및 지원	100	1	100
	4.10 환경서비스 질 제고 노력	24	0.6	40
	4.11 모니터 시행횟수	60	0.6	100
	4.12 공공하수처리시설 유지관리 노력	140	1.4	100

공공하수도 관리 대행성과 평가표

(중랑물재생센터 부분위탁)

관리대행업자 :	㈜코오롱워터앤에너지
주 소 :	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (Tel :02-2244-0192)
담당자 :	정석재
공공하수도 관리 현황 :	2개 □ 분뇨처리시설 : 1개 / 4,000kl □ 찌꺼기처리시설 : 1개 ( 200㎥/일)
대행형태 :	□ 복합관리 대행 : 개 ■ 단순관리 대행 : 1 개
회계운영 :	□ 공기업특별회계 : 개 □ 비공기업회계 : 개

□ 합계 점수 : 680점

1. 분뇨처리시설

평가내용	현황 및 문제점	평가결과					가중치	점수
		100	80	60	40	0
계
1.1 운영요원 근무년수		◌					1	100
1.2 운영요원 자격 보유율			◌				1	80
1.3 운영요원 교육시간		◌					0.6	60

① 대행업체(3)

② 분뇨처리시설(9)

평가내용	현황 및 문제점	평가결과					가중치	점수
		100	80	60	40	0
계
2.1 분뇨처리효율								제외
2.2 방류수 수질기준 준수율								제외
2.3 노후화된 처리설비의 유지관리 개선율								제외
2.4 계량대 교정율								제외
2.5 수질모니터링 장비 교정율								제외
2.6 기술진단 지적사항 개선 완료율								제외
2.7 수질분석 및 자료관리								제외
2.8 악취배출시설 기준 준수율		◌					1.4	140
2.9 유해화학물질 제고노력								제외

③ 서비스질(7)

평가내용	현황 및 문제점	평가결과					가중치	점수
		100	80	60	40	0
계
3.1 재해 발생빈도		◌					1	100
3.2 위기관리 대처를 위한 지침서 및 훈련								제외
3.3 민원발생 감소율								제외
3.4 민원 처리율								제외
3.5 민원처리 소요시간								제외
3.6 분뇨처리시설 유지관리 노력		◌					1.4	140
3.7 환경서비스 질 제고노력		◌					0.6	60

공공하수도 관리 대행성과 최종평가결과

(중랑물재생센터 부분위탁, 주 코오롱워터앤에너지)

2. 분뇨처리시설

분야별	평가항목	평가 결과	가중치	평가점수	평가 내용
최종점수		97.14/100
1. 대행 업체 (3)	분야별 점수	92.31/100
	1.1 운영요원 근무년수	100	1	100
	1.2 운영요원 자격 취득율	80	1	80
	1.3 운영요원 교육시간	60	0.6	100
2. 분뇨 처리시설 (9)	분야별 점수	100/100
	2.1 분뇨처리효율			제외
	2.2 방류수 수질기준 준수율			제외
	2.3 노후화된 처리설비의 유지관리 개선율			제외
	2.4 계량대 교정율			제외
	2.5 수질모니터링 장비 교정율			제외
	2.6 기술진단 지적사항 개선 완료율			제외
	2.7 수질분석 및 자료관리			제외
	2.8 악취배출시설 기준 준수율	140	1.4	100
	2.9 유해화학물질 관리노력			제외
3. 서비스질 (6)	분야별 점수	100/100
	3.1 재해 발생빈도	100	1	100
	3.2 위기관리 대처를 위한 지침서 및 훈련			제외
	3.3 민원발생 감소율			제외
	3.4 민원 처리율			제외
	3.5 민원처리 소요시간			제외
	3.6 분뇨처리시설 유지관리 노력	140	1.4	100
	3.7 환경서비스 질 제고노력	60	0.6	100

공공하수도 관리 대행성과 평가표

(난지물재생센터 부분위탁)

관리대행업자 :	㈜삼천리앤바이오
주 소 :	경기도 고양시 덕양구 현천동 673-2 (Tel :02-3158-2937)
담당자 :	김선식
공공하수도 관리 현황 :	3개 □ 분뇨처리시설 : 1개 / 4,500kl □ 찌꺼기처리시설 : 1개 ( 300㎥/일) ■ 기타시설 : 탈수처리시설
대행형태 :	□ 복합관리 대행 : 개 ■ 단순관리 대행 : 1 개
회계운영 :	□ 공기업특별회계 : 개 □ 비공기업회계 : 개

□ 합계 점수 : 714점

1. 분뇨처리시설

평가내용	현황 및 문제점	평가결과						가중치	점수
		100	90	80	60	40	0
계
1.1 운영요원 근무년수		◌						1	100
1.2 운영요원 자격 보유율				◌				1	80
1.3 운영요원 교육시간			◌					0.6	54

① 대행업체(3)

② 분뇨처리시설(9)

평가내용	현황 및 문제점	평가결과					가중치	점수
		100	80	60	40	0
계
2.1 분뇨처리효율								제외
2.2 방류수 수질기준 준수율								제외
2.3 노후화된 처리설비의 유지관리 개선율								제외
2.4 계량대 교정율								제외
2.5 수질모니터링 장비 교정율								제외
2.6 기술진단 지적사항 개선 완료율								제외
2.7 수질분석 및 자료관리								제외
2.8 악취배출시설 기준 준수율		◌					1.4	140
2.9 유해화학물질 제고노력		◌					1	100

③ 서비스질(7)

평가내용	현황 및 문제점	평가결과					가중치	점수
		100	80	60	40	0
계
3.1 재해 발생빈도							1	100
3.2 위기관리 대처를 위한 지침서 및 훈련								제외
3.3 민원발생 감소율								제외
3.4 민원 처리율								제외
3.5 민원처리 소요시간								제외
3.6 분뇨처리시설 유지관리 노력		◌					1.4	140
3.7 환경서비스 질 제고노력						◌	0.6	0

공공하수도 관리 대행성과 최종평가결과

(난지물재생센터 부분위탁, 주 삼천리앤바이오)

2. 분뇨처리시설

분야별	평가항목	평가 결과	가중치	평가점수	평가 내용
최종점수		89.25/100
1. 대행 업체 (3)	분야별 점수	90/100
	1.1 운영요원 근무년수	100	1	100
	1.2 운영요원 자격 취득율	80	1	80
	1.3 운영요원 교육시간	54	0.6	90
2. 분뇨 처리시설 (9)	분야별 점수	100/100
	2.1 분뇨처리효율			제외
	2.2 방류수 수질기준 준수율			제외
	2.3 노후화된 처리설비의 유지관리 개선율			제외
	2.4 계량대 교정율			제외
	2.5 수질모니터링 장비 교정율			제외
	2.6 기술진단 지적사항 개선 완료율			제외
	2.7 수질분석 및 자료관리			제외
	2.8 악취배출시설 기준 준수율	140	1.4	100
	2.9 유해화학물질 관리노력	100	1	100
3. 서비스질 (6)	분야별 점수	80/100
	3.1 재해 발생빈도	100	1	100
	3.2 위기관리 대처를 위한 지침서 및 훈련			제외
	3.3 민원발생 감소율			제외
	3.4 민원 처리율			제외
	3.5 민원처리 소요시간			제외
	3.6 분뇨처리시설 유지관리 노력	140	1.4	100
	3.7 환경서비스 질 제고노력	0	0.6	0

공공하수도 관리대행 성과평가 결과보고 양식

연번	지자체명	시설명	시설용량 (㎥/일)	관리 대행업자	관리대행현황			성과평가 실시현황						지자체 평가 담당자
					계약 기간	관리 대행 년수	관리대행 방법 (단순/복합)	평가실시여부 (O/X)	평가 실시일 (월)	평가 기관 (자체/전문기관)	평가점수			이름	연락처
											총점	적용 지표수	평균 점수
1	서울특별시	탄천 물재생센터	90만㎥/일	㈜탄천환경	‘15.1.1~’17.12.31	3년	단순	O	‘15.3.23	자체	2910	30	94.48	동세원	02-2133-3844
2	서울특별시	서남 물재생센터	163만㎥/일	㈜서남환경	‘13.7.1~’16.6.30	3년	단순	O	‘15.3.23	자체	2820	31	89.81	동세원	02-2133-3844
3	서울특별시	중랑 물재생센터 부분위탁	슬러지처리 : 200톤/일 분뇨처리 : 4,000kl/일	㈜코오롱워터앤에너지	‘15.1.1~’17.12.31	3년	단순	O	‘15.3.23	자체	680	7	97.14	동세원	02-2133-3844
4	서울특별시	난지 물재생센터 부분위탁	슬러지처리 : 300톤/일 분뇨처리 : 4,500kl/일	㈜삼천리앤바이오	‘15.1.1~’17.12.31	3년	단순	O	‘15.3.23	자체	714	8	89.25	동세원	02-2133-3844