강남자원회수시설 주변지역 환경상영향조사 완료보고서

Ⅰ. 조사연구 용역 개요

ET Research Team

◦ 사  업  명 : "강남자원회수시설 주변지역 환경상영향조사"

◦ 계약  기간 : 2013. 11. 15. ～ 2014. 12. 31 (발주 후 13개월)

◦ 준      공 : 2014. 12. 31

◦ 사업시행자 : 서울특별시

◦ 계약금액 : 58,000,000원

◦ 공간적범위 : 강남자원회수시설 및 그 주변 영향지역

◦ 수행 기관 : ㈜산업공해연구소

◦ 조사책임자 : 박병규 대기관리기술사

◦ 진행 사항

2013. 12. 20∼ 27     : 1차 환경상영향조사(대기질, 수질, 소음, 악취, 식물상) 실시

2014. 03. 24∼ 28     : 2차 환경상영향조사(대기질, 수질, 소음, 악취, 식물상) 실시

2014. 07. 21∼ 31     : 3차 환경상영향조사(대기질, 수질, 소음, 악취, 식물상) 실시

2014. 11. 20∼ 25     : 4차 환경상영향조사(대기질, 수질, 소음, 악취, 식물상) 실시

2014. 12. 29         : 최종 보고회 개최

2014. 12. 31         : 준공

◦ 조사팀 구성

		과업 총괄 책임자
		대기관리기술사(박병규)
대기 및 악취				수질
대기환경기사(이회준) 대기환경기사(우경석) 대기환경기사(김민우)				수질환경기사(송찬희) 수질환경기사(한상신)
소음				식물상
소음·진동기사(장윤호) 소음·진동기사(김광수)				이학박사(양효식) 이학석사(마선미)

Ⅱ. 환경상영향조사 용역 내용

1. 대기질

1) 조사 내용

◦ 자원회수시설 운영의 경과기간에 따른 대기질 변화분석

◦ 자원회수시설 내외 배출원별 오염물질의 특성분석 및 저감방안

◦ 주변지역 등의 오염물질 배출원 조사

◦ 풍향, 풍속 등 기상자료를 이용한 대기확산 모델

◦ 실측결과 비교, 평가

2) 조사기간 : 각 분기별 1회 (총 4회, 연속측정)
1차 측정(동기) : 13년 12월 20일~13년 12월 27일

2차 측정(춘기) : 14년 03월 24일~14년 03월 28일

3차 측정(하기) : 14년 07월 21일~14년 07월 31일

4차 측정(추기) : 14년 11월 20일~14년 11월 25일

3) 조사지점 : 강남자원회수시설 및 주변영향지역 15개 지점

구분		조사지역 위치
대기질	A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9 A-10 A-11 A-12 A-13 A-14 A-15	강남자원회수시설 내 강남주민편익시설 일원동 수서1단지 에스에이치빌 104동 일원동 수서1단지 에스에이치빌 110동 강남자원회수시설 내 세차장 옥상 강남자원회수시설 내 후문 경비실 일원동 수서아파트 118동 일원동 수서1단지 에스에이치빌 105동 일원동 수서1단지 에스에이치빌 112동 일원동 수서아파트 115동 대치4동 주민센터 가락동 가락다종합상가 자곡동 강남생수기도원 일원동 수서아파트 121동 강남자원회수시설 내 반입장 입구 일원동 목련아파트 단지 내 상가

4) 조사항목

대기환경기준 항목 : 아황산가스(SO2), 이산화질소(NO2), 일산화탄소(CO), 오존(O3),

납(Pb), 미세먼지(PM-10), 총먼지(TSP), 벤젠의 8항목

5) 분석방법(대기공정시험방법 사용)

항 목	분석방법
SO2	자외선형광법
NO2	화학발광법
CO	비분산적외선분석법
O3	자외선광도법
Pb	원자흡광광도법
벤젠	가스크로마토그래프법
PM-10	중량법 및 β-ray 측정법

6) 결과분석

◦ 자원회수시설 및 주변 영향지역의 대기질 분석결과 정리

◦ 대기질 분석을 통한 대기확산 시뮬레이션 실시

2. 악취

1) 조사 내용

◦ 자원회수시설 운영에 따른 악취 영향 분석

◦ 조사지점인근의 악취 발생원 조사

2) 조사기간 : 각 분기별 1회 (총 4회)

1차 측정(동기) : 13년 12월 20일~13년 12월 27일

2차 측정(춘기) : 14년 03월 24일~14년 03월 28일

3차 측정(하기) : 14년 07월 21일~14년 07월 31일

4차 측정(추기) : 14년 11월 20일~14년 11월 25일

3) 조사지점 : 강남자원회수시설 및 주변영향지역 8개 지점

구분		조사지역 위치
악취	O-1 O-2 O-3 O-4 O-5 O-6 O-7 O-8	강남자원회수시설 내 강남주민편익시설 주차장 강남자원회수시설 녹지공간(입구쪽) 잔디광장 일원동 수서아파트 118동 앞 강남자원회수시설 내 LNG정압기실 앞 부지경계 강남자원회수시설 후문 경비실 앞 일원동 수서1단지 에스에이치빌 103동 앞 일원동 수서1단지 에스에이치빌 104동 앞 일원동 수서1단지 에스에이치빌 108동 앞

4) 조사항목 : 복합악취

5) 분석방법(공기희석관능법)

① 취기흡착성이 낮은 시료채취용기(냄새주머니), 시료채취관 및 채취펌프를 준비

② 시료채취지점을 선정

③ 시료 채취 시 시료에 영향을 주지 않도록 청결을 유지

④ 시료 채취는 5분 이내에 수행

⑤ 무취공기로 희석용 냄새주머니를 가득 채운 후 마개로 밀폐

⑥ 주사기 또는 펌프를 이용, 무취공기로 가득 채운 냄새주머니에 시료를 일정량 주입

⑦ 희석배수를 고려하여 단계별로 증가시키면서 수회 실시

6) 결과분석

◦ 자원회수시설 주변 영향지역의 악취영향 분석

◦ 공기희석관능법을 통한 악취도 분석

3. 소음

1) 조사 내용 : 소음측정

2) 조사기간 : 각 분기별 1회, 주간4회, 야간2회 (5분간 등가소음도 측정)

1차 측정(동기) : 13년 12월 20일~13년 12월 27일

2차 측정(춘기) : 14년 03월 24일~14년 03월 28일

3차 측정(하기) : 14년 07월 21일~14년 07월 31일

4차 측정(추기) : 14년 11월 20일~14년 11월 25일

3) 조사지점 : 강남자원회수시설 및 주변영향지역 21개 지점

구분		조사지역 위치
소음	N-1 N-2 N-3,4,5 N-6,7,8 N-9,10,11 N-12,13,14 N-15,16,17 N-18,19,20 N-21 N-22,23,24	일원동 수서1단지 에스에이치빌 104동 앞(양재대로 방향) 일원동 수서1단지 에스에이치빌 110동 앞 일원동 수서1단지 에스에이치빌 104동 내 (3층, 7층, 15층) 일원동 수서1단지 에스에이치빌 109동 내 (3층, 7층, 15층) 일원동 수서1단지 에스에이치빌 110동 내 (3층, 7층, 15층) 일원동 수서1단지 에스에이치빌 105동 내 (3층, 7층, 15층) 일원동 수서1단지 에스에이치빌 112동 내 (3층, 7층, 15층) 일원동 수서아파트 115동 내 (3층, 7층, 15층) 강남자원회수시설 정문 경비실 앞 일원동 수서아파트 121동 내 (3층, 7층, 11층)

4) 조사방법

◦ 소음 환경오염공정시험기준에 준하여 측정

- 소음계의 마이크로폰을 주소음원 방향으로 놓고 주간에 2시간 이상 간격으로 4회, 야간에 2시간 이상 간격으로 2회를 5분 이상 측정한다.

5) 결과분석

◦ 소음측정결과는 등가소음도(Leq)를 dB(A)로 나타내고 주간 4회와 야간 2회의 산술평균한 값을 측정결과로 한다. 소음측정결과는 측점 지점별, 실험 회수별, 주간 및 야간 별로 분류하여 분석하며, 주간 및 야간 허용기준치와의 비교를 알 수 있도록 도표 및 도식화 한다.

4. 수질

1) 조사 내용 : 수질측정

2) 조사기간 : 각 분기별 1회 (총 4회)

1차 측정(동기) : 13년 12월 24일       2차 측정(춘기) : 14년 03월 25일

3차 측정(하기) : 14년 07월 22일       4차 측정(추기) : 14년 11월 25일

3) 조사지점 : 강남자원회수시설 내 최종방류구

5. 식물상

1) 조사내용 : 자원회수시설 및 주변영향지역 식물상의 계절별 분포현황

2) 조사기간 : 각 분기별 1회(총 4회)

1차 측정(동기) : 13년 12월 20일~13년 12월 27일

2차 측정(춘기) : 14년 03월 24일~14년 03월 28일

3차 측정(하기) : 14년 07월 21일~14년 07월 31일

4차 측정(추기) : 14년 11월 20일~14년 11월 25일

3) 조사기간 : 분기 1회

구분		조사지역 위치
식물상	1 2 3 4 5 6 7 8	수서1단지 집입 산책로 수서1단지 내부 산책로 대청초등학교 옆 공원 강남주민편익시설 주변 강남자원회수시설 공원 내부 대진디자인고등학교 주변 삼성병원 옆 주말농장 주변 광평대군묘 주변

4) 조사방법

◦ 식물상 조사

- 사업지구별로 목본, 초본, 하등식물 등을 도보로 이동하면서 현장조사를 실시하며 채집과 동정을 병행

- 특히, 식물상조사시 동정이 미흡한 식물은 채집하여 현미경과 도감을 이용하여 재 동정 실시

◦ 보호식물(보호수‧노거수, 멸종위기등급종)

- 조사지역에 대한 식물 상 조사를 병행하면서 현장조사 실시

◦ 특징 있는 식물 현황

- 식물상 조사를 병행하면서 식물구계학적특정종, 한국특산종, 희귀종, 희소종 등의 분포여부를 중점 조사

◦ 귀화식물 현황

- 채집․관찰된 분류군은 국립환경연구원(2004)의 귀화식물도감을 참고하여 동정

◦ 도시화지수(UI) = 귀화식물 종수/전국귀화식물 종수 × 100

5) 결과분석

◦ 자원회수시설 주변 식물상 종 리스트 제시

◦ 자원회수시설 주변 식물상과 문헌을 통한 인근산지의 식물상 비교

◦ 특이 식물 분포 현황에 따른 저감방안 제시

Ⅲ. 조사 결과

1. 대기질

◦ 금회 대기질 조사결과 전 지점 전 항목 모두 환경기준치 및 서울시의 환경기준치를 만족

◦ 서울 인근지역과 비슷한 오염농도 수준을 유지하는 것으로 조사됨.

2. 악취

◦ 복합악취 조사결과 전 지점에서 희석배수 3~4 이하로 조사됨.

◦ 배출허용기준(15) 이하로 주변지역에 미치는 영향은 미미한 수준임.

3. 소음

◦ 주·야간소음 조사결과 일부 지점에서 소음환경기준을 초과함.

◦ 자동차전용도로와 인점한 지역은 최소 1회 이상 소음환경기준을 초과하는 것으로 조사됨.

4. 수질

◦ 최종방류수 조사결과 배출허용기준 “나”지역의 기준을 만족함.

◦ 1차 처리 후 전량 탄천물재생센터에서 위탁하여 최종적으로 처리함.

5. 식물상

◦ 주변지역의 식물은 대부분 조경식재인 것으로 조사됨.

◦ 4분기까지 조사결과 강남자원회수시설 운영으로 인한 주변지역 식물에 직접적인 피해를

유발시키는 것으로는 보여지지 않음.

Ⅳ. 종합평가

◦ 1~4차 까지 주변의 환경질을 조사한 결과 소음을 제외한 모든 조사 항목에서 환경기준 이내

이거나 배출허용기준을 만족하는 양호한 환경질을 보이는 것으로 조사됨.

◦ 강남자원회수시설 주변지역의 소음도는 남부순환로 및 양재대로에서의 차량통행에 의한

도로교통소음이 가장 큰 영향을 미치고 있는 것으로 조사되었으며, 또한 주변지역에서 발생

되는 생활소음 등으로 인하여 지속적인 소음영향이 발생하고 있는 것으로 조사되었다.

전체적으로는 시설 주변지역에서의 배경소음도가 높은 수준인 것으로 조사되었다