환경순찰 점검표(11.1.)

〈양화안내센터>

연번	현 장 사 진		점검사항	조치부서
1			○위 치 노들나들목 외 ○적출내용 가로등 부점등 : 2-A-6, 1-20, 1-43	기전설비과
2			○위 치 양화대교 하부 ○적출내용 역기 용접부분 파손. 무게 하중받는 부분으로 완파시 이용시민 안전사고 우려	녹지관리과
3			○위 치 당산나들목 ○적출내용 차도 파손	시설관리과
4			○위 치 제3주차장 앞 차도 ○적출내용 -중앙분리 경계석이 턱이 낮고 야간에 식별이 어려워 안전사고 및 민원 발생 -경계석 구간(150m정도)을 식별 가능하고 중앙분리 기능을 충족할 수 있는 탄력봉 등으로 교체 건의	시설관리과