마곡 도시개발사업 환경영향평가 협의내용 및 이행 현황

가. 협의내용 관리 현황(2019년 8월 31일 기준)

(1) 조직 및 관리자별 업무내용

구 분			회 사 명	직 책	담 당 자	업 무
사 업 자			서울주택도시공사	차 장	심 미 선	협의내용 관리, 이행현황 감독
협의내용관리책임자			(주)동일기술공사	이 사	임 현 정	협의내용 관리, 이행현황 점검
시공사	토 목	3-2공구	㈜KCC건설	부 장	이 상 욱	공구별 협의내용 관리대장 작성 환경영향 저감시설 설치 및 관리 등
	중앙공원		계룡건설	주 임	오 나 람
	건축(3)		한신공영(주)	대 리	백 지 혜

(2) 평가항목별 환경보전방안 이행계획

구 분	환경보전방안 이행계획	이행내역 (2018년 4/4분기 ~ 2019년 3/4분기 기준)	향후 이행계획
대기질	◦세륜･세차시설 설치 및 차속 규제	◦세륜･세차시설 설치･운영 : 2019년 8월 기준 2개소 운영 - 토목(3-2공구) 1개소, 건축(공동주택 9단지) 1개소 ※ 토목 2공구, 토목 3공구, 서울식물원(마곡중앙공원) : 1개소씩 운영후 철거완료 ◦차속 20㎞/hr 이하로 규제	◦ 공사완료 전까지 방진망, 세륜세차시설, 살수차량 유지･관리 및 차속 지속적인 규제 실시 ◦ 공사 상황에 따라 방진덮개 설치･운영
	◦방진덮개 설치	◦절･성토사면 방진덮개 설치･운영 ◦토사운반차량 덮개설치운영
	◦살수차량 운행	◦공사구간 살수차량 주기적 운행 - 2회/일 이상 살수차 1대 운행(토목 및 건축)

구 분	환경보전방안 이행계획	이행내역 (2018년 4/4분기 ~ 2019년 3/4분기 기준)	향후 이행계획
대기질	◦방진시설 (총 4구간)	◦평가서(재협의)에 제시된 지점 중 1구간 일부 설치운영 ◦기 준공된 아파트 및 지구내 도로변에 방진시설 추가 운영중
수 질	◦침사지 설치	◦침사지 설치･운영 : 2019년 8월 31일 기준 총 1개소 운영 - 토목(3-2공구) : 현재 운영중인 침사지 없음 (유수지 활용 중). ※ 공사시 지구내 저류지 : 침사지로 활용 및 습지원 조성완료 - 건축(공동주택 9단지)공사 : 소규모 침사지 1개소 운영	◦ 공사완료 전까지 침사지 및 오수처리시설 유지･관리
	◦오수처리계획	◦서남물재생센터로 연계처리 - 토목 : 하수관거 연계처리 - 건축 : 정화조 설치 및 하수관거 연계처리
지형･지질	◦사면관리계획	◦가배수로, 천막지 포설, 법면 다짐	◦ 공사완료 전까지 저감시설 유지･관리
	◦절성토 사면보호공	◦안정구배적용(1:1.5 등) 및 사면보호공시행
	◦연약지반 처리	◦해당사항 없음 (연약지반 계측관리 및 연약지반 개량 P.B.D, D.C.M 시공 완료)
친환경적 자원순환	◦폐유저장시설 설치	◦운영중인 폐유보관시설 없음. - 도심지역특성을 고려한 주변 정비소 이용 유도	◦ 공사완료 전까지 폐유저장시설, 분리수거함 등 폐기물 저장시설 유지･관리
	◦분리수거함 설치	◦분리수거함 설치･운영 : 현장사무소 내
	◦이동화장실 설치	◦이동화장실 설치･운영
	◦건설폐기물 및 임목폐기물 적정처리	◦건설폐기물 적정 처리중 (전문처리업체에서 운반처리)
소음･진동	◦가설방음판넬 설치 (총 14구간)	◦평가서(재협의)에 제시된 가설방음판넬(2구간) 설치 운영 - ③마곡동주거지2, ⑫방화뉴타운 ◦지구내 기 준공된 아파트 및 학교시설 주변의 개발사업장에서 자체적으로 가설음판넬 설치 운영후 철거	◦ 공사시 가설방음판넬 및 방진벽 설치 및 유지･관리

(3) 환경관리비 집행내역

(단위 : 백만원)

구 분		2018년 1월 ~ 12월					2019년 1월 ~ 8월
		토 목			중앙공원	건축(3)	토 목			중앙공원	건축(3)
		2공구	3공구	3-2공구		9단지	2공구	3공구	3-2공구		9단지
환 경 보전비	환경오염 방지시설의 설치 및 운영 비용	264	43	112	38	78	-	-	50	70	45
	기타 시험검사비, 교육훈련비, 홍보물 제작비 등	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-
폐기물 처리 및 재활용비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소 계		264	43	112	38	78	-	-	50.5	70	45
합 계		535					165.5

나. 경미한 사업계획의 변경내용

◦ 환경영향평가법 시행규칙 제14조에 따라 승인기관장의 검토를 받지 않고 자체 변경한 경미한 사업계획

사업계획 변경일	사업계획 변경내용	환경보전방안 강구내용
2013. 9	◦ 비점오염처리시설 변경신고 변경 - 공사시 : 침사지 개소 변경 (7개소 → 6개소) ※ 현장여건 및 용량을 고려하여 변경하였음. - 운영시 : 비점오염처리시설 변경 (장치형 14개소 → 9개소, 스크린+영구저류지 1개소는 변경없음)	비점오염처리시설 변경건을 포함하여 5차 환경보전방안검토시 협의완료 (한강유역환경청 환경평가과-1987 (2014.03.12))

다. 협의내용 이행 현황

(1) 당초협의 (2008년 9월 5일(한강유역환경청 환경평가과-9644))

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
Ⅰ.총괄	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0
◦본 마곡지구 도시개발사업에 대한 협의의견 및 환경영향평가서에 제시된 환경영향 저감방안과 사후환경영향 조사계획(이하 “협의내용” 이라 함)은 본 사업계획에 반영․조치되어야 함			◦재협의 의견을 반영하여 변경됨.	-	-
◦평가서에 제시된 각종 저감방안과 본 협의내용은 환경에 미치는 악영향을 저감시키기 위한 것인 바, 그 목적에 부합하도록 설계에 반영하여 동 목적이 달성될 때까지 지속적으로 관리하여야 함			◦재협의 의견을 반영하여 변경됨.	-	-
◦공사 및 운영 시 예측하지 못한 상황 발생 또는 예측의 부적정 등으로 주변 환경에 추가 악영향이 있거나, 있을 것으로 예상될 경우 사전에 이에 대한 원인분석을 실시하고 본 협의내용 외 별도의 추가 대책을 신속히 강구․시행하여 환경관련 피해를 사전에 방지하여야 함			◦재협의 의견을 반영하여 변경됨.	-	-
◦본 사업 추진과 관련하여 주변 보호시설물, 농경지 및 인근 지역주민들의 생활환경 피해 등으로 인한 민원이 발생될 경우에는 사업자는 이해관계인들과 합리적인 협의 등을 거쳐 민원 해결방안을 강구하여야 함			◦재협의 의견을 반영하여 변경됨.	-	-
◦협의내용의 이행과 관련하여 다른 법령에 의한 인․허가, 승인, 신고 등이 필요한 사항에 대하여는 사전에 관계법령에 의한 절차를 거쳐야 함			◦재협의 의견을 반영하여 변경됨.	-	-

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
2. 사업계획(토지이용계획)	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0
□ 토지이용계획
◦토지이용계획은 환경영향평가서 토지이용계획 p23에 제시된 아래계획안을 기준으로 하되, 협의의견을 반영하여 변경․조정하여야 함. -계획안(총면적 3,364,000㎡) : 주택시설(661,622㎡ 19.7%이하), 상업시설(96,052㎡ 2.9%이하), 업무시설(350,699㎡ 10.4%이하), 연구복합시설(743,878㎡ 22.1%이하), 공공시설〔1,508,604㎡ 44.8%이상. (도로 513,598㎡ 15.3%이하), (보행자도로 8,464㎡ 0.3%이하), (종합의료시설 43,743㎡ 1.3%이하), (공공청사 50,956㎡ 1.5%이하), (학교 84,039㎡ 2.5%이하), (사회복지시설 1,000㎡ 0.02%이하), (광장 13,315㎡ 0.4%이하), (공원 483,992㎡ 14.4%이상), (녹지 238,323㎡ 7.1%이상), (주차장 20,332㎡ 0.6%이하), (열공급시설 26,444㎡ 0.8%이하), (전기공급시설 7,730㎡ 0.2%이하), (자원회수시설 14,724㎡ 0.4%이하), (방수설비 1,944㎡ 0.1%이하), (종교시설 3,145㎡ 0.1%이하)〕 -사업부지내에 계획중인 소각시설 및 열공급시설에 대한 시설 배치는 공동주택지 등으로 부터 충분한 이격거리를 두어 영향이 최소화되도록 하는 것이 바람직함.			◦재협의 및 환경보전방안검토 협의의견을 반영하여 토지이용계획이 변경됨.	-	-
3. 항목별 협의의견
가. 지형․지질
◦부지계획고는 지형변화의 최소화를 위해 가능한 한 현재의 자연지형을 최대한 이용하여 계획․조성하고 부지조성 공사로 인해 발생되는 성토 사면은 6m 이내로 하여야 함.			◦재협의 의견을 반영하여 변경됨.	-	-

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
◦절․성토지역은 생태․경관을 고려한 적절한 사면구배 유지 및 환경친화적인 사면보호공법이 적용․시행되도록 하여야 함. -절․성토지역에 대한 옹벽설치는 지양	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0	◦재협의 의견을 반영하여 변경됨.	-	-
◦사업시행시 부족토는 토석정보공유시스템(http://eis.kiscon.net) 등과 연계, 처리하여야 함.			◦토석정보공유시스템 등과 연계하여 필요시 토사정보를 공유하여 처리하고 있음.	-	제7장 부록 문서#32 -토사이용 관련자료
나. 동․식물상
◦공원, 완충․경관녹지 등 숲으로 조성되는 부지에는 자생종을 활용한 식물사회학적 식생조성 기법을 도입(자연식생을 모방한 생태숲)하여 다양한 생물서식공간을 제공하고 관람자들에게 쾌적한 환경을 제공하는 자연친화적인 녹지계획을 수립하여야 함. -조경용 식재도 외래종이나 적지적수가 아닌 수종은 가급적 최소화하고, 사업지역 잠재자연식생을 고려한 수종을 선정하여 자연친화적 식재 계획 수립 -경우에 따라 잠재자연식생과 관계없이 지역주민의 선호도에 의한 소나무숲이나 느티나무숲 등의 다양한 숲 조성 가능			◦재협의 및 환경보전방안검토 협의의견을 반영하여 변경됨.	-	-
◦사업지구내 조성하는 수계공간은 녹지축과 연결될 수 있도록 하고 자연형으로 정비하여야 하며, 생태형 친수공간을 조성하여야 함.			◦재협의 및 환경보전방안검토 협의의견을 반영하여 변경됨.	-	-
◦중앙공원 내 유수지는 생태형 저류지로 조성하고, 생태형 친수공간을 조성하여야 함. -저류지 내에는 수초 식재 및 부영양화 방지를 위한 적절한 정화시설(산소공급시설, 순환시설, 오존공급시설 등)의 설치 방안 마련			◦재협의 및 환경보전방안검토 협의의견을 반영하여 변경됨.	-	-

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
◦생태공원 내 조성예정인 큰기러기 등 조류 서식환경을 위한 대체서식지는 조류의 서식환경이 이루어질 수 있도록 조성하여야 함.	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0	◦재협의 및 환경보전방안검토 협의의견을 반영하여 변경됨.	-	-
다. 대기질
◦운영 시 사업지구 대기질을 양호하게 관리하기 위하여 대기질 현황 예측 시 주변지역의 유발교통량을 반영하고 예측결과(특히 PM10의 연평균 농도)를 바탕으로 기 수립된 저감방안의 적절성을 검토하여야 함.			◦환경영향평가 재협의(2010년 6월 25일)시 해당 의견을 반영하여 기 검토됨.	-	-
◦공사 시 대기질 모델링 예측결과 발생하는 NO2 농도가 사업지구 외 일부지역에서 환경기준을 상회하는 것으로 예측된 바, 아래와 같이 평가서 상 제시된 저감방안을 시행하여야 함. -공사 시 : 공사장비 집중투입 제한 및 공사시간 분산 등			◦공사장 비산먼지 저감 자발적 협약을 체결하여 비산먼지 저감방안을 철저히 이행하고 있음. - 방진시설(강판휀스) 설치 - 살수차의 주기적 살수 실시 - 세륜․세차시설 설치 운영중 - 공사장 내 차량속도 20㎞/hr이하로 제한 - 운행차량 적재함 덮개로 덮어서 운행 - 성토 법면 비산먼지 방진망 설치	-	사진 1-1~14 사진 2-1~18 사진 3-1~12 사진 4-1~8
◦고효율에너지기기 사용 등 에너지절약형 건축계획을 수립하고, 건축자재는 환경오염 유발 및 인체 유해성이 없는 환경친화적인 제품(환경마크제품 등)의 사용계획 수립			◦2014년 4~5월 및 2016년 6~7월 준공된 공동주택단지에서 신재생에너지(태양광발전 및 지열시스템)설비 운영중	-	사진 5-1~12
◦도료는 휘발성유기화합물의 발생이 적은 제품을 사용하여야 함.			◦건축공사시 사용되는 도료는 친환경 건축자재 인증을 받은 제품 사용	-	제7장 부록 문서#18 -친환경건축 자재인증서

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
라. 수 질	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0
◦사업지역 내 포장은 최소화하는 방안 강구 -주차장 등 불가피하게 포장하는 곳은 다공성 포장재료(예 : 잔디블록 등)를 사용 및 비점오염원처리시설 설치			◦재협의 및 환경보전방안검토 협의의견을 반영하여 변경됨.	-	-
◦공사 시, 빗물 등에 의한 토사 유출방지 대책을 수립․시행하여야 함 -침사지, 가배수로 설치, 강우 시 비닐 등의 차수재 도포 등			◦재협의 의견을 반영하여 변경됨.	-	사진 1-15~20 사진 2-19~23 사진 3-13~15 사진 4-9~10
◦강우시 사업지역 내 단시간에 수량 및 토사유출량의 증가가 예상되므로 가배수로, 침사지(저류지)는 현장여건 및 용량에 적합하도록 설치하여야 하며, 구간별로 적절히 배치하고 통수능력이 충분히 확보되도록 하여야 함.			◦재협의 및 환경보전방안검토 협의의견을 반영하여 변경됨.	-	-
◦공사시(26.18㎥/일) 및 운영시 발생 오수(53,632㎥/일)는 평가서에 제시한 서남물재생센터로 전량 유입․처리하여야 함 -사업지구내 오수처리시설 운영시 적정처리여부를 확인할 수 있도록 사후환경영향조사계획을 수립․시행하여야 함.			◦재협의 및 환경보전방안검토 협의의견을 반영하여 변경됨.	-	-
◦사업부지내 비점오염원 저감시설을 설치하고, 운영시 적정처리여부를 확인할 수 있도록 사후환경영향조사계획을 수립․시행하여야 함. -운영시 최초 1년은 월1회 이상(잔여기간 분기 1회) BOD, COD, SS, T-N, T-P 등 측정(지표수질, 저류지 수질)하여야 함.			◦재협의 및 환경보전방안검토 협의의견을 반영하여 사후환경영향조사계획이 변경됨.	-	-

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
◦사업부지의 지하수 수질에 대한 추가적인 현황 파악을 위해 현재 환경부 및 건설교통부에서 운영하고 있는 정보시스템을 활용하여 사업지구 내․외 지하수질에 대한 기존 측정결과를 확인하고, 오염 여부에 따른 저감방안을 수립하여야 함. ※ 기존 지하수질 측정자료는 건설교통부 국가지하수정보센터(http://www.gims.go.kr), 환경부 토양지하수정보시스템(http://www.sgis.or.kr) 및 환경영향평가 정보지원시스템(http://eiass.go.kr) 참고	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0	◦토양지하수정보시스템(https://sgis.nier.go.kr) 등 기존 지하수 측정자료를 검색하여 사업지구 주변 4개 지점에 대하여 수질변화유무를 파악하고 있음. - 세부내용은 “마곡구역 도시개발사업 사후 환경영향조사 결과통보서(SH공사)” 참조 - 측정자료 조사결과 2개 지점에서 2009년, 2013년 TCE 항목이 목표기준을 초과하였으나, 2014년부터 전 항목 목표기준을 만족함.	-	제7장 부록 -지하수측정망 조사결과
마. 토 양
◦공사 시 폐유보관시설(분기별 1회, 대상항목 : Cr, Pb, TPH, BTEX)에 대하여 정기적인 토양오염도 측정계획을 수립하여야 함.			◦2016년 3/4분기부터 운영중인 폐유보관시설 없음	-	-
◦사업지구 내 공장에 대하여 토양오염물질인 TCE, PCE 등을 용제로 사용하는 공정이 포함되어 있는지 재조사(취급,보관물질 자료를 추가적으로 조사)하여 토양오염개연성 여부를 평가하고, 오염의 개연성이 인정될 경우 충분한 개수의 조사지점을 선정하여 오염도 실측조사 실시 -실측결과 오염도가 토양오염 기준을 초과할 경우 이에 따른 대책 수립			◦사업지구내 토양오염조사 및 정밀조사, 오염토양정화조치를 이행완료함. - 조사기관: (재)자연환경연구소 - 정화기관 : ㈜에코필, ㈜드림바이오스 - 정화검증기관 : 우석대학교 산학협력단 - 오염토양정화조치 완료 : 2012.11.16	-	제7장 부록 문서#11 -토양오염처리 (토양오염조사, 정밀조사 보고서 및 성적서, 토양오염 정화계획 및 관련서류))

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
◦지구 내 지상/매립폐기물 존재 유무를 조사하고, 폐기물 발견 시 아래사항에 대한 시행결과를 명시하여야 함. -폐기물 종류, 규모, 투기 및 매립 이력, 침출수 유출 여부, 악취 등전반적인 폐기물 현황 -폐기물 발견지역의 토양오염 현황을 파악하기 위한 실측조사 실시 및 기준 초과시 오염토양에 대한 구체적인 정화대책 수립	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0	◦사업지구내 폐기물은 처리계획을 관계기관과 협의하여 처리완료 -처리대상 : 건설, 지정폐기물 -처리방법 : 폐기물중간처리업체 위탁처리, 침출수집수정 및 차단덮개설치 등 ◦공동주택 9단지 내 매립폐기물(생활계)에 대한 오염현황을 파악하기 위한 토양 오염조사결과, 토양오염우려기준 이내로 확인됨. -처리대상 : 폐기물매립구간 토양 -처리량 : 약 52,000ton	-	제7장 부록 문서#8,9,12 -폐기물분리 발주 계약서 -폐기물 신고필증 -사업지구내 적치폐기물 관련민원회신
◦오염토양지역에 대해서는 부지공사 시 적정한 정화대책을 수립․시행하고, 정화대책 시행 후 토양환경보전법상 정화검증을 실시하여야 함 -사업지구 내 존재하는 지상/매립폐기물을 전량 수거, 잔류 토양에 대하여 토양환경보전법에 따른 오염여부 검사 후 오염 확인 시 정화대책 시행 및 토양환경보전법상 정화검증 실시			◦토양오염정밀조사결과에 따라 토양오염지역에 대해 오염토양정화 공사 및 정화검증 전문기관과 계약을 체결하여 오염토양정화 완료 -복원공사기간 : 2011.2~2012.2 -보완 정화요청기간 : 2012.5~2012.9 -오염토양정화 완료 : 2012.11.16 (강서구청 환경과-22578) ◦토양오염처리 (토양오염방지 조치명령에 의거하여 마곡동 25-2번지 오염토양 정밀조사 및 토양오염정화 실시) -정화요청기간 : 2018.5~2018.9 -오염토양정화 완료 : 2018.08.20 (강서구청 환경과-30201)	-	제7장 부록 문서#11 -토양오염처리 (토양오염조사. 정밀조사 보고서 및 성적서, 토양오염 정화 계획 및 관련서류)

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
바. 폐기물	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0
◦공사 시 발생되는 각종 폐기물은 적정보관 설치․보관 후 전량 위탁처리하고, 특히 건설폐기물은 분리수거하여 재활용지침에 따라 최대한 재활용하고 재활용이 불가능한 건설폐기물 및 폐유는 전량 위탁 처리하여야 함.			◦재협의 의견을 반영하여 변경됨.	-	사진 1-21~28 사진 2-24~28 사진 3-16~21 사진 4-11~14
◦운영 시 발생되는 생활폐기물은 분리수거한 후 재활용 및 전량 위탁 처리하여야 하며, 음식물쓰레기는 분리수거 후 음식물쓰레기처리계획에 의거, 처리하여야 함.			◦2014년 4~5월 준공된 입주아파트단지와 2016년 6~7월에 준공된 입주아파트단지는 분리수거함이 설치 운영중에 있으며, 관할 지자체의 음식물쓰레기 처리계획에 의거 처리중	-	사진 5-21~24
사. 소음․진동
◦공사 시 사업부지 인근 공사장 생활소음 규제기준을 초과하는 지점에 대한 소음영향을 저감하기 위하여 아래와 같은 저감방안을 강구․시행하여야 하며, 민원이 발생할 경우에는 사업자를 중심으로 해결방안을 강구하여야 함. -가설방음판넬 설치(3∼10m이상), 저소음․진동 장비사용 및 투입대수 제한 -차량의 속도제한, 주간작업 실시 등			◦재협의 및 환경보전방안검토 협의의견을 반영하여 변경됨.	-	사진 1-12, 29~30 사진 2-14~15, 29~30 사진 3-9~10, 23 사진 4-7~8, 15~16
◦공사 시 사후환경영향조사계획은 사업지구 주변지역 및 정온시설을 조사지점으로 선정하고, 소음․진동도(주․야간), 가설방음판넬 설치여부 등을 조사하여야 함.			◦재협의 및 환경보전방안검토 협의의견을 반영하여 변경됨.	-	-
◦공동주택 조성시 도로변에 위치한 지역은 완충녹지 설치, 직각배치 등 소음 저감방안을 강구하여야 함.			◦재협의 의견을 반영하여 변경됨.	-	-

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
아. 악 취	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0
◦강서 농수산물 도매시장 및 서남물재생센터와 인접하여 계획 중인 공동주택 사이의 이격거리를 충분히 확보하는 등 악취 영향이 최소화 될 수 있는 저감대책을 수립․시행하여야 함.			◦반영 -서남물재생센터 : 경계부 공동주택 배치계획 삭제 (완충녹지계획 삭제) -강서농수산물도매시장 : 완충녹지 30m 확보	-	-
자. 경 관
◦자연경관을 조망할 수 있도록 통경축을 마련하고, 스카이라인의 개선을 위하여 공동주택 층고를 다양하게 배치하여야 함.			◦재협의 의견을 반영하여 변경됨.	-	-
◦사업부지 경계부의 녹지조성 공간은 경관이미지를 제고할 수 있는 수목 및 초본을 선정 식재하는 방안을 강구하여야 함.			◦재협의 의견을 반영하여 변경됨.	-	-
차. 문화재
◦공사 중 문화재가 발견될 경우에는 공사를 일시 중단하고 문화재 관련 법규에 따라 처리하여야 함.			◦문화재발굴조사 완료 1. 조사기관 : (재)한강문화재연구원 발굴기간 : 2009년 12월 1일∼30일 2. 공항아파트 철거관련 문화재조사(2012.2)	-	제7장 부록 문서#10 -문화재 및 유적발굴조사 관련서류
카. 기 타
◦사후환경영향조사는 “환경영향조사 등에 관한 규칙(환경부령)” 제3조의 규정에 의거, 사업 착공 시부터 공사 준공 후 3년까지 실시하여야 함.			◦재협의 의견을 반영하여 변경됨.	-	-

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
4. 환경영향평가서에 제시된 저감방안 요약	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0
가. 지형․지질
◦토공 작업에 따른 저감방안			◦재협의 의견을 반영하여 변경됨.	-	-
◦사면배수계획, 절토사면부 보호대책, 자연지반 안정대책(462∼465쪽)			◦재협의 의견을 반영하여 변경됨.	-	사진 1-15~18 사진 2-19~21 사진 3-13~14 사진 4-9
◦토사유출 저감대책 : 가배수로 및 침사지 설치			◦가배수로 및 침사지 설치 (2019년 8월 기준) - 토목 : 운영중인 침사지 없음. 저류지 및 유수지를 침사지로 연계운영 하였으나, 현재는 유수지만 연계운영중 - 아파트(9단지) : 소규모 침사지 1개소 운영중 - 서울식물원 : 현재 운영중인 침사지 없음. 저류지 내 공사시 사면덮개 및 오탁방지막 설치운영 후 공사완료로 철거됨	-	사진 1-15~18 사진 2-22 사진 3-15 사진 4-10
◦사후환경영향조사계획(평가서 465쪽)			◦재협의 의견을 반영하여 변경됨. (2012년 1분기부터 변경시행중임)	-	-
나. 동․식물상(평가서 501∼514쪽, 보완서 11∼16쪽)
◦식물상(평가서 501∼511쪽) -녹지 조성계획수립(공원, 연결녹지축, 수변공간축, 친수공간등) -실개천 조성계획			◦재협의 및 환경보전방안검토 협의의견을 반영하여 변경됨. (실개천 조성계획은 삭제됨)	-	사진 1-32 사진 2-32 사진 3-24
◦동물상(평가서 512∼513쪽) -수로가 교란되는 절․성토공사는 가능한 최소화 하고 동물의 주요번식시기인 5∼6월의 수생동물 산란기를 피하여 실시 -큰기러기 보호대책 및 대체서식지 조성계획			◦재협의 의견을 반영하여 변경됨.	-	-
◦사후환경영향조사계획(평가서 514쪽, 보완서 16쪽)			◦재협의 의견을 반영하여 변경됨. (2012년 1분기부터 변경시행중임)	-	-

협   의   내   용

년 월 일

공정율(%)

이   행   내   역

미이행사항 및

사후대책

비 고

다. 대기질 (평가서 249∼267쪽)

2018.09.01

∼

2019.08.31

2019년 8월

(토목)

1공구 : 100.0

2공구 : 100.0

3공구 : 100.0

3-2공구 : 87.4

(건축1, 2)

: 100.0
(건축3)
9단지 : 52.4

(조경)

1공구 : 100.0

2공구 1차

: 100.0

2공구 2차

: 76.2

(서울식물원)

: 99.0

◦공사시

-비산먼지 발생 저감방안 : 가설 방진망 설치(1m) 및 주기적 살수, 세륜․세차시설 설치

-운행차량 적재함 덮개로 덮어서 운행

-공사장 내 차량속도 20㎞/hr이하로 제한

-환경친화형 도료사용

◦재협의 의견을 반영하여 변경됨.

-

사진 1-1~14

사진 2-1~18

사진 3-1~12

사진 4-1~8

◦운영시

-난방․취사용연료는 LNG사용

-환경정화수종 선정․식재 등 완충녹지를 포함한 녹지시설 확보

◦재협의 의견을 반영하여 변경됨.

-

-

◦사후환경영향조사계획 수립(평가서 266∼267쪽)

◦재협의 및 환경보전방안검토(2차, 4차, 8차)   협의의견을 반영하여 변경됨.

(2012년 1분기부터 변경시행중임)

-

-

라. 수 질(평가서 315∼344쪽)

◦공사시

-토사유출 및 홍수유출량 저감대책 : 임시 침사지 겸 저류지 5개소(33,944㎥) 설치, 가배수로 설치

◦재협의 의견을 반영하여 변경됨.

- 현장여건을 고려하여 필요시 침사지 및

가배수로 설치 운영 중

※ 환경영향평가시 제시된 침사지 운영현황

구 분		깊이(m)	상단면적(㎡)	비 고
1공구	침사지 TF	4.5	102,723	2016. 9 철거
	침사지 TE	1.51	10,754	2013. 8 철거
2공구	침사지 TA	2.00	784	2014.10 철거
	침사지 TB	1.50	441	2014.10 철거
	침사지 TC	1.46	4,756	2014.10 철거
	침사지 TD	3.00	13,356	2015. 4 철거

-

사진 2-22

사진 3-15

사진 4-10

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
◦운영시 -오수처리계획 : 서남물재생센터 -비점오염원 저감시설은 장치형 처리시설 설치	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0	◦재협의 및 환경보전방안검토(2차, 5차) 협의의견을 반영하여 변경됨.	-	사진 5-14
◦사후환경영향조사계획 수립(평가서 341∼344쪽)			◦재협의 및 환경보전방안검토 협의의견을 반영하여 변경시행중	-	-
마. 토 양(평가서 426∼432쪽, 보완서 17∼23쪽)
◦지장물 철거 시 처리대책			◦협의내용에 준하여 지장물 철거 시 토양오염이 발생하지 않도록 조치중 - 지장물 1,317개소 중 총 1,315개소 철거완료 - 2018년 9월~2019년 8월 지장물(건축물) 1개소(아파트(4동) 및 관리동(1동)) 철거 완료	-	제7장 부록 문서#25 -석면조사결과 보고서
◦토양오염 확인시 처리대책			◦토양오염정밀조사결과에 따라 토양오염지역에 대해 오염토양정화 공사 및 정화검증 전문기관과 계약을 체결하여 오염토양정화 완료 -복원공사기간 : 2011.2~2012.2 -보완 정화요청기간 : 2012.5~2012.9 -오염토양정화 완료 : 2012.11.16 (강서구청 환경과-22578) ◦토양오염처리 (토양오염방지 조치명령에 의거하여 마곡동 25-2번지 오염토양 정밀조사 및 토양오염정화 실시) -정화요청기간 : 2018.5~2018.9 -오염토양정화 완료 : 2018.08.20 (강서구청 환경과-30201)	-	제7장 부록 문서#11 -토양오염처리 (토양오염조사. 정밀조사 보고서 및 성적서, 토양오염 정화 계획 및 관련서류)
◦사후환경영향조사계획 수립(평가서 431∼432쪽, 보완서 22∼23쪽)			◦재협의 의견을 반영하여 변경됨. (2012년 1분기부터 변경시행중임)	-	-

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
바. 친환경적 자원순환 (평가서 536∼546쪽)	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0
◦공사시 -해체공사 시 건설폐기물 처리계획 : 해체공사현장에서의 폐기물 분리배출 및 철거전 이주민들에 의해 발생하는 폐기물, 유가물 처리 -투입장비에 의한 폐유처리대책 -투입인부에 의한 생활폐기물 및 분뇨처리대책			◦재협의 의견을 반영하여 변경됨.	-	사진 1-21~28 사진 2-24~28 사진 3-16~21 사진 4-11~14
◦운영시 : 생활폐기물 처리대책 : 성상별 처리			◦2014년 4~5월, 2016년 6~7월 준공된 공동주택단지는 분리수거함이 설치되어 성상별로 처리중임.	-	사진 5-21~24
◦사후환경영향조사계획 수립(평가서 546쪽)			◦재협의 의견을 반영하여 변경됨. (2012년 1분기부터 변경시행중임)	-	-
사. 소음․진동(평가서 617∼631쪽)
◦공사시 -가설방음판넬 설치(높이 3∼10m) -장비의 분산투입 -건설공사장 소음관리요령 준수, 작업차량 속도제한(20㎞/hr 이내)			◦재협의 의견을 반영하여 변경됨.	-	사진 1-12, 29~30 사진 2-14~15, 29~30 사진 3-9~10, 23 사진 4-7~8, 15~16
◦운영시 -도로변 지역에 녹지 및 공원조성, 건축선 이격, 건축물 직각배치, 방음벽설치 등 소음저감대책 수립 -소음저감시설 설치			◦재협의 및 환경보전방안검토 협의의견을 반영하여 변경됨	-	사진 5-17~20, 41~45, 51
◦사후환경영향조사계획 수립(평가서 629∼631쪽)			◦재협의 및 환경보전방안검토(2차) 협의의견을 반영하여 변경됨. (2012년 1분기부터 변경시행중임)	-	-

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
아. 경 관(평가서 671∼684쪽)	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0
◦사업부지내 녹지 확보 등 공원 및 녹지계획 ◦공동주택은 스카이라인 계획			◦사업부지 내 공원녹지계획 수립, 시행 중 ◦통경축 및 스카이라인의 개선을 위해 공동주택 층고를 다양하게 배치토록 지구단위계획에 반영	-	-
6. 기타행정사항
가. 사업승인기관의 장(서울특별시장)
◦환경․교통․재해등에관한영향평가법 제20조제4항의 규정에 의하여 협의내용을 지체없이 사업자에게 통보하여 협의내용에 따른 필요한 조치를 하도록 하거나 협의내용에 따른 필요한 조치를 취하여야 함.			◦해당사항 없음.	-	-
◦환경․교통․재해등에관한영향평가법 제21조제2항 및 환경영향평가서작성등에관한규정(환경부고시 제2007-94호)의 규정에 의하여 사업계획에 협의내용이 반영되었는지 여부를 확인하고, 환경관련 사업계획 승인내용을 “붙임2”의 서식에 따라 승인일로부터 30일 이내에 우리청에 통보하여야 함.			◦해당사항 없음.	-	-
◦통보받은 협의내용에 대하여 이의가 있는 경우에는 환경․교통․재해등에관한영향평가법 제22조 및 같은법시행령 관계규정에 의하여 협의내용을 통보받은 날부터 90일 이내에 우리청에 이의신청서를 제출하여야 함.			◦해당사항 없음.	-	-
◦환경․교통․재해등에관한영향평가법 제24조의 규정에 의한 재협의 대상에 해당되지 않는 사업계획 변경으로서 협의내용의 변경을 가져오는 경우 미리 협의내용변경에 따른 환경영향저감방안을 사업계획에 반영(변경승인 등) 되도록 하고, 그 내용을 우리청에 통보하여야 함.			◦해당사항 없음.	-	-

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
◦환경․교통․재해등에관한영향평가법 제24조의 규정에 의한 협의내용 변경 시 환경영향저감방안을 검토하거나 강구함에 있어 필요하다고 인정하는 경우, 우리청의 의견을 들을 수 있으며 특히 같은 법 시행령 제24조 제2항에 규정된 사유 및 아래 사항에 대하여는 반드시 사전에 우리청의 의견을 듣거나 협의하여야 함. -공원․녹지 축소, 공원․녹지 설치 지역 위치변경, 대기, 소음․진동, 수질, 토양 등 환경영향저감방안, 사후환경영향조사계획 변경	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0	◦사업계획 등 변경시 환경청과 협의함. ※ 1차 환경보전방안 검토의견 알림(2011.7.29) 2차 환경보전방안 검토의견 알림(2012.7.10) 3차 환경보전방안 검토의견 알림(2012.9.17) 4차 환경보전방안 검토의견 알림(2013.5. 9) 5차 환경보전방안 검토의견 알림(2014.3.12) 6차 환경보전방안 검토의견 알림(2015.4. 3) 7차 환경보전방안 검토의견 알림(2017.3.21) 8차 환경보전방안 검토의견 알림(2019.6. 3)	-	제7장 부록 문서#6,7 -실시계획변경 인가고시 -환경보전방안 검토의견
◦동 사업은 “자연환경보전법” 제49조의 규정에 의한 생태계보전협력금 부과대상에 해당되는 바, 동법 제50조의 규정에 의해 동 사업을 승인한 날부터 20일 이내에 사업자, 사업내용, 사업의 규모 등을 동법 시행규칙 제47조제2항 별지 제38호 서식에 의하여 사업지역을 관할하는 시․도지사에게 통보하여야 함.			◦해당사항 없음.	-	-
◦환경․교통․재해등에관한영향평가법 제26조 및 같은 법 시행령 제25조의 규정에 의해 협의내용이 이행되도록 사업자를 감독하고, 협의내용 이행여부 등 사후관리 결과를 다음해 1월 31일까지 우리청에 통보하여야 함.			◦해당사항 없음.	-	-
나. 사업자 (SH공사)
◦환경영향평가 협의내용을 사업계획에 반영하고, 환경․교통․재해등에관한영향평가법 제25조제1항의 규정에 의하여 사업계획에 반영된 협의내용을 이행하여야 함.			◦협의내용 이행 중	-	-

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
◦통보받은 협의내용에 대하여 이의가 있는 경우에는 환경․교통․재해등에관한영향평가법 제22조 및 같은법시행령 관계규정에 의하여 협의내용을 통보받은 날부터 90일 이내에 승인기관을 거쳐 우리청에 이의신청서를 제출하여야 함.	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0	◦해당사항 없음.	-	-
◦본 사업추진 중 환경․교통․재해등에관한영향평가법 제23조의 규정에 의한 재협의 대상에 해당되는 범위이상으로 사업계획 등을 변경하고자 할 경우에는 당해 사업시행 전에 우리청과 재협의하여야 하며, 재협의 대상에 해당되지는 않으나 사업계획 등의 변경에 따라 협의내용의 변경을 가져오는 경우에는 같은법 제24조의 규정에 의거 환경영향저감방안에 대하여 승인기관의 사전검토를 받아야 하며, 특히 같은 법 시행령 제24조 제2항에 규정된 사유 및 아래사항에 대하여는 반드시 사전에 우리청의 의견을 듣거나 협의하여야 함. -공원․녹지 면적 축소 및 위치변경, 대기, 소음․진동, 수질, 토양 등 환경영향저감방안, 사후환경영향조사계획 변경			◦사업계획 등 변경시 환경청과 협의함. ※ 1차 환경보전방안 검토의견 알림(2011.7.29) 2차 환경보전방안 검토의견 알림(2012.7.10) 3차 환경보전방안 검토의견 알림(2012.9.17) 4차 환경보전방안 검토의견 알림(2013.5. 9) 5차 환경보전방안 검토의견 알림(2014.3.12) 6차 환경보전방안 검토의견 알림(2015.4. 3) 7차 환경보전방안 검토의견 알림(2017.3.21) 8차 환경보전방안 검토의견 알림(2019.6. 3)	-	제7장 부록 문서#6,7 -실시계획변경 인가고시 -환경보전방안 검토의견
◦환경․교통․재해등에관한영향평가법 제25조의 규정에 따라 본 사업의 공사현장에는 협의내용 등을 기재한 관리대장을 비치하고 협의내용관리책임자를 지정하되, 협의내용관리책임자를 지정(변경포함)한 때에는 이를 승인기관 및 우리청에 통보하여야 함. (미이행시 환경․교통․재해등에관한영향평가법 제42조의 규정에 따라 과태료 부과)			◦공사현장에는 협의내용 등을 기재한 관리대장을 비치중이며, 협의내용관리책임자 지정통보 완료 -협의내용관리책임자 변경 통보(2012.5)	-	제7장 부록 문서#3,4 -협의내용관리 책임자 지정 통보서 및 변경통보서
◦환경․교통․재해등에관한영향평가법 제27조의 규정에 의하여 사업을 착공 또는 준공하거나 3월 이상 공사를 중지하고자 할 때에는 승인기관 및 우리청에 이를 통보하여야 함. (미이행시 환경․교통․재해등에관한영향평가법 제42조의 규정에 따라 과태료 부과)			◦해당사항 없음.	-	-

(2) 재협의 (2010년 6월 25일(한강유역환경청 환경평가과-5953))

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
Ⅰ.총괄	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0
◦본 마곡 도시개발사업[총 면적 3,665,336㎡(금회 증가 301,745㎡, 기협의 3,363,591㎡)]에 대한 협의의견 및 환경영향평가서(추가자료 포함)에 제시된 환경영향 저감방안과 환경영향조사계획(이하 “협의내용”이라 함)은 반드시 사업계획에 반영․이행하여야 함.			◦환경영향평가서(재협의 및 보완서 포함), 환경보전방안검토서에 제시된 환경영향 저감방안과 사후환경영향 조사계획을 사업계획에 반영하였음. ◦실시계획변경인가(2017년 5월 4일)에 의거하여 총 면적이 3,665,783㎡로 변경됨.	-	제7장 부록 문서#6 -실시계획변경 인가고시
◦환경영향평가서에 제시된 저감방안과 본 협의내용은 환경에 미치는 악영향을 저감시키기 위한 것인 바, 그 목적에 부합하도록 설계에 반영하여 동 목적이 달성될 때까지 지속적으로 관리하여야 함.			◦평가서 및 환경보전방안검토서에 제시된 각종 저감방안과 본 협의내용을 설계에 반영하여 환경에 미치는 악영향을 저감시키기 위하여 각종 저감방안을 지속적으로 관리중에 있음 - 사후환경영향조사 용역체결 : 2009년 9월 22일	-	-
◦공사 및 운영 시 환경영향평가 과정에서 예측하지 못한 상황의 발생 또는 예측의 부적정 등으로 당해 사업지역 및 주변환경(자연환경, 대기질, 수질, 소음․진동, 주거환경 등)이 악화되거나 악화될 우려가 있을 경우, 사업자는 이에 대한 원인 분석 및 별도의 환경저감대책을 신속히 강구․시행하여야 함.			◦추가 대책 시행현황 - 기존 우오수 합류수로에 의한 악취 발생 처리 방안 수립 : 탈취제 살포 - 2014년 10월 철새폐사처리 및 대책강구 - 현장 여건을 고려한 추가저감대책 수행 중 (2014년 1분기부터 지구내 준공 아파트 및 학교시설이 분포하는 경우 가설휀스 및 가설방음판넬 설치 운영하였음.)	-	제7장 부록 문서#24 -철새폐사원인 및 조치사항
◦본 사업추진과 관련하여 주변 보호시설물, 농경지 및 인근 지역주민들의 생활환경 피해 등으로 인한 민원이 발생될 경우에는 이해관계인들과 합리적인 협의 등을 거쳐 민원 해결방안을 강구하여야 함.			◦본 사업 추진과 관련하여 환경피해 등으로 인한 민원발생시 이해관계인들과 협의 등을 거쳐 민원 해결방안을 강구하고 있음. - 농산물도매시장 관련 소음민원 협의 완료 (방음벽 시공완료) - 건축 9단지 : 민원 이해관계자와 협의중	-	사진 5-51 제7장 부록 문서#23 -추가 환경 영향저감대책 강구

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
◦협의내용의 이행과 관련하여 다른 법령에 의한 인․허가, 승인, 신고 등이 필요한 사항에 대하여는 사전에 관계법령에 의한 절차를 거쳐야 함.	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0	◦협의내용의 이행과 관련하여 다른 법령에 의한 인․허가, 승인, 신고 등이 필요한 사항에 대하여는 사전에 관계법령에 의한 절차를 이행중에 있음.	-	-
2. 세부 협의내용
◦평가서에 제시한 아래 토지이용계획을 기준으로 하되, 계획변경이 수반되는 협의의견은 이를 반영하여 조정․변경하여야 함			◦토지이용계획은 제시된 계획안을 기준으로 본 협의의견과 타기관 협의의견을 반영하여 변경․조정하였음. ※ 실시계획변경인가(2011. 12. 29) 실시계획변경인가(2012. 10. 11) 실시계획변경인가(2013. 7. 25) 실시계획변경인가(2013. 11. 14) 실시계획변경인가(2014. 5. 8) 실시계획변경인가(2014. 7. 3)정정고시 실시계획변경인가(2014. 12. 26) 실시계획변경인가(2015. 5. 28) 실시계획변경인가(2016. 7. 28) 실시계획변경인가(2016. 12. 29) 실시계획변경인가(2017. 5. 4) 실시계획변경인가(2017. 7. 27) 실시계획변경인가(2017. 12. 14) 실시계획변경인가(2018. 12. 27) 실시계획변경인가(2019. 8. 22)	-	제7장 부록 문서#6,7 -실시계획변경 인가고시 -환경보전방안 검토의견
가. 토지이용
-계획안[총면적 3,665,336㎡(금회 증가 301,745㎡, 기협의 3,363,591㎡)] ․주거용지(618,924㎡ 16.9%이하) : 단독주택, 공동주택 ․상업용지(145,304㎡ 4.0%이하) : 일반상업 ․업무용지(323,516 8.8%이하) : 국제업무 ․산업시설용지(737,011 20.1%이하) : 연구개발 ․기반시설용지(1,778,204㎡ 48.5%이상) : 근린공원(559,333㎡ 15.3%이상), 어린이공원(19,646㎡ 0.5%이상), 경관녹지(1,068㎡이상), 연결녹지 (233,069㎡ 6.4%이상), 공공공지(815㎡이상), 유수지(107,320㎡ 2.9%이상) ․기타시설용지(62,377㎡ 1.6%이하) : 편익시설, 택시차고지 등
나. 지형․지질
◦최대한 현재의 자연지형이 유지되도록 부지조성 시 발생하는 절․성토사면은 최소화하여 조성하고, 주변 생태계와 부합하도록 녹화계획을 수립․시행하여야 함 -사면 구간은 적절한 사면구배 유지, 환경친화형 사면안정화 및 생태복원방안 강구 호안은 인공구조물이 노출되지 않도록 생태공법 적용			◦현지형을 최대한 이용하도록 설계반영 ◦사면발생구간은 적절한 사면구배 적용시행 공사중(9단지, 유수지) 그 외 구간 2019년 8월 현재 공사완료 ◦서울식물원 사면부 사면보호공 (Seed Spray) 시공 : 면적 9,360㎡(2016년 3월 시행)	-	사진 1-15~18 사진 2-19~21 사진 3-13~14 사진 4-19

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
다. 동․식물상	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0
◦수변은 생태보전 공간과 친수(시민이용)공간을 구분하여 설계하고, 생태습지, 인공섬 등 조류의 서식공간을 확보, 전문가를 통한 지속적인 모니터링을 실시하여야 함			◦워터프론트 사업을 서울식물원 조성계획으로 변경 (2019.5.개장) - 6차 환경보전방안검토 협의시(2015. 4. 3) 일부계획 변경 (큰기러기의 생태특성을 반영하여 사구형태 습지(취식지, 휴식지 포함)조성 및 먹이식물 식재계획 수립 - 저류지에 습지조성 및 먹이식물 식재 완료	-	제7장 부록 문서#27 -조류 서식지 조성계획 사진 5-52
◦공원, 연결녹지 등으로 조성되는 부지에는 자생종을 활용하여 다양한 생물서식공간을 제공하고 이용자에게 쾌적한 환경을 제공하는 자연친화적인 녹지계획을 수립하여야 함			◦조경공사 시행중 (2019년 8월 기준) - 근린공원 : 2개소 완료 - 문화공원 : 4개소 완료 - 어린이공원 : 7개소 완료 - 소공원 : 1개소 완료 - 연결녹지 : 50개소 완료 - 경관녹지 : 5개소 완료 (식재수종 : 느티나무, 매화나무, 산수유나무, 이팝나무, 조형소나무, 일반소나무 등) - 기존 가로수 재활용 : 메타세콰이어 68주 - 근린공원 1개소, 문화공원 1개소 조성공사 중 - 경관녹지 1개소, 어린이공원 1개소 조성예정	-	사진 1-32 사진 2-32 사진 3-24 제3장(동식물상편 )참조 제7장 부록 문서#21 -정화수종 식재현황 제7장 부록 문서#39 -가로수 이식 현황
◦사업지구 경계부 도로와 인접한 공동주택, 연구개발용지 부지 등에 완충녹지 또는 완충기능의 조경녹지를 조성하여야 함			◦연결녹지 조성완료 - 49개소 : 2018년 6월 조성완료 - 1개소 : 2018년 12월 조성완료 - 산사나무, 소나무, 왕벚나무등 다양한 수종 식재	-	제3장(동식물상편 )참조

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
◦사업지구 내 공동주택 등 건축물 옥상에 녹화 방안을 강구하여야 함	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0	◦2014년 4~5월 준공된 공동주택 단지(1~7단지, 14~15단지)내 옥상 녹화 시공완료 ◦2014년 12월 빗물펌프장(신규) 옥상녹화 시공완료 ◦2016년 6~7월 준공된 공동주택 단지(8단지, 10-1, 11, 12단지) 및 빗물펌프장 옥상 녹화 시공완료	-	사진 5-29~30 사진 5-32 사진 5-31
라. 수 질				-
◦공사시 빗물 등에 의한 토사 유출방지 대책을 수립․시행하여야 함 -임시침사지, 가배수로 설치, 강우 시 비닐 등의 차수재 도포 등			◦세부협의 이행내용 참조 - 5차 환경보전방안검토 협의시 비점오염원 변경신고 완료 ․ 장치형 14개소 ⇒ 9개소 ․ 임시침사지 7개소 ⇒ 6개소 ◦공사구간 현장여건을 고려하여 가배수로 및 침사지 설치 운영(2019년 8월 기준) - 토목 : 운영중인 침사지 없음. 저류지 및 유수지를 침사지로 연계운영 하였으나, 현재는 유수지만 연계운영중 - 아파트(9단지) : 소규모 침사지 1개소 운영중 - 서울식물원 : 현재 운영중인 침사지 없음. 저류지 내 공사시 사면덮개 및 오탁방지막 설치운영 후 공사완료로 철거됨		사진 1-18~21 사진 2-22~23 사진 3-15 사진 4-12

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
◦공사시 오수(33㎥/일) 및 운영시 발생 오수(112,615㎥/일)는 평가서에 제시한 서남물재생센터로 유입․처리하고, 발생 폐수는(2,350㎥/일) 개별 폐수배출업체에서 1차처리 후 서남물재생센터로 유입․처리하여야 함	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0	◦공사시 발생오수는 서남물재생센터로 유입 처리중 - 사업지구내 현장사무소의 오수는 전량 신설하수관거에 연계되어 서남물재생센터로 유입처리중	-	제7장 부록 문서#14 오수처리 현황
◦운영시 사업지구 내 필요한 용수는 전량 상수 공급을 원칙으로 하며 별도의 지하수 개발을 지양하여야 함			◦상수관 매설공사 시행중 - 서울식물원 현장내 지하관정 6개소 설치 완료 : 조경용수로 사용중	-	-
◦워터프론트 조성에 따라 비점오염원 부하량 증가가 예상되므로, 초기우수에 의해 비점오염물질이 외부로 직유출되지 않도록 평가서에 제시한 초기우수 배제계획 및 비점오염원관리방안을 이행하여야 함. -SA∼SN, WA, WB+WC유역의 초기우수는 차집하여 별도의 관로를 통해 서남물재생센터에서 처리하고, 후속강우는 By-pass Line을 통해 워터프론트 내 저류지로 이동. -WD 유역의 초기우수는 전처리시설(스크린형)에서 1차 처리 후 저류지에서 처리 -저류지는「비점오염저감시설의 설치 및 관리․운영 매뉴얼(2008.12, 환경부)」상 저류지 유지․관리 계획에 따라 시행			◦워터프론트 사업을 서울식물원 조성계획으로 변경 - 2017년 3월 한강유역환경청과 환경보전방안 검토(7차)시 총량오염총량협의 완료 ◦비점오염원 설치변경신고(2012.7) ◦비점오염원 설치변경신고(2013.9) ◦초기우수처리시설 설치현황 - 장치형 9개소 설치 완료 - 전처리시설(스크린형) 설치 완료		제7장 부록 문서#15 -비점오염원 설치신고 (사업지구내 비점오염원 설치변경 신고통보서, 초기우수 처리시설 위치도) 사진 5-14, 47~50

협   의   내   용

년 월 일

공정율(%)

이   행   내   역

미이행사항 및

사후대책

비 고

◦워터프론트 내 유수지, 호수공원 등에는 수초 식재 및 부영양화 방지를 위한 적절한 정화시설(산소공급시설, 순환시설, 오존공급시설 등)을 설치하는 방안을 강구하여야 함.

2018.09.01

∼

2019.08.31

2019년 8월

(토목)

1공구 : 100.0

2공구 : 100.0

3공구 : 100.0

3-2공구 : 87.4

(건축1, 2)

: 100.0
(건축3)
9단지 : 52.4

(조경)

1공구 : 100.0

2공구 1차

: 100.0

2공구 2차

: 76.2

(서울식물원)

: 99.0

◦워터프론트 사업을 서울식물원 조성계획으로 변경, 수처리시설 운영 중 (동절기 : 일시중단)

-환경보전방안검토(6차)시 서울식물원 수질관리계획(안) 협의완료 : 수처리시설(2,500㎥/일), 목표수질 호소수질기준 Ⅲ 제시됨

- 순환시설 설치공사 중

- 분수 및 와류 시설 2개소 설치 운영중

-

문서#40 서울식물원 정화시설 설치 계획

사진 5-56

◦사업부지 내 토양 생태계 보전 및 수원함양 증진 등을 위하여 포장지역은 최소화하여야 함.

-포장지역 중 대형차량의 주차, 통행으로 이용되는 지역 이외에는 투수성 포장재(잔디블럭 등)를 활용하여 포장하는 방안을 강구하여야 함.

◦아파트 단지내 투수성 블록 시공

- 다공성 포장재료 사용

◦어린이공원(1~3호) 및 소공원, 연결녹지(33~34호)에 투수성포장 적용 시공 (2015년시행)

◦근린공원(2~3호), 어린이공원(5호) 및 연결녹지(1~2, 37호)에 투수성포장 적용 시공(2016년 6월 완료)

◦근린공원(1호) 투수성포장 적용 시공

(2019년 5월 완료)

구 분	투수성 포장 시공 현황 (2019년 8월)
	시공 완료	시공중	시공 예정	총 개소
근린공원	3	-	-	3
어린이 공원	7	-	1	8
소공원	1	-	-	1
문화공원	4	1	-	5
연결녹지	50	-	-	50

-

사진 5-33~40

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
◦운영시 최초 1년은 월 1회 이상(잔여기간 분기 1회) BOD, COD, SS, T-N, T-P 등을 측정(지표수질, 저류지 수질)하여 평가서에 제시한 워터프론트 내 목표수질을 달성할 수 있도록 사후환경영향조사 계획을 수립하여야 함.	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0	◦이행시기 미도래 - 환경보전방안검토(6차) 협의시 제시된‘중앙공원 수질관리계획(안)’으로 목표수질기준 변경됨. - 측정결과, 목표수질 호소수질기준 Ⅲ을 만족하는 것으로 조사됨.	-	제7장 부록 문서#7 -환경보전방안 검토의견 (6차)
마. 대기질
◦공사 시 인근지역에서의 비산먼지 피해를 저감하기 위하여 진입도로는 선포장하고, 공사차량 진출입로에 세륜․측면살수시설을 설치, 공사용 차량 덮개 실시, 차량 운행속도 제한, 가설방진망 설치 등 저감방안을 철저히 이행하여야 함.			◦공사장 비산먼지 저감 자발적 협약을 체결하여 비산먼지 저감방안을 철저히 이행하고 있음. - 방진시설(강판휀스) 설치 - 살수차의 주기적 살수 실시 - 세륜․세차시설 설치(2019년 8월 기준 : 2개소) ․ 토목(3-2공구) 1개소 ․ 건축(공동주택 9단지) 1개소 - 공사장 내 차량속도 20㎞/hr이하로 제한 - 운행차량 적재함 덮개로 덮어서 운행 - 성토 법면 비산먼지 방진망 설치	-	사진 1-1~14 사진 2-1~18 사진 3-1~12 사진 4-1~9 제7장 부록 문서#13 -비산먼저 저감대책 자발적 협약서 -미세먼지 비상저감 조치 시행

협   의   내   용

년 월 일

공정율(%)

이   행   내   역

미이행사항 및

사후대책

비 고

◦연료사용 및 난방시 청정연료(LNG, 저유황연료 등)를 사용하거나 고형연료제품 등 신재생에너지를 사용하여야 함.

2018.09.01

∼

2019.08.31

2019년 8월

(토목)

1공구 : 100.0

2공구 : 100.0

3공구 : 100.0

3-2공구 : 87.4

(건축1, 2)

: 100.0
(건축3)
9단지 : 52.4

(조경)

1공구 : 100.0

2공구 1차

: 100.0

2공구 2차

: 76.2

(서울식물원)

: 99.0

◦2014년 4~5월 준공된 공동주택단지에서 지열, 태양 등을 이용한 신재생에너지 설비 설치 운영중

단지명	태양광 용량(KW)	지열 용량(KW)
마곡지구 1단지	34	106
마곡지구 2단지	72	106
마곡지구 3단지	48	212
마곡지구 4단지	71	106
마곡지구 5단지	77	221
마곡지구 6단지	226	212
마곡지구 7단지	181	184
마곡지구14단지	197	257
마곡지구15단지	161	240

◦2016년 6~7월 준공된 공동주택단지(8,10-1, 11,12단지)에 지열, 태양 등을 이용한 신재생에너지 설비 설치 운영중

단지명	태양광 용량(KW)	지열 용량(KW)
마곡 8단지	80	222
마곡 10-1단지	105	150
마곡 11.12단지	85	111

-

사진 5-1~12

바. 친환경적 자원순환

◦공사 및 운영 시 발생하는 각종 폐기물의 종류별 발생량을 산정하고, 자원순환 및 처리계획을 수립․시행하여야 함.

◦건설폐기물 재활용 및 위탁처리중

-발생폐기물은 협의내용 및 관련규정에 의거 적정처리중

-

제7장 부록

문서#8,9

-폐기물 분리   발주 계약서   및 신고필증

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
사. 소음․진동	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0
◦공사 시 및 운영 시 평가서 및 추가자료에 제시한 저감방안을 철저히 이행하고 민원이 발생할 경우에는 사업자를 중심으로 해결방안을 강구하여야 함. -공사 시 가설방음판넬 설치 후에도 소음 기준치를 초과하는 지역은 평가서에 제시한 국소방음커버 및 이동식 방음판넬 설치			◦가설방음판넬(강판가설휀스 포함)은 현장 여건 및 주민 요구사항을 반영하여 설치중 ◦사업지구내 입주 공동주택 주변지역(4, 7, 14, 15단지)의 건설현장에 대해서는 2014년 1분기부터 추가로 가설방음판넬 및 가설휀스 등을 설치운영후 준공함에 따라 철거완료 -공동주택 9단지 주변에 가설방음판넬 및 가설휀스 등 재설치 -차량 속도제한, 주간작업 시행중 -이동식 소음저감시설 설치 운영 (건축 9단지 : 2017년 2월~7월, 10월~11월 운영) (토목 3-2공구 : 2017년 1월 운영)	-	제3장 환경 영향조사 실시내용 및 조사결과조치 (7)소음진동편 참조 사진 1-12, 29~31 사진 2-1~15, 29~31 사진 3-1~10, 23 사진 4-1~8
-운영 시 건축선 추가이격, 층고제한, 방음벽 또는 소음감쇠기 설치, 저소음포장 등			◦저소음포장 공사시행중 -2014년 시공구간 : 광(주)3-16(공항로), 대(보)2-2, 중(집)2-19 -2015년 6월 시공구간 : 수명로, 중(집)2-18, 1-7, 1-11, 1-12, 방화로, 중(집)2-17 -2016년 3월 시공구간 : 중(집)2-17 ◦송화초등학교 소음감쇠기 설치 -2015년 11월 ◦공동주택단지(1~8단지, 14~15단지)는 건축선 추가이격, 완충건물 배치, 층고제한 등을 고려한 시공완료 ◦단독주택단지 주변 방음둑 설치완료 ◦농수산물도매시장 경계부 방음벽 설치완료		사진 5-17~18 사진 5-20 제7장 부록 문서#29 -단지배치도 사진 5-41~45, 51

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
아. 경 관	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0
◦자연경관을 조망할 수 있도록 통경축을 마련하고, 스카이라인의 개선을 위하여 공동주택 층고를 다양하게 배치하여야 함.			◦통경축 및 스카이라인의 개선을 위해 공동주택 층고를 다양하게 배치토록 계획에 반영함.	-	-
자. 기 타
◦사후환경영향조사는 공사 착공시부터 준공 후 3년까지 실시하여야 함.
			◦사후환경영향조사 시행중 (2009. 10 ~ ) -조사기간 : 공사시 ~ 준공후 3년까지 -시행기관 : (주)동일기술공사	-	-
◦금회 재협의 내용 이외의 사항에 대하여는 기 협의내용을 준수하여 사업을 시행하여야 함.			◦사업계획 등 변경시 환경청과 협의함. ※ 1차 환경보전방안 검토의견 알림(2011.7.29) 2차 환경보전방안 검토의견 알림(2012.7.10) 3차 환경보전방안 검토의견 알림(2012.9.17) 4차 환경보전방안 검토의견 알림(2013.5. 9) 5차 환경보전방안 검토의견 알림(2014.3.12) 6차 환경보전방안 검토의견 알림(2015.4. 3) 7차 환경보전방안 검토의견 알림(2017.3.21) 8차 환경보전방안 검토의견 알림(2019.6. 3)	-	제7장 부록 문서#7 -환경보전방안 검토의견
3. 환경영향평가서 및 보완서에 제시된 환경영향저감방안(요약)
가. 토지이용
◦워터프론트 조성계획 : 유수지공원, 녹색제방, 호수공원 등			◦워터프론트 사업을 서울식물원 조성계획으로 변경(서울식물원 2015. 11 착공) - 서울식물원 개장 : 2019년 5월	-	-

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
나. 지형․지질	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0
◦워터프론트 주변 호안의 비탈면 높이는 7∼11m이내, 완경사로 조성하고, 식생을 이용한 친환경 생태호안으로 조성			◦워터프론트 사업을 서울식물원 조성계획으로 변경(서울식물원 2015. 11 착공) - 서울식물원 개장 : 2019년 5월	-	-
◦비옥토 보관․활용 및 연약지반 처리 계획			◦비옥토활용 완료 ◦연약지반처리 및 계측 완료 -토목 2공구 안정화 공법(Pre-Loading) 시공 : 2016년 11월 (적용구간 : 중 3-17, 3-14, 3-13) -서울식물원 연약지반 계측관리 및 개량 : 2016년 4월~12월, 2017년 5월~8월 ․ 호수공원 연약지반 개량 P.B.D 완료 및 D.C.M 설치 : 2016년 9월~12월 ․ 진입도로 계측관리 : 2017년 9월~2018년 1월	-	제7장 부록 문서#16 -비옥토활용 제7장부록 문서#19 연약지반 처리 및 관리
◦사후환경영향조사계획(594쪽)			◦사후환경영향조사 시행중 (2009. 10 ~ ) -세부내용은 분기 및 년차보고서 “마곡구역 도시개발사업 사후환경영향조사결과통보서(SH공사)” 참조	-	-

협   의   내   용

년 월 일

공정율(%)

이   행   내   역

미이행사항 및

사후대책

비 고

다. 동․식물상

2018.09.01

∼

2019.08.31

2019년 8월

(토목)

1공구 : 100.0

2공구 : 100.0

3공구 : 100.0

3-2공구 : 87.4

(건축1, 2)

: 100.0
(건축3)
9단지 : 52.4

(조경)

1공구 : 100.0

2공구 1차

: 100.0

2공구 2차

: 76.2

(서울식물원)

: 99.0

◦식물상

-공원 및 녹지 조성계획 수립(그린네트워크, 블루네트워크)

-실개천변 식재계획

◦조경공사 시행중 (2019년 8월 기준)

- 식재수종 : 느티나무, 매화나무, 산수유나무, 이팝나무, 조형소나무, 일반소나무 등

- 기존 가로수 재활용 : 메타세콰이어 68주

- 근린공원 1개소, 문화공원 1개소 조성공사 중, 어린이공원 1개소 조성공사 예정

구 분	공원 및 녹지 조성 현황 (2019년 8월)
	조성 완료	조성중	조성 예정	총 개소	총 면적 (㎡)
근린공원	2	1	-	3	545,892
어린이 공원	7	-	1	8	15,585
소공원	1	-	-	1	1,085
문화공원	4	1	-	5	20,382
연결녹지	50	-	-	50	175,092
경관녹지	6	-	-	6	2,747

◦한편, 워터프론트 조성계획이 서울식물원 조성계획으로 변경됨에 따라 실개천 설치계획은 삭제

-

사진 1-32

사진 2-31~32

사진 3-24

◦동물상

-생태공원 내 조류서식지 10여개소를 계획하고, 주변을 녹지공간(워터프론트 및 호수공원 포함)으로 계획

◦워터프론트 사업을 서울식물원 조성 계획으로 변경 (서울식물원 2015. 11 착공)

-6차 환경보전방안검토 협의시(2015. 4. 3) 일부계획 변경 (큰기러기의 생태특성을 반영하여 사구형태 습지(취식지, 휴식지 포함)조성 및 먹이식물 식재계획 수립

-

제7장 부록

문서#27

-조류 서식지

조성계획

◦사후환경영향조사계획(389쪽)

-사업지구 및 주변지역에서 큰기러기 등 철새도래 현황조사(공사시 및 운영시 반기 1회 전문가 모니터링)

◦사후환경영향조사 시행중 (2009. 10 ~ )

-세부내용은 분기 및 년차보고서 “마곡구역 도시개발사업 사후환경영향조사결과통보서(SH공사)” 참조

-

제3장 환경 영향조사 실시내용 및 조사결과조치

(5)동·식물상 참조

협   의   내   용

년 월 일

공정율(%)

이   행   내   역

미이행사항 및

사후대책

비 고

라. 수 질

2018.09.01

∼

2019.08.31

2019년 8월

(토목)

1공구 : 100.0

2공구 : 100.0

3공구 : 100.0

3-2공구 : 87.4

(건축1, 2)

: 100.0
(건축3)
9단지 : 52.4

(조경)

1공구 : 100.0

2공구 1차

: 100.0

2공구 2차

: 76.2

(서울식물원)

: 99.0

◦공사시

- 토사유출 방지를 위한 가배수로 및 침사지 설치

◦공사구간 현장여건을 고려하여 가배수로 및 침사지 설치 운영중 (2019년 8월 기준)

- 토목 : 운영중인 침사지 없음. 저류지 및 유수지를 침사지로 연계운영 하였으나, 현재는 유수지만 연계운영중

- 아파트(9단지) : 소규모 침사지 1개소 운영중

- 서울식물원 : 현재 운영중인 침사지 없음. 저류지 내 공사시 사면덮개 및 오탁방지막 설치운영 후 공사완료로 철거됨

※ 환경영향평가시 제시된 침사지 운영현황

구 분		깊이(m)	상단면적(㎡)	비 고
1공구	침사지 TF	4.5	102,723	2016. 9 철거
	침사지 TE	1.51	10,754	2013. 8 철거
2공구	침사지 TA	2.00	784	2014.10 철거
	침사지 TB	1.50	441	2014.10 철거
	침사지 TC	1.46	4,756	2014.10 철거
	침사지 TD	3.00	13,356	2015. 4 철거

-

사진 1-15~18

사진 2-22

사진 3-15

사진 4-10

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
◦운영시 -발생오수는 서남물재생센터로 전량 유입․처리 -발생폐수는 폐수배출업체에서 1차처리 후 서남물재생센터로 유입․처리 -워터프론트 목표수질 ․COD 3.0㎎/L이하, SS 4.0㎎/L이하, T-N 0.3㎎/L이하, T-P 0.021㎎/L이하, 대장균군 500/100mL이하, Chl-a 10㎍/L이하	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0	◦발생오수는 서남물재생센터로 전량 유입․처리 ◦워터프론트 사업을 서울식물원 조성 계획으로 변경 (서울식물원 2015. 11 착공) - 2019년 8월 현재 수처리시설 운영중 - 목표수질 : 호소 수질기준 Ⅲ등급을 유지	-	-
◦사후환경영향조사계획(평가서 381∼384쪽)			◦2, 6차 환경보전방안검토서에 근거하여 사후환경영향조사 시행중	-	-
마. 대기질
◦공사시 -비산먼지 저감방안 : 수시 살수, 세륜·세차시설 설치, 차량속도제한 등			◦방진시설(강판휀스) 설치 중 ◦살수차의 주기적 살수 실시 중 - 세륜․세차시설 설치(2019년 8월 기준 : 2개소) ․ 토목 3-2공구 유수지 내 1개소 ․ 건축(공동주택 9단지) 1개소 ◦공사장 내 차량속도 20㎞/hr이하로 제한 ◦공사용도로 포장 ◦운행차량 적재함 덮개로 덮어서 운행 중 ◦성토 법면 비산먼지 방진망 설치	-	사진 1-1~14 사진 2-1~18 사진 3-1~12 사진 4-1~10 제7장 부록 문서#13 -비산먼지 저감대책 자발적 협약서

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
◦운영시 -난방․취사용 연료는 LNG 사용 -공원 및 녹지계획(환경정화수목 식재) -서남물재생센터 및 강서농수산물도매시장 인근 추가이격 및 완충녹지 확보(279∼280쪽)	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0	◦정화수목 - 사업부지 내 공원녹지계획 수립, 시행 중 - 준공 아파트 단지 조경수 : 느티나무, 개나리 등 정화수목 포함 식재완료 - 서남물재생센터 인접부 공동주택 미배치 - 강서농수산물도매시장 : 30m 완충녹지 확보	-	제7장 부록 문서#21 정화수목 식재현황 사진 1-31
◦사후환경영향조사계획(266∼267쪽, 283∼284쪽)			◦사후환경영향조사 시행중 (2009. 10 ~ ) - 세부내용은 “마곡구역 도시개발사업 사후 환경영향조사결과통보서(SH공사)” 참조	-	-
바. 친환경적 자원순환
◦생활폐기물, 건설폐기물, 임목폐기물 처리계획 ◦장비에 의한 폐유처리계획 ◦자원회수시설 설치․운영(48톤/일) ◦사업장 폐기물 및 지정폐기물은 위탁처리			◦각종 건설폐기물은 분리발주하여 위탁처리중 ◦외부 정비시설 이용유도로 지구내 발생 억제 ◦생활폐기물 종량제봉투 사용, 재활용품은 분리수거함을 설치하여 처리 실시 ◦이동식화장실 등을 통한 분뇨처리 중 ◦자원회수시설(소각시설) 설치계획은 사업계획에서 폐지(실시계획변경 : 2013. 11. 14)	-	제7장 부록 문서#8,9 -폐기물관련 계약서 및 신고필증 사진 1-22~28 사진 2-24~28 사진 3-16~22 사진 4-13~16
◦사후환경영향조사계획(702∼703쪽)			◦사후환경영향조사 시행중 (2009. 10 ~ ) - 세부내용은 “마곡구역 도시개발사업 사후 환경영향조사결과통보서(SH공사)” 참조	-	-

협   의   내   용

년 월 일

공정율(%)

이   행   내   역

미이행사항 및

사후대책

비 고

사. 소음․진동

2018.09.01

∼

2019.08.31

2019년 8월

(토목)

1공구 : 100.0

2공구 : 100.0

3공구 : 100.0

3-2공구 : 87.4

(건축1, 2)

: 100.0
(건축3)
9단지 : 52.4

(조경)

1공구 : 100.0

2공구 1차

: 100.0

2공구 2차

: 76.2

(서울식물원)

: 99.0

◦공사시 : 가설방음판넬, 국소방음커버 및 이동식 방음판넬 설치

◦가설방음판넬(강판가설휀스 포함)은 현장여건 및 주민 요구사항을 반영하여 설치중

- 지구내 공동주택 준공 및 현장여건에 따라

일부 철거 및 추가 저감대책(3~6m의 가설

방음판넬설치) 수립됨.

구분	영향지역	2019년 8월 설치현황
		가설방음판넬 (H)×(L)	방진시설 (H)×(L)
①	방화1동주거지	철거	-
②	마곡동주거지1	철거	-
③	마곡동주거지2	3.0×698 (10.0×115 철거후 3.0×83 재설치)	-
④	가양동주거지	철거(개별설치)	-
⑤	가양1동주거지	철거 (개별설치후 철거)	-
⑥	등촌1동주거지	철거 (개별설치후 철거)	-
⑦	발산2동주거지	-	철거 (개별설치)
⑧	명덕고교 (발산동주거지)	철거	철거
		철거	-
⑨	발산지구	철거	-
⑩	공항이주단지	철거 (개별설치후 철거)	-
⑪	공항동주거지	철거	-
⑫	방화뉴타운	6.0×250 (철거후 재설치)	-
⑬	방화2동주거지	철거	-
⑭	존치학교	철거	-
A. 서남물재생센터		철거	철거
B. 강서농수산물센터		-	철거
C. 군부대		-	3.0×220
D. 방화뉴타운		가설방음판넬 설치후 철거완료

주) 공항로, 수명로, 지구내 매각부지 등에 2~6m의

칼라강판, EGI, 방음판넬 등이 설치되어 있음.

-

사진 1-29~31

사진 2-29~31

사진 3-23

제3장 환경 영향조사 실시내용 및 조사결과조치

(7)소음진동편 참조

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0	◦이동식 방음판넬(에어방음벽) 설치 운영 ◦공사장 내 차량속도 20㎞/hr이하로 제한	-	사진 1-12 사진 2-14~15 사진 3-9~10 사진 4-7~8
			◦건축선 추가이격, 층고제한, 완충건물배치 등 등의 사항을 반영하여 시공중 - 2014년 저소음포장 시공구간 : 광(주)3-16(공항로), 대(보)2-2, 중(집)2-19 - 2015년 저소음포장 시공구간 : 수명로, 중(집)2-18, 1-7, 1-11, 1-12, 방화로, (집)2-17 - 2016년 3월 저소음포장 시행구간 : (집)2-17 ◦송화초교 방음벽 교체 및 소음감쇠기 추가 설치 : 2015년 11월 ◦농수산물도매시장 경계부 방음벽 설치완료	-	제7장 부록 문서#29 -단지배치도 사진 5-17~18 사진 5-42~45 사진 5-20 사진 5-51
◦운영시 : 건축선 추가 이격, 층고제한, 방음벽 설치 등
◦사후환경영향조사계획(7862∼788쪽)			◦사후환경영향조사 시행중	-	-
4. 행정사항
가. 사업승인기관의 장(서울특별시장)
◦환경영향평가법 제18조제3항의 규정에 의하여 협의내용을 지체없이 사업자에게 통보하여 협의내용에 따른 필요한 조치를 하도록 하거나 협의내용에 따른 필요한 조치를 취하여야 함.			◦사업계획 등 변경시 환경청과 협의함. ※ 1차 환경보전방안 검토의견 알림(2011.7.29) 2차 환경보전방안 검토의견 알림(2012.7.10) 3차 환경보전방안 검토의견 알림(2012.9.17) 4차 환경보전방안 검토의견 알림(2013.5. 9) 5차 환경보전방안 검토의견 알림(2014.3.12) 6차 환경보전방안 검토의견 알림(2015.4. 3) 7차 환경보전방안 검토의견 알림(2017.3.21) 8차 환경보전방안 검토의견 알림(2019.6. 3)	-	제7장 부록 문서#7 -환경보전방안 검토의견

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
◦「환경영향평가법」제19조제2항 및「환경영향평가서 작성 등에 관한 규정(환경부고시 제2008-223호)」의 규정에 의해 사업계획에 협의내용 반영여부를 확인하고, 환경관련 사업계획 승인내용을 “붙임2”의 서식에 따라 승인일로부터 30일 이내에 우리청에 통보하여야 함.	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0	◦해당사항 없음.	-	-
◦통보받은 협의내용에 대하여 이의가 있는 경우에는 환경영향평가법 제20조 및 같은법 시행령 제27조 규정에 의하여 협의내용을 통보받은 날부터 90일 이내에 우리청에 이의신청서를 제출하여야 함.			◦해당사항 없음.	-	-
◦환경영향평가법 제22조제1항의 규정에 의한 재협의 대상에 해당되지 않는 사업계획 변경으로서 협의내용의 변경을 가져오는 경우 미리 협의내용변경에 따른 환경영향저감방안을 사업계획에 반영(변경승인 등) 되도록 하고, 그 내용을 우리청에 통보하여야 함.			◦해당사항 없음.	-	-
◦환경영향평가법 제22조제1항 및 2항 규정에 의한 협의내용 변경 시 환경영향저감방안을 검토하거나 강구함에 있어 필요하다고 인정하는 경우, 우리청의 의견을 들을 수 있으며 특히 같은 법 제22조 제3항에 규정된 사유 및 아래 사항에 대하여는 반드시 사전에 우리청의 의견을 듣거나 협의하여야 함. -공원․녹지 축소, 공원․녹지 설치 지역 위치변경, 대기, 악취, 소음․진동, 수질, 토양 등 환경영향저감방안, 사후환경영향조사계획 변경			◦사업계획 등 변경시 환경청과 협의함.	-	-
◦동 사업은「자연환경보전법」제46조의 규정에 의한 생태계보전협력금 부과대상에 해당되는 바, 동법 제47조의 규정에 의해 동 사업을 승인한 날부터 20일 이내에 사업자, 사업내용, 사업의 규모 등을 동법 시행규칙 제35조제2항 별지 제11호 서식에 의하여 사업지역을 관할하는 시․도지사(생태계보전협력금 담당부서)에 통보하여야 함.			◦해당사항 없음.	-	-
◦환경영향평가법 제26조 및 같은 법 시행령 제34조의 규정에 의해 협의내용이 이행되도록 사업자를 감독하고, 협의내용 이행여부 등 사후관리 결과를 우리청에 통보하여야 함.			◦해당사항 없음.	-	-

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
나. 사업자(SH공사 사장)	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0
◦환경영향평가 협의내용을 사업계획에 반영하고, 환경영향평가법 제23조제1항의 규정에 의하여 사업계획에 반영된 협의내용을 이행하여야 함.			◦환경영향평가 협의내용을 사업계획에 반영하고, 관련규정에 의거 사업계획에 반영된 협의내용 이행 중	-	-
◦통보받은 협의내용에 대하여 이의가 있는 경우에는 환경영향평가법 제20조 및 같은법 시행령 제27조 규정에 의하여 협의내용을 통보받은 날부터 90일 이내에 승인기관을 거쳐 우리청에 이의신청서를 제출하여야 함.			◦해당사항 없음.	-	-
◦본 사업추진 중 환경영향평가법 제21조의 규정에 의한 재협의 대상에 해당되는 범위이상으로 사업계획 등을 변경하고자 할 경우에는 당해 사업시행 전에 우리청과 재협의하여야 하며, 재협의 대상에 해당되지는 않으나 사업계획 등의 변경에 따라 협의내용의 변경을 가져오는 경우에는 같은법 제22조의 규정에 의거 환경영향저감방안에 대하여 승인기관의 사전검토를 받아야 하며, 특히 같은 법 시행령 제22조 제3항에 규정된 사유 및 아래사항에 대하여는 반드시 사전에 우리청의 의견을 듣거나 협의하여야 함. -공원․녹지 면적 축소 및 위치변경, 대기, 악취, 소음․진동, 수질, 토양 등 환경영향저감방안, 사후환경영향조사계획 변경			◦사업계획 등 변경시 환경청과 협의함. ※ 1차 환경보전방안 검토의견 알림(2011.7.29) 2차 환경보전방안 검토의견 알림(2012.7.10) 3차 환경보전방안 검토의견 알림(2012.9.17) 4차 환경보전방안 검토의견 알림(2013.5. 9) 5차 환경보전방안 검토의견 알림(2014.3.12) 6차 환경보전방안 검토의견 알림(2015.4. 3) 7차 환경보전방안 검토의견 알림(2017.3.21) 8차 환경보전방안 검토의견 알림(2019.6. 3) ※ 실시계획변경인가(2011. 12. 29) 실시계획변경인가(2012. 10. 11) 실시계획변경인가(2013. 7. 25) 실시계획변경인가(2013. 11. 14) 실시계획변경인가(2014. 5. 8) 실시계획변경인가(2014. 7. 3)정정고시 실시계획변경인가(2014. 12. 26) 실시계획변경인가(2015. 5. 28) 실시계획변경인가(2016. 7. 28) 실시계획변경인가(2016. 12. 29) 실시계획변경인가(2017. 5. 4) 실시계획변경인가(2017. 7. 27) 실시계획변경인가(2017. 12. 14) 실시계획변경인가(2018. 12. 27) 실시계획변경인가(2019. 8. 22)	-	제7장 부록 문서#6,7 -실시계획변경 인가고시 -환경보전방안 검토의견

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
◦환경영향평가법 제23조의 규정에 따라 본 사업의 공사현장에는 협의내용 등을 기재한 관리대장을 비치하고 협의내용관리책임자를 지정하되, 협의내용관리책임자를 지정(변경포함)한 때에는 이를 승인기관 및 우리청에 통보하여야 함(미이행시 동법 제54조의 규정에 따라 과태료 부과).	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0	◦공사현장에는 협의내용 등을 기재한 관리대장을 비치중이며, 협의내용관리책임자 지정통보 완료 - 협의내용관리책임자 변경 통보(2012.5)	-	제7장 부록 문서#3,4 -협의내용 관리책임자 지정통보서 및 변경 통보서
◦환경영향평가법 제27조의 규정에 의하여 사업을 착공 또는 준공하거나 3월 이상 공사를 중지하고자 할 때에는 승인기관 및 우리청에 이를 통보하여야 함(미이행시 동법 제54조의 규정에 따라 과태료 부과)			◦해당사항 없음.	-	-
◦환경영향평가법 제24조제1항내지 제3항의 규정에 의하여 사후환경영향조사를 실시하고, 그 결과를 같은법 시행규칙 제14조 제2항에 따라 작성, 조사기간 만료일로부터 30일 이내(조사기간이 1년 이상인 경우에는 매연도별로 다음해 1월31일까지)에 승인기관 및 우리청에 제출하여야 함. (미이행시 동법 제54조의 규정에 따라 과태료 부과)			◦협의내용 이행 중 - 환경영향평가법 개정(2014.2)으로 사후환경영향조사서 제출시기는 착공일이 속하는 달을 포함하여 12개월(1년)간 사후환경영향조사를 하고 조사기간이 끝난 달로부터 2개월 이내로 변경됨. - 제출시기 : 매년 10월까지로 변경	-	-
◦「환경영향평가법」제25조의 규정에 의하여 사업자가 변경되는 때에는 승계사유가 발생한 날로부터 15일 이내에 관계서류를 승인기관 및 우리청에 제출하여야 함.			◦해당사항 없음.	-	-
◦「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」제53조 및 동법 시행령 제72조에 의한 비점오염원 설치신고 대상사업에 해당되므로,「환경영향평가법」제19조제2항에 따라 승인 등을 받거나 사업계획을 확정한 날부터 30일 이내에 신고하여야 함.			◦비점오염원 설치변경신고(2012.7) ◦비점오염원 설치변경신고(2013.9)	-	제7장 부록 문서#15 -사업지구내 비점오염원 설치변경 신고통보서

(3) 1차 환경보전방안 검토의견(한강유역환경청 환경평가과-7064 (2011. 7. 29))

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
◦연결녹지9는 당초 협의의견대로 유지하여야 하며, 근린공원1에 설치된 업무시설은 제척하는 방안을 강구하여야 함.	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0	◦3차 환경보전방안검토 협의시 반영 -근린공원1내 업무시설은 제척하였음. ※ 서울특별시고시 제2012-270호	-	제7장 부록 문서#6,7 -실시계획 변경인가 고시 -환경보전방안 검토의견 (1차, 3차, 4차)
◦자원회수시설 등 금번 계획된 시설의 위치변경 및 면적변경에 대한 직·간접적인 환경영향을 예측하여 사업시행에 따른 환경영향을 최소화하여야 함.			◦4차 환경보전방안검토 협의시 자원회수시설 (환경기초시설)이 폐지됨. (협의의견 참조 : 한강유역환경청 환경평가과 -3488 (2013. 5. 9))	-
◦일부 토지이용계획 변경에 관한 사항은 별도의견이 없음을 알려드리며, 그 외 사항은 기 협의의견을 반영하여 사업시행의 관리·감독을 철저히 하여야 함.			◦검토의견을 반영하여 관리 및 감독 시행 중	-

(4) 2차 환경보전방안 검토의견(한강유역환경청 환경평가과-8120 (2012. 7. 10))

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
◦금회 변경에 대한 별도의견은 없으며, 제시한 저감방안 및 기 협의내용을 준수하여 사업을 시행하기 바람.	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0	◦검토의견을 반영하여 관리 및 감독 시행 중 - 지표수질 조사지점 변경 등 - 6차 환경보전방안 검토의견을 반영 사후환경영향조사계획 변경 시행중	-	제7장 부록 문서#7 -환경보전방안 검토의견 (2차, 6차)

(5) 3차 환경보전방안 검토의견(한강유역환경청 환경평가과-10635 (2012. 9. 17))

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
◦자원회수시설의 폐지 및 폐기물처리시설 설치계획에 대하여 구체적인 사업계획 수립 시 이의 설치‧운영으로 인한 환경영향을 조사‧예측하고 인근 주민 등의 의견을 들어 충분한 저감방안을 수립토록 하여야 함.	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0	◦4차 환경보전방안검토 협의시 자원회수시설 (환경기초시설)이 폐지됨. (협의의견 참조 : 한강유역환경청 환경평가과 -3488 (2013. 5. 9))	-	제7장 부록 문서#6,7 -실시계획 변경인가 고시 -환경보전방안 검토의견 (3차, 4차)
◦본 사업 환경영향평가서 협의 시 제시되었던 사업지구 중앙부의 연구DP2블럭과 연구DP3블럭 내를 동서로 가로지르는 연결녹지를 본 변경계획에서는 삭제하였는바, 특별한 사유가 없는 한 이를 존치토록 하여야 함.			◦동서녹지축은 공항로 북측 지하철 5호선 노선 상부를 따라 조성하였으며, 연구DP2블럭과 연구DP3블럭은 지구단위계획변경을 통해 공공보행통로를 수립하였음. ※ 서울특별시고시 제2012-270호	-

(6) 4차 환경보전방안 검토의견(한강유역환경청 환경평가과-3448 (2013. 5. 9))

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
◦단독주택용지의 위치변경과 관련하여 도로의 통행차량으로 인한 소음영향 등이 예측되는바, 환경보전방안서(62, 64쪽)에 제시한 시설(완충녹지 10m, 마운딩 H3m 등) 및 추가 저감방안(과속방지시설 등)을 마련하여 기 설정 제시한 환경보전목표기준을 준수하여야 함.	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0	◦단독주택(이주자택지) 전면부 저감대책이 복층 저소음포장으로 변경됨. (7차 협의의견 : 한강유역환경청 환경평가과 -2875 (2017. 3. 21))	-	제7장 부록 문서#7 -환경보전방안 검토의견 (4차, 7차)
1. 사업계획 주요변경내용
가. 단독주택용지 위치변경 및 규모 축소(65필지→15필지) - 위치 변경(도로변)에 따른 소음영향이 예측(주간 65dB(A), 야간 55dB(A) 기준 상회)되므로 방음시설 등의 설치가 필요하나, - 인공구조물 설치 시 미관저해요인 발생, 입주민 합의(주민동의서 첨부, 보전방안서83쪽)에 따른 완충녹지 10m(마운딩 H3m) 등 설치(보전방안서 62, 65쪽)			◦단독주택(이주자택지) 전면부 저감대책이 복층 저소음포장으로 변경됨. (7차 협의의견 : 한강유역환경청 환경평가과 -2875 (2017. 3. 21))	-
나. 환경기초시설(소각시설) 폐지 및 열공급시설 확대·위치 변경			◦실시계획변경인가(2013년 7월 25일) - 토지이용계획표에 환경기초시설 제외됨.	-
다. 사후환경영향조사계획 변경 - 평가서 266∼267쪽 ⑦,⑧번지점명 변경(⑦ 공동주택 10블럭→공동주택11블럭, ⑧연구복합14블럭→연구복합22블럭)			◦이행시기 미도래 (운영시 대기질 사후환경조사계획 변경)	-
라. 토지이용계획 변경			◦단독주택용지 위치변경 및 환경기초시설(소각시설)폐지 등으로 인하여 토지이용계획이 변경됨. ※ 실시계획변경인가(2013년 7월 25일)	-

(7) 5차 환경보전방안 검토의견(한강유역환경청 환경평가과-1987 (2014. 3. 12))

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
1. 사업개요 가. 위 치: 서울특별시 강서구 마곡동, 가양동, 공항동, 방화동, 내․외발산동 일대 나. 사업내용: 마곡 도시개발사업 - 면 적: 3,665,722㎡(금회 증가 636㎡, 기협의 3,668,110㎡) 다. 협의근거:「환경영향평가법」제33조 및 같은법 시행규칙 제55조제2항의6(협의 내용의 변경 시 미리 협의기관의 장의 의견을 듣도록 정한 사항을 변경) 라. 사업시행자(승인기관): 서울도시개발공사(서울특별시) 마. 사업기간(사업비): 2007년12월28일~2014년 12월31일(65,889억원)	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0	-	-	제7장 부록 문서#6,7 -실시계획 변경인가 고시 -환경보전방안 검토의견(5차)
2. 사업계획 주요변경내용 가. 구역 편입에 따른 사업면적 변경 : 3,665,086㎡→3,665,722㎡(증 636㎡) - 마곡동 330-1 일원 등 편입(보전방안서 29∼30쪽) 나. 토지이용계획변경(붙임 토지이용계획표·도 참조) - 어린이공원 신설, 주택규모 등 변경 등(보전방안서 29∼30쪽)			◦실시계획변경인가 : 2014년 5월 8일 (서울특별시고시 제2014-183호) ◦토지이용계획 변경 - 실시계획변경인가 : 2019년 8월 22일 (서울특별시고시 제2019-278호)	-	-
다. 소음 저감시설 설치계획 변경(보전방안서 40쪽) - 단독주택(이주자택지) 전면부: 완충녹지 10m(마운딩 3m) → 방음벽 8m, 저소음포장			◦단독주택(이주자택지) 전면부 저감대책이 복층 저소음포장으로 변경됨. (7차 협의의견 : 한강유역환경청 환경평가과 -2875 (2017. 3. 21))	-	-
라. 방진벽 설치계획 변경: L1,670m → L1,220m (∇L450m, 보완서 44쪽)			◦서남물재생센터와 협의결과 반영 시행 - 서남물재생센터 주변 방진벽 설치계획 제외	-	제7장 부록 문서#20 -서남물재생센터 경계부 방진시설 설치계획 변경관련

협   의   내   용

년 월 일

공정율(%)

이   행   내   역

미이행사항 및

사후대책

비 고

마. 사후환경영향조사 계획 변경

- 조사항목 및 지점: 지하수 수질, GW-1,2,3(주유소 철거지역 주변)

- 조사 시기: 공사 시 1회/분기 → 주유소 철거 후 1년 이상

측정결과 오염여부 미확인 시 공사완료 전 종료

2018.09.01

∼

2019.08.31

2019년 8월

(토목)

1공구 : 100.0

2공구 : 100.0

3공구 : 100.0

3-2공구 : 87.4

(건축1, 2)

: 100.0
(건축3)
9단지 : 52.4

(조경)

1공구 : 100.0

2공구 1차

: 100.0

2공구 2차

: 76.2

(서울식물원)

: 99.0

◦2014년 2/4분기 조사계획부터 반영

(지하수 수질 조사계획 종료됨)

-

-

3. 검토내용

가. 서남물재생센터의 동측 부지경계부의 차폐림 구간에 대한 방진벽 설치계획 취소 건에 관하여는 이해당사자인 서남물재생센터와 미리 협의한 후 결정하여야 함.

◦서남물재생센터와 협의결과 반영하여 방진벽 설치계획에서 제외함

-

제7장 부록

문서#20

-서남물재생센터 경계부 방진시설 설치계획 변경관련

나. 수질오염물질 총량 관련

□ 본 사업에서 발생되는 오염물질은 서남물재생센터 및 비점오염저감시설로 적정하게 처리‧관리하여야 하며, 아래 할당된 부하량을 반드시 준수하여야 함.

- 개발사업 배출부하량                                (단위: kg/일)

구분	단위 유역	준공 연도	BOD		T-P
			점	비점	점	비점
합계	한강I	2014	321.31	206.43	21.037	3.651
기승인			300.34	279.95	20.240	5.372
추가			20.97	-73.52	0.797	-1.721

* 침투시설[자연지반녹지 54,773.52㎡, 수공간(차수) 496.09㎡, 인공지반녹지(≥90cm) 114,055.38㎡, 인공지반녹지(<90cm) 1,642.06㎡, 옥상녹화(≥20cm) 5,509.46㎡, 옥상녹화(<20cm) 18,815.78㎡)], 스크린+저류조(266,197㎥/일) 및 여과시설(9개소, 75,339㎥/일)

◦7차 환경보전방안검토시 수질오염총량 협의 완료 하였음

(협의의견 참조 : 한강유역환경청 환경평가과

-2875 (2017. 3. 21))

-

제7장 부록

문서#7

-환경보전방안

검토의견(7차)

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
□ 본 사업에서 제시한 비점오염저감시설인 침투시설(자연지반녹지 등), 스크린․저류조, 여과시설은 총량제 오염부하량 삭감시설이므로 아래사항을 준수하여야 함. - 비점오염저감시설의 기본적인 관리‧운영은「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」제53조제4항제2호에 따른 비점오염저감시설의 관리‧운영기준(「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」시행규칙 별표 18)을 준수 - 비점오염원 최적관리지침(국립환경과학원 '12.9) 및 비점오염저감시설 유지관리실적대장 작성지침(국립환경과학원, '11.10) 제3장 비점오염저감시설 종류별 유지관리실적대장에 제시된 서식에 따라 유지관리실적대장 등을 작성‧관리	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0	◦이행시기 미도래	-	-
다. 본 사업 시행시 예측하지 못하였거나 예측결과의 부적정 등으로 이 지역 또는 주변 지역의 자연 및 생활환경이 악화되거나 악화될 우려가 있을 경우에는 이에 대한 별도의 추가 환경영향 저감대책(민원 방지 및 민원 해소방안 포함)을 강구하여야 함.			◦자연 및 생활환경이 악화되거나 악화될 우려가 있을 경우에는 이에 대한 별도의 추가 환경영향 저감대책(민원 방지 및 민원 해소방안 포함)을 강구중에 있음.	-	제7장 부록 문서#23 -추가 환경 영향저감 대책 강구
라. 금번 제시된 검토의견 이외의 사항은 환경보전방안서(보완서 포함)와 기 협의내용을 준수하여 사업을 시행토록 하여야 함.			◦환경보전방안서, 기 협의내용을 준수하여 사업을 시행중에 있음.	-	-

(8) 6차 환경보전방안 검토의견(한강유역환경청 환경평가과-2912 (2015. 4. 3))

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
1. 사업개요 가. 위 치: 서울특별시 강서구 마곡동, 가양동, 공항동, 방화동, 내․외발산동 일대 나. 사업내용(면적): 마곡 도시개발사업(3,665,722㎡) 다. 협의근거 : 「환경영향평가법」제33조 및 같은법 시행규칙 제55조제2항의6(협의 내용의 변경 시 미리 협의기관의 장의 의견을 듣도록 정한 사항을 변경) 라. 사업시행자(승인기관): 서울도시개발공사(서울특별시) 마. 사업기간(사업비) : 2007년12월28일~2016년 12월31일 (65,889억원)	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0	-	-	제7장 부록 문서#6,7 -실시계획 변경인가 고시 -환경보전 방안 검토 의견 (6차, 7차)
2. 사업계획 주요변경내용 가. 토지이용계획변경(붙임 토지이용계획표·도 참조) - 산업시설용지 축소, 도로축소, 공원용지 증가 등(보전방안서 6쪽 등)			◦실시계획변경인가 : 2014년 5월 8일 (서울특별시고시 제2014-183호) ◦토지이용계획 변경 - 실시계획변경인가 : 2019년 8월 22일 (서울특별시고시 제2019-278호)	-	-
나. 생태공원 조성계획 변경(보전방안서 42~44쪽) - 큰기러기 등 조류 서식환경(생태습지, 인공섬 등 대체 서식지) → 휴식지 겸 서식지(사구습지)			◦대체서식지 조성계획 수립 - 사구형태 습지 조성(취식지와 휴식지 포함) 및 먹이식물 식재 시공완료	-	제7장 부록 문서#27 -조류 서식지 조성계획 사진 5-52
다. 사후환경영향조사 계획 변경(보전방안서 6차 49~51쪽) - 조사항목 및 지점: 지표수질(W-3), 지하수질 조사종료 (GW-1,2,3), - W-3 (운영시 조사지점 변경, 재협의 평가서 877쪽, 6차 보전방안서 51쪽)			◦2015년 2분기부터 W-3지점 위치변경 시행	-	-
3. 검토내용
가. 금번 환경보전방안서 및 추가 자료에 제시한 법정보호종(큰기러기 등)의 서식공간 변경계획은 당초 협의(재협의)된 동 조류의 서식환경 유지 및 복원을 위한 서식공간 확보 취지에 부합되지 않음. - 따라서, 금번 공원 조성계획에 대상종의 행동반경과 낙곡 외 다양한 식이물(예: 배추, 수서곤충, 식물뿌리 등)을 섭취하는 해당 종의 생태특성이 반영될 수 있도록 조치하여야 함.			◦대체서식지 조성계획 수립 - 사구형태 습지 조성(취식지와 휴식지 포함) 및 먹이식물 식재계획 수립 - 사구형태 습지 및 먹이식물 식재 완료	-	제7장 부록 문서#27 -조류서식지 조성계획 사진 5-52

협   의   내   용

년 월 일

공정율(%)

이   행   내   역

미이행사항 및

사후대책

비 고

나. 수질오염 총량 관련

□개발사업 배출부하량                                (단위: kg/일)

단위 유역	구 분		준공 연도	BOD		T-P		비고
				점	비점	점	비점
한강I	당초	기승인	2014	321.31	206.43	21.037	3.651	토지계 면적 산정오류 수정하여 추가배출부하량 재산정
	변경	추가	2016	3.79	2.91	0.246	0.074
		최종		325.10	209.34	21.283	3.725

□본 사업에서 발생되는 오염물질은 서남물재생센터(BOD 6.3㎎/L 및 T-P 0.498㎎/L) 및 비점오염저감시설*로 적정하게 처리‧관리하여야 하며 할당된 부하량을 반드시 준수하여야 함.

* 침투시설[자연지반녹지 54,773.52㎡, 수공간(차수) 496.09㎡, 인공지반녹지(≥90cm) 114,055.38㎡, 인공지반녹지(<90cm) 1,642.06㎡, 옥상녹화(≥20cm) 5,509.46㎡, 옥상녹화(<20cm) 18,815.78㎡)], 스크린+저류조(266,197㎥/일) 및 여과시설(9개소, 75,339㎥/일)

2018.09.01

∼

2019.08.31

2019년 8월

(토목)

1공구 : 100.0

2공구 : 100.0

3공구 : 100.0

3-2공구 : 87.4

(건축1, 2)

: 100.0
(건축3)
9단지 : 52.4

(조경)

1공구 : 100.0

2공구 1차

: 100.0

2공구 2차

: 76.2

(서울식물원)

: 99.0

◦이행시기 미도래

- 비점오염원 설치신고(변경신고 2013. 9)와 연계하여 초기우수 배제계획을 수립 시공

(장치형 9개소, 스크린+영구저류지 1개소)

- 2019년 8월 기준으로 전 구간 시공완료

(2014년 12월 6개소, 2015년 6월 2개소,

2015년 12월 1개소, 2019년 4월 1개소)

◦7차 환경보전방안검토시 수질오염총량 협의 완료 하였음

(협의의견 참조 : 한강유역환경청 환경평가과

-2875 (2017. 3. 21))

-

제7장 부록

문서#15

-비점오염원   설치신고및

초기우수

처리 시설

위치도

사진 5-14,

47~50

□ 본 사업에서 제시한 비점오염저감시설인 침투시설(자연지반녹지 등), 스크린․저류조, 여과시설은 총량제 오염부하량 삭감시설이므로 아래사항을 준수하여야 함.

- 비점오염저감시설의 기본적인 관리‧운영은「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」제53조제4항제2호에 따른 비점오염저감시설의 관리‧운영기준(「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」시행규칙 별표 18)을 준수하여야 함.

- 비점오염원 최적관리지침(국립환경과학원 '12.9) 및 비점오염저감시설 유지관리실적대장 작성지침(국립환경과학원, '11.10) 제3장 비점오염저감시설 종류별 유지관리실적대장에 제시된 서식에 따라 유지관리실적대장 등을 작성‧관리

◦이행시기 미도래

-

-

다. 금번 제시된 검토의견 이외의 사항은 환경보전방안서(보완서 포함)와 기 협의내용을 준수하여 사업을 시행토록 하여야 함.

◦환경보전방안서, 기 협의내용을 준수하여 사업을 시행중에 있음.

-

-

(9) 7차 환경보전방안 검토의견(한강유역환경청 환경평가과-2875 (2017. 3. 21))

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
가. 본 사업계획 변경은 서울특별시 강서구 마곡동, 가양동, 공항동, 방화동, 내‧외발산동 일대 마곡구역 도시개발사업(3,665,783㎡, 증가 61㎡)에 대하여 공원‧녹지 축소 및 설치지역 위치 변경, 소음‧진동 항목에 대한 환경저감방안을 변경하기 위한 협의 요청 건으로, 본 검토의견과 당초 환경영향평가서(변경협의 포함)에 제시한 저감방안 및 협의내용을 철저히 이행하여 동 사업의 시행으로 인한 환경적 영향을 최소화하여야 함	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0	◦실시계획변경인가 : 2017년 5월 4일 (서울특별시고시 제2017-161호)	-	제7장 부록 문서#6,7 -실시계획 변경인가 고시 -환경보전 방안 검토 의견(7차)
나. 금회 사업계획 변경(공원‧녹지 축소 및 설치지역 위치 변경)은 일부 공원‧녹지 계획이 조정되었으나 기존 협의된 공원‧녹지 비율(20.7%) 이상을 유지하여 이에 대하여 별도 의견이 없으며, 금회 환경보전방안 검토서에 제시한 공원‧녹지계획 변경사항(41~43쪽)을 충실히 이행하고 개발계획 변경에 따른 공원‧녹지의 면적이 추가 축소되지 않도록 하여야 함			◦최종고시된 토지이용계획상 공원․녹지비율 은 20.8%(760,756㎡)로 기존 협의된 공원․녹지 면적과 동일한 면적으로 확보됨. - 8차 환경보전방안검토시 협의된 공원․녹지면적과 동일한 면적으로 확보됨.	-	-
다. 단독주택지 수분양자(이주자택지 대상자)들의 요구사항으로 변경된 소음 저감대책{(기정)방음벽 8m 및 저소음포장 설치 → (변경) 복층 저소음포장 설치}에 대하여 빠른 시일 내 조치를 완료하여야 하며, 저감방안 시행 후에도 환경보전목표기준 초과 또는 초과할 우려가 있거나 민원이 발생한 때에는 원인을 분석하고 주민과의 협의를 통한 추가 저감방안을 수립‧시행하여야 함			◦복층 저소음포장 설치계획을 반영 예정 - 유지관리계획 : 현재 일반저소음포장은 시공되어 있는 상태이며, 공사차량 통과로 인한 포장 파손을 줄이고자 마곡구역 사업완공 예정인 2020년 시행 예정임. - 복층 저소음포장 소음저감효과 측정 : 시기 미도래	-	-
- 복층 저소음포장에 대하여 준공 전까지 구체적인 유지관리계획(성능 보증기간, 관리기간, 관리주체 등 포함)을 수립‧시행 - 복층 저소음포장이 설치된 지역과 미설치된 지역에 대한 층별 소음 측정결과에 의한 소음 저감효과 비교·검토(사후환경영향조사 시) - 사후환경영향조사 결과 소음 저감효과(7dB(A))가 미흡할 경우 후속 적인 조치방안(타 저감시설 설치 계획, 책임기관 선정 등) 내용 명시				-	-

협   의   내   용

년 월 일

공정율(%)

이   행   내   역

미이행사항 및

사후대책

비 고

라. 수질오염총량과 관련하여 동 개발사업의 지역개발부하량을 누적관리대장에 기재하는 등 할당부하량의 적정관리를 위하여 수질총량담당부서에 동 협의결과를 반드시 통보하여야 함.

- 개발사업 배출부하량                                   (단위: kg/일)

단위 유역	구 분	준공 연도	BOD		T-P
			점	비점	점	비점
한강I	당초(‘15.3.)	2016	325.10	209.34	21.283	3.725
	금회추가	2018	-2.29	-1.36	-0.155	-0.036
	합 계		322.81	207.98	21.128	3.689

2018.09.01

∼

2019.08.31

2019년 8월

(토목)

1공구 : 100.0

2공구 : 100.0

3공구 : 100.0

3-2공구 : 87.4

(건축1, 2)

: 100.0
(건축3)
9단지 : 52.4

(조경)

1공구 : 100.0

2공구 1차

: 100.0

2공구 2차

: 76.2

(서울식물원)

: 99.0

◦마곡구역 도시개발사업 수질오염총량협의 결과

통보완료 (도시환경부-1281, 2017.05.22)

-

제7장 부록

문서#37

-수질오염

총량 협의

- 본 사업에서 발생되는 오염물질은 서남물재생센터(BOD 6.3㎎/L 및 T-P 0.498㎎/L) 및 비점오염저감시설*로 적정하게 처리‧관리하여야 하며 할당된 부하량을 반드시 준수

* 침투시설[자연지반녹지 60,533.08㎡, 수공간(차수) 522.45㎡, 인공지반녹지(≥90cm) 129,297.84㎡, 인공지반녹지(<90cm) 3,216.43㎡, 옥상녹화(≥20cm) 9,244.43㎡, 옥상녹화(<20cm) 18,719.38㎡)], 스크린+저류조(270,603㎥/일) 및 여과시설(9개소, 74,611㎥/일)

- 본 사업에서 제시한 비점오염저감시설인 생태면적(자연지반녹지 등),  스크린‧저류조, 여과시설은 총량제 오염부하량 삭감시설이므로 아래사항 준수

․ 비점오염저감시설의 기본적인 관리‧운영은「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」제53조제4항제2호에 따른 비점오염저감시설의 관리‧운영기준(「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」시행규칙 별표 18)을 준수

․ 비점오염원 최적관리지침(국립환경과학원 '12.9) 및 비점오염저감시설 유지관리실적대장 작성지침(국립환경과학원, '11.10) 제3장 비점오염저감시설 종류별 유지관리실적대장에 제시된 서식에 따라 유지관리실적대장 등 작성‧관리

-

-

-

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
마. 상기 검토의견 이외의 사항은 환경보전방안 검토서, 당초 환경영향평가서에 제시한 저감방안 및 협의내용을 반영하여야 함	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0	◦환경보전방안 검토서, 당초 환경영향평가서에 제시한 저감방안 및 협의내용을 반영 이행중에 있음.	-	-
바. 본 사업 시행 시 예측하지 못하였거나 예측결과의 부적정 등으로 이 지역 또는 주변 지역의 자연 및 생활환경이 악화되거나 악화될 우려가 있을 경우에는 이에 대한 별도의 추가 환경영향 저감대책(민원 방지 및 민원 해소방안 포함)을 강구하여야 함. 끝.			◦필요시 별도의 추가 환경영향 저감대책을 강구할 계획임.	-	-

(10) 8차 환경보전방안 검토의견(한강유역환경청 환경평가과-6202 (2019. 6. 3))

협 의 내 용	년 월 일	공정율(%)	이 행 내 역	미이행사항 및 사후대책	비 고
◦금회 변경되는 사항과 관련하여 별도의견 없으나, 기 협의내용, 평가서, 환경보전방안서에 포함된 저감방안을 철저히 준수하여 사업을 시행여야 함	2018.09.01 ∼ 2019.08.31	2019년 8월 (토목) 1공구 : 100.0 2공구 : 100.0 3공구 : 100.0 3-2공구 : 87.4 (건축1, 2) : 100.0 (건축3) 9단지 : 52.4 (조경) 1공구 : 100.0 2공구 1차 : 100.0 2공구 2차 : 76.2 (서울식물원) : 99.0	◦검토의견을 반영하여 관리 및 감독 시행 중 - 대기질 조사지점 변경 등 - 8차 환경보전방안 검토의견을 반영 사후환경영향조사지점 변경 시행중	-	제7장 부록 문서#7 -환경보전방안 검토의견 (8차)