【붙임 1】

환기구 표본안전점검 일정

연번	날짜	점검위원	점검 장소	관리주체 및 소관부서	비 고
1	10.24(목)	최창식 송 훈 김은수	동대문DDP 주변 민간 환기구	디자인정책과, 두산타워 등	기 점검 (동대문DDP축제)
2			2호선 동대문역사공원역 일대	서울메트로
3	10.27(월)	유제남	9호선 가양역 일대	서울시메트로9호선	지하철 부속
4			4호선 명동역 일대	서울메트로
5	10.28(화)	구자갑	1호선 종각역 일대
6			3호선 충무로역 일대
7	10.29(수)	윤현섭	양재시민의숲역 일대	신분당선주식회사
8			천호역 공영주차장 6개소	서울시설공단 교통시설운영처	공영주차장 부속
9	10.30(목)	송 훈	시청광장상가 등 4개소	서울시설공단 상가운영처	지하상가 부속
10			여의도 공동구 4개소	서울시설공단 공동구관리처	공동구 부속
11	10.31(금)	김배식	8호선 암사역 일대	도시철도공사	지하철 부속
12			7호선 태릉입구역 일대
13	11.01(토)	윤현섭	6호선 망원역 일대
14			5호선 방화역 일대
15	11.03(월)	유제남	강촌아파트	용산구 주택과	공동주택 부속 (잠정)
16			SK북한산시티아파트(강북)	SH공사 임대관리본부 시설관리팀
17	11.04(화)	송 훈	은평뉴타운4단지(폭포동)	은평구 주택과
18			우장산힐스테이트	강서구 주택과
19	11.05(수)	구자갑	대방1차 e-편한세상	동작구 주택과
20			강동롯데캐슬퍼스트	강동구 주택재건축과

【붙임 2】

환기구 안전점검 착안사항

항목	안 전 점 검 사 항	비 고
1	스틸 그레이팅 및 받침구조체(콘크리트) 균열 및 파손 이상유무
2	스틸 그레이팅(타공망) 지지철물(종,횡방향) 부식 및 휨상태 이상여부
3	벽체 콘크리트와 고정철물 앙카부착 및 탈락등 이상여부
4	철물 용접상태 이상여부
5	기타(미관 및 환경 저해요소 등)
6	경사도가 적정하게 설계 시공되어 있는가?
7	덕트 내 배수로에 턱과 파이프가 설치되어 있는가?
8	유지관리 통로는 설치되어 있는가?(0.9×1.2m)
9	바닥면에 콘크리트 차수턱(20~30cm)이 설치되고 및 배수파이트로 유도배수 되어 있는가?
10	환기구 계단실 출입구의 위치는 환기구 바닥 종단구배 저점부에 위치되어 있는가?
11	환기구와 본체구조물과 연결되는 측벽개구부에 차수턱 및 점검구는 규정에 맞게 설치되었는가?
12	환기구의 지상 설치 높이 기준은 적정하게 설계되었는가? (지하철 : 급기 및 배기구 1.5m이상, 건축물 : 2m이상)
13	7번 규정에 맞지 않을 때 침수 및 차수 대책이 수립되었는가?
14	덕트 설치 브라켓은 도면과 일치하게 시공되었는가?
15	그레이팅은 규격제품으로 설치되었는가?

【붙임 3】

안전전문가 자문의견서

□ 점 검 일 시 : 2014.     .     . ,       :     ∼      :

□ 점 검 시 설 :

자     문     의     견

2014.     .     .

서울특별시 안전관리자문단 위원

○ 분야 :

○ 성명 :

【붙임 4】