환기장치 관리운영 요령

공 통 사 항

- 세대별 환기 장치의 필터규격, 환기량, 작동방법을 숙지 하여야 한다.

- 제작사 매뉴얼에서 정한 적정 환기량을 기준하여 사용 주기를 정한다.

환기시설은 내부공기는 배출하고 외부공기는 필터링하여 유입하는 구조이다.

1. 필터 관리

- 최초 설치된 환기장치 내장용 필터는 전문 제작사를 사전에 정하여 구매설치      할수 있도록 비용과 방법을 정한다.(단지별 관리사무소)

- 필터 교체 주기는 설치사 마다 다르고 경고 신호가 있거나 없는 경우가 있으      므로 제작사가 제출한 매뉴얼 기준에 따른다.

(통상 교체신호가 표출되거나 6개월 또는 1년이내 단위 교체)

- 프리필터, 열교환소자는 한달에 한번 점검후 필요시 진공청소기로 청소한다.

- HEPA 필터는 교체주기에 따라 교체한다(분해 청소시 확인 가능)

2. 전열 교환기

- 전열 교환기는 400∼700W로 전기요금이 발생하므로 적정하게 가동한다.

- 유입 환기로 가동시 동절기는 공기를 가열하게 되므로 자동 또는 수동 가동인지      사전에 온도기능을 숙지하여 필요이상 전력소모를 예방한다.

3. 사용(운전)요령

- 입주자가 가동기준이 숙지될때가지 관리 사무소에서 단지내 홈페이지에 게시      하고 미세먼지 발령시는 안내 방송으로 적정한 사용관리가 되도록 한다.

- 24시간중 입주자 거주시 실내 공기가 정화되도록 시간당 10분내외 가동을       권장하되(자동, 수동) 기준 시간은 제작사별 매뉴얼에 따른다.

- 실내 공기정화기로 내부 공기만 정화하면 실내 거주 활동으로 인해  공기질이      저하 되므로 환기설비를 가동토록 동시 안내 한다.

4. 기 타

- 환기장치만 가동시는 전기요금이 적으나 동절기 전열교환기 작동시 전기요금      과다 발생할 수 있으므로 적정하게 사용하여야 한다.

관리실 안내 멘트

관리실에서 알려 드립니다

금일 00시경 기상청에서 미세먼지 주의보(나쁨)가 발령 되었으니 입주민께서는 모든 창문을 닫으시고 거실에 설치된 환기장치를 1시간에 00분씩 자동 또는 수동으로 가동하여 실내 공기를 관리 하시기 바랍니다.

미세먼지 많은 날 생활수칙

미세먼지 예보 등급

예보구간	좋음	보통	나쁨	매우나쁨
예측농도(㎛/㎥,일) - PM10	0~30	31~80	81~150	151 이상
예측농도(㎛/㎥,일) -PM2.5	0~15	16~35	36~75	76 이상
예측농도(ppb,1H) -O3	0~30	31~80	81~150	151 이상

미세먼지 행동요령 - 민감군

- 보통 : 실외 활동시 특별히 행동에 제약을 받을 필요는 없지만 몸 상태에 따라 유의           하여 활동
- 나쁨 : 장시간 또는 무리한 실외활동 제한, 특히 천식을 앓고 있는 사람이 실외에             있는 경우 흡입기를 더 자주 사용할 필요가 있음
- 매우나쁨 : 가급적 실내활동, 실외 활동 시 의사와 상의

미세먼지 행동요령 - 일반인

- 나쁨 : 장시간 또는 무리한 실외활동 제한, 특히 눈이 아픈 증상이 있거나,기침이나           목의 통증으로 불편한 사람은 실외활동을 피해야 함
- 매우나쁨 : 장시간 또는 무리한 실외 활동제한, 목의 통증과 기침 등의