’23. 4월 안전보건 협의체 회의 결과보고

도로보수과

도로보수과 내 작업하는 관계수급인의 업무수행 중 발생할 수 있는 산업재해 예방을 위하여 안전보건 협의체 회의를 아래와 같이 개최하고 결과 보고함

□ 추진근거

○ 수급인 근로자 산업재해 예방 조치(산업안전보건법 제 63조, 64조)

○ 안전보건 협의체 운영계획(관리단속과-21688)

□ 회의개요

○ 일 시 : 2023. 4. 25(화) 14시

○ 장 소 : 사업소 2층 회의실

○ 참석인원

- 도급인 : 10명

- 수급인 : 6명

□ 회의결과

○ 기본 협의사항

- 작업시간 : 현장별 작업조건이 다르므로 07 : 00 ~ 18:00 유동적 작업

- 재해사고 발생시 연락체계

· 현장대리인 또는 감리자가 사업 담당자, 안전담당자에 즉시 연락

· 사업소 전달사항 현장대리인에게 전달

- 작업중 감독, 감리, 현장대리인은 재해위험이 있다고 판단될 시 즉시 작업 중지 및 근로자 대피

- 작업전 10분 안전점검(TBM)을 실시하여 안전에 대한 사항을 근로자에게 숙지시키고 작업을 시작

○ 도급인(사업소) 요구사항 전달

- 위험성평가결과 기관 제출완료

- 공사 및 용역 작업수행전 직원교육 실시할 것

- 산업재해 발생 위험시 작업 중지

- 근로자는 반드시 작업복 등 보호구를 점검 및 착용후 작업 투입

- 건설장비 안전수직 준수(유도자(신호수)배치, 후방경보장치 장착 등)

- 전기작업, 고소작업 시 안전계획서 작성 철저

- 위험성평가 실시 철저

○ 수급인(도급업체) 의견사항

- 야간공사시 안전시설 추가 설치요청

- 중대재해 처벌법 적용 사고사례 전파 및 공유

- 공사관련 관급자재 납품시기 확인 철저

붙임  1. 회의록

2. 참석자 명단

’23. 4월 안전보건 협의체 회의 결과보고

시설보수과

시설보수과 내 작업하는 관계수급인의 업무수행 중 발생할 수 있는 산업재해 예방을 위하여 안전보건 협의체 회의를 아래와 같이 개최하고 결과 보고함

□ 추진근거

○ 수급인 근로자 산업재해 예방 조치(산업안전보건법 제 63조, 64조)

○ 안전보건 협의체 운영계획(관리단속과-21688)

□ 회의개요 ○ 일 시 : 2023. 4. 17.(월) 14시 ○ 장 소 : 시설보수과 ○ 참석인원 : 총 10명(도급인5, 수급인5)

□ 회의결과

○ 기본 협의사항

- 작업시간 : 현장별 작업조건이 다르므로 07 : 00 ~ 18:00 유동적 작업

- 재해사고 발생시 연락체계

· 현장대리인 또는 감리자가 사업 담당자, 안전담당자에 즉시 연락

· 사업소 전달사항 현장대리인에게 전달

- 작업중 감독, 감리, 현장대리인은 재해위험이 있다고 판단될 시 즉시 작업중지 및 근로자를 대피

- 작업전 10분 안전점검(TBM)을 실시하여 안전에 대한 사항을 근로자에게 숙지시키고 작업을 시작

○ 도급인(사업소) 요구사항 전달

- 근로자 휴게시설 준수(근로기준법 제54조)

· 사용자는 근로시간이 4시간인 경우에는 30분 이상, 8시간인 경우에는

1시간 이상 주여야 한다(연장근무, 야간근무도 동일)

- 공사 및 용역 작업수행 전 직원교육을 실시할 것

- 산업재해 발생 위험시 작업 중지

- 근로자는 반드시 작업복 등 보호구를 점검 및 착용후 작업 투입(강조)

- 외발산보수공사장에서는 내오염 보수시 배수로에 도장 잔재 없도록 할 것

- 건설장비 안전수칙 준수『유도자(신호수)배치, 후방경보장치 장착 등』

- 전기작업, 고소작업 시 안전계획서 작성 철저

- 위험성평가 실시 철저

- 사업장 안전관리 강화

· 작업장 순회점검표 매달(1주/1회) 협의체 회의시 제출

· 합동 안전·보건 점검표는 분기별(분기별/1회) 협의체 회의시 제출

○ 수급인(도급업체) 의견사항

- 각종 공사와 세척작업시 주간공사 및 전면 통제가 경찰서 협의가 어려워

작업시 안전사고의 위험이 많음으로 발주청에서 적극적인 협의(협조 공문        등)를 요청함

- 오류철도 보수현장 상부 신축이음장치에서 누수 발생으로 도장부 오염 우려

검토후 조치 요청

붙임: 회의록 1부. 끝.

`23. 04월 안전보건 협의체 회의 결과 보고

기전과

기전과의 관계 수급인이 작업을 수행하는 과정에서 발생할 수 있는 산업재해를 예방하기 위하여 안전보건 협의체 회의를 아래와 같이 개최하고 그 결과를 보고함

□ 추진근거

○ 수급인 근로자 산업재해 예방 조치(산업안전보건법 제63조 및 제64조)

○ 도급인 · 수급인 안전보건 협의체 구성 및 운영계획(관리단속과-21688, 2022. 5. 10.)

○ 기전과 안전보건 협의체 구성 및 운영계획(기전과-22514, 2022. 6. 10.)

□ 회의개요

○ 일 시 : 2023. 04. 12.(수) 14:00 ~ 15:00

○ 장 소 : 본관 2층 회의실

○ 참석인원 : 총 11명

- 수급인 : 7명

- 도급인 : 4명

□ 회의결과

○ 중대재해처벌법 관련 최근 사고사례 공유

연번	일시	장소	유형	경위 및 인명피해
1	’23.03.04 12:11	공공 사업장 (강원 홍천)	깔림	(깔림사고) 야산에서 벌목 작업 중이던 굴착기가 10m 아래 비 탈길로 굴러 산림청 하청 작업 중이던 굴착기 운전원 깔림 (사망 1명)
2	’23.03.06. 09:15	공공 사업장 (부산 동래)	추락	(추락사고)아파트 신축 공사 현장에서 환기배관설비(덕트) 설치작업 중인 작업자가 약 40m 아래 지하 2층으로 떨어 져 사망 (사망 1명)
3	’23.03.11. 09:20	민간 공사장 (경기 이천)	맞음	(끼임사고)아파트 신축 공사 현장에서 천공기 부품 교체 작업중이던 작업자가 회전축에 옷이 말려 들어가며 끼여 사 망 (사망 1명)
4	’23.03.27. 17:40	민간 공사장 (경북 울진)	깔림	(깔림사고)국도 건설현장에서 포장작업 중 후진하던 타이어롤 러 차량의 바퀴에 작업중이던 하청 노동자 깔림 (사망 1명)
5	’23.03.30. 17:30	민간 공사장 (경기 남양주)	맞음	(끼임사고)건설폐기물 처리업체에서 파쇄기가 정상작동하 지 않아 파쇄기 투입구로 들어가 확인중이던 근로자가 다른 근로자가 기계를 가동하여 끼임 (사망 1명)
6	’23.04.03. 13:05	민간 공사장 (부산 사상)	떨어짐	(떨어짐사고)사옥 신축 공사현장에서 건물 9층 외벽 마감 작업 후 고소 작업대로 내려오던 근로자가 8층 높이에서 떨어짐 (사망 1명)

- 위 사고가 보여주듯 안전사고의 위험은 어느 사업장에나 산재해있음을 명심할 것

· 수급인은 이 점을 참고하여 안전에 특히 주의하여 작업을 진행할 것

○ 기타 요청 사항

- 안전장비(안전모, 안전화, 안전대등)를 미착용하고 작업하는 근로자 관리할 것

· 사전교육 실시 : (작업 전) TBM 시

· 미착용자 조치

1) 현장관리자는 미착용자 발견 즉시 작업을 중지시키고 착용 후 복귀 지시

2) 다음 작업 이전, 교육 및 추후 적발 시 현장에서 퇴출 경고

3) 2회 이상 적발 근로자, 당해 사업장 영구 출입금지 조치

- 안전보건협의체 회의 참석 대상자 불참사유 발생 시 대리 참석할 것

- 우천시 야간 작업에 주의할 것

붙임. 참석자 명단 및 위임장 각 1부.  끝.