목1동 924외 2필지 복합시설 신축사업

환경영향평가심의위원회 회의록

	< 회의개요 >
ㅇ 일 시 : 2024.2.16.(금), 16:00 ㅇ 장 소 : 서소문청사 1동 11층 회의실 ㅇ 참 석 자 : 환경영향평가심의위원 10명 ㅇ 안 건 : 목1동 924회 2필지 복합시설 신축사업 환경영향평가서

□ 심의회의 논의사항(보완 요청사항)

1. ㅇㅇㅇ 위원

ㅇ 대기질

- 심의자료 9p, 주차장 환기를 위한 기계 환기 시설 설치 시, 고효율필터 등을 장착하여 주차장의 오염된 공기가 일부 정화되어 배출될 수 있도록 계획 필요

- 심의자료 22p, 대기질 상시 모니터링기 측정값 점검 주기는 사후환경영향조사 주기와 맞춰 추진 필요(터파기 등 토공 기간 월 1회, 그 외는 분기 1회 등)

- 심의자료 23p, 미세먼지 계절관리제 기간에 ‘배출가스 4등급~5등급 차량’ 상시 운행 제한으로 강화 바람

2. ㅇㅇㅇ 위원

ㅇ 온실가스

- 추가 설치되는 연료전지의 가동 시 온수 사용처 확보 등 사후관리에 만전을 기할 필요 있음

3. ㅇㅇㅇ 위원

ㅇ 온실가스

- 심의자료 28p, 집광채광 시스템은 일반 오피스 공간에 활용성이 있지만, 주거용 공간에는 효율성이 떨어질 것으로 판단되어 주거공간에서 조명에너지 절감 효과를 검토 바람

4. ㅇㅇㅇ 위원

ㅇ 수질

- 심의자료 39p, 사업 후 유출량 재산정에 따른 관련 검토항목(통수능 등) 변경 내용 제시 필요

- 심의자료 40p, 30년 빈도 유출량에서 10년 빈도 유출량을 초과하는 유출량이 배출되지 않도록 빗물관리시설(침투, 이용시설)의 설치계획 제시는 수질 항목 평가 기준 사항임. 설치 대책량을 확보하여 필요 대책량을 만족하도록 계획 보완 필요

- 심의자료 143p, 빗물관리시설과 연계한 유출지하수 활용계획 제시 필요

5. ㅇㅇㅇ 위원

ㅇ 토양

- 심의자료 58p, 반입토 오염도 조사시, 우려기준(1지역)을 적용하여 검사하는 것이 적절함.

- 심의자료 59p, 기존 불소 오염이 우려되는 S-2 지점 및 주변 토양을 포함하여 사후환경영향조사 추진 바람.
사후 조사 시점 4개 지점 적절성 재확인 바람.
조사지점별 토양오염 조사항목을 구분하여 정리 바람(예. 유류 저장시설에서 TPH, BTEX 조사)

6. ㅇㅇㅇ 위원

- 심의자료 69p, 인접지역 지하수위 영향을 최소화하기 위해 연암 상단 0.5m 추가 근입 계획을 제시하였는데, 이에 대한 영향 범위 예측 모델링을 실시하고 그 결과를 제시하여야 함.
또한, 차수벽의 재질을 투수계수가 보다 낮은 재질을 사용했을 경우에 예측을 실시하고 이 방안에 대한 검토가 필요함.

7. ㅇㅇㅇ 위원

ㅇ 토지이용

- 심의자료 49p, 옥상부에 계획한 수공간 관리 계획 구체화 바람(사후환경영향조사 계획에 포함)

ㅇ 동식물상

- 심의자료 6, 83p, 금회 인공지반녹지 추가 확보 등 생태면적률 공간 유형이 일부 변경되었으므로 생태면적률 최종 도면 및 현황 제시 바람

8. ㅇㅇㅇ 위원

ㅇ 소음진동

- 심의자료 90p, 이동식 방음벽 사용 시 방음벽 높이를 상향 바람

- 심의자료 100p, 발파 시 사업부지 남쪽 인근 건물에서 소음진동 측정 지점을 추가 바람

9. ㅇㅇㅇ 위원

ㅇ 온실가스

- 집광채광(실내루버형)의 지속적 활용에 대한 모니터링 필요

□ 심의결과: 조건부동의