세운재정비촉진지구 3구역 도시정비형 재개발사업

환경영향평가심의위원회 회의록

□ 회의개요

ㅇ 일    시 : 2024.5.24.(금), 16:00

ㅇ 장    소 : 서소문청사 1동 11층 회의실

ㅇ 참 석 자 : 환경영향평가심의위원 9명

ㅇ 안    건 : 세운재정비촉진지구 3구역 도시정비형 재개발사업
(3-2·3, 3-8·9·10구역 통합)

□ 심의회의 논의사항(보완 요청사항)

1. ㅇㅇㅇ 부위원장

- 의견 없음

2. ㅇㅇㅇ 위원

- 심의자료 45쪽, 급수펌프(고효율 에너지기자재 인증)는 도시가스 사용 저감방안이 아니므로 삭제 바람

3. ㅇㅇㅇ 위원

- 경관에 대한 재검토가 필요함

4. ㅇㅇㅇ 위원

- 심의자료 68쪽, 지하수위 강하량 대비 유출지하수량 영향범위가 적음. 합리적 설명 필요

- 심의자료 73쪽, 지하수 모델링 결과에 대해 사후환경영향조사에서 면밀한 검증 필요

5. ㅇㅇㅇ 위원

- 심의자료 76쪽, 81쪽, 개방형 녹지의 위치가 상이함. 위치 조정 표기 필요

6. ㅇㅇㅇ 위원

- 심의자료 83쪽, 생태면적률 산정시 본안과 금회 심의 시 공간유형별 면적을 명확히 확인하여 제시하고, 증감면적 변화 구체적으로 확인 필요

- 심의자료 163쪽, 종묘에서 조망되는 경관영향 및 저감방안에 대한 검토 필요(관련부서 전문 검토의견 취합 정리하는 방안 검토)

7. ㅇㅇㅇ 위원

- 심의자료 125쪽, 129쪽, 장비별 소음방지 대책으로 소음기준을 만족하지 못하면 이동식 방음벽의 높이를 상향하는 것을 검토 바람. 129쪽의 비고란에 장비별 소음 저감량에 대한 구체적인 근거를 제시하고 구체적인 근거가 없다면 삭제 바람

8. ㅇㅇㅇ 위원

- 심의자료 160쪽, 대규모 면적 문화재인 종묘 내부에서 조망되는 외부 건축물로 대상사업의 규모(높이 등)로 인해 경관적 영향이 큰 것으로 판단되나 이에 대한 저감방안이나 관련 기관과의 협의내용을 알 수 없으므로 조치가 필요함

9. ㅇㅇㅇ 위원

- 심의자료 67쪽, 온실가스 사후관리 시 감축량 산정 방식에 대한 방법론 등을 확보할 필요가 있음

- 심의자료 89쪽, 토양 조사 시 소규모 공장 등에 대한 지점 선정을 잘 선정 바람

□ 심의결과 : 재심의(소위원회 회부)

* 소위원회 항목 : 수질, 토지이용, 경관