「2024년 제1차 도로점용공사장」

교통소통대책 자문위원회 회의록

2024.  1.

도시교통실

(교통운영과)

「2024년 제1차 도로점용공사장」

교통소통대책 자문위원회 회의록

□ 회의개요

ㅇ 일  시: 2024. 1. 11.(목) 14:30~17:30

ㅇ 장  소: 교통운영과 6층 회의실

ㅇ 참석자

- 자문위원: 교통운영과장, 김대성(서면), 김은경, 오은미, 김봉찬, 유승효, 신치현 위원

- 용 역 사: 지평도시교통엔지니어링 대표 고진영 등

- 발 주 처: 도시기반시설본부 방재시설부 이규대 주무관 등

ㅇ 심의결과: 5건(조건부 5건)

연번	공사명	심의결과
1	광명 ~ 서울 고속도로 민간투자사업	조건부
2	국회대로 도로다이어트 보도정비 공사	재보고 (7구역 조건부)
3	2024년 양재대로 장기사용 송배수관 정비공사	조건부
4	한글비석로 보도환경개선공사	조건부
5	2021년도 지하철 승강편의시설 설치 기본 및 실시설계 (목동역 등 10개역)	조건부 (목동역 재보고)

□ 공통 의견

ㅇ 야간 공사시에는 통제수 및 작업자 안전을 위해 각 단계별 점용 시점부에는 인력통제수 배치를 지양하고 로봇 신호수. 사인보드카(진행방향 LED 표시등) 설치 등을 검토하시기 바람

ㅇ 당일 굴착 당일복구 공사의 경우, 임시 노면표시 설치 여부를 명확하게 표현하여 제시하시기 바람

ㅇ 당일 굴착·복구 공사의 경우 되메우기, 다짐(층다짐)을 철저히 시행하여, 도로 임시 개방 시 지반 침하로 인한 교통장애가 발생하지 않도록 하고, 공사완료 후 본 포장계획을 포장담당기관 협의후 보완보고서에 포함하여 제출

ㅇ 현장굴착 작업시 지하매설물로 인한 공사지연이 발생하지 않도록 사전 지하매설물 조사를 철저히 이행바람

ㅇ 교차로 구간 공사시행시에는 법적으로 수신호 권한이 있는 모범운전자를 배치 바람.

ㅇ 각 단계별 주요공정 내용 및 소통관련 특이사항(특정방향 통행폐쇄, 교행통행 등)과 굴착 단면도를 보고서 및 소통대책 도면에 명시 바람

ㅇ 전체 공사단계 진행계획표(Time Table)을 보고서에 제시바람

ㅇ 동일구간에 대한 단계별 교통소통대책은 전(前) 단계 교통소통대책을 바탕으로 변경된 내용을 추가하여 작성 바람

ㅇ 공사시간대와 도로점용시간대가 일치하지 않은 경우 보고서 및 도면에 표현하고 교통영향 분석시 오전,오후 첨두시와 공사시간대 첨두시를 구분하여 실시

ㅇ 교통소통대책 보고서에 용역 계약서를 첨부 바람

ㅇ 1년이상 장기공사장에 대해서는 주요 공사현장을 파악할 수 있도록 CCTV를 설치하고 교통운영과에서 교통상황 영상을 파악할 수 있도록 조치바람

ㅇ 1년이상 장기공사장에 대해서는 공사착공후 월 1회 교통상황 모니터링을 실시하고 그 결과를 교통운영과에 통보할 것

- 모니터링 결과 통보후 점용구간에 변화가 없는 달의 경우는 모니터링 생략 가능

□ 안건별 의견

1. 광명 ~ 서울 고속도로 민간투자사업 - 조건부

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (3단계) 점용구간 내 횡단보도 설치할 경우, 보행자 안전을 고려하여 안전시설물 강화를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (3단계) 보행자 안전을 고려하여 점용구간 주변에 설치하는 휀스의 재질(낮은 높이, 투명 재질 등)을 고려해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 공사장 주변 안내간판 설치 시 사업내용에 관한 사항은 동일한 내용(사업주체 등)으로 설치해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 점용구간 인근 횡단보도 내 보행안전도우미 배치를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (3단계) 인근 건물 진출입 동선을 고려하여 점용면적을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 진행방향 차로 수 축소에 따른 원거리 차로 변경 등 사전안내체계를 검토해주시기 바람

ㅇ 횡단보도 이설에 따라 지속적인 모니터링을 실시해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (3단계) 크레인 작업시와 비작업시의 점용면적이 다르므로, 단계를 세분화 하여 불필요한 점용구간을 최소화 해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통소통대책 도면 내 점용구간과 횡단보도 사이 이격거리를 제시해주시기 바람

2. 국회대로 도로다이어트 보도정비 공사 – 재보고(7구역 조건부)

<공통의견>

ㅇ 도로점용공사장 교통소통대책 자문위원회에서 나온 의견을 검토하여 보완보고서를 제출하고, 자문위원회에 재상정

ㅇ 단, 7구역은 자문의견 반영한 보완보고서 제출하여 서울시 확인후 공사시행

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통소통대책 도면 내 자전거 도로 등을 명확히 제시 해주시기 바람

ㅇ (4구간 7단계) 차량 동선 및 회전반경을 고려하여 점용구간을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통소통대책 도면 내 반폭공사 시 세부 단계도를 나눠서 제시해주시기 바람

ㅇ 교통소통대책 도면 내 공사점용구간과 보행구간을 나눠서 표현해주시기 바람

ㅇ 공정에 맞게 교통소통대책 단계 세분화를 검토해주시기 바람

ㅇ 점용구간 내 공사차량 진출입 동선을 표시해주시기 바람

ㅇ 교통소통대책 도면 내 버스정류장 이설 여부를 표시해주시기 바람

ㅇ (7구간 1단계) 차량동선을 고려하여 교차로 내 유도선 설치 등을 검토해주시기 바람

ㅇ (3구간 8단계) 차로운영에 따른 점용구간 면적을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 도로점용에 따른 교통안내표지판 설치를 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 공사기간을 재검토해주시기 바람

ㅇ (7구간 1단계) 점용구간과 차로 간 여유폭을 고려하여 점용면적을 재검토해주시기 바람

ㅇ (7구간 3단계) 국회대로 내 교통량을 고려하여 차로 점용에 대해서 임시점용하는 방안을 검토해주시기 바람

ㅇ (5구간) 보행자 안전 및 시공성을 감안하여 공사 순서를 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 차량 동선 및 회전반경을 고려하여 점용구간 내 가각정리를 검토해주시기 바람

ㅇ 차로운영계획을 재검토하여 불필요한 점용을 지양해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 차로 감소에 따른 운전자 사전안내체계를 추가로 검토해주시기 바람

ㅇ 교차로 내 유도선을 재정비하고, 보도 공사 시 대형차량 회전반경을 고려하여 점용구간을 재검토해주시기 바람

ㅇ 횡단보도 설치 시 폭원, 우회전차량 회전각 등 업무편람에 맞게 설계를 진행하고 신호기는 정지선이 잘 보일 수 있는 위치에 설치해주시기 바람

ㅇ 자전거도로 연결성 등 서울시 관련부서(보행자전거과)와 사전협의를 진행해주시기 바람

ㅇ 자동차전용도로(국회대로) 유출입 교통량을 지속적인 모니터링을 실시해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통안내표지는 실제 차로운영계획을 고려하여 재검토해주시기 바람

ㅇ 교통소통계획 도면에 신호기 표기바람

ㅇ 실제 동시 공사물량을 감안하여 공사단계 세분화 바람

ㅇ 우회전 진출입 차량 동선을 감안하여 점용구간 라운딩 처리 바람

ㅇ 차도점용시 상시점용 구간과 일시점용 구간을 구분하여 표현하고 ,점용구간내 공사차량 진출입 동선 표현 바람

ㅇ 교통소통계획 작성시 차선 표현을 도로교통법 시행규칙 기준에 맞추어 표현바람

ㅇ 지하철 출입구 등 보도상 주요 시설물 누락되지 않도록 도면 작성 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통소통대책 도면 내 횡단면도를 폭원 비율에 맞게 재작성하고 자전거도로 등이 누락되지 않게 작성 바람

3. 2024년 양재대로 장기사용 송배수관 정비공사 - 조건부

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (28단계) 이면도로 차량 동선 및 회전반경을 고려하여 점용구간 가각정리를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (11단계) 횡단보도 반폭 공사 시 보행자 안전을 고려하여 점용구간 주변에 설치하는 휀스의 재질(낮은 높낮이, 투명 재질 등)을 고려해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 점용구간 내 공사차량 배치 등을 검토하여 점용구간 면적을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (20단계) 양재대로 명일역 방면 좌회전 차로 확보를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 일부 차로 점용 시, 통행가능 차로 폭과 측방여유폭을 충분히 확보하고 차량 주행 및 교행이 원활하게 이루어질 수 있도록 교통소통대책을 검토해주시기 바람

ㅇ 공사장 안전휀스 등으로 인한 교통신호 시인성이 방해받지 않도록 신호기 설치 현황을 파악하여 위치 조정 등 보강방안을 검토해주시기 바람

ㅇ 신호운영계획 변경(비보호좌회전 → 보호좌회전 등)이 발생할 경우 교통신호 최적화 방안을 제시하시기 바람

ㅇ 이면도로 일부 통행 차단 시에는 안전하고 원활하게 차량 교행이 이루어질 수 있도록 권한이 있는 모범신호수 배치를 검토해주시기 바람

ㅇ 차로운영 변경 등이 필요한 경우에는 기존 및 신규 교통안전시설 설치·운영 방안을 명확하게 제시하시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통소통대책 도면 내 완화구간 길이를 재검토해주시고 완화구간 설치를 최소화 해주시기 바람

ㅇ 이면도로 내 불필요한 점용을 지양해주시기 바람

ㅇ (12, 13단계) 단계를 재검토하여 이면도로 폭(4.0m이상 확보)을 재검토해주시기 바람

ㅇ (13단계) 양재대로 명일역 방면 좌회전 차로를 확보해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통소통대책 도면 내 제시된 측방여유폭을 재검토해주시기 바람

ㅇ (23단계) 차량운행동선을 고려하여 안전지대 설치를 검토해주시기 바람

4. 한글비석로 보도환경개선공사 - 조건부

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (2-21구간) 불필요한 점용은 지양해주시기 바람

ㅇ (2-11구간) 차량운행동선을 고려하여 합류 완화구간 설치를 재검토해주시기 바람

ㅇ (2-15구간) 이면도로 교행에 따른 진출입 폭을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 주간 공사 시 보행안전도우미를 추가배치하는 방안을 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통량을 고려하여 주간 점용 면적을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통소통대책 도면 내 공사기간을 표시해주시기 바람

ㅇ 공사차량 진출입 동선을 표시해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (2단계) 공사 시 자재 하차 및 굴착 공사 등 차로 점용이 불가피할 경우를 제회하고 차로 비점용 공사로 최대한 3개 차로 유지를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통소통대책 도면 내 점용구간에 대한 횡단면도를 제시해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (1-2단계) 자전거도로 임시폐쇄에 따른 안내표지 강화를 검토해주시기 바람

5. 2021년도 지하철 승강편의시설 설치 기본 및 실시설계(목동역 등 10개역) - 조건부 (목동역 재보고)

<<공통의견>>

ㅇ 도로점용공사장 교통소통대책 자문위원회에서 나온 의견을 검토하여 보완보고서를 제출하고, 목동역 교통소통대책에 대해서는 보완하여 자문위원회에 재상정해주시기 바람

ㅇ 공사중 잔여 보행통로폭이 최소 1.5m(권장 2.0m) 이상 확보될 수 있도록 하고, 공사완료후에는 잔여 보행통로폭이 2.0m 이상 확보될 수 있도록 보도 점용계획 보완

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 보행동선을 감안하여 임시보행통로 설치를 검토해주시기 바람

[청담역]

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 청담대교 방면 버스정류장 이용을 위해 점용구간을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 차로운영계획을 재검토하여 이에 따른 노면표시를 재검토해주시기 바람

[하계역]

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 공사 시 보행 동선을 감안하여 임시보행통로를 확보해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 공사순서를 재검토하여 공사기간 중 임시보행동선을 확보하는 방안을 검토해주시기 바람

[오금역]

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 7번 출구 공사 시 대항차로 3개차로 운영으로 대형차량 유턴 동선을 고려하여 우회동선 및 사전 유턴 안내를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (2단계) 차량동선 및 회전반경을 고려하여 점용구간 가각정리를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 차로운영 변경에 따른 노면표시 추가 설치를 검토해주시기 바람

[증산역]

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (1단계) 점용구간 인근 버스정류장 이설을 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통량 등을 고려하여 도로점용 면적을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 도로점용으로 인한 차로 축소 시 노면표시 등 차로변경 안내표지를 추가해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 공사구간 증산로 차로수 축소되지 않도록 폭원조정, 보도일시 축소 등 대안을 검토하여 제시바람

[응암역]

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (5단계) 진흥로 내 안전지대 구분을 위해 규제봉 설치를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교차로 내 유도선 설치를 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교차로 내 유도선 계획을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 신사오거리 내 신호 현시를 재확인 바람

[목동역]

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통량을 고려하여 점용구간 최소화를 검토해주시기 바람(최소 3차로 이상 확보)

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (2단계) 차량 동선 및 회전반경을 고려하여 가각정리를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 차로운영 변경 시 교차로 신호현시 체계를 재검토해주시기 바람