회  의  록

참석기관	․ 서울시 도시기반시설본부 도시철도토목부(궤도) ․ 서울메트로 9호선 운영사업소 기술팀(궤도)
회 의 명	․ 9호선 2단계 궤도성능시험 관련 합동회의

회 의 내 용

회 의 명

9호선 2단계 궤도성능시험 관련 합동회의

참석 인원

4명

회의일자

2015.2.23(월)

회의시간

13:00~15:00

회의장소

9호선 2단계

시운전상황실

회의목적

지하철 9호선 2단계 철도종합시험운행 관련 도시철도 시설물검증시험 점검        항목인 “선로시설(궤도성능시험)”에 대하여 효율적인 시설물검증시험이 되도록 그간

협의 시행한 시설물검증시험에 대한 추가 협의

회의내용

1. 9호선 2단계 구간 시설물검증시험 실시여부 검토

○ 철도안전법 개정 시 세부항목, 기준, 방법 등의 누락

○ 그간 국내 도시철도 건설 시 궤도성능시험을 시행하지 않은(지정 시험기관에서 차량만 시험) 종전사례 및 취약개소 미설치(신축이음부), 급곡선(R=250)부의 비영업구간 등에 따라 궤도성능시험은

실시하지 않으나, 지침 제13조에 의거 철도시설관리자와 철도운영자가 협의하여 시행 함

〈 철도종합시험운행 시행지침 〉

∙ 제13조1항 : ~ 다만, 철도시설물의 구조 및 특성에 따라 철도운영자와 협력하여 필요한 경우 일부 시험 항목을 생략 또는 추가할 수 있다.

∙ 제13조3항6 : 기타 신규시설을 설치, ~ 등 필요시에는 철도시설관리자와 철도운영자가 협의하여 별도의 방법에 의해 시행할 수 있다.

2. 시설물검증시험 성능시험(취약구간 시험 등) 방법 검토

○ 시험항목

- 도시철도 시설물검증 시험항목 세부기준 등이 없어 효율적인

시설물검증시험이 되도록 일반철도 점검항목 적용 시행

	○ 궤도취약구간 ․ 분기부 : 제외 ․ 신축이음매부 : 미설치 ․ 급곡선부(R=300이하) : 1개소(930정거장 이후 종점부(R=250) ☞ 비 영업구간으로서 시험대상 제외 ○ 시행방법 - 단계별 개통중인 2단계 구간은 연장(L=4.5km)이 짧고 취약 개소(R=250)가 비 영업구간 등으로 인하여 도시철도 신설선 최초로 시험 시공한 B2S궤도(L=500m) 성능시험을 실시한 결과를 취약개소에 대한 성능시험으로 갈음하며, 현재 시공 중인 3단계 구간(L=9.5km)에 대해 궤도시설물검증시험 시 반영하고자 함.
회의결과	☞ 9호선 2단계 구간에 설치한 B2S궤도(L=500m)에 대한 궤도성능시험 결과를 취약개소에 대한 성능시험을 갈음하기로 함. ☞ 현재 시공 중인 3단계구간(L=9.5km)에 대해 궤도시설물검증시험 시 반영하고자 함.