회    의    록

□ 회의개요

❍ 일    시 : ’14. 7. 28(월) 15:00 ~

❍ 장    소 : 구청장 집무실

❍ 참 석 자 : 구청장, 시설안전부장 등 11명

- 상수도본부 : 시설안전부장, 시설관리과장, 북부수도소장, 급수운영과장 등

- 노원구청 : 구청장, 건축과장, 공원녹지과장, 건축영선팀장 등

□ 회의내용

시설안전부장

❍ 월계배수지가 골재 등 자재수급이 어려운 시기에 건설되었고 현재 콘크리트 강도가 18.7Mpa로 저하되었으며 상부 슬라브 두께도 25㎝임

❍ 배수지 안전성 검토를 상수도본부(북부수도)에서 한번 더 검토하여 배수지 안전을 확보하겠음

❍ 구조적으로 안전을 확보하고 시공시 안전과 향후 유지관리 및 수질에 영향이 없을 경우 사업 추진

❍ 배수지 안전이 확보되지 않을 경우 배드민턴장을 자연지반으로 이전

구 청 장

❍ 야외 배드민턴장이 태풍으로 파손되어 상수도본부의 협의절차를 거쳐 서울시 특별 교부금을 지원받아 공사를 진행하게 되었으며 공사 진행중 공사차량(1톤이하)을 제한하여 공사를 중단하게 되었음

❍ 초안산 일대 불법 배드민턴장(7개소)을 철거하기 위해 사업을 추진하는 것임

❍ 상수도 시설물의 안전이 최우선이고 본부 입장은 이해하지만 주민들의 편의를 위한 협조 요함

북부수도사업소장

❍ 배드민턴장 건립은 배수지 안전진단 결과에 따라 추진하겠음

시설관리과장

❍ 배드민턴장 최초 협의 시 소형(1톤이하)장비를 사용토록 협의하였고 구청시행 안전진단 결과 설계인자 적용 오류가 발생하였음.

❍ 배드민턴장 안전을 고려하여 고정하중을 줄이고 배드민턴장 규모 축소 검토

디자인 건축과장

❍ 최초 안전진단은 북부사업소에서 시행한 정밀안전진단 자료(인자)를 적용하여 안전진단 및 설계를 하였음

❍ 배수지 안전을 위하여 협의(보완)내용을 추가검토 하겠음

【 회의 사진 】