신길우성2차·우창아파트 재건축정비사업

환경영향평가심의위원회 회의록

□ 회의개요

ㅇ 일    시 : 2023.5.19.(금), 15:00

ㅇ 장    소 : 서소문청사 1동 11층 회의실

ㅇ 참 석 자 : 환경영향평가심의위원 9명

ㅇ 안    건 : 신길우성2차·우창아파트 재건축정비사업

□ 심의회의 논의사항(보완 요청사항)

1. ㅇㅇㅇ 부위원장

ㅇ 토지이용

- 심의자료 75쪽, 순환동선 확보 바람

- 심의자료 81쪽, 제시한 생태연못은 주변에 보행로가 인접해 있어 생물서식공간으로서 역할이 충분하지 못함. 생태연못 설계를 보완 바람

2. ㅇㅇㅇ 위원

ㅇ 온실가스

- 심의자료 50~52쪽, 60~61쪽, 사업 전·후 에너지사용량 산정을 재검토하여 산정식 등을 수정하여 재산출 바람

3. ㅇㅇㅇ 위원

ㅇ 온실가스

- 심의자료 60쪽, 건물에너지효율 1++등급으로 상향 필요

4. ㅇㅇㅇ 위원

ㅇ 수질

- 심의자료 70쪽, 유출지하수 활용계획에 따른 수질 관리계획 보완이 필요하며, 세륜시설 사용 후 오염수 배출기준을 참고하여 세륜오염수 처리계획을 보완 바람

- 심의자료 71쪽, 물막이판 설치 의무대상 건축물이므로 물막이판 설치 계획(설치위치, 높이, 유형 등) 수립하여 제시 바람

- 심의자료 71쪽, 공사 중 사업지구가 침수되지 않도록 보완·조치 권고

5. ㅇㅇㅇ 위원

ㅇ 토지이용

- 심의자료 74쪽, 81쪽, 외부(단지) 이용을 고려하여 어린이놀이터를 단지북측 경계부에 계획하였으나 놀이터와 외부구역의 높이차가 2.6m에 달함. 어린이 안전사고에 대비한 안전장치 계획이 필요하고, 인접한 수공간과 완충공간이 없어 안전사고 발생이 우려됨. 위치조정이 어려울시 충분한 안전대책 수립 필요

- 놀이터 식재계획 재검토 및 재수립 필요

ㅇ 동·식물상

- 심의자료 134쪽, 이식수목(A, B등급) 수량 적극적으로 증대 필요

6. ㅇㅇㅇ 위원

ㅇ 지형·지질

- 심의자료 109쪽, 해당 답변에 대한 대책 마련이 미흡함. 이에 대한 추가 보완 필요

7. ㅇㅇㅇ 위원

ㅇ 친환경적 자원순환

- 심의자료 157쪽, 건설폐기물 발생량 예측 증가를 반영하여 목표 재활용률을 재설정하고, 사후환경영향조사계획에 조사항목 명시 바람

- “대량 발생 폐기물의 원형 감량 및 재활용대책에 대한 처리 결과 제시”내용에 대한 조사 항목을 구체적이고, 정량적 내용으로 제시 바람(예, 감량률, 성상별 재활용률 등)

8. ㅇㅇㅇ 위원

ㅇ 소음·진동

- 심의자료 162쪽, 철거시 가설방음판넬의 높이(6m)를 공사시에 준하여 설치하여야 함

- 심의자료 171쪽, ‘가설휀스’를 ‘철제지붕형 도보통행안전통로’로 수정 바람

- 심의자료 173쪽, 사후환경영향조사지점의 각 측정위치를 수정·보완 바람

·공사시(N-1, 3, 4 : 1층 → 5층 또는 고층 / N-6 : 1층 → 1층 또는 고층)

·운영시(N’-1, 2 : 1층 → 5층 이상)

9. ㅇㅇㅇ 위원

- 의견없음

□ 심의결과 : 재심의(소위원회 회부)