1		수도계량기 동파예방 대책 재정립 추진계획

□ 수도계량기 동파발생 현황

○ 최근 8년간 동파발생 현황

구 분	금년도 (’19.1.3)	’17년	’16년	’15년	’14년	’13년	’12년	’11년
동파건수	933	9,670	359	5,928	1,921	585	12,335	8,276
영하 10℃미만	7일	21일	6일	8일	4일	2일	26일	13일
일 최저기온	-14.4℃	-17.8℃	-12.6℃	-18.0℃	-13.2℃	-10.5℃	-16.4℃	-17.1℃

○ 금년도는 복도식 아파트에서 동파가 많고 보온부족이 주요원인

- (동파발생) 복도식 아파트(49%)> 연립주택 > 공사장 > 상가 > 단독주택

- (발생원인) 계량기함 보온부족(75%)> 부재 > 노출 > 기타

□ 추진방향

○ 동파예방 보온재 관리를 상수도사업본부에서 직접 하는 방안 검토

- 수도조례를 근거로 수용가에 계량기 보온을 요구하고 있으나 동파에 대한 수용가 책임이 없는 현재 규정에서는 보온 강화에 한계가 있음

- 이를 극복하기 위해서는 계량기함 보온을 상수도사업본부에서 직접 관리 필요

○ 계량기 동파 예방을 위한 다양한 테스트 실시(물 연구원)

- 계량기함·보온재 등을 인위적으로 구성하여 동파예방 효과 연구 추진

○ 계량기를 건물 실내에 설치하는 방안 검토(중·장기 검토)

- 우리나라도 영하 10도 미만으로 떨어지는 경우가 많아졌기 때문에 동유럽이나 러시아와 같이 계량기를 실내에 설치하는 방안 검토 필요

※ 원격검침 확대와 연계하여 추진한다면 검침불편 해결 가능

□ 추진계획

○ 보온관리를 시에서 직접 하는 방안 자문실시(‘19.4월)

- 외부전문가, 보온업체 자문 등을 통하여 현실성, 경제성, 보온성 등을 검토하여 결정

○ 동파예방 연구를 위한 테스트베드 설치·운영(물 연구원)

- 계량기함(맨홀형, 벽체형), 보온재(헌솜, 헌옷 등), 보온덮개 등을 인위적으로 구성하여 계량기 동파·동결발생 시간 등을 연구

○ 수도계량기 동파예방 종합계획 수립

- 서울기술연구원과 물 연구원의 연구결과를 종합하여 동파예방 중·장기 종합계획 수립 추진

작 성 자	요금관리부장 : 조두업 ☎3146-1601	계측관리과장 : 김오열 ☎1250	담당 : 지장환 ☎1253