해빙기 안전사고 대책 회의 자료

Ⅰ		추진 배경

□ ‘15.02.05.03:49분 광주광역시 남구

봉선동 “대화아파트” 옹벽 붕괴

❍ 사고원인 : ‘93년 시공당시 부실시공

※ 15m 높이 옹벽은 2단을 시공원칙

❍ 피해상황 : 옹벽 30m 붕괴,

차량 39대 매몰 등

Ⅱ		해빙기 위험 시설물 현황

□ 재난 취약시설 현황(강북구/18개소)

2015.3.01현재

연번	대 상	주 소	규 모	비고(현황)
1	절개지(공원)	미아4동 산35-1	면적6,250㎡, 높이20m,연장250m	3개소
2	절개지(산림)	수유1동 산127-1	면적1,600㎡, 높이20m,연장80m
3	절개지(공원)	미아동 1353-13	면적10,000㎡, 높이25m,연장400m
4	옹벽	수유동486-606	높이5m, 길이23m	3개소
5	옹벽	인수동516-15	높이5m,길이30m
6	옹벽	수유동486-778	높이5m,길이26m
7	산림공원 (오동근린공원)	번동 산20-1번지 일대	면적1,349,556㎡	3개소
8	산림공원 (솔밭근린공원)	우이동 80번지 일대	면적34,955㎡
9	산림공원 (북한산도시자연공원)	미아동 산108-19번지일대	면적128,341㎡
10	삼흥연립(가동)	강북구 삼양로77길 111	양식 철근콘크리트조 3/1층 12세대 연면적1,008㎡	(D급시설:9개소)
11	삼흥연립(나동)	강북구 삼양로77길 111	양식 철근콘크리트조 3/1층 18세대 연면적1,512㎡
12	삼흥연립(다동)	강북구 삼양로77길 111	양식 철근콘크리트조 3/1층 12세대 연면적1,008㎡
13	삼흥연립(라동)	강북구 삼양로77길 111	양식 철근콘크리트조 3/1층 15세대 연면적1,283.92㎡

14	삼흥연립(마동)	강북구 삼양로77길 111	양식 철근콘크리트조 3/1층 15세대 연면적1,283.92㎡	(D급시설:9개소) ※E급 시설은 없음
15	삼흥연립(바동)	강북구 삼양로77길 111	양식 철근콘크리트조 3/1층 12세대 연면적1,008㎡
16	삼흥연립(사동)	강북구 삼양로77길 111	양식 철근콘크리트조 3/1층 18세대 연면적1,512㎡
17	삼흥연립(아동)	강북구 삼양로77길 111	양식 철근콘크리트조 3/1층 12세대 연면적1,045.76㎡
18	한빛맹아원	강북구 삼양로73가길47	양식 철근콘크리트조 3/1 층

Ⅲ		해빙기 안전관리대책 및 점검 현황

□ 위험 시설물 감시체계 강화

❍ 기간 : 3. 1. ~ 4. 30.(2개월간)

❍ 점검현황

1. 위험시설별 책임간부(팀장 급) 지정 /『주 1회』현장확인 실시

2. 펌프차 ․ 이륜순찰 확행 /『주 1회』

□ 안전사고 대비『현장대응강화』

❍ 위험 시설물별 관리카드 작성 / 활용

1. 관리카드 11부 작성(18대상)완료

❍ 구조 ․ 구급 대응태세 확립

❍ 현장중심의 긴급구조 통제단 운영 등 신속한 초기대응 출동 시스템구축

❍ 유관기관 비상연락망 확보 등 협력 체계 구축

❍ 맞춤형 현지 적응훈련 실시(기간 : 3. 23.~ 4. 10.)

1. 대상 : 18개소

2. 방법 : 현장대응단 + 관할안전센터 / 대상별 1회

Ⅳ		고위험 시설 관련 특이사항

❍ 특이사항 없음

Ⅴ		기타 건의 및 애로사항 등

❍ 특이사항 없음