규 격 서

품 명 (모델명)	소방호스(40A)	제조사 (국가)	한국
용 도	◇ 화재진압 시 소방차량의 방수구와 관창을 연결하여 방수하는 장비임.
규 격 및 성 능	◇ 규 격 : 40A 이중피 ◇ 길 이 : 15m ◇ 재 질 : 폴리에스테르(자켓), 우레탄(내피) ◇ 사용압력 : 20kg/㎠ ◇ 시험압력 : 40kg/㎠ ◇ 파단압력 : 60kg/㎠ ◇ 중 량 : 7kg 이내 ◇ 한국 소방산업기술원 형식 승인품.
비 고	◇ 단가: 85,076
참고사진

품 명 (모델명)	소방호스(65A)	제조사 (국가)	한국
용 도	◇ 화재진압 시 소방차량의 방수구와 관창을 연결하여 방수하는 장비임.
규 격 및 성 능	◇ 규 격 : 65A 이중피 ◇ 길 이 : 15m ◇ 재 질 : 폴리에스테르(자켓), 우레탄(내피) ◇ 사용압력 : 20kg/㎠ ◇ 시험압력 : 40kg/㎠ ◇ 파단압력 : 60kg/㎠ ◇ 중 량 : 7kg 이내 ◇ 한국 소방산업기술원 형식 승인품.
비 고	◇ 단가: 133,522
참고사진

품 명 (모델명)	수관전개가방(40A)	제조사 (국가)	한국
용 도	◇ 수관을 가방에 적재하여 전개시 원활하게 해주는 장비임.
규 격 및 성 능	◇ size : 가로54cm x 세로17cm x 높이28cm ◇ 재 질 : 타포린 천, 플라스틱평판, 철 등 ◇ 중 량 : 11.3 kg(호스 2EA + 피스톨 관창 + 호스렌지 2EA)
비 고	◇ 단가: 200,000
참고사진

품 명 (모델명)	수관전개가방(65A)	제조사 (국가)	한국
용 도	◇ 수관을 가방에 적재하여 전개시 원활하게 해주는 장비임.
규 격 및 성 능	◇ size : 가로54cm x 세로17cm x 높이28cm ◇ 재 질 : 타포린 천, 플라스틱평판, 철 등 ◇ 중 량 : 21.5 kg(호스 2EA + 피스톨 관창 + 호스렌지 2EA)
비 고	◇ 단가: 300,000
참고사진

품 명 (모델명)	카라비너(KD-101)	제조사 (국가)	대만
용 도
규 격 및 성 능	◇ 규 격 : 7mm ◇ 파단하중 : 22kN ◇ 무 게 : 500g ◇ 타 입 : SCREW ◇ 재 질 : 알루미늄
비 고	◇ 단가: 30,000
참고사진

품 명 (모델명)	테이프슬링(15kn 테이프 슬링)	제조사 (국가)	질몬트 (슬로바키아)
용 도
규 격 및 성 능	◇ 넓 이 : 19mm ◇ 길 이 : 50M ◇ 중 량 : 34g/m ◇ 강도 : 15kN
비 고	◇ 단가: 128,000
참고사진