동대문소방서 휘경119안전센터(대)

출 동 시 간	2014.11.03. 17:54(추가출동) 펌프차 2014.11.03. 18:18(추가출동) 배연차
도 착 시 간	2014.11.03. 18:00 2014.11.03. 18:23
귀 소 시 간	2014.11.03. 19:35
동원 소방력	차량 : 2대, 인원 : 6명
차량 부서 위치	임상공학연구동
현 장 활 동 사 항 ※ 각 출동대별 활동사항을 6하 원칙에 의거 상세히 기재 요망 (서술식 기재)	시 간	활 동 사 항
	18:01	휘경대는 현장 도착후 1팀장 박영철 지휘하에 소방위 이봉춘, 소방장 이준상은 40mm수관 7본을 화점층인 2층으로 연장하여 잔화정리
	18:37	잔화정리후 1층에서 대기중 소방장 이준상은 전농대로부터 전농수관 40mm수관 4본에 휘경수관1본을 연장하여 구조대 1명과 건물외벽 철제사다리 이용 옥상층으로 이동하여 옥상쪽 화재 진화(10m추정)
	19:35	휘경대는 인원 장비 점검후 귀서함.
문제점 및 대책	문제점:휘경대는 추가출동대로 현장도착한바 물탱크등으로 막혀 화점으로부터 거리가 멀어져 휘경 수관으로 최근접 펌프차에 수관을 연결 하려 하였으나 수원 부족으로 다시 휘경펌프에서 수관연장하여 화점층인 2층으로 전개.(시간지연) - 옥외소화전 방수량 문제 대책:연구실등 목적으로 사용되는 건물은 옥내소화전 설치 의무화 후착대의 접근을 고려하여 물탱크등의 차량을 배치하여 릴레이 중계방수하고 펌프차의 배치를 최우선한다.
기타사항	사용 수관 수 : 10본, 40(mm)활용
참고사항