청소근로 휴게공간 조성내역(망원)

1. 인력구성

가. 상용: 총 5명(남 3명, 여 2명)

나. 기간제: 남 4명(성수기기간제, 심야기간제)

2. 휴게공간 및 설치 시설물(휴게실2, 창고1)

가. 휴게공간 부지: 81㎡

○ 기존 적환장 부지 확장 사용

○ 1인당 5㎡ 내외 공간 확보(가이드라인 근거)

나. 휴게실: 2동(남, 여 각 1동)

○ 남자휴게실: 1동(3M*9M)

○ 여자휴게실: 1동(3M*9M)

- 샤워실: 2개(남1, 여1)

- 세탁실: 1개

다. 창고: 1동(3M*9M)

라. 기반공사

○ 구조물 설치

- 침수대비 사면지를 이용한 필로티 형태(높이 2M) 구조물 위에 휴게공간 조성

(길이 25M, 높이 2M, 폭 3M규모 H빔을 이용한 구조물)

- 출입계단 2개소

○ 전기, 수도, 오수시설 확충

3. 휴게공간 내 가구 및 비품

가. 휴게실

○ 개인 사물함, 신발장, 작업복 수납장 등

○ 냉난방시설(에어컨, 바닥난방), 환기시설

○ 침구류

나. 세탁실

○ 냉장고, 세면대, 전기포트, 세탁기 등

다. 샤워실

○ 샤워부스, 샤워비품 보관함(락카) 등

현황사진

전경
휴게공간	장비보관
확장 예정 공간