「서식 3」

전기방식시설물 점검표

시 설 물 명 : 백련1(연희로 남양아파트 102동 앞)        점 검 일 자 : 2015. 7. 8.

점  검  자  : 전기7급 안용창	확   인  자 : 기전팀장 이상연

방 식 방 법 : ■ 희생양극  □ 외부전원  □ 선택배류  □ 강제배류  □ 기 타

점 검 항 목	정격 및 점검 기준	측정치 및 점검결과		비 고
입 력 전 압	AC (교류) V			해당없음
출 력 전 압	DC (직류)V			“
출 력 전 류	DC A			“
전 압 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
전 류 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
표 시 등	동 작 상 태	양 호	불 량	“
ALARM FUSE	동 작 상 태	양 호	불 량	“
접 속 단 자	파 손 유 무	양 호	불 량	“
케 이 블 접 속	접 속 상 태	양 호	불 량	“
외 함 상 태	결 선 및 접 속 상 태	양 호	불 량	“
저 항 BOX 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
저 항 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
TEST BOX 외 함 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√
전 위 측 정	-850mV 이하 (Cu/CuS04 기준)	mV
TEST LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
ANODE LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
보 수 사 항 및 특 기 사 항

「서식 3」

전기방식시설물 점검표

시 설 물 명 : 백련2(연희로 총의신학연구원 앞)    점 검 일 자 : 2015. 7.  8.

점  검  자  : 전기7급 안용창	확   인  자 : 기전팀장 안용창

방 식 방 법 : ■ 희생양극  □ 외부전원  □ 선택배류  □ 강제배류  □ 기 타

점 검 항 목	정격 및 점검 기준	측정치 및 점검결과		비 고
입 력 전 압	AC (교류) V			해당없음
출 력 전 압	DC (직류)V			“
출 력 전 류	DC A			“
전 압 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
전 류 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
표 시 등	동 작 상 태	양 호	불 량	“
ALARM FUSE	동 작 상 태	양 호	불 량	“
접 속 단 자	파 손 유 무	양 호	불 량	“
케 이 블 접 속	접 속 상 태	양 호	불 량	“
외 함 상 태	결 선 및 접 속 상 태	양 호	불 량	“
저 항 BOX 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
저 항 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
TEST BOX 외 함 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√
전 위 측 정	-850mV 이하 (Cu/CuS04 기준)	mV
TEST LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
ANODE LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
보 수 사 항 및 특 기 사 항

「서식 3」

전기방식시설물 점검표

시 설 물 명 : 백련3(모래내길 홍은두산아파트 앞)   점 검 일 자 : 2015. 7.  8.

점  검  자  : 전기7급 안용창	확   인  자 : 기전팀장 이상연

방 식 방 법 : ■ 희생양극  □ 외부전원  □ 선택배류  □ 강제배류  □ 기 타

점 검 항 목	정격 및 점검 기준	측정치 및 점검결과		비 고
입 력 전 압	AC (교류) V			해당없음
출 력 전 압	DC (직류)V			“
출 력 전 류	DC A			“
전 압 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
전 류 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
표 시 등	동 작 상 태	양 호	불 량	“
ALARM FUSE	동 작 상 태	양 호	불 량	“
접 속 단 자	파 손 유 무	양 호	불 량	“
케 이 블 접 속	접 속 상 태	양 호	불 량	“
외 함 상 태	결 선 및 접 속 상 태	양 호	불 량	“
저 항 BOX 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
저 항 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
TEST BOX 외 함 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√
전 위 측 정	-850mV 이하 (Cu/CuS04 기준)	mV
TEST LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
ANODE LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
보 수 사 항 및 특 기 사 항

「서식 3」

전기방식시설물 점검표

시 설 물 명 : 백련4(연희로 두산아파트 101동 앞)      점 검 일 자 : 2015. 7.  8.

점  검  자  : 전기7급 안용창	확   인  자 : 기전팀장 이상연

방 식 방 법 : ■ 희생양극  □ 외부전원  □ 선택배류  □ 강제배류  □ 기 타

점 검 항 목	정격 및 점검 기준	측정치 및 점검결과		비 고
입 력 전 압	AC (교류) V			해당없음
출 력 전 압	DC (직류)V			“
출 력 전 류	DC A			“
전 압 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
전 류 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
표 시 등	동 작 상 태	양 호	불 량	“
ALARM FUSE	동 작 상 태	양 호	불 량	“
접 속 단 자	파 손 유 무	양 호	불 량	“
케 이 블 접 속	접 속 상 태	양 호	불 량	“
외 함 상 태	결 선 및 접 속 상 태	양 호	불 량	“
저 항 BOX 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
저 항 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
TEST BOX 외 함 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√
전 위 측 정	-850mV 이하 (Cu/CuS04 기준)	mV
TEST LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
ANODE LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
보 수 사 항 및 특 기 사 항

「서식 3」

전기방식시설물 점검표

시 설 물 명 : 백련5(가좌로 한승빌딩 앞)          점 검 일 자 : 2015. 7. 8.

점  검  자  : 전기7급 안용창	확   인  자 : 기전팀장 안용창

방 식 방 법 : ■ 희생양극  □ 외부전원  □ 선택배류  □ 강제배류  □ 기 타

점 검 항 목	정격 및 점검 기준	측정치 및 점검결과		비 고
입 력 전 압	AC (교류) V			해당없음
출 력 전 압	DC (직류)V			“
출 력 전 류	DC A			“
전 압 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
전 류 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
표 시 등	동 작 상 태	양 호	불 량	“
ALARM FUSE	동 작 상 태	양 호	불 량	“
접 속 단 자	파 손 유 무	양 호	불 량	“
케 이 블 접 속	접 속 상 태	양 호	불 량	“
외 함 상 태	결 선 및 접 속 상 태	양 호	불 량	“
저 항 BOX 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
저 항 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
TEST BOX 외 함 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√
전 위 측 정	-850mV 이하 (Cu/CuS04 기준)	mV
TEST LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
ANODE LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
보 수 사 항 및 특 기 사 항

「서식 3」

전기방식시설물 점검표

시 설 물 명 : 백련6(가좌로 기업은행 앞)          점 검 일 자 : 2015. 7. 8.

점  검  자  : 전기7급 안용창	확   인  자 : 기전팀장 안용창

방 식 방 법 : ■ 희생양극  □ 외부전원  □ 선택배류  □ 강제배류  □ 기 타

점 검 항 목	정격 및 점검 기준	측정치 및 점검결과		비 고
입 력 전 압	AC (교류) V			해당없음
출 력 전 압	DC (직류)V			“
출 력 전 류	DC A			“
전 압 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
전 류 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
표 시 등	동 작 상 태	양 호	불 량	“
ALARM FUSE	동 작 상 태	양 호	불 량	“
접 속 단 자	파 손 유 무	양 호	불 량	“
케 이 블 접 속	접 속 상 태	양 호	불 량	“
외 함 상 태	결 선 및 접 속 상 태	양 호	불 량	“
저 항 BOX 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
저 항 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
TEST BOX 외 함 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√
전 위 측 정	-850mV 이하 (Cu/CuS04 기준)	mV
TEST LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
ANODE LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
보 수 사 항 및 특 기 사 항

「서식 3」

전기방식시설물 점검표

시 설 물 명 : 백련7(가좌로 에쎄모텔 앞)          점 검 일 자 : 2015. 7. 8.

점  검  자  : 전기7급 안용창	확   인  자 : 기전팀장 이상연

방 식 방 법 : ■ 희생양극  □ 외부전원  □ 선택배류  □ 강제배류  □ 기 타

점 검 항 목	정격 및 점검 기준	측정치 및 점검결과		비 고
입 력 전 압	AC (교류) V			해당없음
출 력 전 압	DC (직류)V			“
출 력 전 류	DC A			“
전 압 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
전 류 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
표 시 등	동 작 상 태	양 호	불 량	“
ALARM FUSE	동 작 상 태	양 호	불 량	“
접 속 단 자	파 손 유 무	양 호	불 량	“
케 이 블 접 속	접 속 상 태	양 호	불 량	“
외 함 상 태	결 선 및 접 속 상 태	양 호	불 량	“
저 항 BOX 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
저 항 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
TEST BOX 외 함 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√
전 위 측 정	-850mV 이하 (Cu/CuS04 기준)	mV
TEST LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
ANODE LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
보 수 사 항 및 특 기 사 항

「서식 3」

전기방식시설물 점검표

시 설 물 명 : 북악1(문화촌공원 내)      점 검 일 자 : 2015. 7. 8.

점  검  자  : 전기7급 안용창	확   인  자 : 기전팀장 이상연

방 식 방 법 : ■ 희생양극  □ 외부전원  □ 선택배류  □ 강제배류  □ 기 타

점 검 항 목	정격 및 점검 기준	측정치 및 점검결과		비 고
입 력 전 압	AC (교류) V			해당없음
출 력 전 압	DC (직류)V			“
출 력 전 류	DC A			“
전 압 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
전 류 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
표 시 등	동 작 상 태	양 호	불 량	“
ALARM FUSE	동 작 상 태	양 호	불 량	“
접 속 단 자	파 손 유 무	양 호	불 량	“
케 이 블 접 속	접 속 상 태	양 호	불 량	“
외 함 상 태	결 선 및 접 속 상 태	양 호	불 량	“
저 항 BOX 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
저 항 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
TEST BOX 외 함 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√
전 위 측 정	-850mV 이하 (Cu/CuS04 기준)	mV
TEST LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
ANODE LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
보 수 사 항 및 특 기 사 항

「서식 3」

전기방식시설물 점검표

시 설 물 명 : 북악2(불광) : 북악터널 유량계실 상부      점 검 일 자 : 2015. 7. 8

점  검  자  : 전기7급 안용창	확   인  자 : 기전팀장 이상연

방 식 방 법 : ■ 희생양극  □ 외부전원  □ 선택배류  □ 강제배류  □ 기 타

점 검 항 목	정격 및 점검 기준	측정치 및 점검결과		비 고
입 력 전 압	AC (교류) V			해당없음
출 력 전 압	DC (직류)V			“
출 력 전 류	DC A			“
전 압 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
전 류 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
표 시 등	동 작 상 태	양 호	불 량	“
ALARM FUSE	동 작 상 태	양 호	불 량	“
접 속 단 자	파 손 유 무	양 호	불 량	“
케 이 블 접 속	접 속 상 태	양 호	불 량	“
외 함 상 태	결 선 및 접 속 상 태	양 호	불 량	“
저 항 BOX 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
저 항 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
TEST BOX 외 함 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√
전 위 측 정	-850mV 이하 (Cu/CuS04 기준)	mV
TEST LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
ANODE LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
보 수 사 항 및 특 기 사 항

「서식 3」

전기방식시설물 점검표

시 설 물 명 : 북악3(백련) : 북악터널 유량계실 상부      점 검 일 자 : 2015. 7. 8.

점  검  자  : 전기7급 안용창	확   인  자 : 기전팀장 이상연

방 식 방 법 : ■ 희생양극  □ 외부전원  □ 선택배류  □ 강제배류  □ 기 타

점 검 항 목	정격 및 점검 기준	측정치 및 점검결과		비 고
입 력 전 압	AC (교류) V			해당없음
출 력 전 압	DC (직류)V			“
출 력 전 류	DC A			“
전 압 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
전 류 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
표 시 등	동 작 상 태	양 호	불 량	“
ALARM FUSE	동 작 상 태	양 호	불 량	“
접 속 단 자	파 손 유 무	양 호	불 량	“
케 이 블 접 속	접 속 상 태	양 호	불 량	“
외 함 상 태	결 선 및 접 속 상 태	양 호	불 량	“
저 항 BOX 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
저 항 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
TEST BOX 외 함 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√
전 위 측 정	-850mV 이하 (Cu/CuS04 기준)	mV
TEST LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
ANODE LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
보 수 사 항 및 특 기 사 항

「서식 3」

전기방식시설물 점검표

시 설 물 명 : 불광1(불광터널배수지 정문)  점 검 일 자 : 2015. 7.  8.

점  검  자  : 전기7급 안용창	확   인  자 : 기전팀장 이상연

방 식 방 법 : ■ 희생양극  □ 외부전원  □ 선택배류  □ 강제배류  □ 기 타

점 검 항 목	정격 및 점검 기준	측정치 및 점검결과		비 고
입 력 전 압	AC (교류) V			해당없음
출 력 전 압	DC (직류)V			“
출 력 전 류	DC A			“
전 압 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
전 류 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
표 시 등	동 작 상 태	양 호	불 량	“
ALARM FUSE	동 작 상 태	양 호	불 량	“
접 속 단 자	파 손 유 무	양 호	불 량	“
케 이 블 접 속	접 속 상 태	양 호	불 량	“
외 함 상 태	결 선 및 접 속 상 태	양 호	불 량	“
저 항 BOX 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
저 항 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
TEST BOX 외 함 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√
전 위 측 정	-850mV 이하 (Cu/CuS04 기준)	mV
TEST LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
ANODE LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
보 수 사 항 및 특 기 사 항

「서식 3」

전기방식시설물 점검표

시 설 물 명 : 불광2(진흥로 공원(가로수번호 415번)   점 검 일 자 : 2015. 7. 8.

점  검  자  : 전기7급 안용창	확   인  자 : 기전팀장 이상연

방 식 방 법 : ■ 희생양극  □ 외부전원  □ 선택배류  □ 강제배류  □ 기 타

점 검 항 목	정격 및 점검 기준	측정치 및 점검결과		비 고
입 력 전 압	AC (교류) V			해당없음
출 력 전 압	DC (직류)V			“
출 력 전 류	DC A			“
전 압 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
전 류 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
표 시 등	동 작 상 태	양 호	불 량	“
ALARM FUSE	동 작 상 태	양 호	불 량	“
접 속 단 자	파 손 유 무	양 호	불 량	“
케 이 블 접 속	접 속 상 태	양 호	불 량	“
외 함 상 태	결 선 및 접 속 상 태	양 호	불 량	“
저 항 BOX 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
저 항 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
TEST BOX 외 함 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√
전 위 측 정	-850mV 이하 (Cu/CuS04 기준)	mV
TEST LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호	불 량
ANODE LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호	불 량
보 수 사 항 및 특 기 사 항

「서식 3」

전기방식시설물 점검표

시 설 물 명 : 불광3(국립보건원 가로수번호 306번 앞)        점 검 일 자 : 2015. 7. 8.

점  검  자  : 전기7급 안용창	확   인  자 : 기전팀장 이상연

방 식 방 법 : ■ 희생양극  □ 외부전원  □ 선택배류  □ 강제배류  □ 기 타

점 검 항 목	정격 및 점검 기준	측정치 및 점검결과		비 고
입 력 전 압	AC (교류) V			해당없음
출 력 전 압	DC (직류)V			“
출 력 전 류	DC A			“
전 압 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
전 류 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
표 시 등	동 작 상 태	양 호	불 량	“
ALARM FUSE	동 작 상 태	양 호	불 량	“
접 속 단 자	파 손 유 무	양 호	불 량	“
케 이 블 접 속	접 속 상 태	양 호	불 량	“
외 함 상 태	결 선 및 접 속 상 태	양 호	불 량	“
저 항 BOX 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
저 항 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
TEST BOX 외 함 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√
전 위 측 정	-850mV 이하 (Cu/CuS04 기준)	mV
TEST LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
ANODE LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
보 수 사 항 및 특 기 사 항

「서식 3」

전기방식시설물 점검표

시 설 물 명 : 불광4(불광터널배수지 유입부)        점 검 일 자 : 2015. 7.  8.

점  검  자  : 전기7급 안용창	확   인  자 : 기전팀장 이상연

방 식 방 법 : ■ 희생양극  □ 외부전원  □ 선택배류  □ 강제배류  □ 기 타

점 검 항 목	정격 및 점검 기준	측정치 및 점검결과		비 고
입 력 전 압	AC (교류) V			해당없음
출 력 전 압	DC (직류)V			“
출 력 전 류	DC A			“
전 압 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
전 류 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
표 시 등	동 작 상 태	양 호	불 량	“
ALARM FUSE	동 작 상 태	양 호	불 량	“
접 속 단 자	파 손 유 무	양 호	불 량	“
케 이 블 접 속	접 속 상 태	양 호	불 량	“
외 함 상 태	결 선 및 접 속 상 태	양 호	불 량	“
저 항 BOX 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
저 항 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
TEST BOX 외 함 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√
전 위 측 정	-850mV 이하 (Cu/CuS04 기준)	mV
TEST LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
ANODE LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
보 수 사 항 및 특 기 사 항

「서식 3」

전기방식시설물 점검표

시 설 물 명 : 불광5(진흥로 장미슈퍼 앞)        점 검 일 자 : 2015. 7. 8.

점  검  자  : 전기7급 안용창	확   인  자 : 기전팀장 이상연

방 식 방 법 : ■ 희생양극  □ 외부전원  □ 선택배류  □ 강제배류  □ 기 타

점 검 항 목	정격 및 점검 기준	측정치 및 점검결과		비 고
입 력 전 압	AC (교류) V			해당없음
출 력 전 압	DC (직류)V			“
출 력 전 류	DC A			“
전 압 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
전 류 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
표 시 등	동 작 상 태	양 호	불 량	“
ALARM FUSE	동 작 상 태	양 호	불 량	“
접 속 단 자	파 손 유 무	양 호	불 량	“
케 이 블 접 속	접 속 상 태	양 호	불 량	“
외 함 상 태	결 선 및 접 속 상 태	양 호	불 량	“
저 항 BOX 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
저 항 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
TEST BOX 외 함 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√
전 위 측 정	-850mV 이하 (Cu/CuS04 기준)	mV
TEST LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
ANODE LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
보 수 사 항 및 특 기 사 항

「서식 3」

전기방식시설물 점검표

시 설 물 명 : 마포1(신화빌딩 앞)        점 검 일 자 : 2015. 7.  9.

점  검  자  : 전기7급 안용창	확   인  자 : 기전팀장 이상연

방 식 방 법 : ■ 희생양극  □ 외부전원  □ 선택배류  □ 강제배류  □ 기 타

점 검 항 목	정격 및 점검 기준	측정치 및 점검결과		비 고
입 력 전 압	AC (교류) V			해당없음
출 력 전 압	DC (직류)V			“
출 력 전 류	DC A			“
전 압 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
전 류 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
표 시 등	동 작 상 태	양 호	불 량	“
ALARM FUSE	동 작 상 태	양 호	불 량	“
접 속 단 자	파 손 유 무	양 호	불 량	“
케 이 블 접 속	접 속 상 태	양 호	불 량	“
외 함 상 태	결 선 및 접 속 상 태	양 호	불 량	“
저 항 BOX 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
저 항 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
TEST BOX 외 함 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√
전 위 측 정	-850mV 이하 (Cu/CuS04 기준)	mV
TEST LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
ANODE LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
보 수 사 항 및 특 기 사 항

「서식 3」

전기방식시설물 점검표

시 설 물 명 : 증산1(불광천 네오라이프 앞)   점 검 일 자 : 2015. 7.  9.

점  검  자  : 전기7급 안용창	확   인  자 : 기전팀장 이상연

방 식 방 법 : ■ 희생양극  □ 외부전원  □ 선택배류  □ 강제배류  □ 기 타

점 검 항 목	정격 및 점검 기준	측정치 및 점검결과		비 고
입 력 전 압	AC (교류) V			해당없음
출 력 전 압	DC (직류)V			“
출 력 전 류	DC A			“
전 압 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
전 류 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
표 시 등	동 작 상 태	양 호	불 량	“
ALARM FUSE	동 작 상 태	양 호	불 량	“
접 속 단 자	파 손 유 무	양 호	불 량	“
케 이 블 접 속	접 속 상 태	양 호	불 량	“
외 함 상 태	결 선 및 접 속 상 태	양 호	불 량	“
저 항 BOX 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
저 항 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
TEST BOX 외 함 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√
전 위 측 정	-850mV 이하 (Cu/CuS04 기준)	mV
TEST LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
ANODE LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
보 수 사 항 및 특 기 사 항

「서식 3」

전기방식시설물 점검표

시 설 물 명 : 신촌1 (공기변)        점 검 일 자 : 2015. 7.  9.

점  검  자  : 전기7급 안용창	확   인  자 : 기전팀장 이상연

방 식 방 법 : ■ 희생양극  □ 외부전원  □ 선택배류  □ 강제배류  □ 기 타

점 검 항 목	정격 및 점검 기준	측정치 및 점검결과		비 고
입 력 전 압	AC (교류) V			해당없음
출 력 전 압	DC (직류)V			“
출 력 전 류	DC A			“
전 압 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
전 류 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
표 시 등	동 작 상 태	양 호	불 량	“
ALARM FUSE	동 작 상 태	양 호	불 량	“
접 속 단 자	파 손 유 무	양 호	불 량	“
케 이 블 접 속	접 속 상 태	양 호	불 량	“
외 함 상 태	결 선 및 접 속 상 태	양 호	불 량	“
저 항 BOX 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
저 항 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
TEST BOX 외 함 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√
전 위 측 정	-850mV 이하 (Cu/CuS04 기준)	mV
TEST LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
ANODE LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
보 수 사 항 및 특 기 사 항

「서식 3」

전기방식시설물 점검표

시 설 물 명 : 한강1 (배기변)        점 검 일 자 : 2015. 7.  9.

점  검  자  : 전기7급 안용창	확   인  자 : 기전팀장 이상연

방 식 방 법 : ■ 희생양극  □ 외부전원  □ 선택배류  □ 강제배류  □ 기 타

점 검 항 목	정격 및 점검 기준	측정치 및 점검결과		비 고
입 력 전 압	AC (교류) V			해당없음
출 력 전 압	DC (직류)V			“
출 력 전 류	DC A			“
전 압 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
전 류 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
표 시 등	동 작 상 태	양 호	불 량	“
ALARM FUSE	동 작 상 태	양 호	불 량	“
접 속 단 자	파 손 유 무	양 호	불 량	“
케 이 블 접 속	접 속 상 태	양 호	불 량	“
외 함 상 태	결 선 및 접 속 상 태	양 호	불 량	“
저 항 BOX 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
저 항 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
TEST BOX 외 함 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√
전 위 측 정	-850mV 이하 (Cu/CuS04 기준)	mV
TEST LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
ANODE LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
보 수 사 항 및 특 기 사 항

「서식 3」

전기방식시설물 점검표

시 설 물 명 : 한강2 (배기변)        점 검 일 자 : 2015. 7.  9.

점  검  자  : 전기7급 안용창	확   인  자 : 기전팀장 이상연

방 식 방 법 : ■ 희생양극  □ 외부전원  □ 선택배류  □ 강제배류  □ 기 타

점 검 항 목	정격 및 점검 기준	측정치 및 점검결과		비 고
입 력 전 압	AC (교류) V			해당없음
출 력 전 압	DC (직류)V			“
출 력 전 류	DC A			“
전 압 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
전 류 계	동 작 상 태	양 호	불 량	“
표 시 등	동 작 상 태	양 호	불 량	“
ALARM FUSE	동 작 상 태	양 호	불 량	“
접 속 단 자	파 손 유 무	양 호	불 량	“
케 이 블 접 속	접 속 상 태	양 호	불 량	“
외 함 상 태	결 선 및 접 속 상 태	양 호	불 량	“
저 항 BOX 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
저 항 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호	불 량	“
TEST BOX 외 함 상 태	설 치 상 태 및 외 관	양 호√
전 위 측 정	-850mV 이하 (Cu/CuS04 기준)	mV
TEST LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
ANODE LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태	양 호√	불 량
보 수 사 항 및 특 기 사 항