샛길 보행로 확장(안)

□ 보행로 확장 : 말뚝 볼라드 설치 (0.7m → 1.8m)

차도 및 주차장

(주차장 진입로)

보행로 확장

(말뚝 볼라드 이동 설치)

(아스콘 덧씌우기 포장 전)

보 행 로  확 장

(폭 1.8m 확보)

(말뚝 볼라드 설치)

(아스콘 덧씌우기 포장후 : ‘16.8.16)

차       도

(주차장 진입로)

보행로 확장

(말뚝 볼라드 이동 설치)

(아스콘 덧씌우기 포장 전)

보 행 로  확 장

(폭 1.8m 확보)

(말뚝 볼라드 설치)

(아스콘 덧씌우기 포장 후 : ‘16.8.16)