태풍 대비 취약시설 일제점검

< 중부수도사업소 >

□ 점검대상

○ 주요시설물 및 공사장 : 78개소

- 시설물 : 68개소(배수지 24개소, 가압장 18개소, 현수관로 23개소)

- 공사장 : 10개소(연건동188 ~ 106번지외 1개소 세척갱생정비공사등 10개소)

※ 태풍예보에 따른 공사중지

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2014. 7. 31(목) ~ 8.4(월)

○ 점검반 편성 : 5개조 10명

- 시설물 : 3개조 6명(종로2명, 성북2명, 중구․용산2명)

- 기전시설물 : 2개조 4명(종로2명, 성북․중구․용산2명)

○ 점검내용

- 구조물 내 내․외수 유입으로 인한 침수 가능여부

- 시설물 주변 법면 및 절개지 등 붕괴여부

- 자동 배수펌프 정상 작동여부

- 수전설비 케이블 및 변압기등 이상여부

□ 점검결과

○ 이상없음

□ 향후 추진계획

○ 태풍 및 장마기간 중 일일 순찰 지속점검

○ 단계별 비상발령에 따라 상황실 운영 및 순찰강화