문서번호	시설보수과-583
결재일자	2017.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
협 조
	주무관

-2017년 풍수해 대비-

수방시설(하수차집시설물) 점검계획

2017. 2.

난지물재생센터

(시설보수과)

-2017년 풍수해 대비-

수방시설(하수차집시설물) 점검계획

2017년 수방대책 관련 수방시설(차집관로 및 취약시설물)에 대한 일제점검을 실시하여 시설물의 기능을 확인하고 시설미비 등 정비대상 시설물을 신속하게 적출하여 정비함으로서 수방대비에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

❍ 2017년 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 시행  (하천관리과-2136, 2017. 2. 8.)

□ 점검대상

❍ 차집관로 : 93.299km

- 한강본류 : 20.368km

- 지  천 : 72.931km(불광천, 녹번천, 홍제천, 욱천, 봉원천, 구기천 등)

❍ 우수토실 : 254개소(한강 우수토실 37개소 포함)

❍ 환 기 구 : 28개소

❍ 맨    홀 : 906개소

□ 점검기간 : 2017. 3. 2 ~ 3. 15(점검일 10일간)

□ 점검일정

❍ 하천별 점검일정

하천명	욱천	불광천	녹번천	구기천	창능천	봉원천	홍제천	기타	한강
일 자	3. 2	3. 3	3. 7	3. 8	3. 9	3. 10	3. 13	3. 14	3. 15

❍ 점검인력 (총 7명) : 공무원 5명(김재봉, 박성훈, 김승조, 오권,   이명호), 기간제 근로자 2명

- 한강은 동, 서로 나누어 점검시행

□ 점검내용

❍ 관로내 토사 퇴적 상태 유무(퇴적물은 점검시 청소)

❍ 관로내 유하량 조사

❍ 관로내 가스 발생여부 조사(육안 및 후각관찰)

❍ 하수의 유하상태

❍ 청천시 우수토실에서의 오수 유출 유무

❍ 일반 하수도의 무단연결 여부

❍ 맨홀 뚜껑 분실 및 손상여부

❍ 환기구 외부손상 및 배기기능 이상 유무

❍ 기타 시설물의 기능장애 여부

❍ 한강변 우수토실 점검

- 문비, 문틀 이상 여부

- 우수토실 맨홀 뚜껑 손상여부

- 가동보 작동, 기타, 특이사항 등

□ 점검결과 조치

❍ 점검결과 우수토실 준설, 스크린 청소 등 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정조치

❍ 예산이 수반되는 사항은 2017년도 하수차집시설물 유지보수 및 차집관로 준설공사 연간단가업체에 작업지시하여 정비조치

❍ 많은 예산이 소요되거나 중대한 결함 발생시는 별도 보고 후 조치

□ 행정사항

❍ 우리센터 수계의 하수 차집시설은 한강 외 9개 지천에 산재되어 있고, 시설물 상태에 대한 심도있는 정밀점검을 실시하여야 하므로 별도의 점심시간 없이 오전, 오후를 현장에서 계속 점검을 실시하여야 하며,

❍ 점검대상 지역이 하수가 소통되는 유역과 복개구조물 내에 설치되어 있어 점검시 심한 악취와 안전사고 발생 위험 요소가 산재되어 있는 등 매우 열악한 상태이므로 아래와 같이 점검자의 식대(급량비)를 지급, 현장에서 식사토록 하여 원활한 업무수행 및 점검자 사기를 진작하여 점검에 철저를 기하고자 합니다.

- 식대(급량비) : 7명 × 7,000원 × 10일 = 490,000원

- 예산과목 : 난지물재생센터, 난지물재생센터운영관리, 난지물재    생센터운영, 사무관리비

붙 임 : 시설현황 1부.  끝.