2014년 8월 대기질 현황

기후환경본부

(기후대기과)

목     차

Ⅰ. 일반현황

□ 기상현황, 장거리 이동의 영향	1

□ 자동차 등록현황	2

Ⅱ. 도시대기 오염도

□ 일반 대기오염도	3

□ 대기중 중금속 농도	8

□ 대기중 VOCs 농도	9

□ 강우내 산성강하물 농도	11

Ⅲ. 도로변 대기오염도	12

Ⅳ. 대기오염 예․경보제 운영현황	15

대기오염도 붙임자료

1. ’14. 8월 측정소별 대기오염도 현황	16

2. ’14. 8월 일별 대기오염도 현황	17

2014. 8월 대기질 현황

Ⅰ	일반현황

□ 기상현황

<표 1-1, 기상현황 비교>

구 분	기 온 (℃)	풍 속 (m/s)	강수일수 (0.1mm이상)	강수량합 (mm)	일조시간 (hr)	일사량합 (MJ/㎡)	상대습도 (%)	시 정 (km)	박무․연무 (hr)	황사 (일)
'14.07월	26.1	2.8	12	207.9	172.7	296.02	74.2	10.4	235	-
'14.08월	25.2	2.4	16	172.8	150.7	352.98	77.2	12.5	133	-
'13.08월	27.7	2.8	12	148.6	217.9	420.57	69.3	13.4	127	-
평 년	25.7	2.1	14.6	364.2	152.5	391	75.6	-	-	-

※ 평년은 1981～2010년까지의 평균자료임

□ 장거리 이동의 영향

❍ 중국 도시를 경유한 대기이동 일수는 16 로 전년도 동기간 대비 11일 감소하였음.

<표 1-2, 대기이동경로별 일수>

(단위 : 일)

구 분	중 국 영향일수	주요 경유지역
		① 상해, 남경 및 연안	② 북경, 심양, 발해만, 산둥반도, 서해	③ 북만주, (하얼빈)	④ 한반도, 불명	⑤동해, 일본, 사할린
'14.07월	12	6	5	1	2	17
'14.08월	16	6	7	3	2	13
'13.08월	27	16	11	0	3	1

❍ 중국 74개 지역 도시들의 8월 초미세먼지 및 미세먼지 평균농도는 41㎍/㎥, 71㎍/㎥로 전월 대비 초미세먼지 10.9% 감소했으며, 미세먼지는 9.0% 감소.

- 북경시의 경우, 초미세먼지는 64㎍/㎥로 전년 동월대비 4.9% 상승, 전월대비 29.7% 감소하였으며, 미세먼지는 83㎍/㎥로 전년 동월대비 13.7% 상승, 전월대비 22.4% 감소하였음.

※ 출처 : 中國環境監測總站 인터넷 사이트(www.cnemc.cn)

□ 자동차 등록현황(출처: 국토교통통계누리, 자동차 등록자료 통계)

❍ 차종별 자동차 등록대수는 3,003,300대로 전년도 동월 대비 25,976대 증가하였음.

❍ 연료별 자동차 등록대수는 경유차 977,256대로 전년도 대비 51,739대 증가, CNG 80대 증가, 하이브리드 5,344대 증가, 휘발유는 12,089대 감소, LPG 19,750대 감소, 기타 652대 증가한 것으로 나타났음.

<표 1-3, 차종별 자동차 등록현황>

(단위 : 대)

구 분	계	승 용	승 합	화 물	특 수
'14.07월	2,999,673	2,491,874	153,817	348,485	5,497
'14.08월	3,003,300	2,496,651	153,106	347,996	5,547
'13.08월	2,977,324	2,461,921	159,986	350,379	5,038
전년도 대비	25,976	34,730	△6,880	△2,383	509

<표 1-4, 연료별 자동차 등록현황>

(단위 : 대)

구 분	계	휘발유	경유	LPG	CNG	하이브리드	기타
'14.07월	2,999,673	1,619,936	972,549	367,927	10,524	24,324	4,413
'14.08월	3,003,300	1,620,012	977,256	366,290	10,513	24,783	4,446
'13.08월	2,977,324	1,632,101	925,517	386,040	10,433	19,439	3,794
전년도 대비	25,976	△12,089	51,739	△19,750	80	5,344	652

Ⅱ	도시대기 오염도

1. 일반 대기오염도

□ 월평균 대기오염도 비교

<표 2-1, 도시대기 25개 측정소 항목별 대기오염농도>

구 분	PM-10(㎍/㎥)	PM-2.5(㎍/㎥)	NO2(ppm)	O3(ppm)	SO2(ppm)	CO(ppm)
국가환경기준	50㎍/㎥/년	-	0.03ppm/년	0.06ppm/8시간	0.02ppm/년	9ppm/8시간
'14. 07월	38	24	0.023	0.033	0.005	0.4
'14. 08월	29	18	0.024	0.025	0.004	0.4
'13. 08월	35	23	0.024	0.027	0.004	0.4

가. 미세먼지(PM-10)

❍ 월평균 29㎍/㎥으로 전년 동월 대비 6㎍/㎥ 감소, 전월 대비 9㎍/㎥ 감소하였으며, 측정소별 월평균 PM-10 분포는 27~36㎍/㎥으로 강동․도봉구가 상대적으로 낮았음.

❍ 권역별로는 서남(30㎍/㎥) > 동북․서북․동남(29㎍/㎥) > 도심(28㎍/㎥)순이었음.

❍ 측정소의 일평균 최고농도는 83㎍/㎥로 광진구에서 기록하였음(23일).

<표 2-2, 권역별 미세먼지(PM-10) 농도>

구 분	시전체	도심	동북	서북	서남	동남
’14. 07월	38	44	45	24	45	16
’14. 08월	29	28	29	29	30	29
’13. 08월	35	36	35	36	35	34

나. 초미세먼지(PM-2.5)

❍ 월평균 18㎍/㎥으로 전년도 동월대비 5㎍/㎥, 전월 대비 6㎍/㎥ 각각 감소하였음.

❍ 측정소별 PM-2.5 월평균 분포는 13~20㎍/㎥로서 중구측정소가 상대적으로 낮았음.

❍ 권역별로는 서북․서남․동남(18㎍/㎥) > 도심․동북(17㎍/㎥)순이었음.

❍ 측정소별 PM-2.5/PM-10 비율은 45%~69%, 평균 61%로서 강서․금천구에서 상대적으로 높았음.

<그림 2-1, 자치구별 PM-10, PMㅡ2.5 농도현황>

다. 이산화질소(NO2)

❍ 월평균 0.024ppm으로 전년도 동월 대비 동일하였으며, 전월 대비 0.001ppm 증가하였음.

❍ 측정소별 시간 평균 최고치는 0.110ppm(성동구 20일 21시), 일평균 최고치는 0.058ppm(성동구 7일)을 기록하였음.

❍ 권역별로는 도심(0.028ppm) > 서북․동남(0.025ppm) > 동북․서남(0.024ppm) 순이었음.

라. 오존(O3)

❍ 월평균 0.025ppm으로 전년 동월 대비 0.002ppm 감소, 전월대비 0.001ppm 증가하였음.

❍ 1시간 평균 최고치는 동작구측정소에서 0.108ppm(12일 15시), 8시간 평균 최고치는 동작구측정소에서 0.086ppm(21일)이었음.

❍ 권역별로 서북(0.028ppm) > 동북(0.026ppm) > 서남․동남(0.025ppm) > 도심(0.024ppm) 순이었음.

마. 아황산가스(SO2)

❍ 월평균 0.004ppm으로 전년 동월대비 동일하였으며, 전월 대비 0.001ppm 감소하였음.

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.002 ~ 0.006 ppm이었으며, 상대적으로 동작구가  높았고, 동대문, 중구가 낮았음.

❍ 권역별로 서남(0.005ppm) > 도심․동북․서북․동남(0.004ppm)이었음.

바. 일산화탄소(CO)

❍ 월평균 0.4ppm으로 전년 동월 및 전월 대비 동일하였음.

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.2 ~ 0.6 ppm으로 나타남

❍ 권역별로 5개 권역 모두 0.4ppm으로 동일하였음.

<표 2-3, 항목별 단기 환경기준 초과현황>

항 목	환경기준	초과 횟수			최고 농도
		’14.07월	’14.08월	’13.08월	’14.07월	’14.08월	’13.08월
PM-10	100㎍/㎥/day 이하	0	0	0	97	83	86
PM-2.5	-	-	-	-	66	53	59
NO2	0.100ppm/hr 이하	0	2	0	0.096	0.110	0.099
	0.06ppm/day 이하	1	0	0	0.061	0.058	0.052
O3	0.100ppm/hr 이하	95	2	87	0.132	0.108	0.140
	0.06ppm/8hr 이하	275	71	174	0.106	0.086	0.108
SO2	0.15ppm/hr 이하	0	0	0	0.019	0.014	0.018
	0.05ppm/day 이하	0	0	0	0.014	0.008	0.008
CO	25ppm/hr 이하	0	0	0	1.5	1.3	3.9
	9ppm/8hr 이하	0	0	0	1.3	1.1	3.6

※ 1. PM-2.5는 환경기준 없음(‘15년 시행예정)

2. 초과횟수는 25개 자치구의 기록을 합계한 것, 최고농도는 25개 측정소 중 가장 높은 값

□ 입체측정망 대기오염도현황

❍ 남산 대기오염도

- 미세먼지(32㎍/㎥)는 도시대기 대비 3㎍/㎥ 높고, 전년도 동월 대비 9㎍/㎥ 감소하였음.

- 초미세먼지(24㎍/㎥)는 도시대기 대비 6㎍/㎥ 높고, 전년도 동월 대비 8㎍/㎥ 감소하였음.

- 전년도 동월 대비 이산화질소는 증가하였으며, 그 외 가스상 물질은 감소하였음.

❍ 북한산 대기오염도

- 미세먼지(35㎍/㎥)는 도시대기 대비 6㎍/㎥ 높고, 전년도 동월 대비 3㎍/㎥ 증가하였음.

- 초미세먼지(18㎍/㎥)는 도시대기 대비 동일하였으며, 전년도 동월 대비 4㎍/㎥ 감소하였음.

- 전년도 동월 대비 일산화탄소는 상승하였으며, 그 외 가스상 물질은 같거나 감소하였음.

❍ 관악산 대기오염도

- 미세먼지(25㎍/㎥)는 도시대기 대비 4㎍/㎥ 낮고, 전년도 동월 대비 4㎍/㎥ 감소하였음.

- 초미세먼지(17㎍/㎥)는 도시대기 대비 1㎍/㎥ 낮고, 전년도 동월 대비 6㎍/㎥ 감소하였음.

- 전년 동월 대비 이산화질소를 포함한 가스상 물질은 같거나 증가하였음.

<표 2-4, 입체측정망 대기오염도 현황>

구 분		PM-10 (㎍/㎥)	PM-2.5 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	SO2 (ppm)	CO (ppm)
남 산	'14.07월	46	34	0.022	0.035	0.006	0.3
	'14.08월	32	24	0.023	0.027	0.005	0.3
	'13.08월	41	32	0.021	0.036	0.006	0.4
북한산	'14.07월	42	24	0.018	0.034	0.004	0.5
	'14.08월	35	18	0.011	0.029	0.003	0.5
	'13.08월	32	22	0.013	0.031	0.003	0.4
관악산	'14.07월	36	26	0.016	0.051	0.005	-
	'14.08월	25	17	0.016	0.042	0.004	-
	'13.08월	29	23	0.013	0.042	0.003	-
도시대기	'14.08월	29	18	0.024	0.025	0.004	0.4

□ 경계측정망 대기오염도현황

❍ 궁동 대기오염도

- 미세먼지(27㎍/㎥)는 도시대기 대비 2㎍/㎥ 낮고, 전년 동월 대비 4㎍/㎥ 감소하였음.

- 초미세먼지(12㎍/㎥)는 도시대기 대비 6㎍/㎥ 낮고, 전년 동월 대비 8㎍/㎥ 감소하였음.

- 전년도 동월 대비 이산화질소는 증가하였으며, 그 외 가스상 물질은 같거나 감소하였음.

❍ 세곡 대기오염도

- 미세먼지(36㎍/㎥)는 도시대기 대비 7㎍/㎥ 높고, 전년 동월 대비 3㎍/㎥ 감소하였음.

- 초미세먼지(19㎍/㎥)는 도시대기 대비 1㎍/㎥ 높고, 전년 동월 대비 4㎍/㎥ 감소하였음.

- 전년도 동월 대비 이산화질소와 이산화황은 증가하였으며, 그 외 가스상 물질은 감소하였음.

❍ 행주 대기오염도

- 미세먼지(40㎍/㎥)는 도시대기 대비 11㎍/㎥ 높고, 전년 동월 대비 동일하였음.

- 초미세먼지(15㎍/㎥)는 도시대기 대비 3㎍/㎥ 낮고, 전년 동월 대비 5㎍/㎥ 감소하였음.

- 전년도 동월 대비 일산화탄소는 감소하였으며, 그 외 가스상 물질은 증가하였음.

<표 2-5, 경계측정망 대기오염도 현황>

구 분		PM-10 (㎍/㎥)	PM-2.5 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	SO2 (ppm)	CO (ppm)
궁동	'14.07월	41	24	*0.020	0.033	0.005	0.4
	'14.08월	27	12	0.024	0.025	0.004	0.3
	'13.08월	31	20	0.022	0.026	0.004	0.4
세곡	'14.07월	45	26	0.032	0.024	0.003	0.5
	'14.08월	36	19	0.035	0.015	0.004	0.4
	'13.08월	39	23	0.023	0.018	0.002	0.5
행주	'14.07월	47	20	0.026	0.045	0.004	0.4
	'14.08월	40	15	0.030	0.036	0.004	0.3
	'13.08월	40	20	0.016	0.012	0.003	0.5
도시대기	'14.08월	29	18	0.024	0.025	0.004	0.4

□ 대기오염 사례 분석

❍ 사례 일수

<표 2-6, 8월 미세먼지 저농도 및 고농도 사례 일수>

구 분	20 ㎍/㎥ 이하				100 ㎍/㎥ 이상
기 간	2014년		2013년		2014년		2013년
	8월	누적	8월	누적	8월	누적	8월	누적
일 수	13	33	5	21	0	18	0	12

<그림 2-2, 8월중 미세먼지, 초미세먼지, 이산화질소 일별 농도 추세>

2. 대기중 중금속 농도

❍ 측정된 중금속 농도는  Fe 》Pb 〉Cu  〉Mn 〉As 〉Ni 〉Cr 〉Cd 〉Be 순이었음.

<표 2-7, 월별 중금속 농도변화>

(단위 : ㎍/㎥)

항목 월	Pb	Cd	Cr	Cu	Mn	Fe	Ni	As	Be
'14.07월	0.0387	0.0010	0.0029	0.0277	0.0220	0.8951	0.0031	0.0047	0.0000
’14. 08월	0.0241	0.0008	0.0026	0.0219	0.0168	0.5796	0.0037	0.0042	0.0000
’13. 08월	0.0558	0.0014	0.0051	0.0187	0.0161	0.4018	0.0017	0.0013	0.0000

※ 1. 8/4~8/8 측정소당 5회 측정값임

2. 환경기준

- WHO 권고기준(납 0.5㎍/㎥, 카드뮴 0.005㎍/㎥, 망간 0.15㎍/㎥)

- 우리나라 대기환경기준(납 0.5㎍/㎥)

<표 2-8, 측정소별 중금속 분석결과>

(단위 : ㎍/㎥)

항목 측정소		Pb	Cd	Cr	Cu	Mn	Fe	Ni	As	Be
송파 (방이)	최대	0.0741	0.0023	0.0059	0.0442	0.0357	1.3769	0.0120	0.0101	0.0000
	최소	0.0029	0.0005	0.0000	0.0087	0.0039	0.4337	0.0000	0.0008	0.0000
	평균	0.0272	0.0012	0.0030	0.0266	0.0167	0.7589	0.0039	0.0052	0.0000
구로	최대	0.0460	0.0011	0.0051	0.0300	0.0321	0.7543	0.0098	0.0064	0.0000
	최소	0.0028	0.0001	0.0003	0.0087	0.0039	0.2677	0.0000	0.0008	0.0000
	평균	0.0260	0.0007	0.0030	0.0198	0.0184	0.5089	0.0045	0.0040	0.0000
광진 (구의)	최대	0.0604	0.0016	0.0046	0.0386	0.0288	1.2744	0.0092	0.0086	0.0000
	최소	0.0039	0.0005	0.0013	0.0154	0.0031	0.4637	0.0007	0.0021	0.0000
	평균	0.0237	0.0008	0.0022	0.0262	0.0122	0.7005	0.0030	0.0045	0.0000
마포	최대	0.0427	0.0012	0.0059	0.0284	0.0379	0.8286	0.0091	0.0076	0.0000
	최소	0.0033	0.0001	0.0001	0.0063	0.0043	0.2334	0.0002	0.0009	0.0000
	평균	0.0229	0.0006	0.0027	0.0179	0.0188	0.5041	0.0039	0.0042	0.0000
보건 환경 연구원 (양재)	최대	0.0516	0.0013	0.0033	0.0261	0.0345	0.7298	0.0091	0.0070	0.0000
	최소	0.0023	0.0001	0.0001	0.0100	0.0018	0.1948	0.0001	0.0011	0.0000
	평균	0.0208	0.0006	0.0021	0.0189	0.0178	0.4253	0.0031	0.0033	0.0000
전체	최대	0.0741	0.0023	0.0059	0.0442	0.0379	1.3769	0.0120	0.0101	0.0000
	최소	0.0023	0.0001	0.0000	0.0063	0.0018	0.1948	0.0000	0.0008	0.0000
	평균	0.0241	0.0008	0.0026	0.0219	0.0168	0.5796	0.0037	0.0042	0.0000

<표 2-9, 측정지점별 수은 농도현황>

(단위 : ng/㎥)

구 분	송파(방이)	용산	노원	구로	전체
최 대	5.19	6.50	7.36	14.30	-
최 소	0.91	0.93	1.68	1.46	-
평 균	2.51	2.60	3.28	3.56	2.97

※ Hg은 시간 데이터를 기준으로 평균값 산출(수은자동측정기를 이용한 24시간 1개월 연속 측정)

3. 대기중 VOCs 농도

❍ VOCs 측정망(강서, 광진, 구로, 종로, 북한산측정소)

- 방향족 화합물인 톨루엔의 농도는 2.2 ~ 3.9 ppb 이었고, 벤젠은 0.2 ~ 0.3 ppb 이었음.

- 알칸화합물인 에탄, 프로판, 부탄계열의 농도는 각각 2.3 ~ 3.2 pb, 2.0 ~ 4.0 ppb, 3.3 ~ 4.6 ppb 이었음.

- 도심지역 측정소의 VOCs는 자동차 배출가스(프로판, 부탄, 톨루엔, 자일렌, 프로필렌), 용제성분(톨루엔, 자일렌, 에틸벤젠), 휘발유 증발성분(부탄, 펜탄), LPG원료(부탄, 프로판)등이 높게 나타났으며, 배경 측정소인 북한산 측정소의 농도는 낮게 측정되었으나 전반적인 농도 분포 패턴은 도심과 유사하게 나타났음.

<표 2-10, VOCs 농도 분포>

(단위 : ppb)

구 분	강서	구로	광진	평균
Ethane	3.2	2.3	2.8	2.77
Ethylene	1.0	0.9	0.8	0.90
Propane	4.0	2.7	2.0	2.90
Isobutane	1.9	2.2	1.3	1.80
n-Butane	3.4	3.2	2.1	2.17
Isopentane	1.1	1.4	1.2	1.23
n-Pentane	0.7	1.1	0.7	0.63
Isoprene	0.2	0.1	0.5	0.27
Benzene	0.2	0.2	0.3	0.23
Toluene	2.7	3.9	2.2	2.93
Ethylbenzene	0.6	0.3	0.5	0.47
m/p-Xylene	0.9	0.7	0.6	0.55
Styrene	0.1	0.0	0.1	0.07
o-Xylene	0.4	0.2	0.3	0.23

※ 종로, 북한산측정소 : 기기점검 및 data error로 평가에서 제외하였음.

❍ BTEX 측정망(중랑, 동작, 동작)

- BTEX 농도는 벤젠 1.8~3.9ppb, 톨루엔 0.2~0.5ppb, 에틸벤젠 0.4~0.7ppb, m/p-자일렌 0.5~1.0ppb, о-자일렌 0.2~0.4ppb 이었음.

<표 2-11, BTEX 농도 분포>

(단위 : ppb)

구 분	송파	중랑	동작	평균
Benzene	1.8	2.0	3.9	2.6
Toluene	0.4	0.2	0.5	0.4
Ethylbenzene	0.5	0.4	0.7	0.5
m/p-Xylene	0.7	0.5	1.0	0.7
o-Xylene	0.3	0.2	0.4	0.3

4. 강우내 산성강하물 농도

❍ 평균 pH : 4.5(4.0~5.2)

- 전년 동월 및 전월 대비 증가하였음.

❍ 지점별 : 양재측정소에서 pH 4.0로 산성도가 가장 높게 측정되었음.

❍ 강우 : 8월 강우량은 139.6mm임.

❍ 강우내 이온성분별 농도(㎎/L)

- 음이온 :  NO3-(2.33) > SO42-(1.57) > Cl-(0.34)

- 양이온 :  NH4+(1.10) > Ca2+(0.59)  > Na+(0.13) > K+(0.13) > Mg2+(0.11)

<표 2-12, 월별 강우산도 및 이온성분 측정결과>

구분	pH	강우량(mm)	음이온(mg/L)			양이온(mg/L)
			Cl-	NO3-	SO42-	Na+	NH4+	K+	Ca2+	Mg2+
’14.07월	4.4	156.3	0.83	3.03	3.58	0.42	2.10	0.16	0.96	0.11
’14.08월	4.5	139.6	0.34	2.33	1.57	0.13	1.10	0.13	0.59	0.11
’13.08월	4.2	132.7	0.41	1.88	1.68	0.14	0.73	0.11	0.45	0.19

<표 2-13, 측정지점별 강우산도 및 이온성분 분석결과>

지점	pH	강우량 (mm)	음이온(mg/L)			양이온(mg/L)
			Cl-	NO3-	SO42-	Na+	NH4+	K+	Ca2+	Mg2+
구로	4.8	155.8	0.14	2.13	1.72	0.06	1.16	0.03	0.21	0.03
구의	4.5	206.0	0.38	2.89	1.47	0.20	1.40	0.16	0.60	0.17
남가좌	4.1	55.2	0.39	2.34	1.99	0.08	0.95	0.04	0.30	0.10
반포	4.3	189.4	0.40	3.14	1.97	0.13	1.37	0.16	0.73	0.08
방이	4.8	196.4	0.49	3.55	2.59	0.14	1.38	0.25	1.12	0.22
방학	5.2	115.6	0.45	1.44	0.96	0.20	0.64	0.15	0.81	0.16
북한산	4.6	123.0	0.15	1.34	1.26	0.06	0.67	0.09	0.16	0.03
양재	4.0	68.2	0.21	1.35	1.31	0.10	0.74	0.02	0.13	0.02
한남	5.2	141.6	0.29	2.06	0.90	0.15	1.00	0.14	0.78	0.10
화곡	4.2	144.8	0.36	1.31	0.99	0.15	0.92	0.12	0.37	0.07
평균	4.5	139.6	0.34	2.33	1.57	0.13	1.10	0.13	0.59	0.11

※ 참고 : 구로, 남가좌, 북한산, 양재 측정소는 자동측정기에 의한 결과이며 모든 평균은 유량가중평균임.

Ⅲ	도로변대기 오염도

□ 미세먼지(PM-10)

❍ 일반차로

- 월평균 36㎍/㎥으로 도시대기 대비 7㎍/㎥ 높고, 전년 동월 대비 6㎍/㎥ 감소하였음.

- 측정소별 농도 분포는 32~44㎍/㎥으로 상대적으로 공항로에서 높은 농도를 기록하였음.

❍ 자동차전용차로와 버스중앙차로

- 자동차전용차로는 월평균 38㎍/㎥으로 일반차로(36㎍/㎥) 대비 2㎍/㎥ 높게 측정되었으며, 버스 중앙차로는 월평균 40㎍/㎥으로 일반차로 대비 4㎍/㎥ 높았음.

□ 초미세먼지(PM-2.5)

❍ 일반차로

- 월평균 21㎍/㎥으로 도시대기 대비 높고, 전년 동월 대비 동일하였음.

- 측정소별 농도 분포는 16~26㎍/㎥을 나타냈으며, 상대적으로 동대문에서 높았음.

❍ 자동차전용차로와 버스중앙차로

- 일반차로(21㎍/㎥) 대비 자동차전용차로(25㎍/㎥)는 4㎍/㎥ 높았으며, 버스중앙차로(24㎍/㎥)는 일반차로 대비 3㎍/㎥ 높게 측정되었음.

❍ PM-2.5와 PM-10과 비율은 42%~79%로 평균 60%임.

<그림 3-1, 지점별 PM-10, PMㅡ2.5 농도현황>

□ 이산화질소(NO2)

❍ 일반차로

- 월평균 0.041ppm으로 도시대기 대비 0.017ppm 높고, 전년 동월대비 0.004ppm 감소하였음.

- 측정소별 농도 분포는 0.033~0.050ppm을 나타났으며, 상대적으로 서울역에서 높았음.

❍ 자동차전용차로와 버스중앙차로

- 일반차로(0.041ppm) 대비 자동차전용차로(0.042ppm)는 0.001ppm 높았으며, 버스

중앙차로(0.053ppm)는 0.012ppm 높았음.

□ 오존(O3)

❍ 일반차로

- 월평균 0.015ppm으로 도시대기 대비 0.010ppm 낮고, 전년 동월 대비 0.002ppm 감소

- 측정소별 농도 분포는 0.009~0.020ppm을 나타났으며, 상대적으로 청계에서 높았음.

❍ 자동차전용차로와 버스중앙차로

- 일반차로(0.015ppm) 대비 자동차전용차로(0.017ppm)는 0.002ppm 높고, 버스  중앙차로

(0.012ppm)는 0.003ppm 낮았음.

□ 아황산가스(SO2)

❍ 일반차로

- 월평균 0.005ppm으로 도시대기 대비 0.001ppm 높고, 전년 동월 대비 동일하였음.

- 측정소별 농도분포는 0.004~0.007ppm을 나타났음.

❍ 자동차전용차로와 버스중앙차로

- 일반차로(0.005ppm) 대비 자동차전용차로(0.004ppm)는 0.001ppm 낮았으며, 버스 중앙차로(0.006ppm)는 0.001ppm 높았음.

□ 일산화탄소(CO)

❍ 일반차로

- 월평균 0.6ppm으로 도시대기 대비 0.2ppm 높았음.

- 측정소별 농도 분포는 0.4~0.8ppm을 나타냈음.

❍ 자동차전용차로와 버스중앙차로

- 자동차전용차로는 0.5ppm으로 일반차로 대비 0.1ppm 낮고, 버스중앙차로는 0.7ppm으로 일반차로 대비 0.1ppm 높았음.

<표 3-1, 도로변 대기질현황>

구 분			PM-10 (㎍/㎥)	PM-2.5 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	SO2 (ppm)	CO (ppm)
도로변 대기	일반 차로	'14.07월	44	27	0.044	0.022	0.005	0.6
		'14.08월	36	21	0.041	0.015	0.005	0.6
		'13.08월	42	21	0.045	0.017	0.005	0.6
	자동차 전용차로	'14.07월	47	33	0.049	0.025	0.004	0.5
		'14.08월	38	25	0.042	0.017	0.004	0.5
		'13.08월	43	30	0.043	0.024	0.004	0.5
	버스중앙 차로	'14.07월	49	32	0.066	0.016	0.005	0.7
		'14.08월	40	24	0.053	0.012	0.006	0.7
		'13.08월	43	27	0.045	0.019	0.004	0.6
도시 대기		'14.08월	29	18	0.024	0.025	0.004	0.4

<표 3-2, 도로변대기 항목별 대기오염도>

구 분		PM-10 (㎍/㎥)	PM-2.5 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	SO2 (ppm)	CO (ppm)
전체평균		37	22	0.043	0.015	0.005	0.6
일반차로	평균	36	21	0.041	0.015	0.005	0.6
	신촌	37	22	0.043	0.012	0.004	0.8
	청계4가	32	19	0.036	0.020	0.007	0.4
	서울역	34	19	0.050	0.009	0.004	0.6
	동대문	33	26	0.046	0.015	0.005	0.5
	종로	38	16	0.044	0.017	0.005	0.5
	청량리	37	24	0.044	0.017	0.004	0.5
	태릉	38	20	0.037	0.014	0.004	0.6
	영등포	33	23	0.048	0.016	0.007	0.6
	신사	36	20	0.034	0.012	0.004	0.8
	길동	33	20	0.036	0.017	0.004	0.4
	공항로	44	22	0.033	0.019	0.006	0.7
전용차로	평균	38	25	0.042	0.017	0.004	0.5
	강변로	40	30	0.045	0.016	0.003	0.4
	내부순환로	36	20	0.038	0.018	0.004	0.5
중앙차로	평균	40	24	0.053	0.012	0.006	0.7
	양재	42	26	0.048	0.010	0.006	0.7
	동작대로	38	22	0.058	0.014	0.005	0.7

Ⅳ	대기오염 예․경보제 운영현황

□ 미세먼지 예․경보제

❍ 미세먼지(PM10) 상황발령 : 발령사항 없음

❍ 초미세먼지(PM2.5) 상황발령 : 주의보예비단계 2회 발령

	발 령	발 령		해 제		최고농도 (㎍/㎥)
		일 시	농 도(㎍/㎥)	일 시	농 도(㎍/㎥)
1-1	주의보(예비)	8.12 22:00	71	8.13 17:00	42	71
1-2	주의보(예비)	8.22 16:00	77	8.23 07:00	45	77

❍ 통합대기환경지수 구간에 따른 미세먼지 예보 적중률 : 80.6%

□ 오존 예․경보제

❍ 오존 경보 : 주의보 발령(8일, 23회)

계(발령일수)	도심지역	동북지역	서북지역	서남지역	동남지역
23(8)	3	7	4	3	6

❍ 오존 예보 시의 통합대기환경지수 구간 예보 적중률 :70.3%

<붙임자료>

1. ’14. 8월 측정소별 대기오염도 현황

2. ’14. 8월 일별 대기오염도 현황

< 붙임 1 >

’14. 8월 측정소별 대기오염도 현황

□ 도시대기 측정소(25개소)

구 분	PM-10(㎍/㎥)	PM-2.5(㎍/㎥)	NO2(ppm)	O3(ppm)	SO2(ppm)	CO(ppm)
국가환경기준	50㎍/㎥/년	-	0.03ppm/년	0.06ppm/8시간	0.02ppm/년	9ppm/8시간
평 균	29	18	0.024	0.025	0.004	0.4
종로구	27	18	0.026	0.026	0.005	0.4
중구	29	13	0.032	0.022	0.002	0.4
용산구	29	19	0.025	0.024	0.005	0.4
은평구	29	17	0.028	0.029	0.004	0.3
서대문구	29	19	0.023	0.030	0.004	-
마포구	30	18	0.025	0.024	0.004	0.5
성동구	29	18	0.036	0.021	0.003	0.3
광진구	31	17	0.019	0.029	0.004	0.4
동대문구	29	19	0.026	0.026	0.002	0.4
중랑구	30	17	0.024	0.028	0.005	0.4
성북구	28	17	0.024	0.023	0.003	0.4
강북구	30	18	0.020	0.027	0.004	0.3
도봉구	27	16	0.022	0.027	0.004	0.4
노원구	29	16	0.018	0.025	0.005	0.3
양천구	29	18	0.025	0.024	0.005	0.4
강서구	29	20	0.023	0.024	0.005	0.4
구로구	31	18	0.021	0.024	0.004	0.5
금천구	29	20	0.020	0.021	0.005	0.4
영등포구	30	16	0.025	0.028	0.004	0.6
동작구	28	19	0.026	0.030	0.006	0.3
관악구	36	18	0.027	0.025	0.005	0.5
서초구	30	19	0.026	0.025	0.003	0.4
강남구	29	19	0.027	0.024	0.005	0.4
송파구	29	17	0.024	0.025	0.003	0.5
강동구	27	17	0.021	0.024	0.003	0.4

□ 배경측정소(3개소)

구 분	PM-10(㎍/㎥)	PM-2.5(㎍/㎥)	NO2(ppm)	O3(ppm)	SO2(ppm)	CO(ppm)
남산	32	24	0.023	0.027	0.005	0.3
북한산	35	18	0.011	0.029	0.003	0.5
관악산	25	17	0.016	0.042	0.004	-

※ 관악산 측정소에서는 일산화탄소를 측정하지 않고 있음.

< 붙임 2 >

’14. 8월 일별 대기오염도 현황

구 분	PM-10(㎍/㎥)	PM-2.5(㎍/㎥)	NO2(ppm)	O3(ppm)	SO2(ppm)	CO(ppm)
국가환경기준	50㎍/㎥/년	-	0.03ppm/년	0.06ppm/8시간	0.02ppm/년	9ppm/8시간
평균 일자	29	18	0.024	0.025	0.004	0.4
1	16	9	0.023	0.018	0.004	0.3
2	12	7	0.013	0.020	0.004	0.2
3	9	5	0.011	0.021	0.004	0.2
4	11	7	0.021	0.019	0.004	0.3
5	47	29	0.022	0.033	0.005	0.4
6	43	26	0.032	0.028	0.004	0.5
7	38	21	0.037	0.013	0.004	0.5
8	19	10	0.018	0.029	0.004	0.3
9	19	12	0.014	0.044	0.004	0.3
10	11	6	0.013	0.030	0.004	0.3
11	24	13	0.020	0.027	0.004	0.3
12	57	37	0.023	0.050	0.005	0.4
13	69	44	0.035	0.020	0.005	0.6
14	26	16	0.029	0.021	0.004	0.4
15	30	18	0.027	0.028	0.004	0.4
16	37	21	0.028	0.030	0.005	0.4
17	29	17	0.028	0.016	0.004	0.4
18	10	6	0.018	0.022	0.004	0.3
19	16	9	0.030	0.012	0.004	0.4
20	31	17	0.035	0.014	0.005	0.5
21	15	9	0.027	0.013	0.004	0.4
22	66	42	0.025	0.038	0.005	0.6
23	72	45	0.025	0.033	0.006	0.6
24	55	35	0.027	0.032	0.005	0.5
25	41	26	0.022	0.027	0.004	0.5
26	12	7	0.021	0.032	0.004	0.3
27	9	5	0.019	0.022	0.004	0.3
28	18	9	0.025	0.026	0.004	0.3
29	25	14	0.034	0.024	0.004	0.4
30	21	12	0.026	0.027	0.004	0.4
31	23	14	0.029	0.023	0.004	0.4