검토의견 협의 회신

(조경과)

□ 협의건명

- 은평구 주거재생과-1175(2018.1.30.)호,『사업시행 인가 신청에 따른 관련 부서 협의

(수색8구역)』관련임.

□ 세부의견(개별)

- 사업부지 북측 및 동측에 접해 있는 봉산도시자연공원(수색산) 지역에 생육하고 있는

수종(참나무류, 오리나무류, 잣나무 등)을 선택하여 조경식재 계획에 반영 검토

- 은행나무 식재 계획과 관련 암·수를 구분한 후 수나무를 선택 식재하는 방안 검토

- 놀이터 주변에는 자연학습 차원에 다양한 종류의 수목을 소량씩 식재하는 방안 검토

- 생태면적도상 옥상녹화 2개소에 대한 세부 녹화(식재)계획 누락 → 도면 보완 제출

- 사업부지 내 기존 수목을 이식(재)활용 할 경우 그 내역을 비교표로 작성하여 제출

- 기타 권고사항

‣ 법정 조경계획(면적 3,056㎡, 식재 3,667주(교목 611주 포함) 대비 확보 조경계획(면적

7,891㎡, 식재 46,902주(교목 882주)이므로 녹지량 확충을 위해 7,891㎡에 대하여 1㎡당

교목 0.2주를 적용한 조경계획 반영 추진 검토(교목 1,578주 이상 식재)

‣ 특성수로 은행나무, 대추나무 61주 식재 계획과 별도로 나라꽃 무궁화(홑꽃, 단심계)를

부지 내 독립수 형태로 추가 식재하는 방안 검토

※ 서울지도(http://gis.seoul.go.kr/) → 지도서비스 → 지도검색 → 도시정보지도서비스

→ 도시생태현황도(현존식생도 - 봉산도시자연공원구역) 참고

※ 서울시청 홈페이지 – 분야별정보 – 환경 – 공원녹지 - 공원자료실 – 서울시 옥상녹화

가이드라인(2017.12) 및 옥상녹화시스템 설계 및 설계도서 작성지침(2015.5) 참고

□ 세부의견(공통)

- 녹지공간에 설치된 시설물(철재 등)의 도장 색상은 주변의 미관을 해치지 않도록 서울

기와진회색 적용 검토

- 포장설계는 저영향개발(LID) 설계와 도심내 물순환을 고려하여 투수성 재료(눈부심이

적은 어두운 색상 적용)를 사용하고, 경계석 (턱)낮춤 등으로 우수가 녹지로 유입 될

수 있도록 계획 검토.  끝