검토의견 협의 회신

(서울시 조경과)

□ 협의건명

∘ 용산구 재정비사업과-36(`19.1.2.)호, 『한남3재정비촉진구역 사업시행인가 신청에 따른

관련기관 협의』 관련임.

□ 조경계획 관련

∘ 은행나무 198주 식재 계획에 대해서는 은행 열매로 인한 민원발생 예방차원에서 숫나무를

선택 식재하는 방안 검토(조경식재 계획 도면에 표기 관리)

∘ 자작나무 489주 식재 계획에 대해서는 꽃가루알레르기 유발여부 등을 면밀 검토 시행

∘ 4-1, 4-2BL(블럭)을 제외한 나머저 1, 3, 5, 6, 7BL(블럭)에 대하여 누락된 옥상녹화(식재)

계획도 및 단면도 보완 제출

□ 기타 권고사항

∘ 법정 조경계획 면적 42,875㎡ 외 추가 확보한 조경면적 44,758㎡에 대하여  1㎡당 교목

0.2주 식재 기준을 적용한 수목식재 계획 (변경)수립 방안 검토

(현재 계획) 87,633㎡(42,875㎡ + 44,785㎡), 교목 9,755주

(변경 검토) 87,633㎡ × 교목 0.2주(㎡당) = 교목 17,527주

(물량 증가) 교목 17,527주 – 교목 9,755주 = 교목 7,772주

∘ 단지내 놀이터 및 어린이집 주변 식재계획에 대해서는 자연학습 도모 차원에서 다양한

수목 및 초화를 소량씩 식재하는 방안 검토

∘ 옥상녹화 계획에 대해서는 조경면적에 반영하여 향후 유지관리상 책임성 담보 필요

※ 현재 옥상녹화 계획 면적은 26,908㎡이며 조경계획 반영 면적은 0㎡(미반영)

∘ 옥상녹화 관련 서울시 옥상녹화 가이드라인 등 반영 설계(서울시 홈페이지 – 환경 -

자료실 – 공원 - 70번, 72번 참조)

∘ 벽면녹화 관련 서울시 도시구조물 벽면녹화 기법 반영 설계(서울시 홈페이지 – 환경 -

자료실 – 공원 - 공지 참조)

∘ 의자, 체육시설 등 신규 설치시 서울우수공공디자인 디자인가이드북 참고

(홈페이지 주소 http://sgpd.seoul.go.kr/)