설계심의 의견사항 조치결과

○ 심의요구 : 강동구청

○ 위    치 : 상일동 148 (이마트 교차로 바닥분수)

○ 사 업 비 : 190백만원(실시설계용역 11백만원, 공사비 179백만원)

○ 심의일자 : 2018. 3. 23.(금)

심 의 내 용	조 치 사 항	비고
○ 자외선·오존 살균처리 시스템(AOP) 및 이물질 제거용 다중스크린 여과기 시스템에 대한 기능(효과), 가격 등에 대하여 재검토(별도 세부논의 진행) - AOP 시스템의 경우 당초 연출(출수) 배관에 연결하는 것 보다는 (내부) 순환 배관에 연결하여 분수 비가동 시간에도 물 순환 및 살균처리를 통한 저수된 물의 살균효과 제고 등(자외선·오존 농도에 따른 살균효과 포함)	○ 자외선·오존 살균처리 시스템은 물환경보전법에 의하여 환경부에서 제정한 물놀이형 수경시설 운영 관리 가이드라인 소독방법인 자외선 및 오존 소독방법을 적용한 제품으로 물가자료에 등재된 가격을 반영하였음 ○ 다중스크린여과기는 물의 탁도를 개선하는 필터로 3mm 이상의 이물질을 분리하는 장치로 분리, 세척 등 유지관리가 용이한 제품으로 물가자료에 등재된 가격을 반영하였음 ○ 오존 살균처리는 염소 등 기타 살균처리보다 살균효과 측면에서 아주 우수하며, 비가동 시간에도 별도로 가동할 수 있도록 반영하였음 ○ AOP시스템의 설치 시 내부 순환배관에 연결하여 저수된 물의 살균효과를 극대화하였음	반영
○ 수경시설 규모(직경 6.5m)에 비하면 설비(노즐 63개) 수준이 과한 것 같으니 설비 규모를 축소하는 방안 검토	○ 수경시설 노즐 수량 축소 적용하였음 63→54개 (15%감소)	반영
○ 파고라 하부 등의자는 조화를 이룰 수 있도록 디자인, 자재 등 재선정 추진 및 파고라 지붕에는 비를 피할 수 있도록 (투명한)덮게 설치	○ 상부 폴리카보네이트 덮게 설치된 파고라를 반영하였음	반영

심 의 내 용	조 치 사 항	비고
○ 태양광 안내판(3,100천원/1조) 설치에 대해서는 재검토	○ 태양광이 아닌 일반 목재 안내판으로 변경하였음	반영