설계심의 의견사항 조치결과

○ 심의요구 : 2018년 노후 마을마당 보수정비사업

○ 위    치 : 상계5동 445-2번지 일대 오장골 마을마당 외 1개소

○ 사 업 비 : 60백만원(설계비 3, 공사비 57)

○ 심의일자 : 2018. 4. 20.(금)

○ 조치내역

심 의 내 용	조 치 사 항	비고
○ 오장골 마을마당 관련 앉음벽(7.2m)설치 계획에 대해서는 보행동선에 저촉되지 않도록 녹지(계획)공간으로 이동(후퇴) 설치 방안 검토	○ 앉음벽을 당초 위치에서 녹지대쪽으로 조정하여 보행동선에 저촉되지 않도록 조치하여 설치하겠음	반영
○ 상계10동 마을마당 관련 점토블럭 포장시 기존 점토블럭과 이질감이 발생하지 않도록 포쟁재의 색상, 디자인 등 검토 시행	○ 기존 화강석 포장을 걷어내고 점토블럭으로 포장하는 구간은 주변의 기존 점토블럭과 동일 색상 및 디자인 형태로 설치할 수 있도록 조치하여 시행하겠음	반영
○ 당고개 마을마당 관련 관목 6종을 3m 간격으로 (교호)열식하는 계획에 대해서는 관목류 3종 이내 및 식재 간격 6m로 조정하는 방안 검토	○ 관목의 종류를 사철나무, 회양목, 산철쭉 3종으로 축소하고 식재패턴을 조정하여 시행하겠음	반영
○ 파고라, 의자 등 신규 설치시 서울 우수공공디자인 디자인가이드북 참고	○ 서울우수공공디자인 기준에 부합하는 주변경관을 해치지 않는 제품을 선정 하여 반영하였음	반영