설계심의 의견사항 조치결과

○ 심의요구 : 동대문구(공원녹지과)

○ 사 업 명 : 물을 이용한 친수공간 조성 (천호대로 군자교 녹지대)

○ 대 상 지 : 장안동 467번지 일대 군자교 녹지대 수경시설

○ 사 업 비 : 280백만원(설계비 10, 공사비 270)

○ 심의일자 : 2018. 4. 20

○ 조치내역

심 의 내 용	조 치 사 항	비고
○ 산석붙임 시공 후 백태발생 예방차원 에서 몰탈 대신에 에폭시 접착제 등을 사용한 접합 방식 적용 방안 검토 (단, 구조적 안정성 여부 검토)	○ 기존 구조물 부분 철거 후 수직형 마감 산석(T60) 재시공에 따라, 에폭시 접합시 안정성,접착력에 대한 우려가 있어 몰탈 접합 방식 적용	미반영
○ 기계실 차폐 방안 검토 (외벽 목재 마감처리 등)	○ 기계실 측벽에 무채색의 수성페인트 도장 및 줄사철 피복 식재	반영
○ 바닥 포장재는 투수성 소재로 선정하는 방안 검토	○ 투수형 인조화강석블럭으로 조정	반영
○ 휀스형 의자 설치 계획에 대해서는 등의자로 변경하는 방안 검토	○ 등의자 및 평의자 설치 - 당초 : 휀스형 의자 48m - 변경 : 등의자 3개, 평의자 6개, 휀스형 의자 8m	반영
○ 휴게공간에는 상부에 그늘이 형성 될 수 있도록 그늘목 추가 식재 필요	○ 느티나무(R30-40) 5주가 기 식재되어 있어, 주변에 그늘형 휴게공간 조성	미반영
○ 밀식된 수목이식 등 조치계획과 관련 향후, 기존 생육수목에 대한 전정 등 지속적인 유지관리 필요	○ 수목 전정 및 이식계획 등 반영. 향후, 지속적인 유지관리 진행 예정	반영
○ 파고라, 등의자 등 신규 설치시 서울 우수공공디자인 디자인가이드북 참고	○ 서울특별시 공공시설디자인 가이드라인을 고려한 시설물 디자인 및 색채 반영. - 무채색 적용, 장식을 배제한 기능 위주의 간결한 디자인 적용	반영