설계심의 의견사항 조치결과

○ 심의요구 : 성동구(공원녹지과)

○ 위    치 : 금호3가동 1583번지 일대(동호로 중앙분리녹지대)

○ 사 업 비 : 360백만원

○ 심의일자 : 2018. 03. 09

○ 조치내역

심 의 내 용	조 치 사 항	비고
○ 수경설비공사와 관련 연출배관공사(38백만원) 일위대가 내역중 원격제어시스템에 대해서는 효용성 및 기능성 등을 고려 재검토 추진	○대상지가 통행량이 많은 도로에 위치한다는 점, 갑작스런 이상기후시 가동중지, 고장, 사고 등의 대응을 위해 원격제어시스템은 필요함 ○설비전문업체의 자문을 통해 시스템의 내구성, 기능성 등을 검토받겠음
○ 수조형 분수 설치 계획과 관련 수조의 규격을 연장 50m × 폭 3~5m에서 분수연출이 가능한 최소한의 폭으로 조정하고 이에따라 발생하는 잔여 공간에 대해서는 수목 및 초화류 등을 식재하여 녹지공간으로 조성(녹지량 확충)	○수조형 분수 규격을 연장 50m x 폭 3m로 동일하게 계획하여 식재 공간을 확보하겠음

심 의 내 용	조 치 사 항	비고
○ 수경설비와 관련 배관, 전기. 상수, 하수, 점검구 등에 대하여 유지관리상 문제가 발생하지 않도록 전문업체를 통한 자문 등 사전검토 철저	○수경설비는 전문업체인 플러스파운틴 (주)의 자문을 받아 도면 및 시방서를 보완하겠음
○ 초화(지피)류 식재 계획과 관련 다양한 종류를 소량씩 식재하는 대신 종류를 단순화 및 대량 식재하는 방안으로 추진하되 겨울철 경관성을 고려 그라스류 억새(모닝라이트, 그린라이트), 수크렁 및 에커네시아 등 적용 검토	○억새, 수크령 등 그라스류를 도입하여 계획하겠음
○ 에메랄드그린은 경관성을 고려하여 규격 향상 조정(H 1.0m → H 1.5m)	◦수고 규격을 향상하여 식재하겠음
○ 녹지대 측면의 화산송이(고정형) 설치 계획과 관련 경관성 및 기능성 저하 문제가 예상되므로 상록성 초화류 식재로 변경하는 방안 검토	◦화산송이는 삭제하고 상록 초화류로 식재하겠음
○ 암석원 설치 계획과 관련 경관적 효과가 적을 것으로 판단되므로 재검토	◦암석원은 삭제하고 경관효과가 높아 질 수 있는 수목식재로 변경하겠음
○ 녹지대 내 식재공간에 대해서는 토양상태를 확인하고 필요시 충분한 환토 작업을 통해 양호한 식재기반 조성 조치	◦식재 하부에 양질의 토양이 수급될 수 있도록 도면에 명기하고, 토양개량제를 부설하여 생육환경이 개선되도록 하겠음
○ 설계심의 결과 반영 추진에 따른 수경시설 및 조경식재 예산절감 노력 철저	◦과도한 예산이 계획되지 않도록 하겠음