설계심의 의견사항 조치결과

○ 심의요구 : 물을 이용한 친수공간 조성사업

○ 위    치 : 송파구 오금동 17-19(방이역 1번출구 일대)

○ 사 업 비 : 190백만원(공사비 177,349천원 실시설계비 11,239천원)

○ 심의일자 : 2018. 3. 23.

○ 조치내역

심 의 내 용	조 치 사 항	비고
자외선·오존 살균처리 시스템(AOP) 및 이물질 제거용 다중스크린 여과기 시스템 설치에 대하여 신중히 검토	○자외선·오존 살균처리 시스템은 물환경보전법에 의하여 환경부에서 제정한 물놀이형 수경시설 운영 관리 가이드라인 소독방법인 자외선 및 오존 소독방법을 적용한 제품으로 물가자료에 등재된 가격을 적용한 것임 ○다중스크린여과기는 물의 탁도를 개선하는 필터로 3mm 이상의 이물질을 분리하는 장치로 분리, 세척 등 유지관리가 용이한 제품으로 물가자료에 등재된 가격을 적용한 것임 ○살균효과 제고를 위하여 별도의 펌프를 설치하여 살균의 효율성을 극대화하고, 분수 비가동 시간에도 별도로 가동할 수 있도록 조치하겠음
분수형 조형파고라 설치 재검토	○분수형 조형파고라 비가동기 안전성, 경관성 등을 고려하여 삭제

심 의 내 용	조 치 사 항	비고
수경시설 설비(노즐 24개) 축소	◦중간 원형부분의 노즐 수량을 축소하여 19개 적용
의자 추가 설치 및 데크의자 뒤편에 파고라를 추가 설치하는 방안 검토	◦파고라 1개소 추가 적용
태양광 안내판(3,100천원/1조) 설치에 대해서는 재검토	◦일반목재형 안내판으로 교체
사철나무 등 관목류 5종 식재 계획과 관련하여 식재 수종을 1~2종으로 조정	◦계절감을 느낄 수 있도록 영산홍과 자산홍 2종으로 축소하여 식재
의자, 체육시설 등 신규 설치시 서울 우수공공디자인 디자인가이드북 참고	◦ 의자는 서울 우수공공디자인 디자인 가이드북 반영