검 토 의 견 서

1. 협의내용: 강변북로변(성수대교 북단 안전지대) 공사장 진입로 설치 협의

○ 공사현장 진출입을 위한 안전지대구간 가드레일 및 메쉬휀스 일부 철거 후

진입로 개설 및 공사자재 등 적치공간 점용

○ 규모: 안전시설(가드레일 및 휀스) 철거10m, 점용면적 120㎡

2. 검토의견

○ 도로이용시민 불편 최소화

- 안전지대 점용 및 진출입시설 설치 시 도로이용시민 불편최소화 및 시민안전확보 ※ 교통처리계획에 아래사항 반영 및 현장관리 철저

․공사 진행시 진출입시설 입구 교통신호수 배치

․진출입시설 전방 안내간판 등 안내시설 및 야간시인성 확보를 위한 시설계획 포함

․기타 강변북로 교통흐름에 저해되지 않도록 현장관리

- EGI휀스 등 패쇄형 울타리 사용 점용구간 관리(출입인원 통제)철저

○ 전용도로 시설원상복구 및 안전관리 철저

- 공사 중 공단관리시설(포장, 부속시설 등) 파손 시 원상복구

○ 기타사항

※ 기타 공사로 인한 모든 책임은 공사발주처 및 도급사에 있으며, 공사장 안전관리 철저.

※ 본 협의와 별도로 전용도로상 통제작업 시 당일(통제 및 해제시점), 사고발생(즉시), 기타 특이사항 발생 시

(주·야간 24시) 서울시설공단 전용도로 종합상황실(2290-6112~3)로 반드시 연락 후 작업시행.