건설신기술 활용심의 검토의견서

◦ 건 명 : 서울고등법원 옥상녹화·텃밭조성공사
구 분	검 토 의 견	비고
건축물 녹화 지반조성공법 (건설 제580호)	1. 해당 신기술 적용사유에 대한 현장여건과 공사기간, 공사비 등에 대하여 유사 옥상 녹화용 방수‧방근 신기술과의 비교 검토자료를 제시할 것 2. 적용 신기술을 시공하기 위한 기존 바닥층(불량 방수층) 정비 필요여부 및 필요시 조치내용을 제시할 것 3. 차수벽외 구간에 대하여는 조인트 거터를 통한 배수를 처리하기 위하여 방수 등 조치가 필요할 것으로 판단되는 바, 방수 조치방안과 조인트 거터 배수량을 고려한 차수벽 설치기준을 제시할 것 4. 차수벽과 드레인 보드의 재질‧규격, 사용자재들의 설치기준(구배 등)등 시공 품질확인 및 재시공 기준에 대하여 시방서를 구체적으로 보완 작성할 것 5. 지장물을 고려한 점검구별 점검구역 검토와 배수구 점검 등을 고려하여 점검구 설치 위치 및 개소를 재검토 반영할 것 6. 시공 후 패널층 하부 점검을 위하여는 탐사장비가 필요한 바, 하자기간 내 일정주기로 시공자의 의무점검 반영여부를 검토할 것 7. 행정2부시장 방침 제10015호(‘11.5.25.) “신기술 적용현장 품질관리 제고” 및 기 시달된 “신기술 적용 관련 시행부서 ‘자체 사후평가 및 이력관리 세부지침’ 통보” 등에 따라 신기술을 적용하여 건설공사를 시행한 경우, 적용 신기술에 대해 향후 5년간 6개월 마다 지속적인 점검 실시하고 홈페이지 입력(서울시홈페이지→건설→신기술→신기술사후평가) 등 점검결과 이력관리에 철저를 기할 것