건설신기술 활용심의(자문) 검토의견서

◦ 건명 : 갈현동 405-27~406-45외 3개소 하수관거 보수․보강공사
구 분	검 토 의 견	비고
공통사항	1. 비굴착 정비대상 관로에 대한 현황자료(관종, 부설연도, 손상정도, 불량비, 도면, 현황사진 등)와 현장여건 등을 구체적으로 제시할 것 2. 정비대상 관로의 구배, 통수능 부족, 지장물, 파손, 연결부 이격 및 열화 등 불량상태에 따른 굴착교체 필요여부를 검토할 것 3. 유사한 여건의 하수관거 정비공사에 3종류 신기술 공법을 선정 적용한 사유와 공법별 적용 구간을 제시할 것 4. 작업구간별로 작업구(맨홀)번호와 관종, 관경, 심도, 도로폭 등을 표기하여 설계도면을 상세하게 작성할 것 5. 서울특별시 전문시방서를 참고하여 공법간 공사시방서 형식 및 내용(시공기준, 현장검사, 체크리스트 등) 등을 통일하여 작성할 것 6. 기존 관로 세정 후 사전 조치(단차, 파손, 침하 등)내용에 대하여 유지관리시 활용할 수 있도록 상세 자료(CCTV 등)를 제출토록 할 것 7. 행정2부시장 방침 제10015호(‘11.5.25.) “신기술 적용현장 품질관리 제고” 및 기 시달된 “신기술 적용 관련 시행부서 ‘자체 사후평가 및 이력관리 세부지침’ 통보” 등에 따라 신기술을 적용하여 건설공사를 시행한 경우, 적용 신기술에 대해 향후 5년간 6개월 마다 지속적인 점검을 실시하고 홈페이지 입력(서울시홈페이지→건설→신기술→신기술사후평가) 등 점검결과 이력관리에 철저를 기할 것
B&G공법 (환경 제310호)	1. 공사 관경별 경화 및 양생과정(경화 적정시간, 예열 및 냉각과정, 경화온도, 압력 등)에 대한 세부 시방기준과 관리방법을 제시할 것
UV공법 (건설 제581호)	1. 견인 삽입시 마찰 및 견인 장력으로 인한 라이너의 변형 및 손상 우려에 대한 품질관리 방안을 제시할 것
E-ALS공법 (건설 제636호)	1. 공사 관경별 경화 및 양생과정(경화 적정시간, 예열 및 냉각과정, 경화온도, 압력 등)에 대한 세부 시방기준과 관리방법을 제시할 것

2014년  9월  29일

검토위원 :  최 진 선  (서명)