대기오염 예․경보제 개요

□ 목 적

초미세먼지･미세먼지･황사･오존 등의 농도가 인체에 해를 줄 염려가 있을 때 예･경보를 발령하여 대기오염으로부터 시민건강 보호

□ 예․경보제 개요

○ 운영기간 : 1 ～ 12월(오존 예･경보제는 5 ～ 9월 중 실시)

○ 운영내용

- 초미세먼지, 미세먼지 및 오존 예․경보

∙ 경보 : 실시간 농도가 일정기준 이상일 때 주의보 및 경보 발령

∙ 예보 : 전일 저녁 5시와 당일 아침 7시에 홈페이지를 통해 예상 오염농도 예보

※ 민감군영향 이상으로 2시간 이상 지속될 경우 시간대별 상세예보

- 대기환경정보 홈페이지 운영을 통한 실시간 대기환경정보 제공

○ 대기오염 예․경보 기준

-예보 : 4단계 지수 형태로 홈페이지 및 모바일 등에 예보

※ 지수 단계별 농도범위

구 분	좋음	보통	나쁨	매우나쁨
PM-10(㎍/㎥)	0～30	31～80	81～150	151 이상
PM-2.5(㎍/㎥)	0～15	16～50	51～100	101 이상
O3(ppm)	0~0.030	0.031~0.090	0.091~0.150	0.151 이상

- 대기오염 경보         *  의 경우는 관용차 운행제한 대상단계

대상물질	경보단계	발령기준	해제기준
미세먼지(PM-10)	주의보	기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 PM-10 24시간 이동평균 농도가 120㎍/㎥ 이상인 때 또는 기상조건 등을 고려하여 해당 지역의 대기자동측정소 PM-10 시간평균 농도가 200㎍/㎥ 이상 2시간 이상 지속인 때	주의보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여 대기자동측정소의 PM-10 24시간 이동평균 농도가 100㎍/㎥ 미만인 때 또는 주의보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여 대기자동 측정소의 PM-10 시간평균 농도가 150㎍/㎥ 미만인 때

대상물질	경보단계	발령기준	해제기준
미세먼지(PM-10)	경보	기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 PM-10 24시간 이동평균 농도가 250㎍/㎥ 이상인 때 또는 기상조건 등을 고려하여 해당 지역의 대기자동측정소 PM-10 시간평균 농도가 400㎍/㎥ 이상 2시간 이상 지속인 때	경보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여 대기자동측정소의 PM-10 24시간 이동평균 농도가 120㎍/㎥이상 250㎍/㎥ 미만인 때 또는 경보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여 대기자동측정소의 PM-10 시간평균농도가 200㎍/㎥ 이상 400㎍/㎥ 미만인 때는 주의보로 전환
초미세 먼지 (PM-2.5)	주의보 예비단계	대기자동측정소 PM-2.5 시간평균 농도가 100㎍/㎥ 이상 2시간 이상 지속인 때	대기자동측정소의 PM-2.5 시간평균 농도가 80㎍/㎥ 미만인 때
	주의보	기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 PM-2.5 24시간 이동평균 농도가 65㎍/㎥ 이상인 때 또는 기상조건 등을 고려하여 해당 지역의 대기자동측정소 PM-2.5 시간평균 농도가 120㎍/㎥ 이상 2시간 이상 지속인 때	주의보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여 대기자동측정소의 PM-2.5 24시간 이동평균 농도가 50㎍/㎥ 미만인 때 또는 주의보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여 대기자동측정소의 PM-2.5 시간평균 농도가 100㎍/㎥ 미만인 때
	위기관리	주의보 발령후 48시간 경과시	주의보 해제시점(상동)
	경보	기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 PM-2.5 24시간 이동평균 농도가 150㎍/㎥ 이상인 때 또는 기상조건 등을 고려하여 해당 지역의 대기자동측정소 PM-2.5 시간평균 농도가 250㎍/㎥ 이상 2시간 이상 지속인 때	경보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여 대기자동측정소의 PM-2.5 24시간 이동평균 농도가 65㎍/㎥ 이상 150㎍/㎥ 미만인 때 또는 경보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여 대기자동측정소의 PM-2.5 시간평균농도가 120㎍/㎥ 이상 250㎍/㎥ 미만인 때는 주의보로 전환
오 존	주의보	기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 오존농도가 0.12 피피엠 이상일 때	주의보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여 대기자동측정소의 오존농도가 0.12 피피엠 미만일 때
	경보	기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 오존농도가 0.3 피피엠 이상일 때	경보가 발령된 지역의 기상조건 등을 고려하여 대기자동측정소의 오존농도가 0.12 피피엠 이상 0.3 피피엠 미만일 때는 주의보로 전환
	중대 경보	기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 오존농도가 0.5 피피엠 이상일 때	중대경보가 발령된 지역의 기상조건 등을 고려하여 대기자동측정소의 오존농도가 0.3 피피엠 이상 0.5 피피엠 미만일 때는 경보로 전환
비고: 1. 해당 지역의 대기자동측정소 PM-10 농도 또는 PM-2.5 농도가 1개소라도 경보단계별 발령기준을 초과하면 해당 경보를 발령할 수 있다. 2. 황사특보 발령시는 PM-10 경보발령을 황사특보로 대체한다. 3. 오존 농도는 1시간 평균농도를 기준으로 하며 해당지역의 대기자동측정소 오존 농도가 1개소라도 경보단계별 발령기준을 초과하면 해당 경보를 발령할 수 있다.

( 붙임 )

대기오염 경보기준 및 세부 조치사항

1. 초미세먼지 및 미세먼지

발령구분	시민건강 보호	대기오염 저감
주의보	∙노인․어린이․호흡기질환자 및 심혈관질환자 외출 자제 ∙유치원․초등학교 실외수업 자제 ∙교통량이 많은 지역 이동 자제 ∙부득이 외출시 황사(보호)마스크 착용 ∙공원․체육시설․고궁․터미널․철도 및 지하철 등을 이용 하는 시민에게 과격한 실외활동 자제 홍보 ∙그 밖에 시민건강 보호를 위해 필요한 사항	∙승용차 운행 자제, 대중교통 이용 ∙대기오염물질을 배출하는 업소․ 공사장의 조업시간 단축 ∙주․정차시 공회전 금지 ∙도로 물청소, 분진청소 시행 ∙차량운행 자제 홍보 ∙그밖에 저감을 위해 필요한 사항
경 보	∙노인․어린이․호흡기질환자․심혈관질환자 외출 금지 ∙일반시민 과격한 실외활동 자제 ∙교통량이 많은 지역 가급적 이동 금지 ∙부득이 외출시 황사(보호) 마스크 착용 ∙유치원․초등학교 수업단축 또는 휴교 ∙중․고등학교 실외수업 자제 ∙공원․체육시설․고궁․터미널․철도 및 지하철 등을 이용하는 시민에게 과격한 실외활동 금지 홍보 ∙그 밖에 시민건강 보호를 위해 필요한 사항	∙불요불급한 경우 차량 운행 금지 ∙대기오염물질을 배출하는 업소·공사장의 조업 중지 ∙주․정차시 공회전 금지 ∙도로 물청소, 분진청소 강화, ∙차량운행 금지 홍보 ∙그 밖에 저감을 위해 필요한 사항

2. 오 존

발령구분	조 치 사 항
주의보	∙ 실외운동 자제요청 ∙ 호흡기환자, 노약자 어린이의 실외활동 자제권고 ∙ 자동차의 사용자제 요청 ∙ 대중교통시설 이용권고 ∙ 대중 홍보매체에 의한 대시민 홍보
경 보	∙ 실외운동경기 제한요청 ∙ 호흡기환자, 노약자 어린이의 실외활동 제한권고 및 학교의 실외학습 자제 ∙ 자동차의 사용 제한명령 ∙ 경보상황 대시민 홍보 ∙ 대형 대기배출사업장 연료사용량 감축권고
중 대 경 보	∙ 실외운동경기 금지요청 ∙ 호흡기환자, 노약자 어린이의 실외활동 중지, 학교 휴교요청 ∙ 자동차의 발령지역 통행금지 ∙ 위험상황에 대한 시민 홍보 강화 ∙ 대형 대기배출사업장 조업단축 명령