특정제품(특허공법) 심의 사전 검토보고

위 원 회	특정제품(특허공법) 선정 심사위원회
심의일시	2017. 03.

안 건 명	양재천 차집관로 성능개선 공사 흙막이 특정공법 선정

2017. 03.

검 토 자
구 분	직 급	성 명	서 명	전화번호
부 장	실 장	이 찬 열		02-3410-9731
담 당	과 장	김 영 환		02-3410-9732

(주)탄천환경 시설관리부

특정제품(특정공법) 심의 사전 검토서

𝍲 사업내용

사업(공사)명	양재천 차집관로 성능개선 공사
발주부서	(주)탄천환경 시설관리부	발주방법	일반경쟁
공 사 비	900,000천원	특정제품비	223,393천원
심의 안건명	양재천 차집관로 성능개선 공사 흙막이 특정공법 선정
[공사개요] ○ - D1200mm L=279.7m 굴착개량
[특정제품 개요] ○ 개요 - 변형가공된 STEEL PLATE를 H-PILE의 FLANGE에 끼워 흙막이벽체를 형성하는 신공법임 - 기존 흙막이벽체공법의 지반침하, 환경오염, 공기지연, 비용증가 등의 문제점을 보완하기 위함 - 차수 등으로 인한 지반침하 방지 및 공기단축 등으로 인한 친환경 공법임

𝍲 추진경위

○ 물재생시설과에서 2013년 시행한 「차집관거 성능개선 기본․실시설계 및 전산화 DB구축사업(탄천․서남)」 용역결과 탄천수계차집관거의 일부구간이 통수능 부족구간으로 산정되어 우선순위에 의해 연차적으로 정비하여 통수능 확보 및 하수처리유지관리에 만전을 기하고자함

○ 2017. 6월 ~ 12월 보수예정

𝍲 사전 검토내용

분 야	검 토 내 용
필 요 성 (타 당 성)	- 하천에 설치되어 있는 차집관거 특성상 흙막이 공법에서 완벽한 차수가 가장 고려되어야 할 사항임
기 술 적 검토사항	- 차수효과 양호, 공사기간 단축, 자재 사장률이 적음
가 격 적 정 성	- SHEET PILE 공법보다는 경제성이 우수하고 가격이 저렴한 토류판 공법에서는 차수를 위한 추가 공사비가 소요되어 차수가 양호한 T·S·P·L 공법이 가장 경제성이 있는 것으로 사료됨
종 합 검토의견	- 기술적 검토사항과 가격 적정성을 검토한 결과 『차집관로 성능개선 기본․실시설계 및 전산화 DB구축사업(탄천․서남)』용역에서 제시된 “T·S·P·L공법”을 성내천 차집관로 성능개선공사 흙막이 특정공법으로 선정하고자함