특정제품(특허공법) 심의 사전 검토보고

위 원 회	특정제품(특허공법) 선정 심사위원회
심의일시	2015. 07.

안 건 명	제2처리장 분배조 단면보수공사 공법 선정

2015. 07.

검 토 자
구 분	직 급	성 명	서 명	전화번호
부 장	부 장	최 영 규		02-3660-2133
담 당	대 리	팽 준 열		02-3660-2134

(주)서남환경 시설부

특정제품(특정공법) 심의 사전 검토서

□ 사업내용

사업(공사)명	제2처리장 분배조 보수공사
발주부서	(주)서남환경 시설부	발주방법	일반경쟁
공 사 비	500,000천원	특정공법비	263,551천원
심의 안건명	제2처리장 분배조 단면보수공사 공법 선정
[공사개요] ○ 단면복구보수 - 콘크리트 단면보수 (T=40~50mm) A=1,157㎡
[특정제품 개요] ○ 특허 제 10********호 「속경성 경량 보수보강 모르타르 조성물을 이용한 친환경 보수보강 시스템」 ○ 휘발성 유기화합물을 사용하지 않고 제조된 친환경 코팅제를 이용하여 내구성 증진, 장기 부착력 증진, 균열 저항성 등의 효과를 가지는 코팅층을 가지는 표면보수공법

□ 추진경위

○ 2014 정밀안전점검결과 분배조 내부에 심한 콘크리트 부식이 발생하여

구조물의 기능유지와 장기적인 내구성 확보를 위해 보수 1순위로 선정됨

○ 2015. 9월 ~ 12월 보수예정

□ 사전 검토내용

분 야	검 토 내 용
필 요 성 (타 당 성)	○ 1999년 준공된 제2처리장 분배조는 유입펌프장에서 펌핑한 하수를 최초침전지 각 계열별로 분배하는 시설물로서 2014년도 제2처리장 정밀안전점검결과 분배조 내부 슬라브 및 벽체가 장기간의 습기와 유해가스에 상시 노출되어 콘크리트 표면열화현상과 부식이 발생 보수가 시급한 보수대상 1순위로 언급되어 안전사고 예방 및 시설물의 내구성 향상을 위하여 내부 콘크리트 구조물의 조속한 보수가 필요함
기 술 적 검토사항	○ GFC공법은 모르타르의 양호한 양생을 부여하고, 초기 건조 수축 균열에 대한 저항성이 우수한 기술로 개발되어 있으며 기존의 휘발성 유기화합물을 사용하지 않은 표면보호제를 사용하여 기존 기술보다 진보되었음. 또한 표면보호재의 경우 혼합하여 사용하지 않는 일액형 도료형태로 시공시 작업자에 따른 품질 변동을 막고 항시 일정한 시공성능 유지 할 수 있도록 개선시켰음.
가 격 적 정 성	○ 기존 기술에서 사용되는 구체강화제 또는 신구접착제의 시공공정이 없이도 공정단축으로 경제성이 절감되는 효과가 있음
종 합 검토의견	○ 외부 환경으로부터 열화 인자를 완벽 차단함과 동시에 콘크리트 열화 및 염해, 중성화로 인해 열화된 콘크리트를 효과적으로 보수가 가능하고 경제성, 시공성을 고려하여 볼때 상기 특허공법을 적용하여 조속한 시설 보수 및 정비가 타당하다고 사료됨.