연구개발사업계획(안) 제안서

(앞 면)

제안과제명	서울시 자원회수시설 발생 소각바닥재의 재활용을 위한 연구
제안자(기관, 기업체)명	서울특별시
담 당 자 (부 서)	부 서	기후환경본부 자원순환과		성 명	이상윤
	직 급			연락처	02-2133-3685
연구기간	2015년 3월 ~ 2015년 12월 (10개월)
예상 연구비	60,000천원
과제분류	연구분야 및 세부연구분야
	하폐수 처리		상수도 및 정수		수질관리
□환경정책 √조사연구 □현안기술개발 □산학연협력연구	□물리화학적 처리 □생물학적 처리 □막처리 및 재이용 □하수처리 시스템 □질소 및 인 제거 □하폐수 처리 기타 □축산폐수 처리		□막분리 □정수처리 및 수질관리 □고도정수처리 □상수관망		□수질오염 □수질모델 □수질관리기타
	자연환경분야		폐기물관리		대기관리
	□환경정책 □생활환경 □건강위해성 □생태관리 □환경오염사고대비 □소음관리 □청정기술개발		□매립 및 침출수 처리 □슬러지 처리 □소각 및 열분해 √재활용 및 자원화 □음식물 쓰레기 처리 □폐기물 관리 기타		□대기오염측정 및 관리 □대기오염모델링,위해도 □대기오염 처리기술 □VOCs 및 악취 처리
	토양지하수오염		기타환경분야		기후변화대응분야
	□오염토양처리관리 □폐광토양오염,지하수처리 □지하수 환경관리		□기타		□온실가스배출량산정 □온실가스배출량감축연구 □배출권거래 □기타

(뒷 면)

연구의 목적 및 필요성	[연구목적] ○ 물리·화학적 특성 별 바닥재의 재활용 방향 설정 ○ 소각 잔재물 (바닥재)의 재활용 용도별 최적 전처리 방안 및 매뉴얼 확립 - 연구동향 및 기 연구결과를 바탕으로 재활용 용도별 바닥재 전처리 매뉴얼 제시 ○ 4곳의 서울시 자원회수시설의 바닥재 특성 별 각각의 재활용 매뉴얼 확립 [연구필요성] ○ 자원순환형 도시 구현을 위한 정책 - 폐기물의 재활용을 통한 부지한계 극복 및 새로운 가치창출 가능 - 서울시에서도 2016년까지 생활쓰레기 직매립 Zero화 구현을 위한 정책적, 기술적 업무를 추진중 ○ 생활폐기물의 소각 처리 비율의 증가 - 소각 잔재물인 바닥재 및 비산재의 발생 - 소각 잔재물은 용출시험을 거쳐 매립/재활용 ○ 정책과 현황을 반영한 소각 잔재물 (바닥재)의 재활용 필요성 대두 - 재활용을 위한 소각 잔재물 (바닥재)의 전처리 방안 확립 필요 - 물리·화학적 특성을 반영한 최적의 소각 잔재물 (바닥재) 재활용 방안 필요
주요 연구내용	○ 바닥재의 물리·화학적 특성에 따른 재활용 방향 설정 - 바닥재의 물리·화학적 특성 분석 - 문헌 고찰을 통한 재활용 방안 및 현행 재활용 기준 검토 - 재활용 관련 국내․외 법규 비교검토 및 법령개정안 도출 - 자원회수시설 별 바닥재의 재활용 방향 설정 ○ 바닥재의 재활용 용도별 최적의 전처리 방안 확립 - 용도에 따른 전처리 방안 및 최적 조건 도출 - 매뉴얼 제시 ○ 자원회수시설 별 바닥재의 재활용 매뉴얼 확립 - 전처리 후 바닥재의 재활용 가능성 평가 (수요처 조사 등) - 재활용을 위한 A to Z 매뉴얼 제시
연구성과 활용방안	○ 자원회수시설 별 바닥재의 특성에 따른 재활용 매뉴얼 ○ 국내외 학술발표대회 발표 1건 ○ 국내외 전문학술지 게재 1건 ○ 기대효과 및 파급효과 ∘ 환경적 효과 - 바닥재의 재활용에 따른 매립부지 절감 및 매립지 수명연장 가능 - 매립처분을 통해 발생할 수 있는 각종 환경영향의 개연성 최소화 및 주변지역 환경보호에 기여 ∘ 경제적 효과 - 재활용 완제품 (시멘트 원료 및 골재 등)의 매각에 따른 수익 - 신규 매립지 투자비 절감의 간접적 효과 ∘ 사회적 효과 - 재활용 설비 신설 및 운영을 통한 고용창출의 효과

연구개발사업계획(안) 제안서

(앞 면)

제안과제명	이동 차량용 먼지제거장치 개발
제안자(기관, 기업체)명	서울특별시
담 당 자 (부 서)	부 서	기후대기과		성 명	김봉철
	직 급			연락처	*************
연구기간	2015. 2 ~ 2015. 7
예상 연구비	40,000천원
과제분류	연구분야 및 세부연구분야
	하폐수 처리		상수도 및 정수		수질관리
√환경정책 □조사연구 □현안기술개발 □산학연협력연구	□물리화학적 처리 □생물학적 처리 □막처리 및 재이용 □하수처리 시스템 □질소 및 인 제거 □하폐수 처리 기타 □축산폐수 처리		□막분리 □정수처리 및 수질관리 □고도정수처리 □상수관망		□수질오염 □수질모델 □수질관리기타
	자연환경분야		폐기물관리		대기관리
	□환경정책 □생활환경 □건강위해성 □생태관리 □환경오염사고대비 □소음관리 □청정기술개발		□매립 및 침출수 처리 □슬러지 처리 □소각 및 열분해 □재활용 및 자원화 □음식물 쓰레기 처리 □폐기물 관리 기타		√대기오염측정 및 관리 □대기오염모델링,위해도 □대기오염 처리기술 □VOCs 및 악취 처리
	토양지하수오염		기타환경분야		기후변화대응분야
	□오염토양처리관리 □폐광토양오염,지하수처리 □지하수 환경관리		□기타		□온실가스배출량산정 □온실가스배출량감축연구 □배출권거래 □기타

(뒷 면)

연구의 목적 및 필요성	[연구목적] ○ 도로주행차량을 이용하여 공기 중에 부유하고 있는 입자성 물질을 제거하기 위한 기술개발 ○ 대기오염 저감효과 등 실효성 분석을 통한 대기오염저감 신규사업 발굴 [연구필요성] ○ 서울시는 고농도 대기오염에 대한 시민들의 불안과 시민들의 건강을 보호하기 위해 대기질 개선이 절실한 실정이며, 특히 호흡기 질환 등 인체에 해로운 입자성 물질(PM-10, PM-2.5) 저감이 필요 ○ 서울시는 교통 및 도로 부문으로부터 미세먼지 오염부하가 매우 크며, 이로 인해 도로 및 도로인접지역의 미세먼지 오염농도가 높은 수준임. ○ 이를 해결하기 위해 도로주행차량을 오염물질 발생원이자 동시에 제거인자로 활용할 수 있는 연구 필요 - 차량 전면부에 공기여과기능을 추가하는 방법으로 차량 운행시 제거하는 방안
주요 연구내용	○ 이미 개발되어 있는 다양한 형태의 미세먼지 제거장치를 도시차량의 운행조건을 고려한 미세먼지 제거장치 수정/보완 연구 ○ 운행차량에 부착하여 시범사업 운영 - 택시 등 이동차량 3대, 3개월간 ○ 대기오염물질 저감효과 및 비용편익 분석 ○ 차량용 먼지제거장치 보급 확대방안 연구
연구성과 활용방안	○ 도로주행차량용 미세먼지 제거장치 시범사업 - 도로주행차량용 미세먼지 제거장치 개발 - 대기오염물질 저감효과 및 비용편익 분석을 통한 보급 확대방안 마련 ○ 지금까지는 운행차량이 도시대기오염의 주원인에서 이 사업을 통해 대기오염을 개선하는 역할을 부가 가능 ○ 현재 운행택시 50,000만대 고려시, 매일 약 600kg 미세먼지제거효과 기대 ○ 간접적으로 관산학 연계를 통해 생산성 향상 및 고용 창출 효과 기대

연구개발사업계획(안) 제안서

(앞 면)

제안과제명	스모그 잡는 친환경소재 벽면설치, 비용대비 대기오염 저감효과 평가 연구
제안자(기관, 기업체)명	서울특별시
담 당 자 (부 서)	부 서	기후대기과		성 명	서점숙
	직 급			연락처	*************
연구기간	2015. 2 ~ 2015. 6
예상 연구비	30,000천원
과제분류	연구분야 및 세부연구분야
	하폐수 처리		상수도 및 정수		수질관리
√환경정책 □조사연구 □현안기술개발 □산학연협력연구	□물리화학적 처리 □생물학적 처리 □막처리 및 재이용 □하수처리 시스템 □질소 및 인 제거 □하폐수 처리 기타 □축산폐수 처리		□막분리 □정수처리 및 수질관리 □고도정수처리 □상수관망		□수질오염 □수질모델 □수질관리기타
	자연환경분야		폐기물관리		대기관리
	□환경정책 □생활환경 □건강위해성 □생태관리 □환경오염사고대비 □소음관리 □청정기술개발		□매립 및 침출수 처리 □슬러지 처리 □소각 및 열분해 □재활용 및 자원화 □음식물 쓰레기 처리 □폐기물 관리 기타		√대기오염측정 및 관리 □대기오염모델링,위해도 □대기오염 처리기술 □VOCs 및 악취 처리
	토양지하수오염		기타환경분야		기후변화대응분야
	□오염토양처리관리 □폐광토양오염,지하수처리 □지하수 환경관리		□기타		□온실가스배출량산정 □온실가스배출량감축연구 □배출권거래 □기타

(뒷 면)

연구의 목적 및 필요성	[연구목적] ○ 서울시는 ’18년까지 “초미세먼지 20% 줄이기” 대기질 개선대책을 수립, 어렵지만 도전적인 목표 실행을 통한 오염물질 감축 및 시민건강 보호 ○ 친환경소재 벽면설치 효과검증을 통하여 대기질 개선대책 추진에 활용 [연구필요성] ○ 서울시는 ’18년까지 “초미세먼지 20% 줄이기” 대기질 개선대책을 수립, 어렵지만 도전적인 목표 실행을 통한 오염물질 감축 및 시민건강 보호 ○ 친환경소재 벽면설치 효과검증을 통하여 대기질 개선대책 추진에 활용
주요 연구내용	○ 친환경소재 벽면 설치시 비용대비 대기오염 저감효과 ※ 친환경소재 벽면 : 이산화티타늄으로 특수코팅된 타일 - 친환경소재 벽면 설치시 소요비용에 대비 대기오염도(PM-2.5, PM-10, NO2, VOCs 등) 저감에 따른 비용편익 분석 ○ 해외 도시의 친환경소재 벽면설치 사례 분석 - 멕시코시티, 네덜란드 헹겔로시 등 시범사업에 따른 효과검증 결과 평가 - 벽면녹화 등 대안사업 추진시와 비교하여 비용대비 효과 우선순위 판단 ○ 효과성 입증시, 서울시 특성에 맞는 친환경소재 설치방안 검토 - 예) 서울시의 “녹색건축 설계기준”과 연계, 친환경소재 설치 유도 등
연구성과 활용방안	○ 친환경소재 벽면설치 시범사업 추진여부 결정 등 가이드라인 마련 - 연구추진(’15년) ⇨ 시범사업 필요시 실시(’16년) ⇨ 추진여부 결정(’17년~) ○ 친환경소재 벽면설치 해외사례 DB 마련 ○ 친환경소재 벽면설치 유도를 위한 “녹색건축 설계기준” 유도방안 마련 ○ 궁극적으로, 민선6기 “초미세먼지 20% 줄이기” 대기질 개선목표 달성 ○ 친환경소재 벽면설치 설치 주변 대기오염도 감소시 주변 거주·보행자에 대한 대기오염 노출예방으로 시민건강 보호 등 ○ 시민의의 초미세먼지 저감을 위한 인식제고의 한 수단으로 대기질 개선에의 정책참여와 시민실천 유도 등

연구개발사업계획(안) 제안서

(앞 면)

제안과제명	수도권 내 생태계교란식물 분포현황 파악 및 관리방안 마련
제안자(기관, 기업체)명	한강유역환경청
담 당 자 (부 서)	부 서	자연환경과		성 명
	직 급			연락처	*************
연구기간	2015.1월 ~ 2015.12월
예상 연구비	80,000천원
과제분류	연구분야 및 세부연구분야
	하폐수 처리		상수도 및 정수		수질관리
□환경정책 √조사연구 □현안기술개발 □산학연협력연구	□물리화학적 처리 □생물학적 처리 □막처리 및 재이용 □하수처리 시스템 □질소 및 인 제거 □하폐수 처리 기타 □축산폐수 처리		□막분리 □정수처리 및 수질관리 □고도정수처리 □상수관망		□수질오염 □수질모델 □수질관리기타
	자연환경분야		폐기물관리		대기관리
	□환경정책 □생활환경 □건강위해성 √생태관리 □환경오염사고대비 □소음관리 □청정기술개발		□매립 및 침출수 처리 □슬러지 처리 □소각 및 열분해 □재활용 및 자원화 □음식물 쓰레기 처리 □폐기물 관리 기타		□대기오염측정 및 관리 □대기오염모델링,위해도 □대기오염 처리기술 □VOCs 및 악취 처리
	토양지하수오염		기타환경분야		기후변화대응분야
	□오염토양처리관리 □폐광토양오염,지하수처리 □지하수 환경관리		□기타		□온실가스배출량산정 □온실가스배출량감축연구 □배출권거래 □기타

(뒷 면)

연구의 목적 및 필요성	수도권 내 생태계의 균형을 교란하거나 교란할 우려가 있는 생태계교란 식물의 분포 현황 등을 파악하여 피해가 우려되는 지역을 우선적으로 제거하는 등 체계적인 교란식물을 관리하여 생태계 보전 및 생물다양성에 기여
주요 연구내용	‧ 수도권 내 시‧군의 생태계교란 식물 분포 및 관리현황 파악 ‧ 수도권 내 하천‧도로‧공원 등 주요지역의 교란식물 분포, 확산 및 피해 현황 파악 ‧ 교란식물의 제거 필요성 및 우선순위 선정 ‧ 기관별 제거사업 사전‧사후 모니터링 ‧ 생태계교란 식물의 효율적 관리방안 마련
연구성과 활용방안	‧ 해당지역 시‧군 및 기업과 공유하여 교란식물 제거 및 관리방안 마련을 위한 기초자료로 활용

연구개발사업계획(안) 제안서

(앞 면)

제안과제명	하수배제방식 변경에 따른 한강수계 하수처리장 최적운영방안
제안자(기관, 기업체)명	한강유역환경청
담 당 자 (부 서)	부 서	측정분석과		성 명
	직 급			연락처	031-790-2491
연구기간	2015.1-2015.12
예상 연구비	35,000천원
과제분류	연구분야 및 세부연구분야
	하폐수 처리		상수도 및 정수		수질관리
√환경정책 □조사연구 □현안기술개발 □산학연협력연구	□물리화학적 처리 □생물학적 처리 □막처리 및 재이용 √하수처리 시스템 □질소 및 인 제거 □하폐수 처리 기타 □축산폐수 처리		□막분리 □정수처리 및 수질관리 □고도정수처리 □상수관망		□수질오염 □수질모델 □수질관리기타
	자연환경분야		폐기물관리		대기관리
	□환경정책 □생활환경 □건강위해성 □생태관리 □환경오염사고대비 □소음관리 □청정기술개발		□매립 및 침출수 처리 □슬러지 처리 □소각 및 열분해 □재활용 및 자원화 □음식물 쓰레기 처리 □폐기물 관리 기타		□대기오염측정 및 관리 □대기오염모델링,위해도 □대기오염 처리기술 □VOCs 및 악취 처리
	토양지하수오염		기타환경분야		기후변화대응분야
	□오염토양처리관리 □폐광토양오염,지하수처리 □지하수 환경관리		□기타		□온실가스배출량산정 □온실가스배출량감축연구 □배출권거래 □기타

(뒷 면)

연구의 목적 및 필요성	○ 2002년 이후 하수도정비기본계획에 따라 합류식 하수관거에서 분류식 배제방식으로 정비됨에 따라 차집처리 효율은 높아졌으나, 일부 하수처리장의 경우, 설계기준 보다 높은 고농도(질소, 인 등) 하수의 유입으로 처리효율이 낮아 방류수 수질기준 초과 등 운영상 문제가 되고 있음 ○ 한강수계 하수관거 배제방식 변화(정화조 폐쇄 등) 전⋅후의 하수처리장 유입 및 방류수의 수질 비교 평가를 통해 하수처리장 운영 실태 파악 및 대안 설정 필요
주요 연구내용	○ 한강수계 하수처리장의 운영실태 및 현황조사 - 정화조 폐쇄 전⋅후 하수처리장 운영(유량, 유입수, 방류수 수질)현황 및 오염부하량 변화 추이 분석 ○ 유입수질 변동으로 운영상 문제시되는 하수처리장 공정기술진단 평가 - 하수처리장 실시보고서 설계인자 vs 실제 운영 결과 비교 평가 - 설계대비 오염부하량 및 수량적 비교 평가 ○ 기술진단 평가를 통해 개선시급 하수처리장 선정 및 대안 마련 - 운영 프로세스 변경 및 공정모델링을 통한 최적화 - 유량조정조 및 1차침전지 설치를 통한 부하 저감 - 하수처리장 증설 등
연구성과 활용방안	○ 유입수 성상변화에 따른 하수처리장 운영지침서 마련 ○ 계속해서 강화되는 법정방류수 기준에 대비한 종합적 운영 대책 마련

연구개발사업계획(안) 제안서

(앞 면)

제안과제명	도봉음식물중간처리장 도시가스 절감 방안 연구
제안자(기관, 기업체)명	서울특별시 도봉구청
담 당 자 (부 서)	부 서	청소행정과		성 명	김동건
	직 급	지방기계주사보(기계7급)		연락처	02-2091-3293
연구기간	2015. 2. ∼ 2015. 6.
예상 연구비	30,000천원
과제분류	연구분야 및 세부연구분야
	하폐수 처리		상수도 및 정수		수질관리
□환경정책 √조사연구 □현안기술개발 □산학연협력연구	□물리화학적 처리 □생물학적 처리 □막처리 및 재이용 □하수처리 시스템 □질소 및 인 제거 □하폐수 처리 기타 □축산폐수 처리		□막분리 □정수처리 및 수질관리 □고도정수처리 □상수관망		□수질오염 □수질모델 □수질관리기타
	자연환경분야		폐기물관리		대기관리
	□환경정책 □생활환경 □건강위해성 □생태관리 □환경오염사고대비 □소음관리 □청정기술개발		□매립 및 침출수 처리 □슬러지 처리 □소각 및 열분해 □재활용 및 자원화 □음식물 쓰레기 처리 □폐기물 관리 기타		□대기오염측정 및 관리 □대기오염모델링,위해도 □대기오염 처리기술 □VOCs 및 악취 처리
	토양지하수오염		기타환경분야		기후변화대응분야
	□오염토양처리관리 □폐광토양오염,지하수처리 □지하수 환경관리		√기타		□온실가스배출량산정 □온실가스배출량감축연구 □배출권거래 □기타

(뒷 면)

연구의 목적 및 필요성	[연구목적] ○ 폐기물처리시설 가동에 소요되는 도시가스(에너지) 사용에 대한 조사, 분석을 통해 시스템 개선으로 최적 운영하여 불필요한 에너지 낭비를 방지하고 아울러 운영예산 절감을 위함 [연구필요성] ○ 도봉음식물중간처리장은 도봉구 관내 발생되는 음식물쓰레기 전체 자원화(사료화)를 위한 폐기물관리법상 폐기물공공처리시설로서, 주요 장비인 디스크건조기 가동 및 복합악취 처리에 필요한 탈취보일러 가동에 소요되는 도시가스(LNG) 과다 사용되어 절감방안 강구 필요 - 2013년 연간 도시가스사용량 및 소요예산( 1,078,974㎥, 3,108,750원)
주요 연구내용	○ 도시가스를 열원으로 사용하는 디스크건조기 및 탈수기 등 연관설비 적정 가동여부 조사 ○ 악취가스 처리 및 디스크건조기에 열원 공급설비인 탈취보일러1대(소각로 포함), 수관보일러 2대, 연관설비 적정 가동여부 조사 ○ 기타 도시가스 사용관련 시설장비 적정운영 여부 확인으로 도시가스 낭비요인 조사 분석 대안 마련 등
연구성과 활용방안	○ 시설장비 가동 등 문제 확인시 예산 반영하여 시설개선 추진 ○ 국내 비SCI 논문 1편 게재 ○ 기대효과 : 연구를 통해 음식물처리장 최적 운영 반영하여 적정 에너지 사용이 가능하게 되므로 예산절감 기대 ○ 파급효과 : 유사한 공공처리시설에 반영 등 활용되어 운영비 예산 절감 가능하게 됨

연구개발사업계획(안) 제안서

(앞 면)

제안과제명	발열체와 Microwave를 이용한 고분자용 유류오염토양 처리기술 개발
제안자(기관, 기업체)명	서울과학기술대학교 이태진 교수
담 당 자 (부 서)	부 서	환경공학과		성 명	이태진
	직 급	교수		연락처	02-970-6614
연구기간	2015년 3월 ~ 2015년 12월 (10개월)
예상 연구비	55,000천원
과제분류	연구분야 및 세부연구분야
	하폐수 처리		상수도 및 정수		수질관리
□환경정책 □조사연구 √현안기술개발 □산학연협력연구	□물리화학적 처리 □생물학적 처리 □막처리 및 재이용 □하수처리 시스템 □질소 및 인 제거 □하폐수 처리 기타 □축산폐수 처리		□막분리 □정수처리 및 수질관리 □고도정수처리 □상수관망		□수질오염 □수질모델 □수질관리기타
	자연환경분야		폐기물관리		대기관리
	□환경정책 □생활환경 □건강위해성 □생태관리 □환경오염사고대비 □소음관리 □청정기술개발		□매립 및 침출수 처리 □슬러지 처리 □소각 및 열분해 □재활용 및 자원화 □음식물 쓰레기 처리 □폐기물 관리 기타		□대기오염측정 및 관리 □대기오염모델링,위해도 □대기오염 처리기술 □VOCs 및 악취 처리
	토양지하수오염		기타환경분야		기후변화대응분야
	√오염토양처리관리 □폐광토양오염,지하수처리 □지하수 환경관리		□기타		□온실가스배출량산정 □온실가스배출량감축연구 □배출권거래 □기타

(뒷 면)

연구의 목적 및 필요성

[연구목표]

○ 발열체를 이용한 열탈착 기술 개발 연구

- Microwave 조사 및 발열체를 통해 토양 내 온도를 높여 벙커 C유로 오염된 토양의 처리시간 및 효율을 극대화 함

- 휘발성 물질을 최대한 휘발시키고 과다한 유기물과 수분을 제거하여 최대의 처리효율을 얻고자 함

○ 발열체의 최적 공정 운전 인자 도출

- 탄소물질과 금속산화물은 물과 더불어 전자파를 흡수하여 발열하므로 마이크로파를 발열체에 조사하면 급격한 온도상승이 일어남

- 따라서 적정 운영인자를 도출하여 발열체의 불꽃방전을 방지하고, 보다 적은 비용 및 최적 처리시간을 도출하여 처리효율을 극대화 시키고자 함

[연구필요성]

○ 서울시는 산업, 제조업, 건설업 등에서 벙커C유를 소비하고 있으며, 2011년 기준 수송, 산업, 해상 등에 사용됨

- 벙커C유는 수송(321,000 배럴), 해상(242,000 배럴), 산업(123,000 배럴) 순으로 나타남

- 특히, 산업부문은 공업지역과 같은 일정한 공간에서 장시간 지속적인 사용으로 인한 유류의 유출문제가 존재하고 있으며, 이에 따른 토양오염문제의 가능성이 있음

○ 2010년 기준 서울시 공업지역은 전체 행정구역 중 19.3%의 비율을 차지하고 있으며, 유류오염 물질의 잠재적 축적문제가 존재하고 있음

- 따라서 서울시 공업지역 내 포함된 토양오염의 효과적 처리방안의 확보가 필요함

○ 벙커C유는 석유제품 중 흔히 사용되는 휘발유, 경유와 달리 고분자 유류로서 토양오염 시 복원하는데 어려움이 있음

- 벙커C유는 20∼80개의 탄소 원자들로 이루어진 불순물이 많고 점도가 큰 고분자의 유류임

- 연소 시 매연과 황을 포함한 환경오염 물질들을 배출하며, 점착성이 높아 상온에서 액체로 존재

○ 휘발유 및 경유 등은 휘발성으로 처리방법에 대한 기술들이 확보되어있으나, 벙커C유, 윤활유와 같은 고분자의 유류 화합물은 상대적으로 처리방법이 잘 구축되어 있지 않음.

○ 유류로 오염된 토양의 일반적 정화기술은 열탈착법, 토양세척법, 토양세정법 등과 같은 처리기술이 이용되고 있음

- 열탈착법은 오염된 토양을 약 90∼550 ℃로 가열처리하는 방법이며, 저온열탈착법(90∼320℃)과 고온열탈착법( 320∼560℃)으로 구분됨

○ 오염된 토양을 처리하는 기술 중 microwave는 300 MHz~300 GHz의 전자파를 이용하여 극성분자의 쌍극자 회전과 이온전도에 의해 분자 간의 열이 발생하는 원리로  에너지 소모량과 오염물질 방출이 적음

주요 연구내용	○ Microwave 최적화 연구 - Microwave의 토양시료 적용 시 적정 전력량 및 조사시간의 산정 - Microwave 적용 시 발열체 종류에 따른 적정 수분량 조건 산출 - Microwave의 조사 시 발열체의 함량에 따른 최적 열탈착 효율조건 산정 ○ 발열체를 이용한 열탈착 기술 개발 연구 - 적절한 발열체의 선택 - 발열체의 최적 비율 인자 도출 - 발열체 비표면적에 따른 온도 분포와 열탈착 효율 조사
연구성과 활용방안	○ 고분자 유류오염토양의 microwave 처리 시 최적 공정 인자 산정 - 학술대회 참가 및 학술논문 게재 - 고분자 유류오염토양에 대한 처리기술개발 기초자료 제시 ○ 고분자 유류오염토양 처리기술에 대한 기초자료를 제시함으로써 서울시 환경기술 정책 수립을 위한 근거 및 방향을 제시함. ○ 서울시 공업지역 내 유류 토양오염의 관리대책 등의 기초자료를 확보함.

연구개발사업계획(안) 제안서

(앞 면)

제안과제명	정수 고도처리 및 환경재난사고에 따른 오염원수 긴급 수질 개선용 복합효소 기반 고도생화학적 정화공정의 개발
제안자(기관, 기업체)명	건국대학교 김한승 교수
담 당 자 (부 서)	부 서	환경공학과		성 명	김한승
	직 급	부교수		연락처	02-450-4092
연구기간	2015년 3월 ~ 2015년 12월 (10개월)
예상 연구비	50,000천원
과제분류	연구분야 및 세부연구분야
	하폐수 처리		상수도 및 정수		수질관리
□환경정책 □조사연구 √현안기술개발 □산학연협력연구	□물리화학적 처리 □생물학적 처리 □막처리 및 재이용 □하수처리 시스템 □질소 및 인 제거 □하폐수 처리 기타 □축산폐수 처리		□막분리 □정수처리 및 수질관리 √고도정수처리 □상수관망		□수질오염 □수질모델 □수질관리기타
	자연환경분야		폐기물관리		대기관리
	□환경정책 □생활환경 □건강위해성 □생태관리 □환경오염사고대비 □소음관리 □청정기술개발		□매립 및 침출수 처리 □슬러지 처리 □소각 및 열분해 □재활용 및 자원화 □음식물 쓰레기 처리 □폐기물 관리 기타		□대기오염측정 및 관리 □대기오염모델링,위해도 □대기오염 처리기술 □VOCs 및 악취 처리
	토양지하수오염		기타환경분야		기후변화대응분야
	□오염토양처리관리 □폐광토양오염,지하수처리 □지하수 환경관리		□기타		□온실가스배출량산정 □온실가스배출량감축연구 □배출권거래 □기타

(뒷 면)

연구의 목적 및 필요성

[연구목적]

○ 고도생화학적 정화공정용 효소의 안정화 기법 개발 및 복합효소제제의 제작

- 복합효소제제의 제작을 위해 효소 고정율을 70% 이상까지 최적화.

- 복합효소제제를 개발하여 안정화를 통해 공정의 경제성을 높이고 동시에 처리효율도 향상.

○ 복합효소 기반 반응조 제작 및 고도생화학적 정화공정 평가

- 연속적인 운전을 통하여 처리효율을 70% 이상으로 유지할 수 있도록 운전 조건 최적화.

- 연속적으로 오염수를 처리할 수 있도록 운전 가능 시간을 최적화.

- 기존 정수처리공정에 추가가 간단하도록 공정을 모듈화.

[연구필요성]

○ 연구의 경제적·산업적 중요성과 연구를 통한 문제해결의 필요성

- 최근 지속적인 지반환경오염에 따른 지하수의 오염과 환경재난·사고에 의한 수환경오염은 궁극적으로 지표수 수질관리에 심각한 문제를 초래하며, 생태계, 수자원, 그리고 인체에도 급격한 악영향을 미치고 있음.

- 특히, 최근 석촌호수 및 주변 싱크홀 사건과 같이 서울시에서도 지하수에 대한 관심이 급증하고 있으며, 이에 따라 향후 수량 뿐 만 아니라 수질관리에 대해서도 대책이 시급한 실정임.

- 서울시와 같은 대도시는 활발한 산업 활동으로 인하여 관리 부주의 혹은 사고로 오염물질이 주변 환경에 유출되는 사건이 다수 발생함에 따라 긴급 정화가 가능한 기술의 개발이 필요함.

- 또한, 최근 내분비계 교란물질, 폐의약품 등 새로운 오염물질의 발견 및 확산으로 인해 기존 정수처리공정의 한계가 드러나고 있으며, 추가적인 정수처리기술이 필요할 가능성이 매우 높음.

- 지하수오염 또는 긴급환경재난사고에 따라 수환경으로 유출·확산되는 유기오염 물질들은 독성과 휘발성이 강하며 높은 화학적 안정성을 갖고 있기 때문에 오랫동안 잔류하고 지속적으로 위해성을 나타냄.

- 이러한 문제를 해결하기 위해 경제성이 뛰어나고 친환경적인 미생물을 이용한 생물학적 처리공법이 주목을 받아왔으나, 정화미생물군의 느린 성장속도, 공정관리의 어려움, 미생물군의 변이, 효율 저하 등의 여러 단점들로 인해 큰 한계를 나타냄.

- 따라서 신속하고 높은 효율, 그리고 경제성이 확보되는 친환경적 정화 기술인 복한효소 기반 고도생화학적 처리 공법에 필요한 BT/NT/ET 융합형 원천기술을 개발하고자 함.

주요 연구내용	○ 본 연구에서는 현재 환경오염처리에서 크게 대두되고 있는 유기오염물질을 효율적으로 처리하기 위해 생명공학기술인 유전공학기법과 나노기술의 구조체 제작 기술을 함께 적용하여 기존의 물리/화학/생물학적 환경오염처리의 단점을 극복하고 친환경적인 환경신기술을 제시. ○ 유기오염물질의 고도생화학적 분해용 효소의 복제 및 발현 - 본 신청연구의 유기오염물질의 고도생화학적 수처리 및 환경재난·사고로 인한 오염원수 개선용 연구대상효소는 Arthrobacter chlorophenolicus A6로부터 유래하는 chlorophenol monooxygenase와 hydroxyquinol 1,2-dioxygenase를 대표적으로 사용하여 염소계 방향족 탄화수소의 수산화 및 고리파괴를 통한 제거에 적용할 계획임(그림 1). - 유기오염물질의 고도생화학적 분해용 효소의 생산을 효과적으로 수행하기 위한 전략: (1) 대량발현에 적합한 숙주 세포 및 vector의 선정 (2) 대량발현을 위한 조건의 최적화 (발현유도제 농도, 온도, 배양시간) (3) Tagging (SUMO, GST 등)과 같은 단백질 변형 기법을 이용한 용해성 효소 발현율 극대화 (4) 효소의 최적 정제기법 도출 [그림 1] 염소계 방향족 탄화수소의 생화학적 분해 시나리오. 효소: chlorophenol monooxygenase, hydroxyquinol 1,2-dioxygenase. 1단계: chlorophenol monooxygenase의 촉매작용으로 인한 단계적인 염소계 방향족 탄화수소의 수산화. 2단계: Hydroxyquinol 1,2-dioxygenase의 존재 하에 중간산물인 hydroxyquinol의 고리파괴 반응. ○ 고도생화학적 정화공정용 효소의 안정도 극대화를 위한 최적의 효소고정화 기법 개발 - 물리화학적 흡착을 통한 효소 고정화 기법을 이용하여 효소의 고정화 효율을 평가하고 복합효소제제에 최적인 기법을 개발. - 효소를 고정화할 구조체의 특성별 고정화율 및 고정화효소의 활성도를 평가하여 분말형 혹은 필터형 구조체를 이용한 복합효소제제의 개발. - 다중효소를 이용한 유기오염물질 일괄처리의 최적화를 위해 최적의 조합 및 순서를 도출(그림 2). - 환경영향인자에 따른 고정화효소의 안정성을 평가하여 현장 적용성을 확인. [그림 2] 복합효소제제의 제작 최적화를 위한 조합 및 순서 ○ 복합효소제제를 이용한 실험실규모 반응조 제작(그림 3) - 분말형 복합효소제제로 충진한 컬럼형 공정의 개발, 효율 평가 및 최적화. - 고형물질과 난분해성 유기오염물질의 동시 제거가 가능한 필터형 복합효소제제를 이용한 막여과 공정(membrane enzyme reactor, MER)의 개발, 효율 평가 및 최적화. [그림 3] 복합효소제제를 이용한 충진 컬럼형 공정과 막여과 공정 ○ 복합효소제제 공법의 효율 및 경제성 평가 - 복합효소제제 공법의 효율을 평가 항목: (1) 공정의 사용주기, 기간 및 재사용 효율 (2) 공정의 활성도 유지율 - 복합효소제제 공법의 경제성 평가를 위하여 분해미생물군을 이용한 생물학적 처리공정과 비교평가 (1) 효소와 미생물의 생산 단가 (2) 기존 정수처리공정에서의 생화학적 정화공정의 제작·설치 및 운영 비용 평가
연구성과 활용방안	○ 학술지게재 - 국내 비SCI 1편, 국외 SCI 1편 ○ 특허출원 및 등록 - 특허출원 1건 ○ 학술지발표 - 국내 1회, 국외 1회 ○ 최종 성과물 - 복합효소 기반 고도생화학적 정화공정 반응조를 이용하여 실제 오염수 정화 ○ 기술적 측면 - 기존 정수처리공정의 개선을 위한 본 고도생화학적 처리 공정의 간단한 적용성. - 효소의 선택적 추출과 대량생산을 통한 제조기술의 유연성 유도. - 미생물 대신 효소를 사용한 생화학적 정화방법은 공정과정을 간소화하여 공정시간을 단축하여 처리율을 개선. - 효소고정화 기법을 통한 효소의 효율성 및 안정성 개선. - 복합효소제제의 타 환경정화분야로의 응용 가능성. - 기존의 물리/화학적 처리방법에서 나타나는 단점들을 극복. ○ 환경적 측면 - 인공, 화학재료의 위험성을 감소하고 자연에서 획득함으로써 공정과정의 안정성 확보. - 친환경기술로 인력 및 공정부지의 안정성 보장. - 친환경기술로의 장점을 바탕으로 환경정화기술 개발의 발전 도모. - 오염지하수 정화 및 환경재난·사고에 의한 방제 기술에 응용되어 처리효율성 증대.

연구개발사업계획(안) 제안서

(앞 면)

제안과제명	온실가스 발생량 감축을 위한 소규모 공공건축물 신재생에너지 리모델링 연구개발
제안자(기관, 기업체)명	광운대학교 최상일 교수
담 당 자 (부 서)	부 서	환경공학과		성 명	최상일
	직 급	교수		연락처	02-940-5183
연구기간	2015년 3월 ~ 2015년 12월 (10개월)
예상 연구비	40,000천원
과제분류	연구분야 및 세부연구분야
	하폐수 처리		상수도 및 정수		수질관리
□환경정책 √조사연구 □현안기술개발 □산학연협력연구	□물리화학적 처리 □생물학적 처리 □막처리 및 재이용 □하수처리 시스템 □질소 및 인 제거 □하폐수 처리 기타 □축산폐수 처리		□막분리 □정수처리 및 수질관리 □고도정수처리 □상수관망		□수질오염 □수질모델 □수질관리기타
	자연환경분야		폐기물관리		대기관리
	□환경정책 □생활환경 □건강위해성 □생태관리 □환경오염사고대비 □소음관리 □청정기술개발		□매립 및 침출수 처리 □슬러지 처리 □소각 및 열분해 □재활용 및 자원화 □음식물 쓰레기 처리 □폐기물 관리 기타		□대기오염측정 및 관리 □대기오염모델링,위해도 □대기오염 처리기술 □VOCs 및 악취 처리
	토양지하수오염		기타환경분야		기후변화대응분야
	□오염토양처리관리 □폐광토양오염,지하수처리 □지하수 환경관리		□기타		□온실가스배출량산정 √온실가스배출량감축연구 □배출권거래 □기타

(뒷 면)

연구의 목적 및 필요성

[연구목적]

○ 기존 소규모 공공건축물을 대상으로 냉난방에너지 소비량 절감에        따른 온실가스 발생량 감축을 위한 효율적인 신재생에너지 리모델링     방안 연구개발

- 신축 공공건축물의 경우 설계단계에서부터 신재생에너지 적용이 추진되고 있으나, 기존 공공건축물의 경우에는 리모델링을 통해서만 적용이 가능함.

- 기존 공공건축물의 경우 신재생에너지 리모델링에 필요한 설치부지와 건축물 내 시설설치를 위해 사용 가능한 면적이 절대적으로 부족한 상황임.

- 따라서 협소한 여유공간을 갖고 있는 기존 소규모 공공건축물을 대상으로 효율적인 신재생에너지 리모델링 방안을 마련함으로써 냉난방에너지 소비량 절감을 통한 온실가스 발생량 감축 방안을 제시하고자 함.

[연구필요성]

○ 기후변화협약의 구체적 이행 방안인 교토의정서 발효에 따라 온실       가스 발생량 감축은 당면한 환경 및 경제 현안으로 대두되었으며,       문제의 시급성으로 신축 건축물뿐만 아니라 기존 건축물에 대한         신재생에너지 리모델링이 필요함.

○ 서울시의 경우『건축물 에너지소비 총량제』시행과 함께『2030 그린디자인 서울』실행 목표로 온실가스 발생량은 1990년 대비 40% 감축하고 에너지 소비량은 2000년 대비 20% 절감하는 정책을 시행하고 있어, 기존 건축물에 대하여도 에너지 소비량 절감을 통한 온실가스 발생량 감축 대책 마련을 위한 조사와 연구가 필요한 시점임.

- 신축 건축물의 경우 신재생에너지 의무적용 비율에 따라 성공적으로 민관에 신재생에너지 적용이 이루어지고 있으나, 기존 건축물의 경우 신재생에너지 적용에 필요한 설치부지와 시설개량을 위한 건축물 내 필요면적 확보 등 기술적인 한계가 있음.

○  소규모 공공건축물(주민센터, 도서관, 복지관 등)의 경우 다중민원인과 이용자가 많아, 신재생에너지 사용에 따른 에너지 소비량 절감과   온실가스 발생량 감축에 대한 운용 내용의 체감 시행으로 신재생   에너지 활용에 대한 저변 인식 확산이 필요함.

○ 기존 소규모 공공건축물에 대한 신재생에너지 리모델링을 위해서는 건축물의 사용용도 및 계절별 에너지 사용패턴과 에너지 사용량의  조사, 적합한 신재생에너지 종류 및 적용방안에 대한 타당성 및 적합성 조사가 선행되어야 할 필요가 있음.

○ 신재생에너지 리모델링에 따른 기술적인 한계를 극복하기 위한 방안이 마련되어야 함.

주요 연구내용	○ 기존 공공건축물 규모 조사 및 냉난방 시설 조사 - 기존 공공건축물의 설계도면을 입수하여 건축 규모 및 시설현황 조사 - 기존 냉난방시설 조사 및 월별, 계절별 에너지 사용패턴, 사용량 및 비용 조사 - 에너지 사용비용에 대한 정확한 구분 조사가 어려울 경우 이용자 수와 시설현황을 조사 ○ 소규모 공공건축물을 대상으로 신재생에너지 리모델링을 위한 방안 조사 및 평가 - 신재생에너지 리모델링을 위한 여유 부지 현황 및 설계 가능성 검토 - 복합구성이 가능한 신재생에너지원 적용 현황 조사 - 신재생에너지 리모델링을 통한 온실가스 발생 감축량 환산 - 에너지 소비량 절감 및 온실가스 발생량 감축에 상응하는 비용 산정 및 신재생에너지 리모델링 사업비의 타당성 검토 ○ 소규모 공공건축물을 대상으로 신재생에너지 리모델링을 위한 최적 방안 선정
연구성과 활용방안	○ 기존 소규모 공공건축물 규모 및 사용 용도별, 현장 조건에 적합한 신재생에너지 리모델링 방안 제시 ○ 기대효과 - 협소한 여유공간으로 인해 신재생에너지 적용이 곤란했던 기존 소규모 공공 건축물에 대하여 효율적인 신재생에너지 리모델링 방안 수립 - 서울시 신재생에너지 보급률 11% 조기 달성 기여 - 교토의정서 발효에 따른 온실가스 발생량 감축을 위한 선도적 시정 구현 제시 효과 - 온실가스 발생량 감축에 따른 서울시 대기 환경개선 효과 ○ 파급효과 - 도심 신재생에너지 리모델링 사업의 모델 정립으로 민관 사업 확산 - 공공시설물의 냉난방에너지 소비량 절감에 따른 예산 절약 - 민원인등 일반 시민들의 신재생에너지 체감기회 확대로 에너지 절감 인식 확산 - 신재생에너지 리모델링 사업화에 대한 방향 제시 효과 및 모델 창출로 신사업 창업 및 고용창출 증대 효과 - 실증 또는 시범사업을 통한 시장성 및 사업화 가능성 제시 효과 - 여타 도시의 기존 건축물 신재생에너지 리모델링 사업에 대한 선도적 기관으로서 서울시 위상 제고 효과

연구개발사업계획(안) 제안서

(앞 면)

제안과제명	생물계절정보를 활용한 서울시 동‧식물 계절 반응 및 생태계 영향 예측 연구
제안자(기관, 기업체)명	이화여자대학교 이상돈 교수
담 당 자 (부 서)	부 서	환경공학과		성 명	이상돈
	직 급	교수		연락처	02-3277-3545
연구기간	2015년 3월 ~ 2015년 12월 (10개월)
예상 연구비	30,000천원
과제분류	연구분야 및 세부연구분야
	하폐수 처리		상수도 및 정수		수질관리
□환경정책 √조사연구 □현안기술개발 □산학연협력연구	□물리화학적 처리 □생물학적 처리 □막처리 및 재이용 □하수처리 시스템 □질소 및 인 제거 □하폐수 처리 기타 □축산폐수 처리		□막분리 □정수처리 및 수질관리 □고도정수처리 □상수관망		□수질오염 □수질모델 □수질관리기타
	자연환경분야		폐기물관리		대기관리
	□환경정책 □생활환경 □건강위해성 √생태관리 □환경오염사고대비 □소음관리 □청정기술개발		□매립 및 침출수 처리 □슬러지 처리 □소각 및 열분해 □재활용 및 자원화 □음식물 쓰레기 처리 □폐기물 관리 기타		□대기오염측정 및 관리 □대기오염모델링,위해도 □대기오염 처리기술 □VOCs 및 악취 처리
	토양지하수오염		기타환경분야		기후변화대응분야
	□오염토양처리관리 □폐광토양오염,지하수처리 □지하수 환경관리		□기타		□온실가스배출량산정 □온실가스배출량감축연구 □배출권거래 □기타

(뒷 면)

연구의 목적 및 필요성	[연구목적] ○ 서울에서 관측된 동‧식물 18종에 대한 생물계절 정보를 이용하여 기후변화와 도시화에 따른 서울시 동‧식물 계절 반응을 살펴보고, 향후 미래 서울 기후에 따른 계절 반응을 예측함. - 본 연구는 기타 지역의 미래 기후의 동‧식물 계절 반응 예측에 활용될 수 있음 [연구필요성] ○ 지구 기후변화뿐만 아니라 도시 기후변화에 동식물과 생태계에 대한 이해와 관심은 최근 국내외적으로 매우 증대되고 있음. ○ 현대 사회에서 도시와 같은 환경은 필수적이며, 한국에서도 서울과 수도권 등이 점차 더 확대되고 있으며, 도시화에 따른 생태계가 형성되어 유지되고 있음. ○ 생물종과 생태계는 기후변화에 대한 대응으로 그들의 생명주기(Life Cycle)를 변화시키는데, 모든 생물이 같은 속도와 방향으로 조정하는 것이 아니므로, 먹이사슬이나 먹이망 등 생태계 전체에 문제가 생길 수 있음. ○ 이러한 도시 기후변화에 따른 생물상과 생태계의 변화는 도시에 거주하는 시민들의 건강성과 삶의 질의 향상에 있어 매우 중요한 영향을 미침
주요 연구내용	○ 서울의 생물계절정보를 활용한 동‧식물 계절 반응 경향 분석 - 1920년대 이후부터 동‧식물 18종의 계절 반응 조사 및 서울 지역 생태적 건강성 파악 ○ 서울의 생물계절 변화의 원인 분석 - 도시화 및 도시 기후변화 요소들에 대한 분석 및 평가 - 도시 지역과 비도시 지역 사이의 차이 평가 ○ 서울 동‧식물의 생명주기의 변화에 따른 생태계 변화 예측 - 도시 생태계의 생물종의 먹이사슬 및 생물망의 변화 예측
연구성과 활용방안	○ 학술 논문 - 도시 기후변화에 따른 생물 계절 변화 연구(SCI급) ○ 정책 자료 마련 - 도시 생태계 생물종의 변화 반응을 예측하여 미래 생태계 변화를 완화시킬 수 있는 정책 방안 마련 ○ 도시 기후변화에 따른 도시지역 주민들의 건강성과 삶의 질 향상을 위한 정책적 대안 수립에 활용 - 향후 변화를 파악‧예측함으로써 미래에 대하여 대안을 준비하고 대비하여 도시 생태계의 변화를 좀 더 완화시킬 수 있는데 기여함 - 도시 시민들의 인식 변화를 유도하여 도시 생태계를 건강하게 유지할 수 있도록 유도함.

연구개발사업계획(안) 제안서

(앞 면)

제안과제명	서울시 공동주택 층간소음 실태조사 및 관리방안 연구
제안자(기관, 기업체)명	주거문화개선연구소 차상곤
담 당 자 (부 서)	부 서	기술 사무국		성 명	차 상 곤
	직 급	소장(대표)		연락처	031-238-4591
연구기간	2015년 3월 ~ 2015년 11월 (9개월)
예상 연구비	40,000천원
과제분류	연구분야 및 세부연구분야
	하폐수 처리		상수도 및 정수		수질관리
√환경정책 □조사연구 □현안기술개발 □산학연협력연구	□물리화학적 처리 □생물학적 처리 □막처리 및 재이용 □하수처리 시스템 □질소 및 인 제거 □하폐수 처리 기타 □축산폐수 처리		□막분리 □정수처리 및 수질관리 □고도정수처리 □상수관망		□수질오염 □수질모델 □수질관리기타
	자연환경분야		폐기물관리		대기관리
	□환경정책 □생활환경 □건강위해성 □생태관리 □환경오염사고대비 √소음관리 □청정기술개발		□매립 및 침출수 처리 □슬러지 처리 □소각 및 열분해 □재활용 및 자원화 □음식물 쓰레기 처리 □폐기물 관리 기타		□대기오염측정 및 관리 □대기오염모델링,위해도 □대기오염 처리기술 □VOCs 및 악취 처리
	토양지하수오염		기타환경분야		기후변화대응분야
	□오염토양처리관리 □폐광토양오염,지하수처리 □지하수 환경관리		□기타		□온실가스배출량산정 □온실가스배출량감축연구 □배출권거래 □기타

(뒷 면)

연구의 목적 및 필요성	[연구목적] ⋅서울시 공동주택의 층간소음 저감을 위한 합리적인 공동주택 관리규약 준 칙안을 만들어 각 아파트의 층간소음 문화를 조상하는 것이 최종 목표임. - 각 아파트에 적합한 공동주택 관리규약 준칙안 마련 - 층간소음관리위원회 운영 세칙안 마련 [연구필요성] ⋅서울시내 공동주택의 층간소음으로 인해 시민들 간 환경분쟁이 발생되어 소음피해를 많이 받고 있으나 실생활에 적용 가능한 법적제도가 빈약하 여 환경피해를 입증하기 어려운 가운데서도 층간소음으로 인한 분쟁조 정이나 민사소송이 빈번함 ⋅현재 사회문제화 되고 있는 층간소음의 환경피해 실태를 파악하고 환경 분쟁을 조정할 수 있는 방안을 도출할 필요가 있음.
주요 연구내용	1) 층간소음 현황 분석 : 서울시 층간소음 민원, 갈등 현황 분석 2) 주민 참여형 관리방안 마련 - 아파트에 적용 가능한 공동주택 관리규약 준칙안 마련 3) 층간소음관리위원회 구성 및 교육 - 각 아파트에 민원조정이 가능한 층간소음관리위원회 구성 및 교육을 통한 준 전문가 양성
연구성과 활용방안	1) 층간소음 피해에 대한 행정, 재정적인 관리방안 마련 2) 서울시 층간소음관리위원회 교육 체계 마련 3) 서울시 공동주택 관리규약 준칙안 개정시 반영

연구개발사업계획(안) 제안서

(앞 면)

제안과제명	자동차 외장관리 대기배출 현황 조사 및 방지시설 운용, 관리 방안 연구
제안자(기관, 기업체)명	한국환경보건관리협회 문성찬
담 당 자 (부 서)	부 서			성 명	문성찬
	직 급	회장		연락처	*************
연구기간	2015년 3월 ~ 2015년 12월 (10개월)
예상 연구비	100,000천원
과제분류	연구분야 및 세부연구분야
	하폐수 처리		상수도 및 정수		수질관리
□환경정책 √조사연구 □현안기술개발 □산학연협력연구	□물리화학적 처리 □생물학적 처리 □막처리 및 재이용 □하수처리 시스템 □질소 및 인 제거 □하폐수 처리 기타 □축산폐수 처리		□막분리 □정수처리 및 수질관리 □고도정수처리 □상수관망		□수질오염 □수질모델 □수질관리기타
	자연환경분야		폐기물관리		대기관리
	□환경정책 □생활환경 □건강위해성 □생태관리 □환경오염사고대비 □소음관리 □청정기술개발		□매립 및 침출수 처리 □슬러지 처리 □소각 및 열분해 □재활용 및 자원화 □음식물 쓰레기 처리 □폐기물 관리 기타		√대기오염측정 및 관리 □대기오염모델링,위해도 □대기오염 처리기술 □VOCs 및 악취 처리
	토양지하수오염		기타환경분야		기후변화대응분야
	□오염토양처리관리 □폐광토양오염,지하수처리 □지하수 환경관리		□기타		□온실가스배출량산정 □온실가스배출량감축연구 □배출권거래 □기타

(뒷 면)

연구의 목적 및 필요성	[연구목적] ○ 센서를 이용한 자동차 외장관리 대기배출 현황 모니터링, 관리 시스템 개발 - 배출업소의 배출환경 특성을 분석하고 효율적으로 관리하기 위한 모니터링 및 관리 시스템 개발 ○ 자동차정비업체나 자동차외형복원업체의 외장관리 대기배출 관리 실태 조사 연구 - 사업체에서의 대기배출 실태 현황 등을 조사하여 효율적인 대기오염물질 및 유해화학물질 관리 방안에 대하여 연구 ○ 타 지자체 및 중앙정부보다 앞서 모니터링 기술 개발 - 서울지역에 산재되어있는 도장시설 관리에 있어 실질적이고 대표 항목을 모니터링하여 저비용 고효율 관리기술 개발 필요 [연구필요성] ○ 환경보건법 시행령(대통령령 제25532호)에 대하여 환경보건 관련 역학조사 자료 및 대기환경 측정 자료, 대기오염물질 및 유해화학물질의 배출원(排出源) 및 배출량 조사 자료를 수집하여 활용할 수 있는 체제를 확립하여야 한다 지정한 바 있음 - 자동차 외장관리 대기방출에서의 유해화학물질 지속적인 관리 수준 및 실태 조사 필요 - 자동차정비업체나 자동차외형복원업체의 특성에 따른 대기오염물질 관리 실태 조사 ○ 자동차 페인트 도장으로 인한 오염물질에 대해 배출 시설에서의 효율적 대기 배출 관리를 위한 모니터링 및 관리 시스템 구축 필요 - 대기배출 방지시설 원격 제어 센서를 이용한 연속 모니터링 시스템 개발 필요 - 모니터링 시스템의 관리를 위한 관리시스템 개발 필요 - 소규모 업체의 대기배출 방지시설장치 개발 필요
주요 연구내용	○ 시스템을 이용한 배출업소 시설 모니터링 개발 - 대기배출 방지 시설 가동 기록을 일정분당 차압을 측정 기록보관 유지 ○ 각 구청, 서울특별사법경찰관, 한강유역청수사과 등에서의 효율적인 배출업소 관리를 위한 관리 시스템 개발 - 대기배출 방지 시설 가동 상태 이상 유무를 서버로 관리 - 측정 대상 시설 가동상태 가 이상이 생길 경우 대기배출 방지시설 관리자 및 책임자에게 자동으로 SMS로 문자 메시지를 전송 관리 ○ 자동차정비업체나 자동차외형복원업체의 외장관리 대기배출 관리 실태 조사 연구 - 배출업소 시설에서의 공기질 조사 연구 - 시스템 연속 모니터링에 의한 모니터링 방안 연구 - 서울시의 약 1300여개(무허가 포함) 자동차 대기배출 방지시설에 적합한 관리방안 제안
연구성과 활용방안	○ 학술대회 발표 (1편 이상) ○ 특허 출원 (1건 이상) ○ 대기배출 방지시설 기록장치 및 원격시스템 (2대) ○ 서버 관리 시스템 (1식) ○ 연구성과물 활용기관: 서울시 환경위생과 등

연구개발사업계획(안) 제안서

(앞 면)

제안과제명	센서 모니터링에 의한 대기배출 방지시설 관리 방안 연구
제안자(기관, 기업체)명	대한자동차 대기환경협회 전칠식
담 당 자 (부 서)	부 서			성 명	전칠식
	직 급	대 표		연락처	*************
연구기간	2015년 3월 ~ 2015년 12월 (10개월)
예상 연구비	40,000천원
과제분류	연구분야 및 세부연구분야
	하폐수 처리		상수도 및 정수		수질관리
□환경정책 □조사연구 √현안기술개발 □산학연협력연구	□물리화학적 처리 □생물학적 처리 □막처리 및 재이용 □하수처리 시스템 □질소 및 인 제거 □하폐수 처리 기타 □축산폐수 처리		□막분리 □정수처리 및 수질관리 □고도정수처리 □상수관망		□수질오염 □수질모델 □수질관리기타
	자연환경분야		폐기물관리		대기관리
	□환경정책 □생활환경 □건강위해성 □생태관리 □환경오염사고대비 □소음관리 □청정기술개발		□매립 및 침출수 처리 □슬러지 처리 □소각 및 열분해 □재활용 및 자원화 □음식물 쓰레기 처리 □폐기물 관리 기타		√대기오염측정 및 관리 □대기오염모델링,위해도 □대기오염 처리기술 □VOCs 및 악취 처리
	토양지하수오염		기타환경분야		기후변화대응분야
	□오염토양처리관리 □폐광토양오염,지하수처리 □지하수 환경관리		□기타		□온실가스배출량산정 □온실가스배출량감축연구 □배출권거래 □기타

(뒷 면)

연구의 목적 및 필요성	[연구목적] ○센서를 이용한 대기배출 방지시설 관리 모니터링/ 관리 시스템 개발 - 대기배출 방지시설에서 배출되는 압력을 분석하여 효율적으로 관리 하기 위한 모니터링/ 관리 시스템 개발 ○ 대기 배출 방지 시설에서의 관리 실태 조사 연구 - 대기 배출 방지시설 장치의 가동 상태(여과지 막힘,여과지 제거사용) 등을 연속 모니터링으로 대기배출 방지 시설 가동 상태를 관리 하는 상태에 대하여 연구. ○타 지차체 및 중앙정부 보다 앞서 모니터링 기술 개발 - 대기배출 방지시설(4종.5종)관리 에 있어 실질적이고 원격으로 방지시설 가동 상태를 모니터링 함으로써 저비용 및 고효율적으로 관리 인력의 부족으로 인한 문제점을 해소하기 위한 관리기술 개발 이 필요. [연구필요성] ○현재 대기배출 방지시설의 1종,2종,3종은 TMS에 의한 원격 제어시스템 을 2014년도부터 도입하여 적용하고 있음 - 대기배출 방지시설중 4종 5종은 현재 관리 수준이 현저히 낮고 관리 인력의 부족으로인하여 체계적인 관리 수준 및 실태조사필요. ○ 대기배출 방지시설중 4종및5종 사업체에 관한 효율적인 관리를 위한 모니터링 및 관리 시스템 구축 필요. - 센서에 의한 원격제어 시스템 관리 구축으로 대상 사업체에 관한 시스템 개발 필요. - 모니터링 시스템의 관리를 위한 관리 시스템 개발 필요.
주요 연구내용	○센서를 이용한 대기배출 방지시설 대상 가동상태 모니터링 개발 -대기배출 방지시설의 가동상태를 측정 가능한 센서 모듈 개발 -대기배출 방지시설의 환경에 적합한 무선의 통신 모듈개발 ○대기배출 방지시설을 효율적으로 관리 하기위한 관리 시스템개발 -원격제어 시스템으로부터 제공받은 모든 자료 관리 -대기배출 방지시설 의 관리상태 (여과지 막힘,여과지제거등) 상태를 매 가동시마다 적정관리 유지 및 불법 가동시 무선으로 상태를 확인함으로써 사전에 불법 사용을 제어하기위한 관리. ○대기배출 방지시설 가동상태에서의 관리 실태 조사 연구 - 센서 타입의 연속 모니터링에 의한 모니터링 방안 연구 - 서울시의 대기배출방지시설 신고 및 인,허가 사업체에 적합한 관리 방안 연구.
연구성과 활용방안	○학술대회또는 세미나를 통한 발표 논문(1편이상) ○특허출원(3건이상) ○대기배출 방지시설 원격제어 모니터링 시스템모듈 (2대) ○대기배출 방지시설 관리 프로그램 (1식) ○연구 성과물 활용기관: 서울시 기후대기과 등