디지털 촬영장비 과업지시서

Ⅰ. 사업개요

1. 사 업 명 : 디지털 촬영장비 구매

2. 사업예산 : 87,252,000원(부가가치세 포함)

3. 사업기간 : 계약체결일로부터 20일 이내

4. 계약방법 : 제한경쟁입찰

5. 입찰참가자격 : 입찰공고문에 의함

6. 사업목적

가. 유물촬영 시간단축과 유물촬영 공간활용의 효율성 증가

나. 소장유물의 고해상 시각자료 및 유물관리프로그램 화상자료 활용의         효율성 증가

다. 향후 박물관의 시각자료 지속적 확보를 위한 토대 마련

7. 납품 및 설치장소 : 서울역사박물관 내 지정장소(수장고)

Ⅱ. 납품 대상 물품 세부규격

□ 디지털BACK

디지털BACK
해상도	풀해상도 1억화소 이상
유효픽셀	11608 x 8708
계조	15단계
장노출	60분
16 bit Opticolor+	가능
감도ISO	50~12800
디스플레이	1,150,000픽셀, 3.2인치 멀티 터치 스크린
센서 크기	53.7 x 40.4mm
픽셀 크기(Micron)	4.6x4.6
렌즈 비율	풀프레임 1
센서 타입	CMOS
출력이미지 크기(300DPI)	98.3 x 73.2cm
Wi-Fi	가능
연결촬영(컴퓨터와 디지털백 연결 방식)	USB3.0 과 Firewire 400/800
라이브 뷰 기능	가능
슬리핑 아키텍쳐	가능
보증기간	5년
프로그램 무상교육	3년

□ 카메라

카메라(디지털BACK 장착 가능)
사용자 인터페이스	원터치 UI
스크린 레이아웃	아이레벨, 웨스트레벨
사용자 모드	3구성
사용자 설정	80가지 이상 settings
오토포커스 센서	1MP CMOS Sensor
오토포커스 프로세서	부동소수점 아키텍쳐(설계)
오토포커스 보조광	정밀 백색광
과초점포인트 포커싱	가능
오토포커스 업그레이드 배열&패턴	가능
오토포커스 모드	스팟, 평균, 과초점
포커스 스크린 교환	매트스크린, 스플릿, 센터프리즘
저진동 모드	내장
백을 통한 사용자 업그레이드	가능
포커스 스텍 톨	내장
보증기간	5년

□ 디지털렌즈

SC 디지털렌즈
	LS 35mm	LS 80mm	LS 120mm	LS 240mm	2x Teleconverter
조리개 범위	f/3.5-f/32	f/2.8-f/22	f/4-f/32	f/4.5-f/22	f/4.5-f/32
시야각	89˚	47˚	33˚	16.5˚	102˚
초점	AF/수동	AF/수동	AF/수동	AF/수동	AF/수동
필터	105mm	72mm	72mm	86mm	77mm
광학구조	8군11매	5군6매	8군9매	8군8매	10군14매
최대셔터속도	1/4000s	1/4000s	1/4000s	1/4000s	1/4000s
크기(길이x두께)	111mm x 119mm	64.4mm x 86.5mm	111mm x 83mm	169mm x 104.5mm	90mm x 136mm
무게	1370g	500g	960g	1600g	630g
35mm 환산	22mm	50mm	75mm	150mm	2x
초점범위
최단초점거리	50cm	70cm	37cm	170cm	35cm
최대배율	0.104x	0.15x	1.00x	0.17x	0.15x

Ⅲ. 일반사항

1. 계약조건

가. "계약상대자"는 물품 일체를 일괄공급 방식으로 제조사의 정품 및 신제품을 납품․설치하여야 한다.

나. 계약상대자는 서울역사박물관에 납품․설치하는 물품이 본 시방서에서 요구하는 성능, 사양을 수용할 수 없다고 판단 될 경우 서울역사박물관은 계약 및 납품을 거부할 수 있으며, 계약상대자는 이에 응하여야 하고, 이때 소요되는 비용은 계약상대자가 전액 부담한다.

2. 장비 납품 및 설치

가. 납품되는 모든 물품은 계약일로부터 20일 이내에 설치하여야 하며, 기간내에 납품 및 설치한 품목 전체에 대한 정상동작을 확인한 후 검수한다.

나. "계약상대자"는 납품 후 정품공급 확약서 1부를 제출하여야 한다.

3. 물품검수

가. 검수의 대상범위는 본 과업지시서에 의한 물품의 납품․설치 및 정상 가동여부에 대한 확인과정을 포함한다.

나. "계약상대자"는 물품 설치를 완료하고 관련 증빙 서류를 제출한 후 "발주기관"의 담당공무원 입회하에 현장 시험을 실시하여 "발주기관"이 요구한 항목에 대하여 정상가동 됨을 입증하여야 한다.

다. 최종 검수 결과에 따라 장비의 운영이 불가하다고 판단되거나 기기의 하자발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 때에는 "발주기관"의 요구에 따라 "계약상대자"는 납품․설치한 모든 장비를 철거 및 회수하여야 하며 그 비용은 "계약상대자"의 부담으로 한다.

4. 교육 및 운영지원

가. "계약상대자"는 납품 후 교육지원 확약서 1부를 제출하고, 프로그램에 대한 무상교육을 3년이상 지원하여야 한다.

나. "계약상대자"는 납품 후 제품의 설치, 조작, 장애조치 등에 필요한 교육을 실시하여야 하며, 이에 소요되는 비용은 무상 또는 "계약상대자"가 부담하여야 한다.

5. 무상 하자보수 및 기술지원

가. 무상 하자보수기간은 기기 검수일로부터 5년(디지털BACK, 카메라, 렌즈) 이며, 소프트웨어 업데이트 제공과 이 장비가 원활하게 가동될 수 있도록 지원하여야 한다.

나. 장애 발생 시 하자보수의 모든 활동은 "발주기관"의 감독하에 이루어져야 하며, 장애 조치 과정에서 부품의 교환이 필요할 경우 정품으로 교체해야 한다.

6. 기타사항

가. 납품한 장비가 제시된 규격 또는 기준에 미치지 못할 경우 "발주기관"은 이 계약을 해지할 수 있다.

나.  "계약상대자"의 책임으로 납품･설치 기한 또는 검수완료 기한을 넘겼을 경우 "계약상대자"는 지연배상금을 내야 한다. 지연배상금을 내지 않을 경우 "발주기관"은 대가의 지급과 상계 처리할 수 있다.

Ⅳ. 산출물

구 분	제 출 서 류
납품시	○ 정품공급 확약서 1부 ○ 교육지원 확약서 1부