원 상 복 구 계 획 서

공사명 : 스페이스살림 조성공사 지열냉,난방시설 굴착공 원상복구공사

위  치 : 서울특별시 동작구 대방동 340번지 4호

1. 굴착구경은 150mm로 심도200m 천공한다.

2. 지표면에서 암반선까지 150mm 케이싱을 설치한다.

3. 천공이 완료되면 U자형 PE관을 200m 까지 삽입 설치 후 벤토나이트, 물을 혼합하여 -200m 하부에 그라우팅 관을 삽입하여 고압주입펌프로 주입 그라우팅 한다.

4. 그라우팅이 완료되면 케이싱을 인발하여 원상복구를 종료한다.

단, 인발이 불가능할 경우 지표면하부 1.5m지점까지 터파기를 실시한 후 케이싱을

지표아래 1.5m지점에서 절단하여 원상복구를 종료한다.

(주) 유 천 써 모 텍

김  철  영

폐공처리(원상복구)모식도
공 사 명	스페이스살림 조성공사 지열냉.난방시설 굴착공 원상복구공사
			시 작 일	2018년 03월 02일
			완 료 일	2018년 08월 일
성 명
위 치	서울특별시 동작구 대방동 340번지 4호
시 공 업 체	(주)유천써모텍		대 표 자
굴 착 깊 이	200m		굴 착 구 경	150mm
되 메 움 전			되 메 움 후
모 식 도		우 물 현 황	모 식 도		처 리 현 황
		‧ 정보보호 시설 없음 ‧ 지표면 ‧ 공내 우물자재 없음 ‧ 케이싱: 18m ‧ 자연수위: 20m ‧ 200m 천공 ‧ 150mm 구경			1. 천공이 완료되면 U자형 PE관을 200m 삽입설치 후 벤토나이트, 물을 혼 합하여 -200m 하부에 그라우팅관을 삽입하여 고압주입펌프로 주입 그라우팅 한다. 2. 그라우팅이 완료되면 케이싱을 인발하여 원 상복구 한다. 3. GL 10m 터파기후 트랜치 배관 연결 후 기계실에 연결하여 지 열 냉,난방을 사용한다.
특 이 사 항	지열냉,난방시설로 계속이용함.