관리감독자 직무수행 일지

점검일자 : 2022년 12월 20일 점 검 자 : 허용석 ※ 범례 : 양호( ◎ ), 보통( ◯ ), 미흡( △ ), 불량( × ), 해당없음( / )			결재	담 당
구분	점검내용	주요 점검 Point				판정		비고
관리	안전보건교육	정기교육(관리감독자 교육이수 포함) 실시 및 기록 보존상태				◎
		신규채용시 안전교육 실시 및 기록 보존상태				/
		특별안전보건교육 실시 및 기록 보존상태				◎
	보호구	적정 보호구의 지급, 착용, 보관 상태				◎
	정리‧정돈, 청결	작업장소의 정리‧정돈 및 청결 유지 상태				△
	작업통로	작업통로 표시, 통로확보 상태				◎
	안전표지 안전수칙	안전표지, 안전수칙 부착 및 청결 상태				△
	안전검사	설비의 안전검사 실시 및 검사필증 부착상태				◎
	작업복장	지정된 복장의 올바른 착용 상태				◎
	산업재해분석	산업재해 발생상태 (재해자 : , 재해원인: )				/
기 계 ‧ 설 비	위험기계‧기구	공기압축기의 압력방출장치 기능 상태				◎
		위험기계‧기구의 방호장치 부착상태 및 외관상태				◎
		작업시작전 작동점검 등 안전점검 실시상태				◎
	일반기계	회전체 및 구동부분에 대한 안전조치 상태 (안전덮개, 방호울, 방책, 난간대 등)				◎
	운반대차	바퀴의 파손 등 이상유무 상태				◎
	수공구, 작업용구	파손, 변형, 적합성 상태 (수공구, 사다리, 작업발판, 와이어로프 등)				◎
전기	전기개폐기 (차단기)	절연성, 기기명 표시, 적합성 상태 (누전차단기, 과전류차단기 등)				◎
	전기기구, 전선	절연, 단락, 파단, 변형, 적합성, 전선정리 상태 (콘센트, 플러그, 스위치, 전선 등)				◎
	전동공구	파손, 전선단락, 절연, 보관 상태 (핸드그라인더, 핸드드릴, 샌드 페이퍼 등)				◎
소 방 ‧ 화 공	고압가스	전도방지조치, 게이지 파손, 호스 노후, 보관 상태 (LPG, 산소, 알곤, 탄산가스, 아세틸렌 등)				/
	소화기, 소화전	소화전 : 노즐, 호스의 보관 및 관리 상태 소화기 : 충약, 충압, 보관장소, 점검 상태				◎
	유해‧위험 물질	경고표시, MSDS & GHS자료 비치‧보관 상태				◎
	국소배기장치	파손, 탈락, 변형, 설치 위치, 흡입력 상태				◎
기타	계단, 통로	난간대, 미끄럼 방지조치 상태				◎
	원자재 및 제품	과적, 불균형 적재 상태				△
◈ 문제점 및 개선방안 ◈
- 아이디어제작소 밀링머신 사용후 부유물 등 주변정리 미흡하여 청소 실시 및 근로자 주지 - 1층 전시실 수족관 뒤쪽 청리정돈 미흡하여 정리정돈 및 근로자 주지 1층 전시실 수족관 작업발판 최상단 사용금지 표지 부착 기계실 세안설비 쉽게 인지가능하도록 명칭 표지 부착 분리수거장 마대자루 붕괴우려 있어 2m 이내로 다시 적재 및 근로자 주지