(붙임 3)

제4기 청계천시민위원회 3차회의 위원별 의견 및 조치계획

(청계천 생태환경 개선사업 기본 및 기본계획용역)

연번	위원성명	제시의견	조치계획	비 고
1	최윤종	◦ 지천의 유량 및 지하철 유출수의 청계천 유입에 따른 정확한 발생유량을 제시하고 활용방안에 대한 구체적인 검토 필요.	◦ 상류지천(백운동천, 삼청동천) 계곡수 및 지하철 배출수 활용을 위한 정화시설(AOP) 설치 및 차집관로 용량 증대, 상류지천 월류벽 증고 등 물놀이구간의 대장균군수를 최소화시켜 공중위생적으로 안전한 수질을 유지할 수 있도록 검토하여 반영 하겠음.
2	최윤종	◦ 청계천 생태환경분과위원회에 상정되었던 청계천 제2마장교에서 신답철교구간의 식재수종 교체사업 자문 건은 당시 제방의 개나리, 찔레, 산수유 등이 자연스럽게 서식하고 있으며 타 구간보다 교목이나 관목이 많아 조류들의 서식처로 유리한 조건이므로 현 상태를 유지하는 의견이 제시하였으나 2014년 의원 발의사업으로 6억원이 편성됨에 따라 청계천 경사면 식재수종 교체사업을 청계천생태환경개선사업 과업에 포함여부 검토	◦ 청계천 제2마장교에서 신답철교구간의 식재수종 교체사업은 자문에서 교목 및 관목이 많아 조류들의 서식처로 유리하여 현상태를 유지하자는 의견이나 홍수시 유송작물 및 오염물질 퇴적, 보행자 쓰레기 투기 등환경적으로 불리하여 경사면 식재수종 교체사업을 청계천 생태환경개선사업에 포함여부를 검토하겠음.
3	최윤종	◦ 청계천 배수체계 문제점에서는 근본적인 배수체계개선대책은 오·우수유입을 분리시켜는 방법이나 현 상황에서는 교량 좌우안 구조물(교대)로 좁아진 협착부의 통수면적을 확장시킬 가능성이 있는지의 여부 검토	◦ 검토 후 반영하겠음.

4	김진홍	◦ 청계천 본류와 성북천(정릉천 포함) 합류지점 단차 3m이상 발생으로 어류의 이동이 단절되는 현상발생, 과업지시서에 내용 누락으로 인한 과업포함여부 검토	◦ 검토 후 반영하겠음.
5	김진홍	◦ 저수호안 개선 방안의 식생도입 및 조경석쌓기 호안 개선 시 홍수로 인한 유실여부 검토	◦ 일부 구간의 저수로 하안을 자연에 가까운 물길 형성 및 유실, 유지관리 방안을 검토하여 반영 하겠음.
6	전우용	◦ 청계천 발단부 저수하안 개선으로 인한 식생 및 석재로 되어 있는 지역들의 식생계획은 역사성 복원과 전혀 관계가 없으므로 수표교길을 포함해서 청계천 상류부의 역사성 복원계획과 연계하여 논의 필요	◦ 본류의 역사복원 부분 및 생태환경개선 사업과 연계하여 검토 후 반영하겠음.
7	맹다미	◦ 진출입경사로 개선방안의 자전거도로와 붙은 산책로에서 단순 산책로 제거로 진출입로에 보행자와 자전거이용자간의 사고가 발생 방지대책 최적안 인지 검토필요	◦ 신답철교(약 2.35km~0km) 우안에서 최하류까지 설치된 자전거도로와 산책로가 병행하여 안전사고 발생 사례가 빈번하여 기 시공된 산책로는 제거, 고수부지(홍수터) 녹지로 활용하여 안전사고 방지 등 시민의 안전 및 이용성을 고려한 자전거도로와 붙은 산책로를 개선하겠음.
8	맹다미	◦ 무허가건축물 정비 및 주차장개선으로 인한 현 생업에 종사하는 분들, 여러 가지 생활을 영위하고 계시는 분들에 대한 대책마련여부 검토	◦ 검토 후 반영하겠음.