2014년 6월

한강수계 댐ㆍ보 등의 연계운영계획

댐과 보 등의 연계운영규정 및 댐․보 관리규정에 따라 한강수계 다목적댐, 수력댐, 농업용저수지 및 다기능보의 연계운영계획 수립

※ 댐과 보 등의 연계운영규정 제9조(연계운영 계획의 수립), 댐관리규정 제6조 (댐운영계획), 보관리규정 제8조(보 운영계획의 수립 및 제출)

Ⅰ	2014년 5월 수문현황 및 운영실적 ('14. 5. 26 기준)

□ 댐․저수지 (다목적댐)

◦ (강 수 량) 다목적댐 40.0㎜ (예년 50%)

※ 금년 다목적댐 152.1㎜ (예년 60%)

◦ (유 입 량) 다목적댐 1.7억㎥ (예년 39%)

※ 금년 다목적댐 8.1억㎥ (예년 58%)

※ 금년 20년 갈수빈도 수준 유입 중 <최근 1개월은 100년 빈도 수준>

◦ (방 류 량) 다목적댐 3.5억㎥  (예년 68 기본계획 90%),

※ 금년 다목적댐 17.9억㎥ (예년 89, 기본계획 93%)

◦ (저 수 량) 다목적댐 23.9㎥ (예년 98%)

(단위 : 억㎥, %)

구 분		다목적댐
		소양강	충주	횡성	계
금년	저수량	14.3	9.2	0.3	23.9
	저수율	49.5	33.6	31.7	41.6
예년	저수량	12.5	11.4	0.4	24.3
	저수율	43.1	41.5	41.3	42.3
	대비	115	81	77	98

◦ (공급전망) ‘14.6월까지 20년 빈도 수준의 가뭄 시에도 연계운영을 통해 실수요량 이상 공급 가능

□ 다기능보

◦ (강 수 량) 38.3㎜ (금년 136.0㎜)

◦ (수    위) 3개보 운영계획 수위 범위 내에서 정상운영 중

- 3개보 어도 및 소수력 정상가동 중

구 분		강 천	여 주	이 포	비 고
강 수 량 (㎜)	5월	36.1	36.7	38.3
	금년	136.3	136.1	136.0
관리수위 (EL.m)		38.0	33.0	28.0
현재수위 (EL.m)		38.2	33.1	27.9

□ 수질

◦(댐 지 점) 다목적댐 좋음(Ⅰb)(COD 기준)

※ 소양강･횡성･충주(Ⅰb) <4월 기준>

․(호소 수질등급) COD :Ⅰa (2㎎/L이하), Ⅰb (3이하), Ⅱ (4이하), Ⅲ (5이하), Ⅳ (8이하)

◦ (하천지점) 매우좋음(Ⅰa) (BOD 기준)

※ 여주1(Ⅰa), 팔당댐(Ⅰa) <4월 기준>

․(하천 수질등급) BOD :Ⅰa (1㎎/L이하), Ⅰb (2이하), Ⅱ (3이하), Ⅲ (5이하), Ⅳ (8이하)

◦ (보 지 점) 4월 환경부 측정자료 활용 (5월 측정자료 미발표)

- BOD : 좋음(Ⅰb) ~ 좋음(Ⅰb)

(단위 : ㎎/L)

구 분	강천	여주	이포	비 고
보지점	강천	대신	이포
'14. 4월	0.9	1.3	2.0	금년 측정
등 급	Ⅰa	Ⅰb	Ⅰb

- Chl-a : “정상” 단계 (70㎎/㎥ 이하 유지)

(단위 : ㎎/㎥)

구 분	강천	여주	이포	비 고
보지점	강천	대신	이포
'14. 4월	5.9	5.7	10.8	금년 측정

※ 수질관리 단계 (환경부 수질예보 및 대응조치에 관한 규정 제11조)

․Chl-a 70㎎/㎥ 초과비율, 지속기간 및 남조류 세포수에 따라 4단계 구분

․(관심, 70↑) → (주의, 105↑) → (경계, 140↑) → (심각, 175↑)

Ⅱ	2014년 6월 운영계획

□ 기상전망 : 기온은 평년보다 높고, 강수량은 평년보다 적거나 비슷하겠음

구 분	평균기온	강수량
6월 1주	평년(19.4~20.6℃)보다 높겠음	평년(5.1~30.1mm)보다 적겠음
6월 2주	평년(20.6~21.6℃)보다 높겠음	평년(11.1~35.3mm)보다 적겠음
6월 3주	평년(21.2~22.2℃)보다 높겠음	평년(11.6~54.6mm)과 비슷하겠음
6월 4주	평년(22.1~22.9℃)과 비슷하겠음	평년(21.8~60.6mm)보다 많겠음

□ 목    표

(댐) 홍수기전까지 연계운영을 통한 안정적 용수공급

※ 수문상황, 조류발생 및 수질악화, 전력수급 등 비상시 탄력적으로 대응

(보) 안정적 시설운영, 하천유량의 원활한 소통 및 계획수위 유지

□ 검토기준

◦ (유  입  량) 댐 20년, 하천 및 잔류유역 평년빈도 갈수 유입량 적용

◦ (댐 공급량) 댐별 저수상황 고려, 실수요량 이상 공급

※ 수력댐, 농업용저수지는 각각 운영계획 수위 및 계획공급량 기준

◦ (취  수  량) 하천수 취수 허가량 충족

◦ (보 수위 및 유량) 수문상황 등을 고려 6월 중 운영계획 수위 유지 [붙임2]

※ 어도 및 고정보 월류 → 소수력 → 가동보 순으로 유입량 방류 (정상운영 시)

□ 검토방법

◦ 하천유량관리시스템 : 댐․보 수위 및 유량, 하천유량 등 산정

□ 운영계획

◦ (다목적댐) 댐간 연계운영 및 저수상황 고려 실수요량 수준 공급

- 155.6㎥/초 (일 13.4백만㎥) (기본계획 87, 실수요량 100%) <5월 148.8㎥/초>

- 6월말 예상 저수량 ․ 율 : 21.4억㎥ ․ 37% (예년 101%) <5.22일 24.4억㎥ ․ 43%>

댐 명	수위(EL.m)			'14.5월 현재 공급량 (㎥/초)	'14.6월(㎥/초)					비 고
	현 재	분기 계획	6월말 계획		기본 계획	실수 요량	분기계획	계획 방류량	현재대비 증▽감
한강수계	-	-	-	148.8	177.9	155.4	174.9	155.6	6.8	※ 실수요량 수준 공급
- 소양강	173.6	172.1	170.4	45.0	47.2	34.4	45.0	62.0	17.0
- 충 주	122.4	118.7	119.1	100.0	125.2	116.9	125.0	90.0	∇10.0
- 횡 성	166.5	164.5	163.4	3.8	5.5	4.1	4.9	3.6	∇0.2

※ 충주조정지댐 : (월말수위) EL.64.5m, (방류량) 109.9㎥/초

※ 댐간 대체공급 : 소양강(27.4↑)-충주(26.9↓)-횡성(0.5㎥/초↓)

※ 현재수위 및 공급량은 5.22일 기준

◦ (수 력 댐) 댐별 운영계획 수위 기준

-  281.0㎥/초 (팔당댐기준, 일 24.3백만㎥) <5월 186.8㎥/초>

댐 명	수위(EL.m)			’14.5월 방류량 (㎥/초)	'14.6월(㎥/초)			비 고
	현재	분기 계획	6월말 계획		분기계획	계획 방류량	전월대비 증▽감
한강수계	-	-	-	186.8	297.5	281.0	94.2	※ 팔당댐 기준
화 천	162.7	158.5	158.5	30.1	23.0	29.0	∇1.1
춘 천	102.7	101.6	101.6	33.1	31.7	37.7	4.6
의 암	71.2	70.1	70.1	78.5	84.9	107.9	29.4
청 평	50.6	49.6	49.6	86.6	103.4	126.4	39.8
괴 산	132.4	132.5	132.5	2.7	3.7	2.9	0.2
팔 당	25.2	25.1	25.1	186.8	297.5	281.0	94.2

※ 수위․방류량 실적 및 운영목표수위 (한수원 자료 기준)

◦ (농업용저수지) 저수지별 운영계획 방류량 기준

- 0.37㎥/초 (일 0.03백만㎥) <5월 0.67㎥/초>

댐 명	수위(EL.m)			’14.5월 방류량 (㎥/초)	'14.6월(㎥/초)			비 고
	현재	분기 계획	6월말 계획		분기 계획	계획 방류량	전월대비 증▽감
한강수계	-	-	-	0.67	0.45	0.37	-0.30
개 운	244.5	243.5	243.6	0.02	0.02	0.02	-
궁 촌	145.3	148.3	148.3	0.17	0.07	0.05	∇0.12
금 사	128.8	132.5	128.6	-	0.02	-	-
대 평	89.6	89.9	89.5	-	0.02	-	-
반 계	76.9	78.8	78.1	0.39	0.23	0.21	∇0.18
소 수	190.7	189.9	188.8	-	-	-	-
송 면	311.3	310.3	309.8	-	-	-	-
용 곡	270.2	270.3	271.3	-	-	-	-
용 당	126.2	126.4	124.7	-	-	-	-
원 창	279.2	285.0	282.7	0.04	0.04	0.04	-
좌 운	265.1	266.0	266.0	0.05	0.05	0.05	-
추 평	139.0	138.0	137.9	-	-	-	-

※ 수위․방류량 실적 및 운영목표수위․방류계획 (농어촌공사 자료 기준)

◦ (다기능보) 수문상황 등을 고려 보별 6월 중 운영계획 수위 유지

- 방류 우선순위에 따라 유입량 방류(특이사항 발생 시 조정)

댐 명	수위(EL.m)				'14.6월					저수량 (백만㎥)	비 고
	현재수위	관리 수위	목표 수위	6월말 계획	예상 유입량 (㎥/초)	예상 방류량(㎥/초)
						어도	월류+ 소수력	수문	계
한 강수계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.3
강 천	37.9	38.0	38.0	38.0	132.1	1.3	128.5	-	129.7	8.7
여 주	33.0	33.0	33.0	33.0	127.2	5.0	122.2	-	127.2	11.3
이 포	28.0	28.0	28.0	28.0	137.4	2.0	135.4	-	137.4	14.3

※ 보 하류 주요 하천유지유량 고시지점 기준유량 이상 유지

<여주 127.2㎥/초 (고시 30.0㎥/초), 한강대교 157.5㎥/초 (고시 63.5㎥/초)>

Ⅲ	2014년 연계운영실적(1~4월)

□ 주요 댐 연계운영실적(4.31기준)

◦ (대상) 3개 다목적댐(소양강, 충주, 횡성), 화천댐

◦ (강수량) 예년대비 금년 소양강댐 61.2%, 충주댐 67.6%, 횡성댐 46.5%, 화천댐 44.6%

◦ (유입량) 예년대비 금년 소양강댐 71.5%, 충주댐 65.6%, 횡성댐 52.6%, 화천댐 65.0%

◦ (수위) 소양강, 화천댐은 분기계획 수준 운영, 충주, 횡성댐은 분기계획 대비 △1.1m, △0.9m 낮게 운영

※ 예년대비 소양강, 5.7m 높게 충주, 횡성댐은 각각 △2.5m, △0.6m 낮게 운영

□ 주요 댐 연간운영계획 평가

◦ 월말 목표수위 평가

(단위 : EL.m)

구 분	소양강댐					충주댐					횡성댐					화천댐
	연간 계획	분기 계획	월 계획	예년	운영실적	연간 계획	분기 계획	월 계획	예년	운영실적	연간 계획	분기 계획	월 계획	예년	운영실적	연간 계획	분기 계획	월 계획	예년	운영실적
‘14.1월	180.5	180.5	180.5	173.0	180.9	127.9	127.9	127.9	128.3	128.7	171.2	171.2	171.2	171.2	172.0	172.5	172.5	171.0	163.5	170.9
2월	178.2	178.2	178.2	169.9	178.1	125.3	125.3	126.4	126.6	127.4	170.1	170.1	170.8	170.1	171.2	171.0	171.0	171.0	163.5	169.1
3월	175.5	175.5	175.1	168.0	175.8	124.1	124.1	126.5	126.3	127.3	169.3	169.3	170.6	169.3	170.8	168.0	168.0	168.0	162.8	165.7
4월	174.5	174.2	174.2	168.7	174.4	124.3	125.4	125.4	126.8	124.3	169.3	169.6	169.6	169.3	168.7	165.0	162.8	162.8	162.8	162.8

【 소양강댐 월말 목표수위 대비 운영수위 】

* 파란색 음영은 홍수기 (6.20～9.20)

【 충주댐 월말 목표수위 대비 운영수위 】

【 횡성댐 월말 목표수위 대비 운영수위 】

【 화천댐 월말 목표수위 대비 운영수위 】

◦ 방류량 계획 평가

(단위 : ㎥/sec)

구 분	소양강댐					충주댐					횡성댐					화천댐
	연간 계획	분기 계획	월 계획	예년	운영실적	연간 계획	분기 계획	월 계획	예년	운영실적	연간 계획	분기 계획	월 계획	예년	운영실적	연간 계획	분기 계획	월 계획	예년	운영실적
‘14.1월	22.5	22.5	22.5	59.6	20.2	100.5	100.5	100.5	73.6	103.0	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	10.9	10.9	10.9	29.9	22.5
2월	50.0	50.0	55.0	62.5	64.1	75.0	75.0	70.0	73.7	61.1	2.4	2.4	2.4	2.6	2.3	22.0	22.0	21.0	23.7	42.9
3월	60.0	60.0	65.0	57.4	65.0	65.0	65.0	60.0	79.5	60.1	2.0	2.0	1.8	2.9	1.6	36.0	36.0	44.0	21.6	43.6
4월	60.0	55.0	55.0	54.4	55.4	75.0	95.0	95.0	111.8	119.0	2.0	3.3	3.3	3.2	3.4	37.5	57.0	57.0	30.8	24.7
평균	48.0	46.7	49.2	58.4	50.8	79.0	84.0	81.5	84.7	86.1	2.3	2.6	2.5	2.9	2.5	26.6	31.5	33.3	26.5	33.3

【 소양강댐 계획대비 월평균 방류량 】

【 충주댐 계획대비 월평균 방류량 】

【 횡성댐 계획대비 월평균 방류량 】

【 화천댐 계획대비 월평균 방류량 】

□ 기타사항

◦ 댐, 농업용저수지 등의 공급 유량은 댐, 하천의 기상 및 수문상황에 따라 달라질 수 있음

◦ 보는 수문상황 등을 고려 운영계획 수위를 기준으로 방류 우선순위에 따라 어도, 소수력 출력조정 및 가동보 미세조작 등을 통해 탄력적 운영

◦ 수질은 상황 발생대비 사전 지속적인 모니터링 및 조류대응 절차에 따라 신속 대응

[붙임1] 2014년 5월 수력댐 및 농업용저수지 수문현황(‘14.05.15 기준)

※ 수력댐 및 농업용저수지 자료는 해당 관리기관(한수원, 농어촌공사) 제출자료 기준

□ 댐․저수지 (수력댐, 농업용저수지)

◦ (강 수 량) 수력댐 48.0㎜ (예년 58%), 농업용저수지 29.7㎜ (예년 31%)

※ 금년 수력댐 110.5㎜ (예년 47%), 농업용저수지 127.5㎜ (예년 50%)

◦ (유 입 량) 수력댐 0.3억㎥ (예년 7%), 농업용저수지 4.6백만㎥

※ 금년 수력댐 2.7억㎥ (예년 20%), 농업용저수지 13.2백만㎥

◦ (방 류 량) 수력댐 5.4억㎥ (예년 49%), 농업용저수지 0.9백만㎥

※ 금년 수력댐 49.0억㎥ (예년 83%), 농업용저수지 5.4백만㎥

[붙임2] 한강수계 보별 공사제약 및 운영계획 수위 (‘14.6월)

구 분		관리 수위 (EL.m)	‘14.6월 목표수위(EL.m)					수위 조절 계획			주요 담수 제약사항
			1주	2주	3주	4주	5주	어도	소수력	수문
한강	강천	38.0	37.8	38.0	38.0	38.0	38.0	가동 (1.25㎥/초)	가동 (0~128 ㎥/초)	탄력적 운영	※ 수문계측기 설치 - (일정) <강천> 5.29~6.3일 <이포> 5.26~30일 - (수위) 관리수위 -0.2m 저하
	여주	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	가동 (5.0㎥/초)	가동 (0~130 ㎥/초) ㎥/초)	탄력적 운영
	이포	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	가동 (2.0㎥/초)	가동 (0~168 ㎥/초)	탄력적 운영