주요 심사 내용

□ 공 사 명 : 서초대로54길~서초대로64길외 1개소 사각형거 보수보강공사

□ 사업개요

위 치	서초구 서초동 1669-1~1637-6 외 1개소
공사개요	사각형거 보수보강 - 2.5×1.9 ~ 2.5×2.0, L=510m - 기타 부대공 1식
공사기간	착공일로부터 150일

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	692,421	천원
◦	심사금액	:	678,537	천원
◦	절 감 액	:	13,884	천원
◦	절 감 률	:	2.0	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 : 에폭시주입제 외 1개종

- 에폭시주입제(저점도) : 18,000원/kg → 17,000원/kg

- 경  유 : 1,304.7원/L → 1,306.9원/L

◦ 일위대가 조정 : 관거준설 외 10개공종

- 관거준설 : 터파기 0.2 → 절취 0.16(품셈3-1-1)

- 산업안전보건관리비 : 1.86% → 2.93%

- 건설기계대여금 : 0.41% → 0.49%(전문건설업)

- 공구손료 : 경비 → 재료비

- 철근녹제거 : 100% → 30%적용

- 임시환기시설 설치·해체 : 25일 ➝ 21일 적용(휴일 제외)

- 고압물세척 : 잡재료비 3% 적용(품셈 16-3-5)

- SNC 프라임 도포 : 노무품 조정, 롤러칠 잡재료비 제외(품셈 건축17-2-1)

□ 기타 검토의견

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심의 대상 : 심사 완료

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

◦ 단면복구 및 보수공법중 칠공사관련 ‘공사시방서 보완후 발주’ 조치

가) 도색방법을 공사시방서에 구체적으로 표시

- 1회 도장은 00kg(ι)을 00도구(로울러 등 구체적으로 표시)로 도색

- 2회 도장은 1회 도장 00분 경과 후 00kg(ι)을 00도구(로울러등 구체적으로 표시)로 도색

- 3회 도장은 2회 도장 00분 경과 후 00kg(ι)을 00도구(로울러등 구체적으로 표시)로 도색

나) 재료의 단위중량 산출을 위한 비중을 공사시방서에 구체적으로 제시

다) 재료의 구성인자 제시 : 수성 및 유성 표시

◦ 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)