석면텍스 철거 현황사진

▣ 위 치 : 취수장 전기실

음압기 및 비닐보양 설치	습윤제 살포
교육 및 개인보호장비 착용	텍스 해체작업
실내 농도측정	안내간판 및 비산정도 측정

천정텍스 철거 후	마이텍스 설치작업중
마이텍스 설치작업 후(전기실, 염소투입동)
지정폐기물 수집,운반	마이텍스 자재반입