수질자동감시시스템(SWN)1단계경보설정 및 시스템 점검 결과

<사업소 :서부수도사업소>

설정지점 : 3 개소

연 번	지점명	1단계 경보기준	점검결과	설정결과	비고
1	자하문배수지	0.15mg/L	정상가동		2차배수지 재염투입 지역
2	삼우배수지	0.17mg/L	정상가동		3차배수지 재염투입 지역
3	송죽원	0.15mg/L	정상가동		수도꼭지 재염투입지역