서식4	강구조물팀 현장점검 결과

점검

개요

일    자

2014.01.10(금)

점검대상

아차산대교

점검인원

총 4명

- 도로시설과 강구조물팀 3명, 성동 교량보수과 이기승

점검

및

조치

결과

○ 총   건 적출 (즉시조치   건, 조치 중   건, 조치 예정 2건)

지적사항	조치결과
	직접정비	자치구/사업소 이 첩	유관부서 통보	조치예정
2건		2건

○ 주요 지적사항

- 도로 배수구 막힘 1개소

· 위 치 : 아차산대교(C-램프) 구간

- 교량하부 플래카드 내 걸음(게첨)

· 위 치 : 아차산대교 하부(광나루 지하차도부근)

○ 조치사항

- 점검결과를 성동도로사업소(교량보수과)에 통보하여 보수토록 함

특기

사항

○

향후

계획

○ 점검결과에 대하여 성동도로사업소(교량보수과)에서 보수 계획

수립하여 조치 시행

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

정비 전 : 배구수 막힘 (위 치 : 아차산대교 램프-C구간)	정비 후 :
정비 전 : 플랭카드 내 걸음(게첨) (위 치 : 아차산대교 하부)	정비 후 :
정비 전 :	정비 후 :