전술 훈련평가(1인 로프 인명구조) 세부행동 절차
〇 Y행 로프설치
	- 각 앵커지점의 매듭은 8자(9자)매듭과 나비매듭으로 실시 와이드 Y행 설치 시 균등한 길이가 아닐 경우 길이 조절이 용이하도록 짧은 쪽에 나비매듭 실시 (한 지점에 같은 매듭을 설치해도 무관)
	- 앵커 간격이 1.5m이상시 앵커별로 카라비너를 1개씩 추가로 설치 (앵커에 추가된 카라비너에 로프를 각 1줄씩 설치 또는 2개의 카라비너 에 로프를 2줄씩 설치 가능 )
〇 구조용 로프설치
	- 구조용 로프 설치 전 주로프와 보조 로프에 실이나 코드슬링 등으로 손 상위치를 다르게 하여 설치 (테이프나 마커펜 등으로 표시 금지)

〇 로프 보호대 설치
	- 보조로프에 쥬마 스텝 또는 레더 스텝 설치시 매듭시 나비매듭 또는 디렉셔 널 8자 사용
- 로프 보호대로 설치한 보조로프 매듭 에 쥬마 스텝 또는 레더 스텝 설치 시 매듭이 엣지 상부에 있어 회수 불가 (여분의 쥬마 스텝 필요)	- 와이어슬링, 철제 로프보호기는 엣지 하부에 쥬마스텝(레더스텝)을 결착할 수 있어 회수가 가능

〇 손상로프 탈출
- 구조대원은 하강중 설치된 손상부위 확인시 지상 안전책임관에게 〝하강중 로프손상 발견〟구호 실시
	- 손상부위는 나비매듭 후 옭매듭 바깥 쪽에 위치 하도록 설치
	- 훈련 진행상(로프 대 로프 절차 고려 ) 손상 로프 탈출은 요구조자의 상부에서 실시
〇 로프 대 로프 이동
- 구조대원은 지상 안전책임관에게〝로프 결착 또는 로프 인계〟지시 (각 로프의 끝단을 매듭 또는 이동시켜 인계)
	- 요구조자 주 로프에 구조대원 예비 이동식 추락방지장치, 보조 로프에 구 조대원 가슴 등강기 결착 (4포인트 확보 실시 후 구조대원 하 강기로 하중 이동) - 요구조자로프로 하중 이동전 구조대원 로프와 요구조자로프를 정리하여 꼬 임 방지

〇 요구조자 구조
	- 요구조자의 주확보(퀵드로우 등)결착 시 상체를 세워 안전벨트 상부조절 끈을 최대한 당겨 상체를 세워준다
	- 요구조자 주확보(퀵드로우 등)장비는 요구조자의 상부 확보 고리(D형 고리 또 는 웨빙)와 구조대원의 레버식 하강기 카라비너에 결합
	- 요구조자 가슴등강기 장력 해제시 쥬마 스텝, 코드슬링, 푸르직 다목 적확보장비 등으로 사용가능 (장비 설치시 지지점이 되는 등강기는 요구조자 가슴등강기가 결착된 로프 에 설치 하여야 장력 해제가 용이함.)